IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "C:\Users\fknip\OneDrive - Hochschule Mainz - University of Applied Sciences\Sommersemester 24\Porto\3D-Repository\HSM_Przeworsk.ifc"
Time stamp: "2024-09-07T16:53:44"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 3001 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 3001 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 3001 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1725720682 (2024-09-07T14:51:22Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Przeworsk Alpha"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 16 elements
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | names: "Wand-054", "Wand-053", "Wand-055" (+5 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 450" | FLOOR | names: "RD-245" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Wanddekoration" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 781 elements
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 1,15 1150" | names: "Wand-020", "Wand-021" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 1,15 1150" | PARTITIONING | names: "Wand-017", "Wand-018" | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          11 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 0,55 550" | names: "Wand-024", "Wand-025", "Wand-026" (+7 more) | parts: 31 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster-004" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-005" | property sets: Produktinformationen, AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27
          196 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-121", "Modellkörper-120", "Modellkörper-022" (+193 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | WINDOW | names: "Fenster-017" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_1-Flügelfenster_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities
          288 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "eigenes Profil innen (2) 56 x 190" | JOIST | names: "Wanddekoration", "Unterzug-201" | parts: 864 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          6 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-002", "Treppe-011", "Treppe-014" (+2 more) | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Geländer unten 56 x 75" | JOIST | names: "Unterzug-136", "Unterzug-132", "Unterzug-133" (+4 more) | material: constituents "Eigenes Profil Bima Geländer unten" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Bauteil" | names: "Treppe" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_StairCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D500" | COLUMN | names: "Stütze-007", "Stütze-009", "Stütze-006" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 150" | names: "Wand-043", "Wand-063", "Wand-062" (+1 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-062", "Wand-064" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Modellkörper-110" | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Vollholz" | WINDOW | names: "RD-239" | material: "Vollholz" | property sets: Produktinformationen, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Bauteil" | names: "Lisene" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_CurtainWallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stütze Bimar eigene" | COLUMN | names: "Stütze Bima" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Stütze_Bimar_eigene, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Stütze_Bimar_eigene, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | names: "Wand-061", "Wand-060" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Niedrige Priorität 350" | FLOOR | names: "RD-010" | material: "Niedrige Priorität" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Fries (1) 373 x 850" | JOIST | names: "Unterzug-062", "Unterzug-063", "Unterzug-064" (+3 more) | material: constituents "Eigenes Profil Bima Fries (1)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          19 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fassade (4) 278 x 745" | JOIST | names: "Unterzug-089", "Unterzug-087", "Unterzug-082" (+13 more) | parts: 152 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-016", "RD-012" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_SlabCommon
          6 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil" | PILASTER | names: "Strebepfeiler" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | LANDING | names: "Modellkörper-139", "Podest Torahschrein" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities
          96 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D80" | COLUMN | names: "Stütze-005", "Wanddekoration" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D800" | COLUMN | names: "Stütze-005", "Stütze-006" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Geländer 124 x 190" | JOIST | names: "Unterzug-127", "Unterzug-128", "Unterzug-129" (+4 more) | material: constituents "Eigenes Profil Bima Geländer" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 100" | names: "Wand-026" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "eigenes Profil innen (1) 165 x 325" | JOIST | names: "Wanddekoration" | parts: 16 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bauteil" | names: "Aron ha-Kodesch" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          4 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Bauteil" | names: "Geländer Bima" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_RailingCommon, Component Properties
          4 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Zylinder 27" | names: "Geländer Bima" | property sets: Pset_RailingCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Zylinder_27, Component Quantities, AC_Pset_Zylinder_27, ArchiCADProperties
          4 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Kugel 27" | names: "Geländer Bima" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Kugel_27, Pset_RailingCommon, AC_Equantity_Kugel_27, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 300" | names: "Wand-039" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          40 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule dorisch 02 27" | names: "Stuhl-006" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Properties, AC_Pset_Säule_dorisch_02_27, AC_Equantity_Säule_dorisch_02_27, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | names: "Stuhl-069" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Rhino_Object_1" | names: "Gewölbe Bima" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_1, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, Rhino, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil" | COLUMN | names: "Stütze Bima" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Pset_ColumnCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Quader 27" | names: "Gewölbe Bima" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, AC_Pset_Quader_27, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Quader_27, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 5.
        contains 782 elements
          3 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Schale 27" | names: "Profil" | property sets: AC_Pset_Schale_27, ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Quantities, AC_Equantity_Schale_27, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 1,15 1150" | PARTITIONING | names: "Wand-018", "Wand-017" | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterGitterV3" | WINDOW | names: "Fenster-029", "Fenster-030", "Fenster-031" | parts: 9 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_EigeneFensterGitterV3, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 1,15 1150" | names: "Wand-021", "Wand-020" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterkleinOGV3" | WINDOW | names: "Fenster-020", "Fenster-021" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_EigeneFensterkleinOGV3, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterGroßV8" | WINDOW | names: "Fenster-032", "Fenster-033", "Fenster-034" | parts: 9 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-003", "Fenster-004", "Fenster-005" (+4 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WindowBaseQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterkleinOGV2" | WINDOW | names: "Fenster-039" | parts: 9 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_EigeneFensterkleinOGV2, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 0,55 550" | names: "Wand-039", "Wand-041", "Wand-035" (+5 more) | parts: 28 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-003" | property sets: Component Quantities, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_27, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon
          15 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | WINDOW | names: "Fenster-015", "Fenster-016", "Fenster-009" (+6 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_1-Flügelfenster_27, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities, Produktinformationen
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-003", "RD-008", "RD-009" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-004" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          208 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 200 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          48 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 150 x 150" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          42 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 200 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 150 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_40" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_40, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_Rhino_Object_40, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 300" | names: "Wand-046" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          60 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Konsolen 120 x 150" | JOIST | names: "Wanddekoration", "Unterzug-142", "Unterzug-141" (+18 more) | material: constituents "Eigenes Profil Konsolen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalkputz 200" | FLOOR | names: "RD-007" | material: "Kalkputz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 345" | names: "Dach-004" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 200" | names: "Dach-005", "Dach-012" | material: "Dachziegel grau" | property sets: Berechnungen, ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 300 x 300" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 0,3 300" | names: "Wand-051", "Wand-052", "Wand-054" (+5 more) | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 181" | names: "Dach-012" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 172" | names: "Dach-013" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 132" | names: "Dach-014" | material: "Dachziegel grau" | property sets: Berechnungen, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Fledermausgaube 27" | SKYLIGHT | names: "Dachfenster-001" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_WindowCommon
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 118" | names: "Dach-016" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_RoofCommon
          38 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fassade (4) 278 x 745" | JOIST | names: "Unterzug-102", "Unterzug-103", "Unterzug-106" (+35 more) | parts: 304 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCCURTAINWALL | type IFCCURTAINWALLTYPE "Bauteil" | names: "Lisene" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_CurtainWallCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          81 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima 3 83 x 305" | JOIST | names: "Unterzug-165", "Unterzug-164" | material: constituents "Eigenes Profil Bima 3" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          19 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Wanddekoration" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 150" | names: "Wand-063", "Wand-025", "Wand-043" (+1 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 100" | names: "Wand-026" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          33 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (3) 50 x 200" | JOIST | names: "Wanddekoration" | material: constituents "Eigenes Profil Fensterbank (3)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_37" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_37, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_37
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "RD-246", "RD-001" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_42" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Pset_Rhino_Object_42, AC_Equantity_Rhino_Object_42
          18 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (1) 218 x 300" | JOIST | names: "Wanddekoration" | parts: 54 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          36 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (4) 88 x 347" | JOIST | names: "Wanddekoration" | parts: 144 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (3) 50 x 200" | names: "Wanddekoration" | material: constituents "Eigenes Profil Fensterbank (3)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Schale 27" | names: "Profil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Schale_27, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Schale_27
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_39" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_39, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_Rhino_Object_39, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_38" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_38, AC_Equantity_Rhino_Object_38, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 238" | names: "Dach-016" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 194" | names: "Dach-021" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-062", "Wand-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_43" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Component Quantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_43, AC_Equantity_Rhino_Object_43
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_44" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_44, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_44
          28 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 50 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-090" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_41" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_41, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_Rhino_Object_41, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_13" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_13, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_13
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_14" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_14, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_14, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_15" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_15, AC_Equantity_Rhino_Object_15, Component Quantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_16" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_16, AC_Equantity_Rhino_Object_16, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_17" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Component Quantities, AC_Pset_Rhino_Object_17, AC_Equantity_Rhino_Object_17
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_18" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_18, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_Rhino_Object_18, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_19" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_19, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Rhino_Object_19, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_20" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: AC_Equantity_Rhino_Object_20, Component Quantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_20
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_22" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: AC_Equantity_Rhino_Object_22, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_22, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_23" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_23, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_23
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_25" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_25, Pset_SlabCommon, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_25, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_26" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: AC_Pset_Rhino_Object_26, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Rhino_Object_26, Component Quantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_27" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Rhino_Object_27, Component Quantities, AC_Pset_Rhino_Object_27
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_28" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: AC_Pset_Rhino_Object_28, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_28, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_29" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: AC_Pset_Rhino_Object_29, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, AC_Equantity_Rhino_Object_29, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_30" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Rhino_Object_30, Component Quantities, ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_30
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_31" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_31, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_Rhino_Object_31, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_32" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_32, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties, AC_Equantity_Rhino_Object_32
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_33" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_33, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_33
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_34" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Rhino_Object_34, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, AC_Equantity_Rhino_Object_34, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_35" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Rhino_Object_35, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_Rhino_Object_35, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Rhino_Object_36" | FLOOR | names: "Gewölbe" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, AC_Pset_Rhino_Object_36, Component Quantities, AC_Equantity_Rhino_Object_36
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima innen 600 x 692" | JOIST | names: "Unterzug-143", "Unterzug-144", "Unterzug-145" (+5 more) | material: constituents "Eigenes Profil Bima innen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 10.85
        contains 25 elements
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fassade (4) 278 x 745" | JOIST | names: "Unterzug-062", "Unterzug-061", "Unterzug-063" (+7 more) | parts: 80 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Dach 1 191 x 360" | JOIST | names: "Unterzug-004", "Unterzug-005" | material: constituents "Eigenes Profil Dach 1" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 100" | names: "Dach-013" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 190" | names: "Dach-020" | material: "Dachziegel grau" | property sets: Berechnungen, ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 181" | names: "Dach-019" | material: "Dachziegel grau" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, Berechnungen, Component Properties, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fassade (5) 400 x 125" | JOIST | names: "Unterzug-088", "Unterzug-089", "Unterzug-090" (+1 more) | material: constituents "Eigenes Profil Fassade (5)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 450" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 222 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 1,15 1150" | 6 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 13 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 1,15 1150" | PARTITIONING | 8 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 0,55 550" | 21 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 5 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 17 occurrences
  IFCBEAMTYPE "eigenes Profil innen (2) 56 x 190" | JOIST | 288 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Geländer unten 56 x 75" | JOIST | 10 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Bauteil" | 3 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D500" | COLUMN | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 150" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | 10 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Vollholz" | WINDOW | 1 occurrence
  IFCCURTAINWALLTYPE "Bauteil" | 7 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stütze Bimar eigene" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Niedrige Priorität 350" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Fries (1) 373 x 850" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fassade (4) 278 x 745" | JOIST | 67 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 5 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil" | PILASTER | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil" | LANDING | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D80" | COLUMN | 96 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D800" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Geländer 124 x 190" | JOIST | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 100" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "eigenes Profil innen (1) 165 x 325" | JOIST | 4 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Bauteil" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Bauteil" | 4 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Zylinder 27" | 4 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Kugel 27" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 300" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Säule dorisch 02 27" | 40 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Rhino_Object_1" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Quader 27" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Schale 27" | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterGitterV3" | WINDOW | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterkleinOGV3" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterGroßV8" | WINDOW | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "EigeneFensterkleinOGV2" | WINDOW | 3 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 200 x 200" | COLUMN | 208 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 150 x 150" | COLUMN | 48 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 200 x 200" | JOIST | 42 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 150 x 150" | JOIST | 24 occurrences
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_40" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Konsolen 120 x 150" | JOIST | 60 occurrences
  IFCSLABTYPE "Kalkputz 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 345" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 200" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 300 x 300" | JOIST | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Wand Ziegel beidseitig verputzt 0,3 300" | 8 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 181" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 172" | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 132" | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Fledermausgaube 27" | SKYLIGHT | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 118" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima 3 83 x 305" | JOIST | 81 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (3) 50 x 200" | JOIST | 33 occurrences
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_37" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_42" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (1) 218 x 300" | JOIST | 18 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (4) 88 x 347" | JOIST | 36 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Eigenes Profil Fensterbank (3) 50 x 200" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Schale 27" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_39" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_38" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 238" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 194" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_43" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_44" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 50 x 150" | JOIST | 28 occurrences
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_41" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_13" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_14" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_15" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_16" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_17" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_18" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_19" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_20" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_22" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_23" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_25" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_26" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_27" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_28" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_29" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_30" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_31" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_32" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_33" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_34" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_35" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Rhino_Object_36" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima innen 600 x 692" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Dach 1 191 x 360" | JOIST | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 100" | 3 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 190" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Fassade (5) 400 x 125" | JOIST | 4 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2NPoO9Maj3y9SQg64HFYBS" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "97672609-5A4B-43F0-971A-A861113E22DC" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-054" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-054" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-054" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0$R559OU59OfVe8d1Ffss6" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3F6C5149-61E1-4962-97E8-22704FA76D86" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-053" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-053" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-053" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "364tY_cdH4gfUl3syhDZI7" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C61378BE-9A74-44AA-97AF-0F6F2B363487" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-056" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-056" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-056" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3_U6ECMq91FPfJH8pr1bN9" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "FE78638C-5B42-413D-9A53-448CF50655C9" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-055" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-055" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-055" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0NZ8gNqUvBV8Xn_gyhA2t5" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "178C8A97-D1EE-4B7C-8871-FAAF2B282DC5" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-057" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-057" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-057" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "16APnhgBzFeRnq3QNznmcH" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "46299C6B-A8BF-4FA1-BC74-0DA5FDC70991" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-245" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-245" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-245" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3P2ba1__zAFRHZf3JJnJoY" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D90A5901-FBEF-4A3D-B463-A434D3C53CA2" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-052" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-052" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-052" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0cLZkmqNHFkul$G8$PB_uF" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "26563BB0-D174-4FBB-8BFF-408FD92FEE0F" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-050" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-050" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-050" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 1596 more contents on 1596 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 43 objects (32 IFCWALL, 11 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 34 objects (34 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 23 objects (23 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 10 objects (10 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 91 objects (91 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "1.35944 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 27.82600691165056 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 50 objects (50 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.18 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 3.684374999999972 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 40 objects (40 IFCCOLUMN)
    Marmor: Enthaltenes CO2 = "1.60861 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 24.74786251170138 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "5.75409 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 117.7791182723739 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "12.1316 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 248.3186584620398 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "38.28 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 917.3999999999977 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "11.02 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 264.1000000000003 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "2.24 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 45.85000000000218 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties: 2252 more contents on 2601 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.671121744855024 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.519504871165135 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.178845703520575 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 3.713603896932108 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.671121744855024 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.519504871165135 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.178845703520575 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.2025000004526258 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.7056891231902759 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2909889538065283 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 0.4499999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.2025000004526258 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.7056891231902759 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2909889538065283 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.671121760962666 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.11811074451336 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.844615832458117 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 3.713603896932105 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.671121760962666 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.11811074451336 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.844615832458117 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.2025000076003972 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.5784099099418438 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2539204970905629 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 0.4500000000000006 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.2025000076003972 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.5784099099418438 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2539204970905629 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.2024999999403841 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.7056891231902755 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2744434481592849 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 0.4499999999999996 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.2024999999403841 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.7056891231902755 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2744434481592849 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.671121754402978 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.519504871165135 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.349186564444076 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 3.713603896932108 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.671121754402978 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.519504871165135 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.349186564444076 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.671121752804092 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.519504871165134 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.432493148037953 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 3.713603896932106 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.671121752804092 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.519504871165134 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.432493148037953 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.2024999970905039 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.7056891231902757 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3054871572840029 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.7 [METRE]
    Length = 0.4499999999999996 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.2024999970905039 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.7056891231902757 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3054871572840029 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 67 more contents on 67 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Fläche = 0.03754250699518306 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.604808520643321 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.574999999999999 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2825057366222202 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03754250699518306 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2825057366222202 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.96220796031162 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.004248245330022987 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.899999999999999 [METRE]
    Abstand Oberkante = 5.549999999999998 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 10.95049841051782 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000015 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.9 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 10.95049841051782 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.95049841051782 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.899999999999999 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.899999999999999 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.52 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.52 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.52 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.52 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 17.85049841051782 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 17.85049841051782 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 12.85049841051782 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 17.85049841051782 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 17.85049841051782 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04000000000000007 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.95049841051782 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 10.95049841051782 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.07600000000000008 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.07600000000000008 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.07600000000000008 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.07600000000000008 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 9.556632658022505 [METRE]
    Fläche = 0.07533265781104334 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 3.113306258410375 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.556632658022505 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.556632658022505 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.556632658022505 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 9.556632658022505 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.556632658022505 [METRE]
    Oberflächenbereich = 1.727247582922545 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.07533265781104334 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.727247582922545 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 7.510000000001241 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 7.510000000001241 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 10.51000000000124 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 7.510000000001241 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.510000000001241 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.556632658022505 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.556632658022505 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 9.556632658022505 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.556632658022505 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.556632658022505 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.03791124556672364 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Fläche = 0.03754250699518304 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.604808520643321 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.574999999999999 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2825057366222202 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03754250699518304 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2825057366222202 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.96220796031162 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.004248245330022987 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Fläche = 0.03754250788918351 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.604808538798477 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.574999999999999 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2825057366222202 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03754250788918351 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2825057366222202 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.96220796031162 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.96220796031162 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.574999999999999 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.004248245330022987 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 4.6 [METRE]
    Abstand Oberkante = 5.549999999999998 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 6.150498410517823 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 4.6 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 11.15049841051782 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 11.15049841051782 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 11.15049841051782 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 6.150498410517823 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 11.15049841051782 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 4.6 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 4.6 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.680000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.680000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.680000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.680000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 15.75049841051782 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 15.75049841051782 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 10.75049841051782 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 15.75049841051782 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.75049841051782 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04000000000000005 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 11.15049841051782 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 11.15049841051782 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 6.150498410517823 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 11.15049841051782 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.15049841051782 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1840000000000002 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1840000000000002 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.1840000000000002 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.1840000000000002 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    3D-Länge = 6.6 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 10.95049841051782 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 1.320000000000001 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 10.95049841051782 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.95049841051782 [METRE]
    Länge Links = 6.6 [METRE]
    Länge Rechts = 6.6 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.07999999999999979 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 1.319999999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 1.319999999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.320000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.320000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 15.95049841051782 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 15.95049841051782 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 10.95049841051782 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.95049841051782 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.75049841051782 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.75049841051782 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 10.75049841051782 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.75049841051782 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.75049841051782 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.2639999999999993 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.2639999999999993 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.2639999999999993 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.250996821035786 [METRE]
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 1.100498410517893 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.100498410517893 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.100498410517893 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.45 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.45 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 11.04377313290045 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.45 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.45 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.550498410517893 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.550498410517893 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.7974999539483449 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1.100498410517893 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.550498410517893 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.7975 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.45 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.45 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1.250996821035786 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1.250996821035786 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 1.250996821035786 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.250996821035786 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1.250996821035786 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.45 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.45 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.45 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.45 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 11.04377313290045 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 11.04377313290045 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.700996821035786 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.700996821035786 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.700996821035786 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.700996821035786 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.700996821035786 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.15 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 1.250996821035786 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 1.250996821035786 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.250996821035786 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 1.250996821035786 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 1.250996821035786 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.08279324999999998 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.55 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 1505 more contents on 1571 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 91 objects (91 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 2.124122665011493 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.004248245330022987 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.004248245330022987 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 50 objects (50 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0.2812499999999979 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0005624999999999957 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0005624999999999957 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 40 objects (40 IFCCOLUMN)
    Marmor: Masse = 12.37393125585069 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.004419261162803818 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.004419261162803818 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 13 objects (13 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.07997893988473878 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.07997893988473878 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 8.990772387204116 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01798154477440823 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01798154477440823 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 18.95562278336182 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.03791124556672364 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.03791124556672364 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0311383125 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0311383125 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 3 IFCCOLUMN)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.06235706060019455 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.06235706060019455 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 2408 more contents on 2681 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 31 objects (31 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossArea = 20.84000027244652 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.37800012260093 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 20.84000027244652 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.37800012260093 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17.46274190866524 [METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 245.865 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 86.05275 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 245.865 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 86.05275 [CUBIC_METRE]
    Niedrige Priorität: Width = 0.35 [METRE]
    Perimeter = 65.8 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 89.08477731988404 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 17.81695546397681 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 89.08477731988404 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 17.81695546397681 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 45.60952554156 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    NetVolume = 5.11000000000002 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 79.82499999999973 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 15.96499999999995 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 74.31449999999987 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 14.86289999999997 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 41.30000645161203 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    NetVolume = 14.32155418511547 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    NetVolume = 1.815962591416654 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 2.319999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.4864066407821118 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.875230315301357 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3974527038423842 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 6.099999999999994 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 5 more contents on 5 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 91 objects (91 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.004248245330022987 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 50 objects (50 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0005624999999999957 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01798154477440823 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.03791124556672364 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.007000000000000333 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.2397973786477507 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01436867025244964 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01431701610502349 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 27 more contents on 44 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 111 objects (111 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 65 objects (65 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 35 objects (35 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 191 objects (191 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "100/100" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "100" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "100" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "370/110" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "370" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "110" (IFCLABEL)
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.235229206273033 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.55 [METRE]
    Height = 1.235229206273033 [METRE]
    Volume = 0.0311383125 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.45 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.55 [METRE]
    Height = 1.45 [METRE]
    Volume = 0.08279324999999998 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 7.543557408087615 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.15 [METRE]
    Height = 3.40000000000004 [METRE]
    Volume = 1.237228772146274 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.400000000000002 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.5 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.158006406655543 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.15 [METRE]
    Height = 1.224565855034793 [METRE]
    Volume = 0.07997893988473878 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.856981504991898 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.870893090484849 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.55 [METRE]
    Height = 1.447499759301018 [METRE]
    Volume = 0.05338293948962017 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.29249975930102 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.158006353901082 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.15 [METRE]
    Height = 1.224565838391653 [METRE]
    Volume = 0.07997893988473878 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.856981488315422 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.158006353901081 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.15 [METRE]
    Height = 1.224565838391653 [METRE]
    Volume = 0.07997893988473878 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.856981488315422 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 45 more contents on 47 objects not shown
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 28 objects (22 IFCWINDOW, 5 IFCDOOR, 1 IFCFURNITURE)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 27 objects (26 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 13 objects (13 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.4 [METRE]
    Rohbauhöhe = 0.77 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.292499759301017 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1. [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-009" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1. [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.1 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-003" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-011" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 2.400000000000002 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.400000000000041 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-004" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 33 more contents on 48 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 33 objects (33 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 15 objects (15 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Area = 1.235229206273033 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.235229206273033 [METRE]
    Perimeter = 4.470458412546066 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 1.45 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.45 [METRE]
    Perimeter = 4.9 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 7.543557408087615 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.40000000000004 [METRE]
    Perimeter = 11.60000000000008 [METRE]
    Width = 2.400000000000002 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.158006353901082 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.224565838391653 [METRE]
    Perimeter = 6.16309465341415 [METRE]
    Width = 1.856981488315422 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.158006353901081 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.224565838391653 [METRE]
    Perimeter = 6.16309465341415 [METRE]
    Width = 1.856981488315422 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.612393138624643 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.247499759301018 [METRE]
    Perimeter = 5.079999037204071 [METRE]
    Width = 1.292499759301018 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 3.033885743143297 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.000000000002857 [METRE]
    Perimeter = 7.400000000005713 [METRE]
    Width = 1.699999999999999 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.158006406655542 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.224565855034792 [METRE]
    Perimeter = 6.16309472005338 [METRE]
    Width = 1.856981504991897 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 25 more contents on 25 objects not shown
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5054587272958022 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.009228931616343 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.009228931616348 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.009228931616355 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.009228931616359 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.009228931616357 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.51 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2145015227512994 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5199999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1674263077624531 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.009228931616352 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.77 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.65 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.77 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5262214986006492 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.77 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.77 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.77 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2284907524959492 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2284907524959492 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2145015227512994 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 8 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 11 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Keine Wandöffnung" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 11 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Eigene Höhe" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 3 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 11 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 11 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_DoorCommon | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 10.4670439945138 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.303209781946845 [METRE]
    Perimeter = 12.94391835172105 [METRE]
    Width = 3.168749393913678 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.813286482211539 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.874880072876984 [METRE]
    Perimeter = 8.549760145753972 [METRE]
    Width = 1.400000000000002 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.5952 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.14 [METRE]
    Perimeter = 7.64 [METRE]
    Width = 1.68 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.221212499999966 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.440312499999973 [METRE]
    Perimeter = 7.520624999999947 [METRE]
    Width = 1.32 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.011220323027546 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.038564064605511 [METRE]
    Perimeter = 7.031384387633057 [METRE]
    Width = 1.477128129211017 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.750266810631878 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    Perimeter = 6.999999999999993 [METRE]
    Width = 1.399999999999997 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0.3500000000000001 [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0.3500000000000001 [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0.3500000000000001 [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.85 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.3299999999999998 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.35 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.3 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.85 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.643835084990007 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.643835084990007 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.55 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4499999999999997 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 2.35 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.893835084990007 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.993835084990007 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.29 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 2.4 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.913835084990007 [METRE]
    NominaleBreite = 1.85 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.643835084990007 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 2.55 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.993835084990007 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.55 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.993835084990007 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.993835084990007 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 1.275 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.1749999999999999 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.3299999999999998 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.31 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.31 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 1.9 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 1.9 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5504984105178927 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9999999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.8 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.05 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1.825 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.9 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.9 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 1.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 1.9 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 0.5999999999999999 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.2350000000000003 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.3299999999999998 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.31 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.31 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.320000000000001 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.440312499999973 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 1.9 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.320000000000001 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5403124999999736 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.120000000000001 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.8 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.440312499999973 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.170000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1.82 [METRE]
    NominaleBreite = 1.320000000000001 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.9 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.320000000000001 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.9 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.320000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.440312499999973 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 1.9 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 0.6600000000000003 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.1749999999999999 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.3299999999999998 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.31 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.31 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.100123231251663 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 1.9 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.200123231251663 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9999999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.8 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.100123231251663 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.05 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1.82 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.9 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.9 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.100123231251663 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 1.9 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 0.5999999999999999 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 2 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 13 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.45 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03192533317427736 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.22 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.05459553513993036 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.250996821035786 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.45 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.65 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.45 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.07279404685324048 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.45 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.15 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.45 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.07279404685324048 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.55 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.55 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.05459553513993036 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 8 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 0 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 0 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.400000000000002 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.874880072876984 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.324381662359091 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.400000000000002 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5504984105178927 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.200000000000002 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.224381662359091 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.874880072876984 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.62438166235909 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = -0.01 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.260000000000002 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.254381662359091 [METRE]
    NominaleBreite = 1.400000000000002 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.324381662359091 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.400000000000002 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.324381662359091 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.400000000000002 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.874880072876984 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.324381662359091 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 6.600498410517893 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.100000000000001 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 4.500498410517893 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.2 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 6.600498410517893 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.6 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = -0.01 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.26 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.100000000000001 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 6.600498410517893 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.100000000000001 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 1 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 2 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.2447608876694598 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3200000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.09792460821254971 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2704984105178925 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1352292208649496 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.55 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.55 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.045 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.045 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.23 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.981174439285237 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.045 [METRE]
    NominaleHöhe = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.045 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.045 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.55 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.55 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.045 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.045 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.23 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.827512813244834 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.045 [METRE]
    NominaleHöhe = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.045 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.045 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.55 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.55 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.045 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.2 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.045 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.23 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.32738958199317 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.045 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.045 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.045 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.2 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.55 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.55 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.21 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.045 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.2 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.045 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.23 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.327389581993171 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.045 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.045 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.045 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.2 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.55 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.55 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 287 objects (287 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "eigenes Profil innen (2) 56 x 190" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 81 objects (81 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Profil Bima 3 83 x 305" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 42 objects (42 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 40 objects (40 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Profil Konsolen 120 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 36 objects (36 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Profil Fensterbank (4) 88 x 347" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 35 objects (35 IFCBEAM)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Profil Fassade (4) 278 x 745" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 33 objects (33 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Profil Fensterbank (3) 50 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 30 objects (30 IFCBEAM)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Profil Fassade (4) 278 x 745" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 15 more contents on 147 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2639999999999993 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2639999999999993 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.279999999999992 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2639999999999991 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2639999999999991 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.279999999999992 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.359999999999982 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2639999999999983 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.600000000000001 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.359999999999982 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2639999999999987 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.279999999999982 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2639999999999992 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.359999999999992 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2639999999999991 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.279999999999992 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.560000000000026 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1279999999999996 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.2 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.560000000000026 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1240000000000026 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.480000000000026 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.359999999999991 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2639999999999991 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.600000000000001 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.359999999999991 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2639999999999991 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.27999999999999 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.05747436774224138 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0007494873548448261 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.09994873548448346 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.05747436774224138 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0007494873548448261 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.03747436774224137 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.05747436774223254 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0007494873548446537 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.09994873548446481 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.05747436774223254 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0007494873548446537 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.03747436774223253 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 709 more contents on 713 objects not shown
  Pset_StairCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.15 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.8 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.24375 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.200000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.154375 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.091445788259589 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 7. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.09000000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2.012492847709713 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.500000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 96 objects (96 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil D80" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 48 objects (48 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 42.94130118676392 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 40 objects (40 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 36 objects (36 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 34 objects (34 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 62.46657566532525 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 28 objects (28 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 57.94 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon: 17 more contents on 94 objects not shown
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.6 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.07600000000000008 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.899999999999999 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.07600000000000008 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.52 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.268487280165294 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04509120420283483 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.165239583466138 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04509120420283483 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.202432112075595 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.760000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1840000000000002 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1840000000000002 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.680000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 1.301499999999378 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.759999999999993 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1839999999999993 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1839999999999993 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.679999999999993 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.760000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1840000000000001 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1840000000000001 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.680000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.76 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.184 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.6 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.184 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.68 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 14.00910747741594 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 310 more contents on 342 objects not shown
  Pset_CurtainWallCommon | properties | on 7 objects (7 IFCCURTAINWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Stütze_Bimar_eigene | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "0" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Stadtplanung Modellkörper" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Stütze_Bimar_eigene | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Höhe = 3. [METRE]
    Maß 1 = 1.527611604680635 [METRE]
    Maß 2 = 1.527611604680636 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 12 objects (12 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Zylinder_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Distanz X = 7.347880794884119E-17 [METRE]
    Distanz Y = 0. [METRE]
    Höhe = 1.2 [METRE]
    Länge Zylinder = 1.2 [METRE]
    Maß 1 = 7.347880794884119E-17 [METRE]
    Maß 2 = 0.24 [METRE]
    Obere Ebene = 1.2 [METRE]
    Radius = 0.12 [METRE]
    Radius Gamma Korrektion = 0.12 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Zylinder_27 | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = "Detailliert" (IFCLABEL)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abschlusstyp (end_mode) = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Abschlusstyp (iEndMode) = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Editiermodus (edit_mode) = "Winkel / Länge" (IFCLABEL)
    Editiermodus (iEditMode) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Winkel oben = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 59.99999999999999 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zur XY Ebene (beta) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zur XY Ebene (gamma) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zylinder = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Kugel_27 | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrund Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kugel = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Kugel_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Maß 1 = 0.2 [METRE]
    Maß 2 = 0.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0.2 [METRE]
    Radius Sphäre = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Säule_dorisch_02_27 | properties | on 40 objects (40 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 18 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kapitell = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Konturstift Kapitell = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Kapitell = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Säule = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (capital_back_pen) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_back_pen) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stütze = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Säulenfuß = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Säule_dorisch_02_27 | quantities | on 40 objects (40 IFCCOLUMN)
    Breite (A) = 0.1 [METRE]
    Breite (A2) = 0.05 [METRE]
    Höhe = 0.7 [METRE]
    Obere Ebene = 0.7 [METRE]
    Tiefe (B) = 0.1 [METRE]
    Tiefe (B2) = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_1 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "12C1770E-707B-47CE-A828-48177CA33DAF" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  Rhino | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Rhino Layer = "Default" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "12C1770E-707B-47CE-A828-48177CA33DAF" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_1 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bottom Level = -1.55 [METRE]
    Dimension 1 = 5. [METRE]
    Dimension 2 = 6. [METRE]
    Height = 3.1 [METRE]
    Top Level = 1.55 [METRE]
  AC_Pset_Quader_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Column 1 (aColumn1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Column 1 (aColumn1prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Column 1 (iColumn1) = 0 (IFCINTEGER)
    Column 2 (aColumn2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Column 2 (aColumn2prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Column 2 (iColumn2) = 0 (IFCINTEGER)
    Column 3 (aColumn3) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Column 3 (aColumn3prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Column 3 (iColumn3) = 0 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Layer 1 (aLayer1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Layer 1 (aLayer1prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Layer 1 (iLayer1) = 0 (IFCINTEGER)
    Layer 2 (aLayer2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Layer 2 (aLayer2prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Layer 2 (iLayer2) = 0 (IFCINTEGER)
    Layer 3 (aLayer3) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Layer 3 (aLayer3prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Layer 3 (iLayer3) = 0 (IFCINTEGER)
    Mix Up = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Reset = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rotation um Achse "X" = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation um Achse "Y" = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 1 (aRow1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 1 (aRow1prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 1 (iRow1) = 0 (IFCINTEGER)
    Row 2 (aRow2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 2 (aRow2prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 2 (iRow2) = 0 (IFCINTEGER)
    Row 3 (aRow3) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 3 (aRow3prew) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Row 3 (iRow3) = 0 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Würfel = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Quader_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 1.098003545991413 [METRE]
    Obere Ebene = 1.098003545991413 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Schale_27 | properties | on 6 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 3 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Achse zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Drehen rund um Achse = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schale = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Winkel = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Schale_27 | quantities | on 6 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 3 IFCCOLUMN)
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 0.07000000000000001 [METRE]
    Maß 2 = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 1. [METRE]
    Radius = 1.525 [METRE]
    Stärke Schale = 0.2 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_40 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "B561B142-28E5-4EBD-9559-430FAB9C2ABD" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_40 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -4.973799150320701E-14 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050001525878926 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869291038 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290989 [METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 103.894995885939 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 158.8598896752337 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 185.2909072267285 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 68.64458808092671 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 68.64458808092671 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 93.06015476254777 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 58.73598192562414 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 44.53931171866996 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 44.53931171866996 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 68.67856098415432 (IFCREAL)
  Berechnungen: 23 more contents on 24 objects not shown
  Pset_RoofCommon | properties | on 17 objects (17 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 3 objects (3 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 68.64458808092671 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 68.64458808092671 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 44.53931171866996 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 44.53931171866996 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 123.5845861363005 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 123.5845861363005 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 134.9085123651481 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 134.9085123651481 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 37.01255937866457 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 37.01255937866457 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 37.01255937866446 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 37.01255937866446 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 61.12936502264826 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 61.12936502264826 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 61.12961973831857 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 60.58808863104912 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 10 more contents on 10 objects not shown
  AC_Equantity_Fledermausgaube_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Abstand der Markertexte = 0.05 [METRE]
    Breite = 1.8 [METRE]
    Dachdicke = 0.1319069267769732 [METRE]
    Dachneigung (gs_roofang_12f) = 5.810459324761347 [METRE]
    Dachneigung (gs_roofang_12i) = 0.4842049437301121 [METRE]
    Fensterrahmen-Stärke = 0.03196828730259782 [METRE]
    Loch obere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Loch untere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Loch äußere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Pultdach Neigung (gs_shedroofang_12f) = 1.331257528852062 [METRE]
    Pultdach Neigung (gs_shedroofang_12i) = 0.1109381274043385 [METRE]
    Tiefe = 0.91658205959437 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Fledermausgaube_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Belag = "" (IFCLABEL)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Brüstung-Detail = "" (IFCLABEL)
    Brüstungskante (AC_edge_lower_type) = 2 (IFCINTEGER)
    Brüstungskante (gs_edge_lower_type) = "Horizontal" (IFCLABEL)
    Brüstungskantenwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dach Oberseite = "Dachziegel grau" (IFCLABEL)
    Dach Seite = "Dachziegel grau" (IFCLABEL)
    Dach Unterseite = "Dachziegel grau" (IFCLABEL)
    Dachfensterfunktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (ac_roofang) = 57.810179346373 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung (gs_roofang_deg) = 57.810179346373 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung (gs_roofang_perc) = 158.8598896752337 (IFCREAL)
    Detaillierungsgrad im 2D (gs_detlevel_2D) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad im 2D (gs_detlevel_2D_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad im 3D (gs_detlevel_3D) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad im 3D (gs_detlevel_3D_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad im 3D (iDWDet3D) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterrahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Geschossabhängige Darstellung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glasbereich überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung benutzen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Höhenlage = "" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kompletter Glasbereich (gs_list_glassarea) = 0. (IFCREAL)
    Kompletter Glasbereich (gs_list_glassarea_tmp) = 0. (IFCREAL)
    Konturstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laibungsdetail = "" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Neigungseinheit = "°" (IFCLABEL)
    Oberflächenmaterialien von Dach/Schale übernehmen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Operationstyp = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Pultdach Außen = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Pultdach Innen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Pultdach Neigung (gs_shedroofang_deg) = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pultdach Neigung (gs_shedroofang_perc) = 36.39702342662024 (IFCREAL)
    Schallschutz = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Schneidekörper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schnitt / Ansicht (gs_detlevel_SE) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht (gs_detlevel_SE_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seitenwand Innen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sturz Detail = "" (IFCLABEL)
    Typ Add-On = "Dachfenster" (IFCLABEL)
    U-Wert = "" (IFCLABEL)
    Umfang der Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_37 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "BF0C9143-F717-4449-A2CF-5793836299A6" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_37 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -0.6639886049955428 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000011 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290988 [METRE]
    Top Level = 2.038152264295445 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_42 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "DB41BA06-F754-4119-A25E-6BC837893F2F" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_42 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -4.973799150320701E-14 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050001525878926 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869291038 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290989 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_39 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "0D27A628-CE00-4567-B082-C3919DC9026E" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_39 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 7.050001525878926 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290989 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290989 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_38 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "A2CF63A7-B2EF-400E-9653-FB8900AD3195" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_38 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -0.6639886049955428 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000011 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290988 [METRE]
    Top Level = 2.038152264295445 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_44 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "54257C8C-508F-48F0-BAEF-1F019D3E7847" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_44 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -4.973799150320701E-14 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000054 [METRE]
    Dimension 2 = 15.00000000000002 [METRE]
    Height = 2.702140869291038 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290989 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_43 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "28B7D3DA-C623-49A0-BC8F-F1E15B53CA57" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_43 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000054 [METRE]
    Dimension 2 = 15.00000000000002 [METRE]
    Height = 2.702140869290989 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290989 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_41 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "73F7E256-C09A-450E-9768-6EAF11C85B3E" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_41 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 7.050001525878926 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290989 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290989 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_14 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "157BD39B-534D-4C9A-8D17-411CA486CAC5" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_14 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.349999999999971 [METRE]
    Dimension 1 = 6.900001525878906 [METRE]
    Dimension 2 = 22. [METRE]
    Height = 2.700000000000028 [METRE]
    Top Level = 1.350000000000056 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_15 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "258E3627-3F1D-45D1-A111-3C3065DEF76D" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_15 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.349999999999968 [METRE]
    Dimension 1 = 6.900000000001846 [METRE]
    Dimension 2 = 22. [METRE]
    Height = 2.700000000000025 [METRE]
    Top Level = 1.350000000000057 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_13 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "DA210C47-4EFA-4277-90E7-62A528DA4CD4" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_13 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000152587891 [METRE]
    Dimension 2 = 26. [METRE]
    Height = 2.700000000000007 [METRE]
    Top Level = 2.700000000000007 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_16 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "FCC8814F-0452-4C69-9352-4806DBC88EE8" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_16 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000152587891 [METRE]
    Dimension 2 = 26. [METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    Top Level = 2.7 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_17 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "E059B1CE-DDEA-479E-9BA3-3E676D494546" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_17 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 27.10000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290988 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290988 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_18 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "9B46310D-A337-454D-88AE-67EE36CE9736" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_18 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.349999999999958 [METRE]
    Dimension 1 = 20.00000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 5.450000000000001 [METRE]
    Height = 2.700000000000015 [METRE]
    Top Level = 1.350000000000056 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_19 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "FD6FBC69-4A2B-4995-9068-C2AF405D2460" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_19 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = 0. [METRE]
    Dimension 1 = 27.10000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290994 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290994 [METRE]
  AC_Equantity_Rhino_Object_22 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -4.440892098500626E-16 [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 5.600000000000001 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 2.699999999999995 [METRE]
  AC_Equantity_Rhino_Object_20 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.349999999999951 [METRE]
    Dimension 1 = 20. [METRE]
    Dimension 2 = 5.450000000000002 [METRE]
    Height = 2.700000000000008 [METRE]
    Top Level = 1.350000000000057 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_22 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "E8F3A387-7193-44CB-B703-7C8F1FAD43A9" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_23 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "466A758D-6AD3-4B0D-B262-6D5161D3FFED" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_20 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "8C5856DD-2B96-498D-983A-7E755B1619BB" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_25 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "6F2AEE4A-E1C6-438C-B9AB-EB6005D1AF0F" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_23 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -7.105427357601002E-15 [METRE]
    Dimension 1 = 17.9 [METRE]
    Dimension 2 = 5.600000000000001 [METRE]
    Height = 2.700000000000002 [METRE]
    Top Level = 2.699999999999995 [METRE]
  AC_Equantity_Rhino_Object_25 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -7.105427357601002E-15 [METRE]
    Dimension 1 = 17.9 [METRE]
    Dimension 2 = 5.600000000000001 [METRE]
    Height = 2.700000000000002 [METRE]
    Top Level = 2.699999999999995 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_26 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "A5A22687-DA59-4755-93D7-B69F1FFFB725" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -4.440892098500626E-16 [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 5.600000000000001 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 2.699999999999995 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_28 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "024F34DB-75D1-4C59-8E60-213B56D347EE" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_28 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -5.329070518200751E-15 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000011 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290987 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290982 [METRE]
  AC_Equantity_Rhino_Object_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -5.329070518200751E-15 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000011 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290988 [METRE]
    Top Level = 2.702140869290982 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_29 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "386DE6B5-CA02-4FAF-809D-1043EA7449C4" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_27 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "F8D3699E-397B-4AC3-898A-E011E0D0CA28" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_29 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.059127820547996 [METRE]
    Dimension 1 = 17.9 [METRE]
    Dimension 2 = 5.599999999999994 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 1.640872179451999 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_31 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "BFD3E329-86D7-4F71-8635-AF978EA97E9C" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_31 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.059127820547996 [METRE]
    Dimension 1 = 17.9 [METRE]
    Dimension 2 = 5.599999999999994 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 1.640872179451999 [METRE]
  AC_Equantity_Rhino_Object_30 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.059127820547996 [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 5.599999999999994 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 1.640872179451999 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_30 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "A0032F88-80BF-47D0-A0BF-FA7C3BC40BF7" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_32 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "7E2193C7-44D8-4F07-815B-662DAEAEAEA4" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rhino_Object_34 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "1743CCD8-B308-4186-BEB7-E28864185997" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_32 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.059127820547996 [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000000000001 [METRE]
    Dimension 2 = 5.599999999999994 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 1.640872179451999 [METRE]
  AC_Equantity_Rhino_Object_34 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.059127820547996 [METRE]
    Dimension 1 = 17.90000000000005 [METRE]
    Dimension 2 = 5.600000000000001 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 1.640872179451999 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_35 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "FDFC411C-FB25-4382-817E-1F56366BF493" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_35 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -0.6639886049955428 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000011 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290988 [METRE]
    Top Level = 2.038152264295445 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_33 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "FA50DE2C-DB23-40BE-BF34-DA425518306F" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_33 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -1.059127820547996 [METRE]
    Dimension 1 = 17.89999999999998 [METRE]
    Dimension 2 = 5.600000000000001 [METRE]
    Height = 2.699999999999995 [METRE]
    Top Level = 1.640872179451999 [METRE]
  AC_Pset_Rhino_Object_36 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Converted Smoothness = 4 (IFCINTEGER)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Cut Plane Projected = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Settings on UI = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Floor Plan Display ID = 0 (IFCINTEGER)
    Group Type (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Group Type (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hotspots on Bounding Box = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Import Plugin ID = "Rhino In 27.0.0.3001 GER FULL" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Location = "" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Overhead Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Overhead Lines = 21 (IFCINTEGER)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rhino UUID = "EEE54980-29DC-4EAA-A5B4-530DF37AE307" (IFCLABEL)
    Segmentation Slider on UI = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_2d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Face Edges (rh_show_edges_3d) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Show Hotlines = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Show Projection ID = 0 (IFCINTEGER)
    Smooth Edges = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Surface = "Rhino - 001" (IFCLABEL)
    UI Page ID = 1 (IFCINTEGER)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rhino_Object_36 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bottom Level = -0.6639886049955428 [METRE]
    Dimension 1 = 7.050000000000011 [METRE]
    Dimension 2 = 15. [METRE]
    Height = 2.702140869290988 [METRE]
    Top Level = 2.038152264295445 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5.85 [METRE]
    NetHeight = 5.85 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5. [METRE]
    NetHeight = 5. [METRE]
  AC_Pset_EigeneFensterGitterV3 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Beton unbewehrt" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_EigeneFensterGitterV3 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.400000000000002 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4500000000000002 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.400000000000041 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_EigeneFensterkleinOGV3 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Beton unbewehrt" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_EigeneFensterGroßV8 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Beton unbewehrt" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_EigeneFensterkleinOGV3 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.149999999999999 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.195 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.100126104916988 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_EigeneFensterGroßV8 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.400000000000002 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4500000000000002 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.400000000000041 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_EigeneFensterkleinOGV2 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Beton unbewehrt" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_EigeneFensterkleinOGV2 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.7 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]