IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "C:\Users\chris\OneDrive\Dokumente\2. Semester\CAD\SY_Lwiw_Alpha_W2425_01\04_BIM\SY_Lwow_Alpha_WS24_25_01.ifc"
Time stamp: "2025-02-13T17:27:30"
Author: "Architect"
Organization: "CFL Architecture & Research"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" (roles: "Generalpaner"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Superstraße 187", "Megastadt", "Rheinland-Pfalz", "69420", "Lalaland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "01234 56789"; e-mail "info@cfl-architects.de") of Organization "CFL Architecture & Research" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Superstraße 187", "Megastadt", "Rheinland-Pfalz", "69420", "Lalaland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "01234 56789"; e-mail "info@cfl-architects.de")
  Owner history of Person "Nicht definiert" (roles: "Generalpaner"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Superstraße 187", "Megastadt", "Rheinland-Pfalz", "69420", "Lalaland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "01234 56789"; e-mail "info@cfl-architects.de") of Organization "CFL Architecture & Research" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Superstraße 187", "Megastadt", "Rheinland-Pfalz", "69420", "Lalaland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "01234 56789"; e-mail "info@cfl-architects.de") | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1739464003 (2025-02-13T16:26:43Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Goldene Rose Synagoge" | phase "Endabgabe" | description "Goldene Rose Synagoge"
  IFCSITE "Goldene Rose Synagoge" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Starorevreiska St.", "Lwiw", "Lwiw Oblast,", "79000", "Ukraine" | description "Goldene Rose Synagoge"
    IFCBUILDING "Goldene Rose Synagoge" | postal address: "Starorevreiska St.", "Lwiw", "Lwiw Oblast,", "79000", "Ukraine" | description "Goldene Rose Synagoge"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 171 elements
          20 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Vollholz" | WINDOW | names: "RD-058", "RD-167", "RD-051" (+15 more) | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Component Properties, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 350" | names: "Wand-023", "Wand-025", "Wand-024" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 700" | FLOOR | names: "RD-010" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          83 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Normalglas" | WINDOW | names: "RD-046", "RD-052", "RD-167" (+63 more) | material: "Normalglas" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen
          4 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-001" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-006", "Wand-008", "Wand-012" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-011", "Wand-013", "Wand-015" (+4 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | names: "Wand-014", "Wand-016" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 50" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-029", "Wand-027", "Wand-028" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1500" | names: "Wand-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Aluminium" | WINDOW | names: "RD-169" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 300" | names: "Wand-032" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Bauholz" | WINDOW | names: "RD-045" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Leiste Zapfen 100 x 100" | PLUMBINGWALL | names: "Stütze-005" | material: constituents "Eigene Leiste Zapfen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 1140" | FLOOR | names: "RD-018" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Aluminium" | HANDRAIL | names: "RD-010" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_RailingCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Aluminium" | names: "RD-313", "RD-415", "RD-372" (+1 more) | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 190" | FLOOR | names: "RD-019", "RD-021" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "RD-019", "RD-020" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Zierpilaster 450 x 5400" | names: "Wand-044" | material: constituents "Eigene Zierpilaster" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Säule Toraschrein Dünn 225 x 1600" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-089" | material: constituents "Eigene Säule Toraschrein Dünn" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Säule Toraschrein 225 x 1050" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-076" | material: constituents "Eigene Säule Toraschrein" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities
          12 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Aluminium 50 x 50" | BALUSTRADE | names: "Stütze-009" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Bauteil" | names: "RD-020" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 550" | names: "Wand-020" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Umgebung 250" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Umgebung" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.05
        contains 313 elements
          30 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | names: "Modellkörper-085", "Modellkörper-088", "Modellkörper-089" (+16 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "RD-004", "RD-019" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          15 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 200 x 200" | ROOF | names: "Unterzug-001", "Unterzug-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          29 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [2] 100 x 50" | SHED_ROOF | names: "Wand-051" | material: constituents "Eigene Pilaser Dächer [2]" ("Dachziegel schwarz": "Dachziegel schwarz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 550" | names: "Wand-020" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-006", "Wand-012" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1500" | names: "Wand-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 300" | names: "Wand-042" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [1] 200 x 50" | names: "Wand-049" | material: constituents "Eigene Pilaser Dächer [1]" ("Dachziegel schwarz": "Dachziegel schwarz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-011", "Wand-031" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-011", "RD-012", "RD-016" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-011" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | names: "Wand-034", "Wand-036", "Wand-035" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 400" | FLOOR | names: "RD-012" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          24 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Leiste Kämpfer 150 x 250" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-042" | material: constituents "Eigene Leiste Kämpfer" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          49 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Säulenkämpfer 100 x 250" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-044" | material: constituents "Eigene Säulenkämpfer" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | names: "Wand-031" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 50" | SHED_ROOF | names: "Dach-002", "Dach-003" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_RoofCommon
          9 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-031" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kalkputz 50" | SHED_ROOF | names: "Dach-003" | material: "Kalkputz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Berechnungen, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-031", "Wand-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | names: "Wand-031" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | names: "Wand-031" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          5 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [1] 200 x 50" | SHED_ROOF | names: "Wand-049" | material: constituents "Eigene Pilaser Dächer [1]" ("Dachziegel schwarz": "Dachziegel schwarz") | property sets: ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, Pset_RoofCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz" | names: "Wand-068" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte
          7 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [2] 100 x 50" | names: "Wand-051" | material: constituents "Eigene Pilaser Dächer [2]" ("Dachziegel schwarz": "Dachziegel schwarz") | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Säulenkämpfer 100 x 250" | names: "Wand-044" | material: constituents "Eigene Säulenkämpfer" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 100" | SHED_ROOF | names: "Dach-003" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-031" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          6 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [3] 400 x 100" | PAVILION_ROOF | names: "Wand-049" | material: constituents "Eigene Pilaser Dächer [3]" ("Dachziegel schwarz": "Dachziegel schwarz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          33 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 250 x 250" | ROOF | names: "Unterzug-005", "Stütze-008" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 450 x 600" | ROOF | names: "Unterzug-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 250 x 250" | COLUMN | names: "Stütze-008" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150 x 150" | ROOF | names: "Unterzug-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Aluminium" | WINDOW | names: "Modellkörper-113", "Modellkörper-110" | material: "Aluminium" | property sets: Produktinformationen, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Eigene Geison Tymphanon 111 x 100" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-091" | material: constituents "Eigene Geison Tymphanon" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil" | PLUMBINGWALL | names: "Modellkörper-108" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 100" | FLOOR | names: "RD-019" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 350" | names: "Wand-066" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 350" | PARAPET | names: "Wand-066" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Aluminium" | FLAT_ROOF | names: "Modellkörper-094", "Modellkörper-095", "Modellkörper-096" | material: "Aluminium" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Aluminium 100" | FLOOR | names: "RD-010" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 2350" | FLOOR | names: "RD-025" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          20 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz" | ROOF | names: "Wand-068" | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 250 x 200" | ROOF | names: "Unterzug-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities

Types
  IFCWINDOWTYPE "Vollholz" | WINDOW | 20 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 350" | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 700" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Normalglas" | WINDOW | 83 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | 9 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 50" | PLUMBINGWALL | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1500" | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Aluminium" | WINDOW | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 300" | 7 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Bauholz" | WINDOW | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Leiste Zapfen 100 x 100" | PLUMBINGWALL | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 1140" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Aluminium" | HANDRAIL | 2 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Aluminium" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 190" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Zierpilaster 450 x 5400" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Säule Toraschrein Dünn 225 x 1600" | PLUMBINGWALL | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Säule Toraschrein 225 x 1050" | PLUMBINGWALL | 2 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Aluminium 50 x 50" | BALUSTRADE | 12 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Bauteil" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 550" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Umgebung 250" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | 30 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 200 x 200" | ROOF | 15 occurrences
  IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [2] 100 x 50" | SHED_ROOF | 29 occurrences
  IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [1] 200 x 50" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 400" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Eigene Leiste Kämpfer 150 x 250" | PLUMBINGWALL | 24 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Säulenkämpfer 100 x 250" | PLUMBINGWALL | 49 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | 3 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil 50" | SHED_ROOF | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | PLUMBINGWALL | 9 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kalkputz 50" | SHED_ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [1] 200 x 50" | SHED_ROOF | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz" | 6 occurrences
  IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [2] 100 x 50" | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Säulenkämpfer 100 x 250" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Bauteil 100" | SHED_ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | PLUMBINGWALL | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Eigene Pilaser Dächer [3] 400 x 100" | PAVILION_ROOF | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 250 x 250" | ROOF | 33 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 450 x 600" | ROOF | 8 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 250 x 250" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 150 x 150" | ROOF | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Eigene Geison Tymphanon 111 x 100" | PLUMBINGWALL | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil" | PLUMBINGWALL | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 350" | PARAPET | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Aluminium" | FLAT_ROOF | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Aluminium 100" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 2350" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz" | ROOF | 20 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 250 x 200" | ROOF | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "17XzIFJgD3AQrCHUdt5n0M" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Fensterrahmen (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "4787D48F-4EA3-4329-AD4C-45E9F7171016" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-058" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-058" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "RD-058" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0DsoVbaiv9wfW$xzviskwC" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Fensterrahmen (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "0DDB27E5-92CE-49EA-983F-EFDE6CDAEE8C" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-167" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-167" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "RD-167" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1tdb5rE4vCAA_CooU89YGs" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "779E5175-384E-4C28-AF8C-CB2788262436" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Galerie; Unterstand" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Abbruch" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2xFGM3ka1929S0CH8MuDBK" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "50 Inneneinrichtung (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "BB3D0583-BA40-4908-9700-311216E0D2D4" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-010" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-010" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-010" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "34hJPa$BP2RgtruuO0$FQn" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Fensterrahmen (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C4AD3664-FCB6-426E-ADF5-E38600FCF6B1" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-051" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-051" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "RD-051" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3HU6VcOAXBJQJ_fu5RqioI" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Fensterrahmen (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D17867E6-60A8-4B4D-A4FE-A7815BD2CC92" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-046" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-046" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "RD-046" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "03iTVVQmP0z91SyxCFIOBi" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Fensterrahmen (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "03B1D7DF-6B06-40F4-905C-F3B30F4982EC" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-046" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-046" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "RD-046" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0xMhkzcL53XvGRKHthS1hF" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Fensterrahmen (eigene)" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3B5ABBBD-9951-4387-941B-511DEB701ACF" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-054" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-054" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Hof" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Abbruch" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "RD-054" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 476 more contents on 476 objects not shown
  Produktinformationen | properties | on 111 objects (109 IFCWINDOW, 2 IFCFURNITURE)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-046" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-027" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-028" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-030" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-034" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-032" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-031" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--RD-029" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 18 more contents on 51 objects not shown
  Component Properties | properties | on 24 objects (24 IFCWINDOW)
    Normalglas: Enthaltenes CO2 = "0.75075 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 31.90687527168605 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    Normalglas: Enthaltenes CO2 = "0.732875 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 31.14718749999997 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "1.1879 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 28.46854884007675 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "1.1879 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 28.46854884007637 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Enthaltenes CO2 = "0.311924 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 13.25675077746351 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Enthaltenes CO2 = "0.311925 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 13.25679187699907 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Enthaltenes CO2 = "0.75075 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 31.90687527168613 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Enthaltenes CO2 = "0.75075 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 31.90687527168622 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties: 314 more contents on 398 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 103 objects (103 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    3D-Länge = 1.200000000000002 [METRE]
    Abstand Oberkante = 2.250000000000003 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.799999999999999 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.25 [METRE]
    Fläche = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.200000000000002 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.849999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.849999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.849999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.799999999999999 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.849999999999999 [METRE]
    Kernbreite = 0.25 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.25 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.200000000000002 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.200000000000002 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.200000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.200000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.200000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.200000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.050000000000001 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.050000000000001 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.000000000000001 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.050000000000001 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.050000000000001 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.849999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.849999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.799999999999999 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.849999999999999 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.849999999999999 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.07500000000000012 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.07500000000000012 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.07500000000000012 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.07500000000000012 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    3D-Länge = 2.85 [METRE]
    Abstand Oberkante = 2.250000000000003 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.8 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.25 [METRE]
    Fläche = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.85 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.85 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.85 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.8 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.85 [METRE]
    Kernbreite = 0.25 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.25 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.85 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.85 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.85 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.85 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.85 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.85 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.699999999999999 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.699999999999999 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 6.649999999999999 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.699999999999999 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.699999999999999 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.85 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.85 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.8 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.85 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.85 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.178125 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.178125 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.178125 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.178125 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.534000000000004 [METRE]
    Fläche = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.350000000000001 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.534000000000004 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.534000000000004 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.534000000000004 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.534000000000004 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.534000000000004 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 5.067000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 5.067000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.067000000000004 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 5.067000000000004 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.067000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.534000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.534000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 4.534000000000004 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.534000000000004 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.534000000000004 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01665624999999998 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.117000000000004 [METRE]
    Fläche = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.350000000000001 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.117000000000004 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.117000000000004 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5.117000000000004 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.117000000000004 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.117000000000004 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 5.650000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 5.650000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.650000000000004 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 5.650000000000004 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.650000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.117000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.117000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.117000000000004 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.117000000000004 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.117000000000004 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01665624999999998 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 7.499588964463724 [METRE]
    Fläche = 0.02625000022351787 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.150000008940714 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.499588964463724 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.499588964463724 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.499588964463724 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 7.499588964463724 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.499588964463724 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.8000000062585021 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02625000022351787 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.8000000062585021 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.149588964463726 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.149588964463726 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 8.149588964463726 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.149588964463726 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.149588964463726 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.499588964463724 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.499588964463724 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 7.499588964463724 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.499588964463724 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.499588964463724 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01706250014528666 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.951000000000004 [METRE]
    Fläche = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.350000000000001 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.951000000000004 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.951000000000004 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.951000000000004 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.951000000000004 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.951000000000004 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.484000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.484000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.484000000000004 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.484000000000004 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.484000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.951000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.951000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.951000000000004 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.951000000000004 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.951000000000004 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01665624999999998 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.999999999999988 [METRE]
    Fläche = 0.06500000145286355 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.500000004470348 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 9.049999999999988 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 9.049999999999988 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 9.049999999999988 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.999999999999988 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 9.049999999999988 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3559797974642934 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.06500000145286355 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3559797974642934 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.699999999999996 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.699999999999996 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 6.649999999999996 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.699999999999996 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.699999999999996 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 9.049999999999988 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 9.049999999999988 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.999999999999988 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 9.049999999999988 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.049999999999988 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.00819238815541766 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.117000000000008 [METRE]
    Fläche = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.350000000000001 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.117000000000008 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.117000000000008 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5.117000000000008 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.117000000000008 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.117000000000008 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7820499999999992 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 5.650000000000007 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 5.650000000000007 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.650000000000007 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 5.650000000000007 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.650000000000007 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.117000000000008 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.117000000000008 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.117000000000008 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.117000000000008 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.117000000000008 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01665624999999998 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 430 more contents on 453 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 24 objects (24 IFCWINDOW)
    Normalglas: Masse = 37.53750031963065 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01706250014528666 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01706250014528666 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    Normalglas: Masse = 36.64374999999996 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01665624999999998 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01665624999999998 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Bauholz: Masse = 4.096194077708885 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.008192388155417771 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.008192388155417771 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Bauholz: Masse = 4.09619407770883 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.00819238815541766 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.00819238815541766 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Masse = 15.59617738525119 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.007089171538750539 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.007089171538750539 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Masse = 15.59622573764596 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.007089193517111799 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.007089193517111799 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Masse = 37.53750031963074 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0170625001452867 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0170625001452867 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Normalglas: Masse = 37.53750031963085 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01706250014528675 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01706250014528675 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 320 more contents on 398 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 109 objects (58 IFCWALL, 51 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 61 objects (61 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 43 objects (43 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 35 objects (35 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 11 objects (11 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWALL)
    NetVolume = 0.05372576050031091 [CUBIC_METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.5006083483608583 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02805726302808608 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.2500000000000124 [METRE]
    Length = 1.844999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.5006083483608583 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02805726302808608 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.1000011710046493 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.1244999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.3112500000000131 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03112500000000131 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.2500000000000107 [METRE]
    Length = 1.244999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1244999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.3112500000000131 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03112500000000131 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.1245000000000012 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.3112500000000131 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0311250000000012 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.2500000000000107 [METRE]
    Length = 1.244999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1245000000000012 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.3112500000000131 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0311250000000012 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.35 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.03500000000000147 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 3.090000000000012 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.081500000000005 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.899999999999999 [METRE]
    Length = 1.775000000000003 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.03500000000000147 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 3.090000000000012 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.081500000000005 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 15.25999999999991 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 33.24499999999979 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 46.54299999999972 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.05 [METRE]
    Length = 12.39999999999993 [METRE]
    NetFootprintArea = 15.25999999999991 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 33.24499999999979 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 46.54299999999972 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 15.25999999999991 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 33.24499999999979 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 46.54299999999971 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.05 [METRE]
    Length = 12.39999999999993 [METRE]
    NetFootprintArea = 15.25999999999991 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 33.24499999999979 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 46.54299999999971 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 3.185000000000054 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 13.3087499261626 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.111374707185927 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.05 [METRE]
    Length = 5.250000000000075 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.185000000000054 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 13.3087499261626 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.111374707185927 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 140 more contents on 140 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 114 objects (114 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.008192388155417771 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.00819238815541766 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 2.407164492905157 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6017911232262894 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 2.407164492905157 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6017911232262894 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.07500000000000012 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.07500000000000012 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 1. [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.178125 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.178125 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 1. [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    NetVolume = 1.008997858339955 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    NetVolume = 1.008997858300521 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.3929550079750373 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 70 more contents on 85 objects not shown
  Pset_RailingCommon | properties | on 18 objects (18 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 50 objects (50 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 3 objects (3 IFCROOF)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCROOF)
    GrossArea = 0.3690000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.3690000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCROOF)
    GrossArea = 0.0150019262865802 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.01000192628657959 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 0.08999988284493507 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.09999988284493644 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 0.01500192628657971 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.01000192628657981 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.06500000000000095 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.07000000000000091 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.3690000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.3689999999999962 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 182.4590725513556 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 182.4590725513556 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.3689999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.3689999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 40 more contents on 40 objects not shown
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 182.4590725513556 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 182.4590725513556 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 55.43090514527702 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 53.17094316614788 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 68.73227847620083 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 68.73227847620083 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 44.52286853085363 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 19.45716004973934 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 19.45716004973934 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 8.748866352594867 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 28.26756662522059 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 28.26756662522059 [SQUARE_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.47709358447016 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.1 [METRE]
    Height = 4.300000000000001 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.071 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.935251485577602 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.1 [METRE]
    Height = 3.30000000000004 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.245 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.477093584470168 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.1 [METRE]
    Height = 4.300000000000001 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.071000000000002 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.935251485577603 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.1 [METRE]
    Height = 3.30000000000004 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.245 [METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 250 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.638916652154906 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3446197907596816 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.513916652154908 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3446197907596816 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.513916652154906 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.63891665215491 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3446197907596819 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.513916652154908 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3446197907596819 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.51391665215491 [SQUARE_METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.05 [METRE]
    NetHeight = 3.05 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 3. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.175 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 0.6500000000000004 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1617647058823529 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 4.000000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.19 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.900000000000002 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]