IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "C:\Users\patri\Documents\Studium\digitale 3D Modellierung\Neues Zeug\Wyszogrod_Alpha_W2425_01.ifc"
Time stamp: "2025-01-30T12:22:21"
Author: "Architect"
Organization: "HBKH"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 5060 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 5060 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "HBKH" "Nicht definiert" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Holzstraße 36", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "+49 458763937"; e-mail "hbkh@web.de") of Organization "HBKH" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Holzstraße 36", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "+49 458763937"; e-mail "hbkh@web.de")
  Owner history of Person "HBKH" "Nicht definiert" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Holzstraße 36", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "+49 458763937"; e-mail "hbkh@web.de") of Organization "HBKH" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Holzstraße 36", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "+49 458763937"; e-mail "hbkh@web.de") | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 5060 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1738236082 (2025-01-30T11:21:22Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Synagoge Wyszogrod"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Wyslana", "5678", "Wyszogrod", "Polen", "Polen"
    IFCBUILDING "Gebäude" | postal address: "Wyslana", "5678", "Wyszogrod", "Polen", "Polen"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 578 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | names: "Wand-002", "Wand-027" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ansicht West EG" | WINDOW | names: "Fenster-010" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_Eigene_Fenster_Ansicht_West_EG, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          10 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | names: "Wand-003", "Wand-005", "Wand-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-004" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster innen EG groß" | WINDOW | names: "Fenster-001" | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_Eigene_Fenster_innen_EG_groß, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Component Properties, Pset_WindowCommon
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster innen klein Mitte richtig" | WINDOW | names: "Fenster-001", "Fenster-002" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eigene_Fenster_innen_klein_Mitte_richtig, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Component Properties, Qto_WindowBaseQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 650" | names: "Wand-001", "Wand-002", "Wand-003" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ansicht Süd EG" | WINDOW | names: "Fenster-002", "Fenster-004" | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_EG, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Produktinformationen
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 724" | names: "Wand-005", "Wand-006" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 850" | FLOOR | names: "Rohdecke-010" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "Rohdecke-001", "Rohdecke-002", "Rohdecke-004" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 125" | FLOOR | names: "Rohdecke-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-003", "Treppe-001" | parts: 60 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          72 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Pilaster innen Sockel 83 x 873" | JOIST | names: "Unterzug-064", "Unterzug-075", "Unterzug-066" (+60 more) | material: constituents "Eigene Pilaster innen Sockel" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          9 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | names: "Rohdecke-005", "Rohdecke-011", "Rohdecke-012" (+4 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 230" | FLOOR | names: "Rohdecke-007" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | names: "Rohdecke-007" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 450" | FLOOR | names: "Rohdecke-008" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 600" | FLOOR | names: "Rohdecke-009" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 150" | FLOOR | names: "Rohdecke-005", "Rohdecke-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 750" | FLOOR | names: "Rohdecke-015" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 100" | FLOOR | names: "Rohdecke-016", "Rohdecke-017" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 90" | names: "Wand-010", "Wand-011", "Wand-012" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          48 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Modellkörper-006", "Modellkörper-007", "Modellkörper-010" (+34 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          82 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 45 x 45" | COLUMN | names: "Stütze-001" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 45" | names: "Wand-007", "Wand-008", "Wand-009" (+2 more) | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 50 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-001", "Unterzug-002" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Verschiedene Strukturen - 2 Segmente - 50 x 100 x 3607 (3314+294)" | COLUMN | names: "Stütze-007" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 140" | FLOOR | names: "Rohdecke-004" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 276" | FLOOR | names: "Rohdecke-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 414" | FLOOR | names: "Rohdecke-006" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 552" | FLOOR | names: "Rohdecke-007" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 690" | FLOOR | names: "Rohdecke-008" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 689" | FLOOR | names: "Rohdecke-011" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 689" | FLOOR | names: "Rohdecke-012" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene 4 neu 263 x 320" | JOIST | names: "Unterzug-093", "Unterzug-082", "Unterzug-087" (+1 more) | material: constituents "Eigene 4 neu" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | names: "Wand-011", "Wand-012", "Wand-013" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 105" | names: "Wand-012", "Wand-013", "Wand-014" (+5 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene 2 169 x 398" | JOIST | names: "Unterzug-003", "Unterzug-016", "Unterzug-088" (+2 more) | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          22 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Füßchen Bank 371 x 409" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: constituents "Eigene Füßchen Bank" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          14 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 260" | names: "Wand-023" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 168" | names: "Wand-020" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 200" | names: "Wand-020" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D177" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D191" | COLUMN | names: "Stütze-006" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          57 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Stütze-007", "Modellkörper-028", "Modellkörper-030" (+42 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          48 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "außen unter dach 92 x 563" | JOIST | names: "Unterzug-103", "Unterzug-104", "Unterzug-106" (+24 more) | parts: 96 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 300" | names: "Wand-024", "Wand-025" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz" | names: "Wand-023", "Wand-015" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz" | FLOOR | names: "Rohdecke-002", "Rohdecke-021" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil" | names: "Dach-055", "Dach-056" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 100" | names: "Dach-014", "Dach-019" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Berechnungen, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-079", "Unterzug-080", "Unterzug-081" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Treppe innen Handlauf 100 x 107" | JOIST | names: "Unterzug-083" | material: constituents "Eigene Treppe innen Handlauf" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADProperties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Treppe innen Handlauf oben 123 x 94" | JOIST | names: "Unterzug-084" | material: constituents "Eigene Treppe innen Handlauf oben" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "KS + WDVS 42 cm 420" | names: "Wand-028" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-007", "Fenster-008" | property sets: AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "KS + WDVS 42 cm 420 - 420" | names: "Wand-030", "Wand-031" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Terrassentür Korbb 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-010" | property sets: AC_Pset_Terrassentür_Korbb_2-Fl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | names: "Rohdecke-147" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | names: "Wand-015" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 50 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-091", "Unterzug-092", "Unterzug-093" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Stuhl 04 27" | names: "Stuhl-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Stuhl_04_27, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Stuhl_04_27, Component Quantities
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Barpult 27" | names: "Stuhl-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Barpult_27, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Barpult_27, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 4.15
        contains 605 elements
          11 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | names: "Wand-009", "Wand-002", "Wand-003" (+4 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 724" | names: "Wand-008", "Wand-009", "Wand-003" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          7 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ost OG" | WINDOW | names: "Fenster-009", "Fenster-010", "Fenster-011" (+1 more) | parts: 21 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Eigene_Fenster_Ost_OG, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster innen schmal OG" | WINDOW | names: "Fenster-009", "Fenster-010" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eigene_Fenster_innen_schmal_OG, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ansicht Süd OG klein" | WINDOW | names: "Fenster-002" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_OG_klein, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Anischt West OG" | WINDOW | names: "Fenster-009" | parts: 9 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Equantity_Eigene_Fenster_Anischt_West_OG, ArchiCADQuantities, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-007" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Innenraum Richtung Westen" | WINDOW | names: "Fenster-011" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_Westen, ArchiCADProperties, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Innenraum Richtung West schmal" | WINDOW | names: "Fenster-011" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, AC_Pset_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_West_schmal, AC_Equantity_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_West_schmal
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 500" | FLOOR | names: "Rohdecke-003", "Rohdecke-001" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 177" | names: "Dach-002" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 650" | names: "Wand-009", "Wand-011" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | names: "Wand-010" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 100" | names: "Dach-002", "Dach-012" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "Rohdecke-003" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          30 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | names: "Wand-016", "Wand-015" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Zacken Umrandung West 3202 x 2631" | JOIST | names: "Unterzug-009", "Unterzug-010" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          32 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Unterzug-011", "Unterzug-012", "Unterzug-001" (+29 more) | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 47" | names: "Wand-026" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 46" | names: "Wand-028", "Wand-022", "Wand-024" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Pilaster innen 210 x 356" | JOIST | names: "Unterzug-013", "Unterzug-014", "Unterzug-015" | material: constituents "Eigene Pilaster innen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          48 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Stützen innen 186 x 492" | JOIST | names: "Unterzug-040", "Unterzug-039", "Unterzug-038" (+36 more) | material: constituents "Eigene Stützen innen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          130 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 50 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-041", "Unterzug-047", "Unterzug-048" (+115 more) | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene 2 169 x 398" | JOIST | names: "Unterzug-005", "Unterzug-006", "Unterzug-007" (+1 more) | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 75 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-060" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          207 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Unterzug-015", "Stuhl-001", "Unterzug-022" (+26 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 45" | names: "Wand-023", "Wand-020", "Wand-029" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen aussen 1173 x 693" | JOIST | names: "Unterzug-006" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen 842 x 463" | JOIST | names: "Unterzug-009" | material: constituents "Toraschrein Bögen" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen aussen mitte 1681 x 693" | JOIST | names: "Unterzug-010" | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen innen mitte (1) 1541 x 472" | JOIST | names: "Unterzug-011" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen außen zentrum 1872 x 693" | JOIST | names: "Unterzug-012" | parts: 5 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen innen zentrum (2) 1872 x 472" | JOIST | names: "Unterzug-013" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 100" | names: "Dach-025", "Dach-019" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Berechnungen
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D152" | COLUMN | names: "Stütze-008" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D161" | COLUMN | names: "Stütze-009" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 250" | FLOOR | names: "Rohdecke-018" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 48" | names: "Wand-018" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz" | names: "Wand-022", "Wand-014" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 278" | FLOOR | names: "Rohdecke-019" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Toraschrein Stern 650 x 705" | JOIST | names: "Unterzug-087" | parts: 18 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          13 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 150" | names: "Dach-057", "Dach-027", "Dach-042" (+7 more) | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Berechnungen, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz" | FLOOR | names: "Rohdecke-018", "Rohdecke-020" | material: "Bauholz" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte
          8 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile" | names: "Dach-040" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_RoofCommon, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Löwe Torah 3 (1) 1037 x 832" | JOIST | names: "Unterzug-037" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 9.199999999999999
        contains 9 elements
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 100" | names: "Dach-001" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Unterzug-002", "Modellkörper-016" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene 3 80 x 203" | JOIST | names: "Unterzug-076", "Unterzug-061", "Unterzug-066" (+1 more) | material: constituents "Eigene 3" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties

Types
  IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ansicht West EG" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | 16 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster innen EG groß" | WINDOW | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster innen klein Mitte richtig" | WINDOW | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 650" | 11 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ansicht Süd EG" | WINDOW | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 724" | 18 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 850" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 125" | FLOOR | 6 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Pilaster innen Sockel 83 x 873" | JOIST | 72 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | 9 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 230" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 450" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 600" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 150" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 750" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 100" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 90" | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | 255 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 45 x 45" | COLUMN | 82 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 45" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 50 x 100" | JOIST | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Verschiedene Strukturen - 2 Segmente - 50 x 100 x 3607 (3314+294)" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 140" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 276" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 414" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 552" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 690" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 689" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 689" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigene 4 neu 263 x 320" | JOIST | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 105" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene 2 169 x 398" | JOIST | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Füßchen Bank 371 x 409" | JOIST | 22 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 260" | 14 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 168" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 200" | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D177" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D191" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 93 occurrences
  IFCBEAMTYPE "außen unter dach 92 x 563" | JOIST | 48 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 300" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz" | 13 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 100" | 17 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 50" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Treppe innen Handlauf 100 x 107" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Treppe innen Handlauf oben 123 x 94" | JOIST | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "KS + WDVS 42 cm 420" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "KS + WDVS 42 cm 420 - 420" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Terrassentür Korbb 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | 34 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 50 x 50" | JOIST | 142 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Stuhl 04 27" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Barpult 27" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ost OG" | WINDOW | 7 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster innen schmal OG" | WINDOW | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Ansicht Süd OG klein" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Anischt West OG" | WINDOW | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Innenraum Richtung Westen" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigene Fenster Innenraum Richtung West schmal" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 500" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil 177" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil 100" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Zacken Umrandung West 3202 x 2631" | JOIST | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 47" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 46" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Pilaster innen 210 x 356" | JOIST | 24 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Stützen innen 186 x 492" | JOIST | 48 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 75 x 150" | JOIST | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 45" | 7 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen aussen 1173 x 693" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen 842 x 463" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen aussen mitte 1681 x 693" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen innen mitte (1) 1541 x 472" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen außen zentrum 1872 x 693" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Toraschrein Bögen innen zentrum (2) 1872 x 472" | JOIST | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D152" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D161" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 250" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 48" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 278" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigene Toraschrein Stern 650 x 705" | JOIST | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 150" | 13 occurrences
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Löwe Torah 3 (1) 1037 x 832" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene 3 80 x 203" | JOIST | 4 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2MnQwLZFnAIgh5JLLWJ3KQ" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "96C5AE95-8CFC-4A4A-AAC5-4D55604C351A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-002" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Vorraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Anschlagsmaße = "1,669×3,077" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1d2GFfp2h5Je8EbDKToAgN" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang Segm 2-Fl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "670903E9-CC2A-C54E-820E-94D51DC8AA97" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "1,469×2,377" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,869×3,177" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,869×2,577" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,669×2,477" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,669×2,477×0,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "1,529×2,407" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Vorraum" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "R-007" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-007" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Eingangsbereich" (IFCLABEL)
    zu Raum = "Eingangsbereich" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang Segm 2-Fl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0xUK665wB5Hgq81w5R5KDP" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3B794186-17A2-C546-AD08-07A15B154359" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Vorraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0f2hIyaTy0J9E1O42_igVF" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "290AB4BC-91DF-004C-9381-6040BEB2A7CF" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Anschlagsmaße = "1,124×3,380" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3Z_yK6jNr008uOTW5ve_ua" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang Segm 2-Fl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E3FBC506-B57D-4000-8E18-760179A3EE24" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "1,124×2,530" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,324×3,480" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,324×2,630" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,124×2,530" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,124×2,530×0,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "1,184×2,560" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Vorraum" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Vorraum" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang Segm 2-Fl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Anschlagsmaße = "1,206×3,229" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2buflMDUWCGBvYWTboImie" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang Segm 2-Fl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A5E29BD6-35E8-0C40-BE62-81D9724B0B28" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "1,126×2,089" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,406×3,329" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,406×2,229" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-003" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,206×2,129" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,206×2,129×0,700" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "1,186×2,119" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Vorraum" (IFCLABEL)
    zu Raum = "Vorraum" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang Segm 2-Fl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-004" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0tP3obqsZTHwNshVqwEmzR" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "37643CA5-D368-DD47-A5F6-ADFD3A3B0F5B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0L7$Ao9cfDlQlrzU_O533G" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eigene Fenster innen EG groß" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "151FF2B2-266A-4DBD-ABF5-F5EF981430D0" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-001" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,513×1,192" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,513×1,192×0,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eigene Fenster innen EG groß" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 1190 more contents on 1190 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 216 objects (165 IFCWALL, 51 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 60 objects (60 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 41 objects (41 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 38 objects (38 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 22 objects (22 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 171 objects (171 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.00364831 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0.08743357677356069 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 48 objects (48 IFCCOLUMN)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.2349 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 5.629499999999984 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 35 objects (35 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 26 objects (26 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 12.10328208282674 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.505029 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 3.977538461538463 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.165969 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 3.977538461538462 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.165969 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.0411527 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0.9862455977424601 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.0184875 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0.443062499999994 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties: 792 more contents on 1071 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.724 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.6754920000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.6344188 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.9 [METRE]
    Length = 0.9329999999999998 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.6754920000000002 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.6344188 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.724 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.4 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.9 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.18 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.95 [METRE]
    Length = 2. [METRE]
    NetFootprintArea = 0.4 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.9 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.18 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.3999999999999986 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.9 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.179999999999996 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.95 [METRE]
    Length = 2. [METRE]
    NetFootprintArea = 0.3999999999999986 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.9 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.179999999999996 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    NetVolume = 0.01710786483999172 [CUBIC_METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.05749999999999988 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1839999999999992 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.200000000000001 [METRE]
    Length = 0.5749999999999993 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.05749999999999988 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1839999999999992 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.724 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.1513159999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.8150999999999986 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.5901323999999992 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.9 [METRE]
    Length = 0.9329999999999998 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1513159999999998 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.8150999999999986 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5901323999999992 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.724 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Bauholz: Width = 0.045 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.03995458266751922 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.7103036918670098 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03196366613401539 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.8000000000000003 [METRE]
    Length = 0.1878796148337614 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.03995458266751922 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.7103036918670098 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03196366613401539 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.045 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.105 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.07602000000000153 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 6.033092000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6334746600000027 [CUBIC_METRE]
    Height = 8.333 [METRE]
    Length = 0.7240000000000002 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.07602000000000153 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 6.033092000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6334746600000027 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.105 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 125 more contents on 142 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.8000000000000003 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.98 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.045 [METRE]
    Fläche = 0.002024999999999944 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.8 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.98 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.98 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.98 [METRE]
    Kernbreite = 0.045 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.045 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8000000000000003 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.8000000000000003 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.78 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.18 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 17 objects (17 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.8000000000000003 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.98 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.045 [METRE]
    Fläche = 0.002024999999999944 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.8 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.98 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.98 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.98 [METRE]
    Kernbreite = 0.045 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.045 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8000000000000003 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.8000000000000003 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.78 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.78 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.002024999999999994 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.045 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.045 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.18 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.98 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.001619999999999996 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.001619999999999996 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.001619999999999996 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.001619999999999996 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    3D-Länge = 0.9329999999999998 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.724 [METRE]
    Dicke = 0.724 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 0.9329999999999998 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.6754920000000002 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 3.314 [METRE]
    Höhe = 4.15 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 6.322692 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 0.9329999999999998 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 0.9329999999999998 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 0.9329999999999998 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 0.9329999999999998 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.9 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 3.9 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 3.87195 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 3.87195 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.6754920000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.6387 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.15 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.15 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.15 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.15 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.15 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.25 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.25 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.25 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.25 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.25 [METRE]
    Volumen (brutto) = 2.8032918 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 2.6344188 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 2.6344188 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 0.9329999999999998 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 0.9329999999999998 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.724 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    3D-Länge = 2. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.6 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.6 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 2. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.4 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 4.4 [METRE]
    Höhe = 2.95 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.6 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.6 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.6 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.6 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.6 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.98 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 2. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 2. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 2. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 2.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 2.95 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.55 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.6000000000000001 [METRE]
    Volumen (brutto) = 1.18 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 1.18 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 1.18 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 2. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.2 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    3D-Länge = 2. [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.6000000000000001 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.6 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 2. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.3999999999999986 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 4.399999999999999 [METRE]
    Höhe = 2.95 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.6 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.6 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.6 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.6 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.6 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.979999999999993 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 2. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 2. [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 2. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2. [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 2.95 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 2.95 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.3999999999999986 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 5.9 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.55 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.55 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.6000000000000001 [METRE]
    Volumen (brutto) = 1.179999999999996 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 1.179999999999996 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 1.179999999999996 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 2. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2. [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.2 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    3D-Länge = 0.5749999999999993 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.669999999999998 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.1 [METRE]
    Dicke = 0.1 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 0.5749999999999993 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.05749999999999988 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.349999999999998 [METRE]
    Höhe = 3.2 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.819999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.819999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5.819999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.669999999999998 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.819999999999999 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.7549999999999973 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 0.5749999999999993 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 0.5749999999999993 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 0.5749999999999993 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 0.5749999999999993 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.200000000000001 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 3.2 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.05749999999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.839999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.02 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.02 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.869999999999999 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.02 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.02 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.819999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.819999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.669999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.819999999999999 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.819999999999999 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1839999999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1839999999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1839999999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 0.5749999999999993 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 0.5749999999999993 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.1 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.218163444784598 [METRE]
    Fläche = 0.2009736472541679 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.803894589016672 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.218163444784598 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.218163444784598 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.218163444784598 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.218163444784598 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.218163444784598 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.5555036698646556 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2009736472541679 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.5555036698646556 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.303288360780951 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.303288360780951 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.303288360780951 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.303288360780951 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.303288360780951 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.218163444784598 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.218163444784598 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 4.218163444784598 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.218163444784598 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.218163444784598 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01710786483999172 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.032529515506223 [METRE]
    Fläche = 0.002439882539927829 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.2839384176959693 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.032529515506223 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.032529515506223 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.032529515506223 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.032529515506223 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.032529515506223 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.0370596565936781 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.002439882539927829 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.0370596565936781 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.192529515506223 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.192529515506223 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.192529515506223 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.192529515506223 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.192529515506223 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.032529515506223 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.032529515506223 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.032529515506223 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.032529515506223 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.032529515506223 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.0002838116828035857 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 1043 more contents on 1130 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 171 objects (171 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 0.01258037075878571 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 2.516074151757142E-05 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 2.516074151757142E-05 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 48 objects (48 IFCCOLUMN)
    Bauholz: Masse = 0.8099999999999977 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.045 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.045 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.045 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.002024999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 35 objects (35 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 26 objects (26 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 1.741479436377948 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.003482958872755897 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.003482958872755897 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 0.5723076923076925 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001144615384615385 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001144615384615385 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 0.5723076923076924 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001144615384615385 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001144615384615385 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 0.1419058414017928 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0002838116828035857 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0002838116828035857 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 0.06374999999999914 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0001274999999999983 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0001274999999999983 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 856 more contents on 1086 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.275417273593637 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.65 [METRE]
    Height = 1.704846211110011 [METRE]
    Volume = 0.2020296586899251 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.449546883140123 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.275417273593639 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.65 [METRE]
    Height = 1.704846211110011 [METRE]
    Volume = 0.2020296586899251 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.449546883140123 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.350895220654043 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.8 [METRE]
    Height = 2.752447995184193 [METRE]
    Volume = 1.332152372944752 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.688200276540201 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.09205099133217 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.8 [METRE]
    Height = 1.885916895576091 [METRE]
    Volume = 0.911507461078641 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.737184216949622 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.035830116337339 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.8 [METRE]
    Height = 1.093194566411223 [METRE]
    Volume = 0.2612284234760049 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.048558742870028 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.017118640146507 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.42 [METRE]
    Height = 1.8 [METRE]
    Volume = 0.198120158334325 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.2 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.172257531309087 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.8 [METRE]
    Height = 3.919998890837582 [METRE]
    Volume = 1.095739617548025 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.094904999790366 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.653499355035902 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.8 [METRE]
    Height = 2.763189744602072 [METRE]
    Volume = 0.1929871460448057 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.242417795764467 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 38 more contents on 38 objects not shown
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG-R-008-Frauenschul" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-001-Gebetsraum" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 6 objects (2 IFCDOOR, 2 IFCFURNITURE, 2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-007-Eingangsbereich" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 5 objects (3 IFCDOOR, 2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-002-Vorraum" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-003-Frauenschul" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-006-Frauenschul" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG-R-004-Treppenhaus" (IFCLABEL)
  Produktinformationen: 1 more content on 3 objects not shown
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.449546883147129 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.704846211110011 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.589354767249961 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.922461732491083 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG-R-001-Fenster-001" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-009" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.513066018434117 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.191997943297008 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.094904999784362 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.919998890839584 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG-R-008-Fenster-011" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-008" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.048558742873027 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.093194566411222 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster: 41 more contents on 60 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 7 objects (7 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.653499355035902 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.763189744602072 [METRE]
    Perimeter = 10.01121508073308 [METRE]
    Width = 2.242417795764467 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.988364085624934 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.780000000000013 [METRE]
    Perimeter = 7.807635531048572 [METRE]
    Width = 1.123817765524273 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.501044051720579 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.446016426771572 [METRE]
    Perimeter = 10.17282234100535 [METRE]
    Width = 1.640394743731105 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.391150653850606 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.993671915813653 [METRE]
    Perimeter = 9.093429512517861 [METRE]
    Width = 1.553042840445278 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.124598208942647 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.595775633859106 [METRE]
    Perimeter = 9.384861054224828 [METRE]
    Width = 2.096654893253309 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.148616133960434 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.091773333243092 [METRE]
    Perimeter = 9.652624573344372 [METRE]
    Width = 1.734538953429094 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.621222812860152 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.96732932462801 [METRE]
    Perimeter = 8.471584220494289 [METRE]
    Width = 1.268462785619136 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.348182715505952 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.595775633859106 [METRE]
    Perimeter = 9.597699402405247 [METRE]
    Width = 2.203074067343518 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities: 3 more contents on 3 objects not shown
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.123817765524272 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.38 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.530000000000012 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.323817765524272 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8499999999999877 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.123817765524272 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.530000000000012 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.48 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.183817765524272 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.560000000000012 [METRE]
    NominaleBreite = 1.123817765524272 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.530000000000012 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.323817765524272 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.630000000000012 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.323817765524272 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.48 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.630000000000012 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.790517505673497 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.991175381479761 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.391175381479761 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.990517505673497 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.590517505673497 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.291175381479761 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.091175381479761 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.650517505673498 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.321175381479761 [METRE]
    NominaleBreite = 1.790517505673497 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.391175381479761 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.990517505673497 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.491175381479761 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.990517505673497 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.091175381479761 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.491175381479761 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.32198239175907 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.485495052408068 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.334615829999947 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.52198239175907 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.150879222408121 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.121982391759071 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.234615829999947 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.585495052408068 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.1 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.181982391759071 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.264615829999947 [METRE]
    NominaleBreite = 1.32198239175907 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.334615829999947 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.52198239175907 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.434615829999947 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.52198239175907 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.585495052408068 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.434615829999947 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.1760679024553356 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.8921358049106711 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.38 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.23 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.092135804910671 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.15 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8921358049106711 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.23 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.48 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.9521358049106712 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.259999999999999 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8921358049106711 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.23 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.092135804910671 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.33 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.092135804910671 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.48 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.33 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.669648794278014 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.076805243858846 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.476805243858846 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.869648794278015 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.469648794278015 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.376805243858846 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.176805243858846 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.641980846719839 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.529648794278015 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.406805243858846 [METRE]
    NominaleBreite = 1.669648794278014 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.476805243858846 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.869648794278015 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.576805243858846 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.869648794278015 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.176805243858846 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.576805243858846 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.20658252589408 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.229110317853059 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.129110317853059 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.406582525894081 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.1 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.12658252589408 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.089110317853059 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.329110317853059 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.18658252589408 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.119110317853059 [METRE]
    NominaleBreite = 1.20658252589408 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.129110317853059 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.406582525894081 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.229110317853059 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.14 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.406582525894081 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.329110317853059 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.229110317853059 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_innen_EG_groß | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WindowCommon | properties | on 26 objects (26 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 2.275417273593637 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.704846211110011 [METRE]
    Perimeter = 6.308786188500267 [METRE]
    Width = 1.449546883140123 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 1.035830116337339 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.093194566411223 [METRE]
    Perimeter = 4.283506618562502 [METRE]
    Width = 1.048558742870028 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 2.275417273593639 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.704846211110011 [METRE]
    Perimeter = 6.308786188500267 [METRE]
    Width = 1.449546883140123 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 4.350895220654043 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.752447995184193 [METRE]
    Perimeter = 8.881296543448787 [METRE]
    Width = 1.688200276540201 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.017118640146507 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.8 [METRE]
    Perimeter = 6. [METRE]
    Width = 1.2 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 3.09205099133217 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.885916895576091 [METRE]
    Perimeter = 7.246202225051427 [METRE]
    Width = 1.737184216949622 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.22167706008603 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.607522672633756 [METRE]
    Perimeter = 6.183799680527713 [METRE]
    Width = 1.4843771676301 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 4.172257531309087 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.919998890837582 [METRE]
    Perimeter = 10.0298077812559 [METRE]
    Width = 1.094904999790366 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 19 more contents on 19 objects not shown
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_EG_groß | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.513066018434117 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.77 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.191997943297008 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_EG_groß | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.513066018434117 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.769556955983444 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.191997943297008 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_EG_groß | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.513066018434117 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.769510757019913 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.191997943297008 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_innen_klein_Mitte_richtig | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_klein_Mitte_richtig | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.048558742873027 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.828 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.093194566411222 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_klein_Mitte_richtig | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.048558742873034 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.82778048637129 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.093194566411222 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_klein_Mitte_richtig | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.048558742873027 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.827745516088245 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.093194566411222 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.125 [METRE]
    GrossArea = 0.5374577093416005 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06718221366770007 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.5374577093416005 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06718221366770007 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 4.810875336142292 [METRE]
    Width = 0.125 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.23 [METRE]
    GrossArea = 7.475524054150085 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.71937053245452 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 7.475524054150085 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.71937053245452 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 12.24954707557729 [METRE]
    Width = 0.23 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.15 [METRE]
    GrossArea = 1.248979398848595 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1873469098272892 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.248979398848595 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1873469098272892 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 5.143013534918752 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.15 [METRE]
    GrossArea = 0.6244896994242991 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.09367345491364489 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.6244896994242991 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.09367345491364489 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 4.493013534918753 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.15 [METRE]
    GrossArea = 0.2625000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03937500000000003 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.2625000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03937500000000003 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 2.600000000000001 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.85 [METRE]
    GrossArea = 1.258839774937741 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.070013808697079 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.258839774937741 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.070013808697079 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 5.596386969730323 [METRE]
    Width = 0.85 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 248.575 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 62.14375 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 248.575 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 62.14375 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 63.09999999999999 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 77.17500000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 19.29375 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 77.17500000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 19.29375 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 55.29999999999999 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 38 more contents on 38 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 25 objects (25 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 25 objects (25 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 82 objects (82 IFCBEAM)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 50 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 48 objects (48 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Pilaster innen Sockel 83 x 873" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 48 objects (48 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Stützen innen 186 x 492" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 48 objects (48 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 50 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 48 objects (48 IFCBEAM)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "außen unter dach 92 x 563" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 24 objects (24 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Pilaster innen Sockel 83 x 873" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 24 objects (24 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Pilaster innen 210 x 356" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 22 objects (22 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Füßchen Bank 371 x 409" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 21 more contents on 60 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.03000000000000013 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003125000000000018 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1500000000000004 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.03000000000000013 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003125000000000018 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02500000000000013 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02589999999999992 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0002612500000000003 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1544999999999983 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02589999999999992 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0002612500000000003 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02089999999999992 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.03000000000000013 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003125000000000033 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1500000000000004 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.03000000000000013 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003125000000000033 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02500000000000013 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04874963578623642 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2896943719175716 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.005088865637009545 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1879112890415389 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2896943719175716 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.005088865637009545 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1921951003450987 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02089999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003237500000000016 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1044999999999989 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02089999999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0001987500000000008 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.01589999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02589999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0002612500000000012 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1544999999999983 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02589999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0002612500000000012 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02089999999999999 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02999999999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003124999999999991 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1500000000000004 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02999999999999997 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003124999999999991 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02499999999999997 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04874963578623642 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.3428403615261327 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.006540089197904606 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1884112890415395 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.3428403615261327 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.006540089197904606 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2453410899536599 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 361 more contents on 375 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 300 objects (300 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "70/190" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 70/190" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 70/190" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "190" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "80" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "268⁵/75" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 268⁵/75" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 268⁵/75" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "268⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "268⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "75" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "20" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "268⁵/75" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 268⁵/75" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 268⁵/75" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "268⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "268⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "75" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "253/75" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 253/75" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 253/75" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "253" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "253" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "75" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "20" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "70/190" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 70/190" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 70/190" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "190" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 281 objects (281 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 50 objects (50 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 171 objects (171 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 2.516074151757142E-05 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 39 objects (39 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0002838116828035857 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0001274999999999983 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.002653848681054834 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0302979830407132 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001312887540184579 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001702315547457851 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 78 more contents on 97 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 82 objects (82 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 45 x 45" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil D177" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil D191" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil D152" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil D161" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Verschiedene Strukturen - 2 Segmente - 50 x 100 x 3607 (3314+294)" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 41.2 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 31 objects (31 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1480499999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.8000000000000003 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001619999999999995 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 19 objects (19 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1480499999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001619999999999996 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.8000000000000003 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001619999999999996 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1439999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    GrossVolume = 0.02903986567764192 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.575 [METRE]
    NetVolume = 0.02903986567764192 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    GrossVolume = 0.002510069545727623 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1239999999999997 [METRE]
    NetVolume = 0.002510069545727623 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1210732479428247 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001362074039356776 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.7118763652068001 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001362074039356776 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1210732479428247 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1212548962247982 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001364117582528983 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.7128855223288753 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001364117582528983 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1212548962247982 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.121447227306654 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001366221804428428 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.7132341961832287 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001366221804428428 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1214111472893172 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002025 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1216312143669127 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001368351161627773 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.714976178673955 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001368351161627773 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1216312143669127 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 41 more contents on 52 objects not shown
  Pset_RoofCommon | properties | on 42 objects (42 IFCROOF)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 5 objects (5 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCROOF)
    GrossArea = 5.378595625769554 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 5.378595625769554 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 4.822849950075278 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 4.822849950075278 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 9.079474536517193 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 9.079474536517193 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 5.620100272307963 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 5.620100272307963 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 11.06225146768493 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 11.06225146768493 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 54.7957090135731 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 54.7957090135731 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 5.042060468915779 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 5.042060468915779 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 9.389393594802243 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 9.389393594802243 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 20 more contents on 20 objects not shown
  Berechnungen | quantities | on 3 objects (3 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 5.378595625769554 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 5.378595625769554 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 4.822849950075278 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 4.822849950075278 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 9.079474536517193 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 9.079474536517193 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 5.620100272307963 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 5.620100272307963 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 11.06225146768493 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 11.06225146768493 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 53.16242688515666 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 54.7957090135731 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 54.7957090135731 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 55.61647424437039 (IFCREAL)
  Berechnungen: 24 more contents on 25 objects not shown
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.17 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.17 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.07999999999999996 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.15 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.2 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.04 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.22 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Terrassentür_Korbb_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl Sprossen horizontal = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl Sprossen vertikal = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank in Polygonwänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Festverglast = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Eigenes Türblatt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen = 13 (IFCINTEGER)
    Klinketyp = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Anzahl Sprossen vertikal = 0 (IFCINTEGER)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen (gs_mat_spr) = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sturzbrett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    leeres HauptPanel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Terrassentür_Korbb_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.5 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.51 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.735 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.135 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.51 [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (rabu) = 0.24 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6000000000000001 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.35 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.055 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.735 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.65 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_k) = 0.7 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Kleiner Radius = 0.35 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = -0.17 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.08 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.08 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.41 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.085 [METRE]
    NominaleBreite = 1.51 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.135 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.08 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelbreite = 0. [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.08 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.51 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.135 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.08 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.51 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.735 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.135 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.08 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.08 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.08 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Stuhl_04_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Möbel" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Rahmen = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Rücklehne = "Lack schwarz" (IFCLABEL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stuhl = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Symboltyp = 4 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Stuhl_04_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Min. Platzbedarf hinten = 0.3 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 0.03 [METRE]
    Minimaler Platzbedarf an den Seiten = 0.15 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rückenlehne Höhe = 0.45 [METRE]
    Sitzhöhe = 0.4 [METRE]
    Stärke Sitzfläche = 0.015 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Barpult_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D Hotspots in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Ausfüllmuster = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Fußleiste = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Grundschraffur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe (FM_Type) = "Möbel" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kasten = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Pult = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Tischbein = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Tischplatte = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Barpult_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Auskragung_Pult = 0.25 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 0.9 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Stärke_Pult = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Z Dimension = 0.9 [METRE]
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5.049999999999999 [METRE]
    NetHeight = 5.049999999999999 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.15 [METRE]
    NetHeight = 4.15 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 7.699999999999999 [METRE]
    NetHeight = 7.699999999999999 [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Ansicht_West_EG | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_West_EG | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.737184216951619 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.131999999999989 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.885916895576091 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_EG | properties | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_EG | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.449546883147129 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.659451752431361 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.704846211110011 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_EG | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.449546883147129 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.659592871886375 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.704846211110011 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_EG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.449546883147129 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.805096975836906 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.704846211110011 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_EG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.449546883147129 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.802913060015436 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.704846211110011 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 13. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1630769230769231 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2.62758899741396 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2058823529411765 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.607060240419634 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Ost_OG | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ost_OG | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.589354767249961 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03099999999999969 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.922461732491083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ost_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.589354767249961 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03050842152350874 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.922461732491083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ost_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.589354767249961 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03055456935985479 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.922461732491083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ost_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.589354767249961 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03050842152315525 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.922461732491083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ost_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.589354767249961 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03050842152315703 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.922461732491083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ost_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.589354767249961 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03020997708060591 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.922461732491083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_innen_schmal_OG | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_schmal_OG | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.094904999784362 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03099999999999969 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.919998890839584 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_schmal_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.094904999784362 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03051479257119993 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.919998890839584 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_innen_schmal_OG | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.094904999784362 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.03051874324458836 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.919998890839584 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_OG_klein | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_OG_klein | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.484377167637099 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.36749764267031 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.607522672633756 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Ansicht_Süd_OG_klein | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.484377167637099 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.367497642670312 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.607522672633756 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Anischt_West_OG | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Anischt_West_OG | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.688200276539206 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.012703487945095 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.752447995183193 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_Westen | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_Westen | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.602700324276 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3754081408114835 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.694828610544087 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_Westen | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.602700324276 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3760746486345292 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.694828610544087 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_West_schmal | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_West_schmal | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.105484036940908 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.403480916539551 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.654530441450614 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigene_Fenster_Innenraum_Richtung_West_schmal | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.105484036940908 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4030649739529544 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.654530441450614 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]