IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/janlutteroth/JaL/01_Mainz/03_Lehre/CAD2_23_1S/Krakow_Popper/Popper_Al_GER_S23 - Kopie.ifc"
Time stamp: "2025-03-17T19:19:59"
Author: "Kurs: Digitale 3D-Modellierung S23"
Organization: "Planungs GmbH"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "Kurs: Digitale 3D-Modellierung S23"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Kurs: Digitale 3D-Modellierung S23" id "2. Semester S23" (roles: "Simon Rodriguez Mahmoud Omar Tim Gorges Jakob Berhalter"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Digitale 3D-Modellierung", "Planerstraße 5", "Planstadt", "54321") of Organization "Planungs GmbH" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Planerstraße 5", "Planstadt", "54321")
  Owner history of Person "Kurs: Digitale 3D-Modellierung S23" id "2. Semester S23" (roles: "Simon Rodriguez Mahmoud Omar Tim Gorges Jakob Berhalter"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Digitale 3D-Modellierung", "Planerstraße 5", "Planstadt", "54321") of Organization "Planungs GmbH" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Planerstraße 5", "Planstadt", "54321") | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1742231982 (2025-03-17T17:19:42Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Popper Synagoge Krakau"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Szeroka 16,", "Kraków", "31-053", "Polen"
    IFCBUILDING "Popper Synagoge" | postal address: "Szeroka 16,", "Kraków", "31-053", "Polen"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 53 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-015" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 800" | names: "Wand-018" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2150" | names: "Wand-021" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2450" | names: "Wand-023" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1009" | names: "Wand-025" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Tragende Bauteile 400" | FLOOR | names: "RD-005" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 790" | names: "Wand-023" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1550" | names: "Wand-025" | material: "Kalksandstein" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 650" | names: "Wand-027" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          8 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-034", "Fenster-033", "Fenster-032" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADQuantities, Produktinformationen, AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 750" | names: "Wand-028" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-007" | property sets: AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 700" | names: "Wand-029" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities
          4 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-002", "Treppe-001" | parts: 75 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | names: "RD-006" | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Luftschicht vertikal" | names: "Modellkörper-025" | material: "Luftschicht vertikal" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Estrich + Parkett 10 cm 100" | FLOOR | names: "RD-002", "RD-003", "RD-004" (+3 more) | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Luftschicht horizontal" | names: "Modellkörper-028" | material: "Luftschicht horizontal" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Absturzsicherung-004" | parts: 91 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_RailingCommon, ArchiCADProperties, Qto_RailingBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          10 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 900" | FLOOR | names: "RD-003", "RD-004", "RD-005" (+7 more) | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
        IFCSPACE "R-011" | long name "Empfangsraum"
          contains 8 elements
            6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-039" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1780 - 1780" | names: "Wand-033" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties
            1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-032" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Produktinformationen, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "R-012" | long name "Hauptraum"
          contains 3 elements
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1550" | names: "Wand-022" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
            2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-013" | property sets: AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Produktinformationen, ArchiCADProperties
        IFCSPACE "R-013" | long name "Vorraum mit Sanitäranlagen"
          contains 14 elements
            4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "GK 3-Lagen 15 cm 150" | PARTITIONING | names: "Wand-innen-002", "Wand-innen-003", "Wand-innen-001" | parts: 28 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
            2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
            3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wand GK Installationswand 200 x 1200" | PLUMBINGWALL | names: "Wand-innen-003", "Wand-innen-004" | parts: 15 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
            2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 01 27" | SINK | names: "Waschbecken-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Waschbecken_01_27, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Waschbecken_01_27
            2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Wand WC 27" | TOILETPAN | names: "WC-001" | property sets: AC_Pset_Wand_WC_27, ArchiCADProperties, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Wand_WC_27, Component Quantities
            1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 2 27" | names: "Urinal-001" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Equantity_Urinal_2_27, ArchiCADQuantities, AC_Pset_Urinal_2_27, Component Quantities
        IFCSPACE "R-014" | long name "Eingangsbereich"
          contains 9 elements
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 650" | names: "Wand-019" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
            5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-032", "Fenster-021", "Fenster-033" (+1 more) | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster
            2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-007" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27, Pset_DoorCommon, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1400" | names: "Wand-005" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.15
        contains 111 elements
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 709" | names: "Wand-017" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-033", "Fenster-003" | property sets: AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 600" | names: "Wand-018" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 650" | names: "Wand-019" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-004" | property sets: Produktinformationen, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27, Qto_DoorBaseQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 400" | FLOOR | names: "RD-006" | material: "Stahlbeton" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 300" | FLOOR | names: "RD-009" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 330" | names: "Dach-012" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | names: "RD-006" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 147" | names: "Dach-007" | material: "Dachziegel grau" | property sets: Berechnungen, Component Properties, Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          47 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 80 x 120" | JOIST | names: "Unterzug-002", "Unterzug-003" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          36 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 80 x 291" | JOIST | names: "Unterzug-003" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          7 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 80 x 80" | COLUMN | names: "Stütze-001" | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Luftschicht vertikal" | names: "Modellkörper-025" | material: "Luftschicht vertikal" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "R-016" | long name "Nebenraum 2"
        IFCSPACE "R-015" | long name "Nebenraum 1"
          contains 10 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-014" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities
            1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kalksandstein 200" | names: "Dach-010" | material: "Kalksandstein" | property sets: Qto_RoofBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2270" | names: "Wand-027" | material: "Kalksandstein" | property sets: Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
            3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-015", "Fenster-019" | property sets: AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADProperties
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1400" | names: "Wand-028" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_WallCommon
            3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-004" | property sets: Pset_DoorCommon, AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27, ArchiCADProperties, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Türen + Tore + Fenster
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 7.3
        contains 22 elements
          13 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 200" | names: "Dach-006", "Dach-016", "Dach-023" | material: "Dachziegel grau" | property sets: Berechnungen, ArchiCADProperties, Component Quantities, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 331" | names: "Wand-075", "Wand-067", "Wand-072" (+1 more) | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | names: "Modellkörper-034" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 750" | names: "Wand-099" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz 355" | FLOOR | names: "RD-001" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "3. Geschoss" | elevation 8.346
        contains 421 elements
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 331" | names: "Wand-098", "Wand-100" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          355 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | names: "Modellkörper-003", "Modellkörper-013", "Modellkörper-014" (+352 more) | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Fenster Halbkreis Horizontal 27" | WINDOW | names: "Fenster-039" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenster_Halbkreis_Horizontal_27, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities
          28 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Modellkörper-003" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche
          33 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 120" | JOIST | names: "Unterzug-003" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 200" | names: "Dach-036" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 800" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2150" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2450" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1009" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Tragende Bauteile 400" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 790" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1550" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 650" | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 22 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 750" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 700" | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Luftschicht vertikal" | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Estrich + Parkett 10 cm 100" | FLOOR | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Luftschicht horizontal" | 6 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 900" | FLOOR | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1780 - 1780" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "GK 3-Lagen 15 cm 150" | PARTITIONING | 4 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wand GK Installationswand 200 x 1200" | PLUMBINGWALL | 3 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 01 27" | SINK | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Wand WC 27" | TOILETPAN | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 2 27" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1400" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 709" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 600" | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 400" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 330" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 147" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 80 x 120" | JOIST | 47 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 80 x 291" | JOIST | 36 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 80 x 80" | COLUMN | 7 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kalksandstein 200" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2270" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel grau 200" | 13 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 331" | 7 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | 357 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz 355" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Fenster Halbkreis Horizontal 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | 28 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 120" | JOIST | 33 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 200" | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 323.9610419243361 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.2658538952745744 [METRE]
    Fläche = 1.104999160281517 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 22.29999976679997 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 8.080146104725426 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 8.080146104725426 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 8.080146104725426 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.2658538952745744 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 8.080146104725426 [METRE]
    Oberflächenbereich = 5.299856413621928 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.104999160281517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 5.299856413621928 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.55536946428349 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.55536946428349 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.209369464283494 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.55536946428349 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.55536946428349 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 8.080146104725426 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 8.080146104725426 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.2658538952745744 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 8.080146104725426 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.080146104725426 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.143649999423143 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 21 objects (21 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2376440266778435 [METRE]
    Fläche = 0.1021018648190868 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.242037310171387 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 8.583644026677844 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 8.583644026677844 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 8.583644026677844 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2376440266778435 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 8.583644026677844 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.5267279750540905 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.1021018648190868 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.5267279750540905 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.20932506367887 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.20932506367887 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.8633250636788699 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.20932506367887 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.20932506367887 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 8.583644026677844 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 8.583644026677844 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2376440266778435 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 8.583644026677844 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.583644026677844 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01380990514873647 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.043325063672834 [METRE]
    Fläche = 0.01750000013038538 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.5500000014901198 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 9.389325063672834 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 9.389325063672834 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 9.389325063672834 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.043325063672834 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 9.389325063672834 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.5085744203934477 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01750000013038538 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.5085744203934477 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.25036946438819 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.25036946438819 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 1.904369464388195 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.25036946438819 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.25036946438819 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 9.389325063672834 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 9.389325063672834 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.043325063672834 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 9.389325063672834 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.389325063672834 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01506827701251874 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.863325063672816 [METRE]
    Fläche = 0.5729640238433346 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 11.65928424587862 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 9.209325063672816 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 9.209325063672816 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 9.209325063672816 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.863325063672816 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 9.209325063672816 [METRE]
    Oberflächenbereich = 3.063264657055201 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.5729640238433346 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.063264657055201 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.389325063673134 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.389325063673134 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 1.043325063673134 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.389325063673134 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.389325063673134 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 9.209325063672816 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 9.209325063672816 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.863325063672816 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 9.209325063672816 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.209325063672816 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.09550059714964224 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    3D-Länge = 0.07999999999999829 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.872077271730368 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.08 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.006399999999999739 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.291 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.022077271730367 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.022077271730367 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.022077271730367 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.872077271730368 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.022077271730367 [METRE]
    Länge Links = 0.07999999999999829 [METRE]
    Länge Rechts = 0.07999999999999829 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1059199999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.04655999999999907 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.02327999999999953 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.02327999999999953 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.006399999999999727 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.006399999999999727 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 7.022077271730367 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 7.022077271730367 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.872077271730368 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 7.022077271730367 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.022077271730367 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.08 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.08 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.08 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.08 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02327999999999953 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02327999999999953 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.291 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.291 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.291 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.291 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.731077271730367 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.731077271730367 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.581077271730367 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.731077271730367 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.731077271730367 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.001862399999999923 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.001862399999999923 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.001862399999999923 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.8459999999999992 [METRE]
    Fläche = 0.01499999999999979 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.4999999999999978 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.8459999999999992 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.500000000000001 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.4742894531346802 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01499999999999979 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.4742894531346802 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.388578906269366 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.388578906269366 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.042578906269366 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.388578906269366 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.388578906269366 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.500000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.8459999999999992 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01332868359404031 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.8460000000000001 [METRE]
    Fläche = 0.01499786524745117 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.4999573049490245 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.5 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.5 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.5 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.8460000000000001 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.5 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.4736167911221971 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01499786524745117 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.4736167911221971 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.388578906269364 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.388578906269364 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.04257890626936423 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.388578906269364 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.388578906269364 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.5 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.5 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.8460000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.5 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.5 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.01330781009823803 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.8459999999999992 [METRE]
    Fläche = 0.01500000000000012 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.5000000000000018 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.8459999999999992 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.500000000000001 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.884662531833683 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01500000000000012 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.884662531833683 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.209325063673397 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.209325063673397 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.8633250636733969 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.209325063673397 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.209325063673397 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.500000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.8459999999999992 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.500000000000001 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.02563987595495901 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 314 more contents on 543 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.09550059714964224 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02563987595525797 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01332868359404031 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01330781009823803 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02563987595495901 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01380990514873616 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02657126957100997 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02657126957101045 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 23 more contents on 175 objects not shown
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "13.8476 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 331.8645750950068 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "3.71778 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 89.09856894452146 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "1.93266 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 46.31717548929007 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "1.92963 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 46.24464009137716 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "3.71778 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 89.09856894348256 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "2.00244 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 47.98942039185816 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "3.85283 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 92.33516175925965 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "3.85283 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 92.33516175926131 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties: 245 more contents on 505 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 407 objects (407 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 407 objects (407 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3IddOptxr6LBFNLy075bZe" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "80 Baukörperstudie" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D29E7633-DFBD-4654-B3D7-57C0071658E8" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-015" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-015" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Stadtplanung Modellkörper" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Stadtplanung Modellkörper" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-012" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Hauptraum" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-015" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3JXrRqnlTBxOgmyOajKBxo" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D38756F4-C6F7-4BED-8AB0-F1892D50BEF2" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-018" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-018" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-018" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1VS$hzRxP8hhTZvU1OQTfZ" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "5F73FAFD-6FB6-48AE-B763-E5E05869DA63" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-021" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2 ( OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-021" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh gelb; Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 94.7 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "doppelt geneigt" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-012" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Hauptraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-021" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2CkGfLsnH4KeS4BzH8apjq" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8CB90A55-DB14-4452-8704-2FD448933B74" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2 ( OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 97.41000000000001 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 97.41000000000001 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "doppelt geneigt" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0I8KpLEcP0Qen_5toiwdWy" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "12214CD5-3A66-406A-8C7E-177CACEA783C" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2 ( OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3hA7ZK1J9Ep9CFm2bf3TSk" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Tragende Bauteile" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "EB2878D4-0532-4ECC-930F-C029690DD72E" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-005" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-005" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Nussbaum; Farbe weiß; Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-005" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2HkGUUXwj5s83zej4b1JIw" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "91B9079E-87AB-45D8-80FD-A2D1250534BA" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2 ( OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss; Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 96.17999999999998 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "doppelt geneigt" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-023" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2CqXbfTvr0Bus1GnNHI$Sk" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8CD21969-779D-402F-8D81-4315D14BF72E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2 ( OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 97.8 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "doppelt geneigt" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 649 more contents on 649 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 47.75029857482112 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.09550059714964224 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.09550059714964224 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 12.81993797762899 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02563987595525797 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02563987595525797 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 6.664341797020154 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01332868359404031 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01332868359404031 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 6.653905049119016 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01330781009823803 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01330781009823803 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 12.8199379774795 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02563987595495901 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02563987595495901 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 6.904952574368081 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01380990514873616 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01380990514873616 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 13.28563478550499 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02657126957100997 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02657126957100997 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 13.28563478550522 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02657126957101045 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02657126957101045 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 275 more contents on 543 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 46 objects (26 IFCWALL, 20 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 25 objects (25 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 7 objects (7 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 6.720213018833897 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 26.46083876165845 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 21.16867100932678 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.15 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.8 [METRE]
    Length = 8.400266273542368 [METRE]
    NetFootprintArea = 6.720213018833897 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 26.46083876165845 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 21.16867100932678 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.8 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 3.47228544474199 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 11.80950919215052 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 21.80979994563367 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.300000000000001 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 2.15 [METRE]
    Length = 1.615016485926507 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.47228544474199 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 11.80950919215052 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 21.80979994563367 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 6.897866345154691 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 17.74205867578832 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 35.35546331110472 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.300000000000001 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 2.45 [METRE]
    Length = 2.420227838898181 [METRE]
    NetFootprintArea = 6.897866345154691 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 17.74205867578832 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 35.35546331110472 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.6122001605484111 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.42919838652468 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.469061172003403 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.300000000000001 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1.009 [METRE]
    Length = 0.6067395050033809 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.6122001605484111 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.42919838652468 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.469061172003403 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.009 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.03952278270509962 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.366066779642146 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1442581568736139 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.300000000000001 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.7904556243707322 [METRE]
    Length = 1.275 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.03952278270509962 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.366066779642146 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1442581568736139 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7904556243707322 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.9404462327552403 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.449879557041413 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.650712314026764 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.300000000000001 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1.55 [METRE]
    Length = 0.6067395050033808 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.9404462327552403 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.449879557041413 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.650712314026764 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.55 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 4.562906710994529 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 49.53222631472146 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 32.18181131652541 [CUBIC_METRE]
    Height = 9.03766840025483 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.65 [METRE]
    Length = 5.994919837857457 [METRE]
    NetFootprintArea = 4.562906710994529 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 45.78734604085359 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 29.8458195481158 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.65 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 4.197351898023571 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 51.29656855023293 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 38.47242641267459 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.300000000000001 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.75 [METRE]
    Length = 6.351927191983841 [METRE]
    NetFootprintArea = 4.197351898023571 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 40.36944389479385 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 30.50648997518211 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.75 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 25 more contents on 25 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 25 objects (25 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 3.014985306856283 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.205994122742513 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3.014490711247844 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.205796284499138 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 8.499491470701102 [METRE]
    Tragende Bauteile: Width = 0.4 [METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.15 [METRE]
    GrossArea = 4.57039193449972 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6855587901749578 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 4.566696048899043 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6850044073348563 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 9.335191034529059 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 189.0705060400783 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 170.1634554360704 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 189.0705060400783 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 170.1634554360704 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 57.74192502591403 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.9 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.971900178718543 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.8747101608466887 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.971900178718543 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8747101608466887 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 4.040392068472062 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.9 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 44.76094245179434 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 40.2848482066149 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 44.76094245179434 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 40.2848482066149 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 26.79367453815684 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.9 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 20.8741183272768 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 18.78670649454912 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 20.8741183272768 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 18.78670649454912 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 19.54862486489931 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.9 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 10.31224362364402 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.281019261279615 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 10.31224362364402 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.281019261279615 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 28.02045162549843 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.9 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.7807738213992168 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7026964392592951 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.7807738213992168 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.7026964392592951 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 11.47744042046577 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.9 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 18 more contents on 18 objects not shown
  Räume | quantities | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = -0.1 [METRE]
  Räume | quantities | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 3.05 [METRE]
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 57.42383763175543 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 3 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 10.16990204542299 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 20.1856436269866 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 2 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 8.162476987307251 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 41.26773024996781 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 1 (IFCINTEGER)
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.85 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 37.01993444271749 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 37.01993444271749 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 25.05401619657377 [METRE]
    GrossVolume = 105.5068131617449 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    NetCeilingArea = 37.01993444271749 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 37.01993444271749 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 25.05401619657377 [METRE]
    NetVolume = 105.5068131617448 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.85 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 76.26208309847152 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 76.26208309847152 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 37.78925833156345 [METRE]
    GrossVolume = 217.3469368306438 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 95.89110209904517 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    NetCeilingArea = 78.3820828705977 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 78.3820828705977 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 37.78925833156345 [METRE]
    NetVolume = 224.6729368306439 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 39.84110209904516 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.85 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 15.83102760291174 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 15.83102760291174 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 17.36317792321079 [METRE]
    GrossVolume = 45.11842866829846 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 7.488486443334138 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    NetCeilingArea = 15.83102760291174 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 15.83102760291174 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 17.36317792321079 [METRE]
    NetVolume = 45.11842866829843 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 5.878486443334139 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.85 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 31.90386256195583 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 31.90386256195583 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 22.59370218476817 [METRE]
    GrossVolume = 90.92600830157411 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 62.40939408103837 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    NetCeilingArea = 31.90386256195583 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 31.90386256195583 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 22.59370218476817 [METRE]
    NetVolume = 90.9260083015741 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 48.55939408103837 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.85 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 44.1042591066173 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 44.1042591066173 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 27.64147393442293 [METRE]
    GrossVolume = 125.6971384538593 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 15.77515393457815 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    NetCeilingArea = 44.1042591066173 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 44.1042591066173 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 27.64147393442293 [METRE]
    NetVolume = 125.6971384538593 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 12.17515393457816 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.85 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 31.90386270398351 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 31.90386270398351 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 22.59370220262701 [METRE]
    GrossVolume = 90.926008706353 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 66.17709295816067 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    NetCeilingArea = 31.90386270398351 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 31.90386270398351 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 22.59370220262701 [METRE]
    NetVolume = 90.926008706353 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 49.63609295816067 [SQUARE_METRE]
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 71.40394616023524 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 37.01993444271749 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 37.01993444271749 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 37.01993444271749 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 37.01993444271749 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Empfangsraum" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-011" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 37.01993444271749 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 37.01993444271749 (IFCREAL)
    Volumen = 105.5068131617448 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 16 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 6 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 87.29938597952804 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 78.3820828705977 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 45.01000000000001 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 11.04 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 76.26208309847152 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 78.3820828705977 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 76.26208309847152 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 2.119999999999992 (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 39.84110209904516 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 19.44 (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Hauptraum" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-012" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 78.3820828705977 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 7.790000000000003 (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 78.38208309847153 (IFCREAL)
    Volumen = 224.6729368306439 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 49.48505708115076 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 15.83102760291174 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 1.609999999999999 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 15.83102760291174 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 15.83102760291174 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 15.83102760291173 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 5.878486443334139 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Eingangsbereich" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-014" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 15.83102760291174 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 15.83102760291172 (IFCREAL)
    Volumen = 45.11842866829843 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 7 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 1 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 64.39205122658927 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 31.90386256195583 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3.22 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 7.41 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 31.90386256195583 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 31.90386256195583 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 31.90386256195583 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 24.46877708335242 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Vorraum mit Sanitäranlagen" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-013" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 31.90386256195583 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 31.90386256195582 (IFCREAL)
    Volumen = 90.9260083015741 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 78.77820071310535 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 44.1042591066173 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3.6 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 44.1042591066173 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 44.1042591066173 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 44.10425910661732 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 12.17515393457816 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Nebenraum 1" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-015" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 44.1042591066173 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 44.10425910661733 (IFCREAL)
    Volumen = 125.6971384538593 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 64.392051277487 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 31.90386270398351 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 13.166 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 3.374999999999999 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 31.90386270398351 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 31.90386270398351 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 31.90386270398351 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 49.63609295816067 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Nebenraum 2" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-016" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 31.90386270398351 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 31.90386270398351 (IFCREAL)
    Volumen = 90.926008706353 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 6 objects (6 IFCSPACE)
    FloorCoveringThickness = 0.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 0. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 25.05401619657377 [METRE]
    Raumhöhe = 2.85 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 25.05401619657377 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 24.98867980739449 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 37.78925833156345 [METRE]
    Raumhöhe = 2.85 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 37.78925833156345 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 12.75 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 4.900000000000001 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 2.604599799920178 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 17.36317792321079 [METRE]
    Raumhöhe = 2.85 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 17.36317792321079 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 1.149999999999999 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 12.57338941934827 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 22.59370218476817 [METRE]
    Raumhöhe = 2.85 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 22.59370218476817 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2.3 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 2.85 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 5.745849507855469 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 27.64147393442293 [METRE]
    Raumhöhe = 2.85 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 27.64147393442293 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 22.59370220262701 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 22.59370220262701 [METRE]
    Raumhöhe = 2.85 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 22.59370220262701 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 7.600000000000001 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1.35 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.4 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.55 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.173985441257343 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.65 [METRE]
    Height = 1.701579331398762 [METRE]
    Volume = 0.1587296511681373 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.308694282637617 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.265507714335401 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.75 [METRE]
    Height = 1.756144097150687 [METRE]
    Volume = 0.156302924863704 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.343959678779313 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.949277852748375 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.75 [METRE]
    Height = 2.703151283714452 [METRE]
    Volume = 0.1152629948670664 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.556302567428905 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.2655077143354 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.75 [METRE]
    Height = 1.756144097150687 [METRE]
    Volume = 0.156302924863704 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.343959678779313 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.789872697499707 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.75 [METRE]
    Height = 2.603151283714452 [METRE]
    Volume = 0.111089370722566 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.556302567428906 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.201766675677406 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 1.729149718030095 [METRE]
    Volume = 0.156302924863704 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.326326980708467 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 26 more contents on 26 objects not shown
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.15 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.4 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (2 IFCDOOR, 2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.8 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.1 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG-R-016-Fenster-033" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-016" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG-R-013-Fenster-032" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-013" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-013" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 0.885 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.01 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.1 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.4 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster: 34 more contents on 41 objects not shown
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 4 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 4 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 17.5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 17.5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 17.5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 4 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 4 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 4 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 47.5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 4 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Schiefer" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 4 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 47.5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 13 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 9 objects (5 IFCSANITARYTERMINAL, 3 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG-R-013-Vorraum mit Sanitäranlagen" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 8 objects (7 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 5 objects (4 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "OG-R-016-Nebenraum 2" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 5 objects (3 IFCDOOR, 2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-012-Hauptraum" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (3 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "OG-R-015-Nebenraum 1" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 3 objects (2 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-014-Eingangsbereich" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-011-Empfangsraum" (IFCLABEL)
  Produktinformationen: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.15 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.15 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5299999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.225 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.4 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.15 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.15 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.4 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.15 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.4 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.15 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.15 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.48 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.4 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.3 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.4 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.15 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.15 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.4 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.15 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.4 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.15 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.15 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5800000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.225 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.4 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.15 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.15 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.4 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.15 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.4 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.8 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.8 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.8 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5800000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5500000000000003 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.8300000000000001 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.1 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.21227937358744 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.8 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.8 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.8 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.8 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.066 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.066 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.164 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8999999999999999 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.096 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.63 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.63 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.20826836575616 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.066 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.63 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1999547961233993 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.63 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.63 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1999547961233993 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1999547961233993 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.4127422456578734 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3389999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.23 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.218157056275989 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1214629100572537 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1214629100572537 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1214629100572537 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.7517482904630133 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 1.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 1.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.4663076581549986 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.4663076581549986 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.7188503935655639 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.5773502691896256 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.1 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.1 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.15 [METRE]
    Fensterbankbreite = 1.616580753730952 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.6 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.49 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 1.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1214629100572537 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.6 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1214629100572537 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1214629100572537 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.25 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.7517482904630132 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.4663076581549986 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.6 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.6 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.6 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.01 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1. [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.63 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1. [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.6 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.6 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1214629100572537 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1214629100572537 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1214629100572537 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.7517482904630133 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27: 6 more contents on 6 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 23 objects (23 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.173985441257343 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.701579331398762 [METRE]
    Perimeter = 6.020547228072759 [METRE]
    Width = 1.308694282637617 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.265507714335401 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.756144097150687 [METRE]
    Perimeter = 6.20020755186 [METRE]
    Width = 1.343959678779313 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.2655077143354 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.756144097150687 [METRE]
    Perimeter = 6.200207551859999 [METRE]
    Width = 1.343959678779313 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.201766675677406 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.729149718030095 [METRE]
    Perimeter = 6.110953397477124 [METRE]
    Width = 1.326326980708467 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.201766675677406 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.729149718030094 [METRE]
    Perimeter = 6.110953397477123 [METRE]
    Width = 1.326326980708467 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 2.201766675677407 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.729149718030095 [METRE]
    Perimeter = 6.11095339747712 [METRE]
    Width = 1.326326980708465 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 4.240937403801719 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.389491270675174 [METRE]
    Perimeter = 8.670184305727538 [METRE]
    Width = 1.945600882188595 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 3.44334286504577 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.100000000000001 [METRE]
    Perimeter = 7.800000000000002 [METRE]
    Width = 1.8 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 14 more contents on 14 objects not shown
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 7 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 7 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 1 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 97 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 97 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 7 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 7 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 8 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 7 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 7 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Keine Wandöffnung" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 0 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 8 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 5 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Schwellenbreite = Wandstärke" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 0 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 97 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 97 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Keine Wandöffnung" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 0 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.949277852748375 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.703151283714452 [METRE]
    Perimeter = 8.518907702286715 [METRE]
    Width = 1.556302567428905 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.789872697499707 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.603151283714452 [METRE]
    Perimeter = 8.318907702286717 [METRE]
    Width = 1.556302567428906 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.778850000000003 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.01 [METRE]
    Perimeter = 5.790000000000003 [METRE]
    Width = 0.8850000000000016 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.01 [METRE]
    Perimeter = 5.789999999999999 [METRE]
    Width = 0.8849999999999998 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.533078142209724 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.850000000000001 [METRE]
    Perimeter = 9.100000000000003 [METRE]
    Width = 1.700000000000001 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.669715246925984 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.6 [METRE]
    Perimeter = 8.199999999999999 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.672146695495543 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 7.2 [METRE]
    Width = 1.1 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.098850257122669 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.223428886495927 [METRE]
    Perimeter = 8.540573318975559 [METRE]
    Width = 2.046857772991853 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities: 2 more contents on 2 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 8 objects (8 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.35 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.35 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.15 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.5 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.6 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.115 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.21 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.53 [METRE]
    NominaleBreite = 1.35 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.35 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.35 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.35 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.35 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3999999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.15 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.5 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.825 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.115 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.21 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.43 [METRE]
    NominaleBreite = 1.35 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.35 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.35 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.7 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.85 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.7 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.5 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.75 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.85 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.56 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.78 [METRE]
    NominaleBreite = 1.7 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.7 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.7 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.85 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.5 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.6 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2. [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.36 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.53 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.53 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.65 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.65 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.8 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.6 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.65 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.66 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1.8 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.8 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.8 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.43 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.65 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.65 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.4 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.3 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.65 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.46 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1.6 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.53 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.53 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.65 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.65 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.8 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3999999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.6 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.65 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.66 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1.8 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 2.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.8 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.8 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.01 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Blockrahmentür_1-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.885 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.01 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.01 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.885 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.6850000000000001 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.91 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.01 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.7350000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1.935 [METRE]
    NominaleBreite = 0.885 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.01 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.885 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.01 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.885 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.01 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.01 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Waschbecken_01_27 | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 3 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Abfluss = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Abwasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aktiviere Symboltypen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Anschluss-Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_1) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_2) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_3) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschlussanzahl = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Becken-Typ (iStyle) = 6 (IFCINTEGER)
    Becken-Typ (stStyle) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Dimensionen B/T/H = "75,00/44,00/13,50" (IFCLABEL)
    Erfassung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form-Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_3) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Sanitäre Anlagen" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    HKLSE System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_3) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hahn-Typ (iTapGroup) = 5 (IFCINTEGER)
    Hahn-Typ (tapGroup) = "Wandhängend" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_list_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_onorm_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Waschbecken-001" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kaltwasser Anschluss 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Maß-Typ = "" (IFCLABEL)
    Montagedatum = "" (IFCLABEL)
    Montagehöhe = "-10,00" (IFCLABEL)
    Montagehöhe Wert = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Produktname (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symboltyp (gs_symbol_type) = "Projiziert" (IFCLABEL)
    Symboltyp (iSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    System Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Stopfen-Symbol (TapSymbol) = "Detailliert" (IFCLABEL)
    Typ Stopfen-Symbol (TapSymbol_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterbau (iSuptyp) = 0 (IFCINTEGER)
    Unterbau (suptyp) = "Keine" (IFCLABEL)
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Warmwasser Anschluss 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Waschbecken = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Wasserhahn = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_3) = 2 (IFCINTEGER)
    Zapfentyp (gs_tap_type) = "Einfach" (IFCLABEL)
    Zapfentyp (gs_tap_type_m) = -1 (IFCINTEGER)
    Zu Raum-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Waschbecken_01_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_1) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_2) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_3) = 0.042 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_3) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_1) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_2) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_3) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_1) = -0.0725 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_2) = 0.0725 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_3) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_2) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_3) = -0.199991 [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_1) = 0.2350000000000001 [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_2) = 0.2350000000000001 [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_3) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_3) = 0. [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_1) = 0.027 [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_2) = 0.027 [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_3) = 0.042 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_1) = 0.027 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_2) = 0.027 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_3) = 0.042 [METRE]
    Breite Waschbecke = 0.75 [METRE]
    Hahn X-Position = 0. [METRE]
    Hahn Y-Position = 0. [METRE]
    Hahn Z-Position = 0. [METRE]
    Hahn-Höhe = 1.1 [METRE]
    Höhe = 0.135 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 1 = 0.2 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 2 = 0.2 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 0.75 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0.025 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0.025 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_3) = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 1. [METRE]
    Obere Höhe = 1. [METRE]
    Tiefe Waschbecke = 0.44 [METRE]
    Untere Ebene = 0.865 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_1) = 0.001 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_2) = 0.001 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_3) = 0.001 [METRE]
  AC_Pset_Wand_WC_27 | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    2D Hotspots in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    3D-Detaillierungsgrad = 3 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Abwasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aktuelle UI Seite = 2 (IFCINTEGER)
    Aktueller Anschluss auf dem UI = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_1) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_2) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Anschlüsse = 2 (IFCINTEGER)
    Ausfüllmuster = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Becken = "Kunststoff PE weiss" (IFCLABEL)
    Bedingung = "" (IFCLABEL)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Bestellnummer = 0 (IFCINTEGER)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Datum Änderung = "" (IFCLABEL)
    Dimensionen B/T/H = "37,00/55,00/38,50" (IFCLABEL)
    ERP Code = 0 (IFCINTEGER)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "Kg" (IFCLABEL)
    Grundschraffur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe (FM_Type) = "HLS Ausstattung" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 999 (IFCINTEGER)
    HKLSE System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_list_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_onorm_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "WC-001" (IFCLABEL)
    IFC Enumeration = 9 (IFCINTEGER)
    IFC Subtype = 33 (IFCINTEGER)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Leistungsbuchnummer = "" (IFCLABEL)
    Mass Typ = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Material System = "Keramikfliese terrakotta" (IFCLABEL)
    Montagedatum = "" (IFCLABEL)
    Montagehöhe = "0,00" (IFCLABEL)
    Montagehöhe Wert = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Nominal Maß (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominal Maß (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Nur MEP in 3D Zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt = 3 (IFCINTEGER)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Produktname (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Serviceeinheit = "" (IFCLABEL)
    Sitze = "Kunststoff PE weiss" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Strichcode = "" (IFCLABEL)
    System-Material anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Systemname = "" (IFCLABEL)
    Version = 4 (IFCINTEGER)
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    WC-Sitze = TRUE (IFCBOOLEAN)
    WC-Sitze offen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Werkzeug Typ (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug Typ (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Zu Raum ID = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Wand_WC_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0.005 [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0.005 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_1) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_2) = 0.12 [METRE]
    Anschluss Position X (ConPosX_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Position X (ConPosX_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Position Y (ConPosY_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Position Y (ConPosY_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Position Z (ConPosZ_1) = 0.35 [METRE]
    Anschluss Position Z (ConPosZ_2) = 0.195 [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_1) = 0.02 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_2) = 0.02 [METRE]
    Durchmesser Außen (ConWidth_1) = 0.032 [METRE]
    Durchmesser Außen (ConWidth_2) = 0.114 [METRE]
    Höhe = 0.3850000000000001 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 1 = 0.2 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 2 = 0.2 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 0.75 [METRE]
    Nominal Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0. [METRE]
    Nominal Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Tiefe Außen (ConDepth_1) = 0.032 [METRE]
    Tiefe Außen (ConDepth_2) = 0.114 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Wandstärke (ConWallThickness_1) = 0.001 [METRE]
    Wandstärke (ConWallThickness_2) = 0.002 [METRE]
  AC_Equantity_Urinal_2_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_1) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_2) = 0.042 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_1) = 0.04 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_2) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_2) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_2) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_2) = -0.5 [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_1) = 0.027 [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_2) = 0.042 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_1) = 0.027 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_2) = 0.042 [METRE]
    Becken Vordere Höhe = 0.75 [METRE]
    Becken Vordere Höhe von Unten = 0.226 [METRE]
    Breite = 0.4 [METRE]
    Halb A = 0.2 [METRE]
    Höhe = 0.665 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 1 = 0.2 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 2 = 0.67 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 1.2 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0.025 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0.75 [METRE]
    Tiefe = 0.305 [METRE]
    Untere Ebene = 0.524 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_1) = 0.001 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_2) = 0.001 [METRE]
  AC_Pset_Urinal_2_27 | properties | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 3 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Abflusstyp (DirEffluent) = "waagrecht" (IFCLABEL)
    Abflusstyp (DirEffluent_ID) = 1 (IFCINTEGER)
    Abwasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aktiviere Symboltypen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_1) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_2) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschlussanzahl = 2 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 24 (IFCINTEGER)
    Becken = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Dimensionen B/T/H = "40,00/30,50/66,50" (IFCLABEL)
    Erfassung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form-Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Sanitäre Anlagen" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    HKLSE System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_list_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_onorm_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Urinal-001" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Maß-Typ = "" (IFCLABEL)
    Montagedatum = "" (IFCLABEL)
    Montagehöhe = "-12,40" (IFCLABEL)
    Montagehöhe Wert = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Produktname (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Spülung = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Stil (iStyle) = 4 (IFCINTEGER)
    Stil (stStyle) = "Stil 4" (IFCLABEL)
    Symboltyp (gs_symbol_type) = "Typ 2" (IFCLABEL)
    Symboltyp (iSymbolType) = 2 (IFCINTEGER)
    System Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Wasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Zu Raum-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 8 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 5 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Schwellenbreite = Wandstärke" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 7 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3999999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.5 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.875 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.9600000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.01 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 17 objects (17 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Berechnungen | properties | on 13 objects (13 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 42.44748162096047 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 3 objects (3 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 38.38640350354158 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 91.23766970019243 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 91.23766970019243 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 13.41497416725175 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 13.41497416725175 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 10.91975144900103 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 10.91975144900103 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 13.22963155523317 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 13.22963155523317 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 46.263868908521 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 46.263868908521 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 110.9675853087513 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 110.9675853087513 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen: 14 more contents on 14 objects not shown
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 91.23766970019243 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 91.23766970019243 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 13.41497416725175 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 13.41497416725175 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 10.91975144900103 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 10.91975144900103 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 13.22963155523317 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 13.22963155523317 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 46.263868908521 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 46.263868908521 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 110.9675853087513 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 110.9675853087513 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 110.9675843934799 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 110.9675843934799 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 2.922778922161318 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 2.922778922161318 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 11 more contents on 11 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 47 objects (47 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 80 x 120" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 36 objects (36 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 80 x 291" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 33 objects (33 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 100 x 120" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 23. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 18 objects (18 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.02328 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1059199999999985 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001862399999999923 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.07999999999999829 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1059199999999985 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001862399999999923 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.05935999999999853 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.02328 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1059199999999988 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001862399999999964 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.07999999999999829 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1059199999999988 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001862399999999964 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.0593599999999988 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.009599999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4641746432694622 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01067939143846699 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.11243660817366 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4641746432694622 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01067939143846699 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4449746432694622 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.009599999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4641746432694636 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01067939143846713 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.112436608173658 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4641746432694636 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01067939143846713 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4449746432694636 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.009599999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4641746432694628 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01067939143846712 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.112436608173656 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4641746432694628 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01067939143846712 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4449746432694628 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.009599999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4641746432694642 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01067939143846715 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.11243660817366 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4641746432694642 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01067939143846715 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4449746432694642 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.02328 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1059199999999988 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001862399999999965 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.07999999999999829 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1059199999999988 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001862399999999965 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.0593599999999988 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.009599999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.82994157714156 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06745779785139729 [CUBIC_METRE]
    Length = 7.066846178426374 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.82994157714156 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06745779785139729 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.81074157714156 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 66 more contents on 66 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 80 x 80" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0064 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.9923199999999786 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01959039999999916 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.061 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01959039999999916 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.9795199999999791 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0064 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.9923199999999897 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0195903999999996 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.061 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0195903999999996 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.97951999999999 [SQUARE_METRE]
  AC_Pset_Fenster_Halbkreis_Horizontal_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anzahl horiz. Sprossen Hauptfl. = 0 (IFCINTEGER)
    Anzahl horiz. Sprossen oberes Fensterfeld = 0 (IFCINTEGER)
    Anzahl vert. Sprossen Hauptfl. = 0 (IFCINTEGER)
    Anzahl vert. Sprossen oberes Fensterfeld = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Automatische Breite und Höhe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heizkörpernische = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heizkörpernische UK (gs_parapet_bottom_st) = "Aktuelles Geschoss" (IFCLABEL)
    Heizkörpernischen-Größe: (gs_parapet_sizes_st) = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Heizkörpernischen-Größe: (iParapetSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pfosten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Fenster_Halbkreis_Horizontal_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.291 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sprossen = 0.025 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2039224888653823 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.5 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.5 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 0.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.5 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Sprossen = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 222.6339779643845 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.15 [METRE]
    NetHeight = 3.15 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 101.3270639599517 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.15 [METRE]
    NetHeight = 4.15 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 1.045999999999999 [METRE]
    NetHeight = 1.045999999999999 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.084 [METRE]
    NetHeight = 3.084 [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 10. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 10. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1867 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2.5 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 9. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 9. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.187 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2.484 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 19. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1972222222222222 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 5.649658384968665 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 10.16763119130609 [METRE]