IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/lillyschwarze/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/Architektur/SoSe25/CAD/SY_Swinemuende_Alpha_S25_01/05_Export/Swinemuende_Alpha_S25_02.ifc"
Time stamp: "2025-05-30T22:24:10"
Author: "Allegra Castronovo Lilly Schwarze"
Organization: "Hochschule Mainz"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 28.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 3120 GER FULL)."
Authorization: "Allegra Castronovo Lilly Schwarze"
Application: "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3120 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Lilly Schwarze" "Allegra Castronovo" (roles: "Studentinnen"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Hochschule Mainz"; telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "lilly.schwarze@students.hs-mainz.de ; allegra.castronovo@students.hs-mainz.de") of Organization "Hochschule Mainz" (telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "lilly.schwarze@students.hs-mainz.de ; allegra.castronovo@students.hs-mainz.de")
  Owner history of Person "Lilly Schwarze" "Allegra Castronovo" (roles: "Studentinnen"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Hochschule Mainz"; telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "lilly.schwarze@students.hs-mainz.de ; allegra.castronovo@students.hs-mainz.de") of Organization "Hochschule Mainz" (telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "lilly.schwarze@students.hs-mainz.de ; allegra.castronovo@students.hs-mainz.de") | application "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3120 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1748629428 (2025-05-30T18:23:48Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Swinemuende" | phase "Rekonstruktion abgeschlossen" | description "Rekonstruktion der Synagoge Swinemuende aufgrundlage von Originalplänen"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Piastowska 6", "Świnoujście", "72-600", "Polen" | description "Grundstück liegt an Straße, keine genauen Daten über das damalige Grundstück verfügbar"
    IFCBUILDING "Synagoge Swinemuende" | postal address: "Piastowska 6", "Świnoujście", "72-600", "Polen" | description "Das Gebäude ist im neugotischen Stil gehalten, mit einem steilen Satteldach, spitzbogigen Fenstern und einem markanten Treppengiebel an der Front."
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -1.2
        contains 3 elements
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 100 x 100" | names: "Stütze-012" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 142 elements
          12 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 130" | names: "Wand-035", "Wand-027", "Wand-030" (+8 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          18 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | names: "Wand-033", "Wand-012", "Wand-010" (+12 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 380" | names: "Wand-003", "Wand-006", "Wand-013" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingangstür_Swinemuende" | DOOR | names: "Tür-007" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Eingangstür_Swinemuende, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, ArchiCADProperties
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Allesdrin_Großes_Fenster_Swinemuende" | WINDOW | names: "Fenster-015", "Fenster-016", "Fenster-017" (+3 more) | parts: 18 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, AC_Pset_Allesdrin_Großes_Fenster_Swinemuende
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "00_Richtig_VorneRechts" | WINDOW | names: "Fenster-030" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Equantity_00_Richtig_VorneRechts, AC_Pset_00_Richtig_VorneRechts, ArchiCADProperties, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Badfenstervonrelinks" | WINDOW | names: "Fenster-028" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Badfenstervonrelinks, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Fenstervonvornehintenlinks" | WINDOW | names: "Fenster-029" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_Fenstervonvornehintenlinks, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Fenstervonvornehintenlinks
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Richtigetürinnenn" | DOOR | names: "Tür-009", "Tür-002" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Richtigetürinnenn, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Produktinformationen, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Tür2" | DOOR | names: "Tür-004", "Tür-006" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Tür2, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "000_Rundes Fenster" | WINDOW | names: "Fenster-037" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, AC_Pset_000_Rundes_Fenster, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 30" | FLOOR | names: "Holzverkleidung-008", "Holzverkleidung-011" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          29 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Modellkörper-082", "Aufschiebling-115", "Modellkörper-050" (+10 more) | material: "Bauholz" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | names: "Wand-008", "Wand-009", "Wand-010" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 210" | JOIST | names: "Unterzug-018", "Unterzug-019", "Unterzug-015" (+1 more) | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          7 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 100 x 100" | names: "Stütze-001", "Stütze-008", "Stütze-007" (+1 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-006" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 130 x 160" | JOIST | names: "Unterzug-020", "Unterzug-022" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 210" | JOIST | names: "Unterzug-021" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | names: "Stuck-001" | material: "Vollziegel" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 75" | FLOOR | names: "Holzverkleidung-009" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Quantities, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 180 x 180" | names: "Stütze-013" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, Component Properties
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 58" | names: "Dach-027" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_RoofBaseQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton" | names: "Unterzug-011" | material: "Stahlbeton" | property sets: Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 30" | names: "Wand-049", "Wand-051", "Wand-048" | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel 100" | FLOOR | names: "Sockelbereich_001" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel 150" | FLOOR | names: "Sockelbereich_001" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel 200" | FLOOR | names: "Sockelbereich_001" | material: "Vollziegel" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sandstein 20" | FLOOR | names: "RD-001" | material: "Sandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 189 x 184" | JOIST | names: "Unterzug-003" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 4.02
        contains 238 elements
          66 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 130 x 160" | JOIST | names: "Sparren-005", "Unterzug-005", "Sparren-010" (+22 more) | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 240" | JOIST | names: "Deckenbalken-001" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          36 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 50" | names: "Dach-030", "Dach-020", "Dach-029" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          58 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | names: "Wand-014", "Wand-011", "Wand-012" (+11 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          24 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Aufschiebling-120", "Aufschiebling- 120" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 210" | JOIST | names: "Unterzug-007" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 180" | JOIST | names: "Unterzug-023" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "000_Rundes Fenster" | WINDOW | names: "Fenster-039" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_000_Rundes_Fenster, Produktinformationen, ArchiCADProperties, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_000_Rundes_Fenster
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 58" | names: "Dach-022" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Component Properties, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, Component Quantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 80 x 180" | JOIST | names: "Unterzug-003", "Unterzug-008" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 160 x 130" | names: "Stütze-002", "Stütze-001" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 130" | JOIST | names: "Bug-013", "Fußpfette-011" | material: "Bauholz" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 130 x 160" | names: "Stütze-003", "Stütze-004" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 210" | JOIST | names: "Balken- 002" | material: "Bauholz" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 240" | JOIST | names: "Mittelpfette-002", "Fußpfette-002" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 100 x 100" | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 130" | 12 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | 76 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 380" | 5 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingangstür_Swinemuende" | DOOR | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Allesdrin_Großes_Fenster_Swinemuende" | WINDOW | 6 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "00_Richtig_VorneRechts" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Badfenstervonrelinks" | WINDOW | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Fenstervonvornehintenlinks" | WINDOW | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Richtigetürinnenn" | DOOR | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Tür2" | DOOR | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "000_Rundes Fenster" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 30" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | 53 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 210" | JOIST | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 100" | JOIST | 11 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 130 x 160" | JOIST | 68 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 210" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 75" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 180 x 180" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 58" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauholz 30" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollziegel 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Vollziegel 150" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Vollziegel 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Sandstein 20" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 189 x 184" | JOIST | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 240" | JOIST | 12 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 50" | 36 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 180" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 80 x 180" | JOIST | 10 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 160 x 130" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 130" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz 130 x 160" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 240" | JOIST | 4 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0GKum8g$AgHw21J_uncC6P" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Stütze" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "10538C08-ABF2-AA47-A081-4FEE3198C199" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Stütze" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche Extrusion = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche Stirnseite = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Stütze Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Stützen Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1l40FvtzZBJODGD3OL4w_H" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Stütze" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6F1003F9-DFD8-CB4D-8350-34361513AF91" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Stütze" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche Extrusion = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche Stirnseite = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Stütze Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Stützen Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1_uovuOF$rHxBk2V45F8iZ" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "7EE32E78-60FF-F547-B2EE-09F1053C8B23" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-035" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-035" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-035" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2WGoPl1CSTIA85qp0LVS0R" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A043266F-04C7-1D48-A205-D330157DC01B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-033" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-033" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-033" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2vs7KkYgq4IAG$Ml0llrC3" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Bestandteil manuell gedehnt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Stütze" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B9D8752E-8AAD-0448-A43F-5AF02FBF5303" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Stütze" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche Extrusion = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche Stirnseite = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Stütze Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Stützen Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Stütze-012" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2JYRcJj3kzIQIomHU4jq2H" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "9389B993-B43B-BD49-A4B2-C11784B74091" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2wZldigXm6HxiKMR5xUXn4" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "BA8EF9EC-AA1C-0647-BB14-59B17B7A1C44" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2ybcApBfOhJe9MOU$v3IZB" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "BC9662B3-2E96-2B4E-8256-61EFF90D28CB" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-013" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-013" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-013" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 375 more contents on 375 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 62 objects (62 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 21 objects (21 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.188042 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 4.506527107896033 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.188042 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 4.506527107896031 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "0.0948451 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 2.273011270407253 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "17.9952 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 431.2637342426229 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "52.9934 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1270.015199999999 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 713.761073484074 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "29.7828 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 84.77178645156883 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "1.99463 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 496.1662419878653 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "29.3218 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties: 294 more contents on 346 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0006541039627071232 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.004399999999999994 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.004398742955148079 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.04347199986338975 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0434719999999997 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02039995168492787 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.03000450439567693 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 31 more contents on 31 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    3D-Länge = 8.460000000000001 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999922 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.18 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 1.522799999999998 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.24 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.219999999999992 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.219999999999992 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.219999999999992 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999922 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.219999999999992 [METRE]
    Länge Links = 8.460000000000001 [METRE]
    Länge Rechts = 8.460000000000001 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 7.192799999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.08639999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 2.030400000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 2.030400000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.522799999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.522799999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.219999999999992 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.219999999999992 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999922 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.219999999999992 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.219999999999992 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04319999999999997 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04319999999999997 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.24 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.24 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.24 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.24 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.979999999999992 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.979999999999992 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.04000000000000803 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.979999999999992 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.979999999999992 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    3D-Länge = 6.046570755985428 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.13 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.5705319448430174 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.16 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.250022610181633 [METRE]
    Länge Links = 6.04657075598539 [METRE]
    Länge Rechts = 6.04657075598539 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.510826680568885 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.05021564209736021 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.9546513209576653 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.9546513209576653 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.7860541982780949 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7652541982780998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.525593794663184 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.525593794663184 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.505593794663184 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.525593794663184 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.525593794663184 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02079999999999993 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02941564209736028 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2262741699796953 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    3D-Länge = 1.398795398631243 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.9857135866462339 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.188849394411165 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.3675928802363345 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.1837729444218449 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.9857135866462339 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.9857135866462339 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.9857135866462339 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.9857135866462339 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.9857135866462339 [METRE]
    Länge Links = 1.398795398631243 [METRE]
    Länge Rechts = 1.398795398631243 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.111855644500097 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.06941081852644419 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.257060749050192 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.2570607490501918 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2641616639366345 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2641616639366344 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 1.046402836682756 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 1.046402836682756 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 1.046402836682756 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 1.046402836682756 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 1.046402836682756 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.188849394411165 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.188849394411165 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.188849394411165 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.188849394411165 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0347054092632221 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0347054092632221 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.1837729444218449 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.1837729444218449 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.1837729444218449 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.1837729444218449 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.7842366628095726 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.7842366628095726 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.7842366628095726 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.7842366628095726 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.7842366628095726 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0485457667850092 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.0485457667850092 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0485457667850092 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    3D-Länge = 6.046570755985428 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.13 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.5705319448430174 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.16 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.250022610181633 [METRE]
    Länge Links = 6.04657075598539 [METRE]
    Länge Rechts = 6.04657075598539 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.510826680568885 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.05021564209736021 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.9546513209576653 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.9546513209576653 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.7860541982780949 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7652541982780997 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.525593794663184 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.525593794663184 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.505593794663184 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.525593794663184 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.525593794663184 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02079999999999993 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02941564209736028 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2262741699796953 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    3D-Länge = 6.206570755985425 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.13 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.5852399041159381 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.16 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.250022610181633 [METRE]
    Länge Links = 6.206570755985387 [METRE]
    Länge Rechts = 6.206570755985387 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.603626680568889 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.05021564209736017 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.9802513209576665 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.9802513209576665 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.8068541982780941 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7860541982781019 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.638730879653028 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.638730879653028 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.618730879653029 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.638730879653028 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.638730879653028 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0208 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02941564209736016 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2262741699796953 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2300226101816332 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.250022610181633 [METRE]
    Versatz = -0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1274326717244956 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1274326717244956 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1274326717244956 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2000177888170187 [METRE]
    Fläche = 0.03008552683195509 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.30342117040625 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2000177888170187 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.220017788817018 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1261914832904244 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03008552683195509 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1261914832904244 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.640520620293371 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.640520620293371 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.6205206202933713 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.640520620293371 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.640520620293371 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.220017788817018 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2000177888170187 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2000177888170187 [METRE]
    Fläche = 0.03008552683195563 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.303421170406252 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2000177888170187 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.220017788817018 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1261914832904244 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03008552683195563 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1261914832904244 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.640520620293371 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.640520620293371 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.6205206202933713 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.640520620293371 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.640520620293371 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.220017788817018 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2000177888170187 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.220017788817018 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    3D-Länge = 3.08000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.00841471326091 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.13 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.4003999999999995 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.16 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.02841471326091 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.02841471326091 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.02841471326091 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.00841471326091 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.02841471326091 [METRE]
    Länge Links = 3.08000000000002 [METRE]
    Länge Rechts = 3.08000000000002 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.828000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.04159999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.4928000000000036 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.4928000000000036 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.4003999999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.4003999999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 6.02841471326091 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 6.02841471326091 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.00841471326091 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 6.02841471326091 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.02841471326091 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.13 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02079999999999986 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02079999999999986 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.16 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.16 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.868414713260909 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.868414713260909 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.84841471326091 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.868414713260909 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.868414713260909 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.06406399999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.06406399999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.06406399999999997 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 331 more contents on 352 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 0.6484211666037457 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 0.6484211666037454 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001296842333207491 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 0.3270519813535616 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0006541039627071232 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0006541039627071232 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Bauholz: Masse = 182.7359999999999 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 2.030400000000002 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 2.030400000000002 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.18 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.24 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.18 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.04319999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 102.6994350336797 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2053988700673594 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2053988700673594 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 3.20107252895397 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001143240188912132 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001143240188912132 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 99.73151347243392 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0453325061238336 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0453325061238336 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 2.199999999999997 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.004399999999999994 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.004399999999999994 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 314 more contents on 351 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 108 objects (100 IFCWALL, 8 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 61 objects (61 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 39 objects (39 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.07800000000000029 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.400000000000005 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3120000000000026 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 0.6000000000000014 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.07800000000000029 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 2.400000000000005 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3120000000000026 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.13 [METRE]
    Width = 0.13 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.08710000000000039 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.666599999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3466580000000017 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.980000000000001 [METRE]
    Length = 0.6699999999999989 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.08710000000000039 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 2.666599999999997 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3466580000000017 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.13 [METRE]
    Width = 0.13 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.04251170678574188 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.01700468271429677 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.004251170678574192 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.1000000000000001 [METRE]
    Length = 0.1050468271429675 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.04251170678574188 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.01700468271429677 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.004251170678574192 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.25 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 2.682800000000003 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 34.8648 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 13.24862400000002 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.98 [METRE]
    Length = 8.569999999999997 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.682800000000003 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 29.26793704865349 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 11.1218160784883 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.38 [METRE]
    Width = 0.38 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 4.301600182175804 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 44.24472637674633 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.89365909895514 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.979983930728427 [METRE]
    Length = 11.195 [METRE]
    NetFootprintArea = 4.301600182175804 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 34.1324648167905 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 12.97160722042669 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.38 [METRE]
    Width = 0.38 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.614999936670005 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.65306722947022 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.862886862416453 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.075000000000001 [METRE]
    Length = 4.125 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.614999936670005 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9.312023044517677 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.607038703918736 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.38 [METRE]
    Width = 0.38 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.61499993667001 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.80980243051006 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.901801233051838 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.075000000000001 [METRE]
    Length = 4.125 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.61499993667001 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 10.74837657622939 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.138047833940441 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.38 [METRE]
    Width = 0.38 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.280560968046657 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 26.34759999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.586899999999996 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.98 [METRE]
    Length = 6.619999999999997 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.280560968046657 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 22.25433695652556 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.563584239131391 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.25 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 91 more contents on 91 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.022900041276616 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 2.425864944676634 [METRE]
    Volume = 0.2518746163801052 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.400000000000013 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.022900041276615 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 2.425864944676633 [METRE]
    Volume = 0.2518746163801052 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.400000000000013 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.710134891962781 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 2.552999999999997 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.640000000000001 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.710134891962777 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 2.552999999999997 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.639999999999997 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.553223418889562 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 1.8 [METRE]
    Volume = 0.07067667256320918 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.9500000000000206 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.09326304347443 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.25 [METRE]
    Height = 2.813999999996659 [METRE]
    Volume = 0.4153993080281273 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.497756127813368 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.59686295134649 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 3.772243186433547 [METRE]
    Volume = 0.5867034856202813 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.700000000000003 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.71013489196278 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.38 [METRE]
    Height = 2.552999999999997 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.639999999999999 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 14 more contents on 14 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.03 [METRE]
    GrossArea = 88.55999999999992 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.656799999999981 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 88.55999999999992 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.656799999999981 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 38.13999999999999 [METRE]
    Width = 0.03 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.03 [METRE]
    GrossArea = 27.04719509679991 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.810287866552269 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 27.00278976861467 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8089557067067117 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 23.30163260777352 [METRE]
    Width = 0.03 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.075 [METRE]
    GrossArea = 10.5625 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7921875000000019 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 10.5625 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.7921875000000019 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 13.3 [METRE]
    Width = 0.075 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.075 [METRE]
    GrossArea = 15.85569253918372 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.367321368632904 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 13.40479261821955 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.183503874560591 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17.2996633594171 [METRE]
    Width = 0.075 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 8.660600000000024 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 11.6816247228771 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 8.660600000000024 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 11.6816247228771 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 50.20000000000001 [METRE]
    Vollziegel: Width = 0.1 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 148.9972154038221 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 29.79944308076441 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 148.9972154038221 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 29.79944308076441 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 51.3008711096592 [METRE]
    Vollziegel: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 146.871599986564 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.03073999798459 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 146.871599986564 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 22.03073999798459 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 50.99999999813735 [METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 137.5970000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.840788556018587 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 133.151 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.751868556018586 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 49.42 [METRE]
    Sandstein: Width = 0.02 [METRE]
    Width = 0.02 [METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 61 objects (61 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 24 objects (24 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 130 x 160" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45.00000000000016 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 180 x 240" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 11 objects (11 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 100 x 100" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 11 objects (11 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 130 x 160" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = -45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollziegel 189 x 184" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 80 x 180" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 9 objects (9 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 180 x 210" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 130 x 160" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 11 more contents on 40 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0208 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.502211038471525 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.046570755985428 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.502211038471525 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1241046717244955 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.460611038471525 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0432 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 7.192799999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]
    Length = 8.460000000000001 [METRE]
    NetSurfaceArea = 7.192799999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3654719999999997 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 7.106399999999999 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0347054092632221 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.111855644500097 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0485457667850092 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.398795398631243 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.111855644500097 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0485457667850092 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.042444825973653 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0208 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.595011038471529 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1274326717244956 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.206570755985425 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.595011038471529 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1274326717244956 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.553411038471529 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0208 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.828000000000006 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06406399999999997 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.08000000000002 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.828000000000006 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06406399999999997 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.786400000000006 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0144 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.325856600250265 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06361079816077647 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.597416538942822 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.325856600250265 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.063610798160776 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.297056600250265 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0378 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.812700000000003 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03572100000000011 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9450000000000047 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.812700000000003 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03572100000000011 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.737100000000003 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0208 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.502211038471538 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1241046717244965 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.046570755985428 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.502211038471538 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1241046717244965 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.460611038471538 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 98 more contents on 103 objects not shown
  Pset_RoofCommon | properties | on 40 objects (40 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Berechnungen | properties | on 30 objects (30 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 100.0000000000004 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 5 objects (5 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.3959797974644677 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.3959797974644677 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 100.0000000000001 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 4 objects (4 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.4207285348059925 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.4207285348059925 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 70.02075382097036 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 69.88376428412111 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 100.0000000000006 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.4207285348059973 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.4207285348059973 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen: 27 more contents on 29 objects not shown
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCROOF)
    GrossArea = 0.3959797974644677 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.3959797974644677 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCROOF)
    GrossArea = 0.4207285348059925 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.4207285348059925 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 0.4207285348059973 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.4207285348059973 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 0.3588566914521805 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.3588566914521805 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 0.4207285348059924 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.4207285348059924 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 1.869642876856083 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 1.869642876856083 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 1.869642876856089 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 1.869642876856089 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.4702260094890544 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.4702260094890544 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 22 more contents on 22 objects not shown
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 1.2 [METRE]
    NetHeight = 1.2 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.699999999999999 [METRE]
    NetHeight = 4.699999999999999 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.02 [METRE]
    NetHeight = 4.02 [METRE]
  AC_Pset_Eingangstür_Swinemuende | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 5 = "Stahlbeton Sichtbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.40000000000002 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.425864944676633 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-030" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 0.9508219160245197 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.8 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.814 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.401498782615818 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.401684332600528 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.700000000000003 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.772243186433547 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-007" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-015" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 17 more contents on 17 objects not shown
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Area = 4.09326304347443 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.813999999996659 [METRE]
    Perimeter = 8.623512255620053 [METRE]
    Width = 1.497756127813368 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.59686295134649 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.772243186433547 [METRE]
    Perimeter = 10.9444863728671 [METRE]
    Width = 1.700000000000003 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.827499994156939 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.149999999999517 [METRE]
    Perimeter = 5.999999994564011 [METRE]
    Width = 0.8499999972824879 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.612499994844366 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.149999999999517 [METRE]
    Perimeter = 5.799999995203432 [METRE]
    Width = 0.7499999976021989 [METRE]
  Pset_DoorCommon | properties | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Eingangstür_Swinemuende | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.700000000000003 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 3.772243186433547 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Produktinformationen | properties | on 15 objects (10 IFCWINDOW, 5 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 3.022900041276616 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.425864944676634 [METRE]
    Perimeter = 7.651729889353293 [METRE]
    Width = 1.400000000000013 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 3.022900041276615 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.425864944676633 [METRE]
    Perimeter = 7.651729889353292 [METRE]
    Width = 1.400000000000013 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.553223418889562 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.8 [METRE]
    Perimeter = 5.500000000000041 [METRE]
    Width = 0.9500000000000206 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 0.7253142285214096 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.8 [METRE]
    Perimeter = 4.50216027351994 [METRE]
    Width = 0.4510801367599697 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.114594911291562 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.8001 [METRE]
    Perimeter = 5.000881017999985 [METRE]
    Width = 0.7003405089999928 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.541256052414355 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.39999999999953 [METRE]
    Perimeter = 5.599999999998694 [METRE]
    Width = 1.399999999999817 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.541218243275843 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.39999999999953 [METRE]
    Perimeter = 5.599142788738877 [METRE]
    Width = 1.399571394369909 [METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allesdrin_Großes_Fenster_Swinemuende | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Asphalt schwarz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Allesdrin_Großes_Fenster_Swinemuende | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.40000000000002 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.023983930728426 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.425864944676633 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Allesdrin_Großes_Fenster_Swinemuende | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.40000000000002 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.024 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.425864944676633 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_00_Richtig_VorneRechts | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 0.9508219160245197 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.746 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_00_Richtig_VorneRechts | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Stahlbeton Sichtbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Badfenstervonrelinks | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Badfenstervonrelinks | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 0.4510801367606661 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.746 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Fenstervonvornehintenlinks | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Stahlbeton Sichtbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Fenstervonvornehintenlinks | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 0.7003405089953887 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.746 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.8001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Richtigetürinnenn | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Richtigetürinnenn | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.5 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 2.814 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Tür2 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Luftschicht vertikal durchgehend" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton Sichtbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Tür2 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 0.85 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 2.150000000389517 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Tür2 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 0.75 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 2.150000000389517 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_000_Rundes_Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Asphalt schwarz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Metall Aluminium matt" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_000_Rundes_Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.401498782615818 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.25 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.401684332600528 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_000_Rundes_Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.401498782615818 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6600000000000001 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.401684332600528 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]