IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/janlutteroth/JaL/01_Mainz/03_Lehre/CAD2_23_24_WS/Abgabe/Wysoka WS 2324 JaL/SY_Krakow_Wysoka_WS2324_AC27GER.ifc"
Time stamp: "2025-03-18T13:53:10"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1742298768 (2025-03-18T11:52:48Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "High Synagogue Wysoka" | description "3D Rekonstruktion Synagogue Wysoka"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "38 Jozefa Str.", "Kasimir", "Krakau", "31-053", "Polen"
    IFCBUILDING "High Synagogue Wysoka" | postal address: "38 Jozefa Str.", "Kasimir", "Krakau", "31-053", "Polen"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 7 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 300" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1600" | names: "Wand-012" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Quantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-002" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 600" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Korbbogen Gewölbe mit Stichkappen 26" | FLOOR | names: "Stuhl-006" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1000" | names: "Wand-009" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 900" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities
        IFCSPACE "R-002" | long name "Kellergewölbe"
          contains 3 elements
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1800" | names: "Wand-011" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1700" | names: "Wand-009" | material: "Kalksandstein" | property sets: Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2000" | names: "Wand-010" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "R-002" | long name "Flur"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 122 elements
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Tonnengewölbe mit Stichkappen 26" | FLOOR | names: "Stuhl-003", "Stuhl-006" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tonnengewölbe_mit_Stichkappen_26, AC_Equantity_Tonnengewölbe_mit_Stichkappen_26, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 900" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 300" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, Pset_SlabCommon
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahl verzinkt 20 x 20" | JOIST | names: "Unterzug-034" | material: "Stahl verzinkt" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          61 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-067", "Modellkörper-002", "Modellkörper-003" (+58 more) | material: "Bauteil" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1000" | names: "Wand-008" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1300" | names: "Wand-009" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 26" | WINDOW | names: "Fenster-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_1-Flügelfenster_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-001" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26, Pset_DoorCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 650" | names: "Wand-012" | material: "Kalksandstein" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-001" | parts: 17 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_RailingCommon, ArchiCADProperties, Qto_RailingBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Fehlt 1538 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-001" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Sandstein 1538 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-001" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Fehlt 2250 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-001" | property sets: Pset_ColumnCommon, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 300" | names: "Wand-013" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 1500" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Component Quantities
          20 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahl verzinkt 20 x 40" | COLUMN | names: "Stütze-003" | material: "Stahl verzinkt" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_ColumnCommon, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule dorisch 02 26" | names: "Stuhl-007" | material: "Marmor" | property sets: Pset_ColumnCommon, AC_Pset_Säule_dorisch_02_26, ArchiCADProperties, Component Properties, AC_Equantity_Säule_dorisch_02_26, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Fenstergesims (oben) 40 x 68" | JOIST | names: "Unterzug-028" | material: constituents "Fenstergesims (oben)" ("Sperrschicht": "Sperrschicht") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-004" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Tonnengewölbe 26" | FLOOR | names: "Stuhl-008" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, AC_Pset_Tonnengewölbe_26, AC_Equantity_Tonnengewölbe_26, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-002" | parts: 1 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "R-002" | long name "WC H"
          contains 4 elements
            2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 1 26" | names: "Stuhl-013" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Urinal_1_26, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Urinal_1_26
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 800" | names: "Wand-010" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte
            1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 01 26" | names: "Stuhl-010" | property sets: Produktinformationen, AC_Pset_Waschbecken_01_26, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Waschbecken_01_26, Component Quantities
        IFCSPACE "R-002" | long name "Flur EG"
          contains 3 elements
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1800" | names: "Wand-011" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
            1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-001" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 400" | names: "Wand-012" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "R-002" | long name "WC D"
          contains 1 element
            1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 01 26" | names: "Stuhl-010" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Waschbecken_01_26, ArchiCADQuantities, Produktinformationen, AC_Equantity_Waschbecken_01_26, Component Quantities
        IFCSPACE "R-002" | long name "WC B"
        IFCSPACE "R-002" | long name "WC Vorr."
        IFCSPACE "R-002" | long name "Eingangsbereich"
          contains 2 elements
            2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Fehlt 1538 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-001" | property sets: ArchiCADQuantities, Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.7
        contains 58 elements
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Wandgesims 40 x 68" | JOIST | names: "Unterzug-030" | material: constituents "Wandgesims" ("Sperrschicht": "Sperrschicht") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr 26" | names: "Badewanne-005" | property sets: AC_Equantity_Fallrohr_26, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, AC_Pset_Fallrohr_26, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1000" | names: "Wand-008", "Wand-011", "Wand-010" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Vorsprung 26" | names: "Badewanne-004" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_26, Schlitze und Durchbrüche, AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_26
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 26" | WINDOW | names: "Fenster-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 26" | WINDOW | names: "Fenster-001" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_3-Flügelfenster_26, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 300" | names: "Wand-013" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          13 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vorsprungsgesims 250 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-007", "Unterzug-008", "Unterzug-009" (+10 more) | material: constituents "Vorsprungsgesims" ("Sperrschicht": "Sperrschicht") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Fenstergesims 68 x 40" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: constituents "Fenstergesims" ("Sperrschicht": "Sperrschicht") | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne 26" | names: "Stuhl-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Regenrinne_26, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-002", "Modellkörper-006" | material: "Bauteil" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 650" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 900" | FLOOR | names: "RD-003" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-005" | parts: 1 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_StairCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1700" | names: "Wand-009" | material: "Kalksandstein" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 26" | WINDOW | names: "Fenster-001" | property sets: Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties, AC_Pset_Rundfenster_26, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon
        IFCSPACE "R-003" | long name "Gebetsraum"
          contains 62 elements
            44 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-004" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
            18 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-006", "Modellkörper-003", "Modellkörper-011" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Fensterniveau OG" | elevation 13.1
        contains 127 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Komplex 26" | names: "Badewanne-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fallrohr_Komplex_26, Component Quantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, AC_Equantity_Fallrohr_Komplex_26
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "First- und Gratziegel 26" | ROOF | names: "Badewanne-001" | property sets: AC_Pset_First-_und_Gratziegel_26, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, AC_Equantity_First-_und_Gratziegel_26, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 350" | names: "Wand-009" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          64 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 26" | WINDOW | names: "Fenster-001" | property sets: Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, AC_Pset_1-Flügelfenster_26, Qto_WindowBaseQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 272" | names: "Dach-003" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, Berechnungen, ArchiCADQuantities, Qto_RoofBaseQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 259" | names: "Dach-003" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: Pset_RoofCommon, Berechnungen, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 246" | names: "Dach-003" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, Berechnungen, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Satteldachgaube 26" | names: "Stuhl-006" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, AC_Pset_Satteldachgaube_26, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 3" | FLOOR | names: "RD-006" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Component Properties
          47 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 120 x 240" | JOIST | names: "Unterzug-031" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "DG" | elevation 16.1
        contains 53 elements
          53 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 120 x 240" | JOIST | names: "Unterzug-032" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities

Types
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 300" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1600" | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 600" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Korbbogen Gewölbe mit Stichkappen 26" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1000" | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 900" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1800" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1700" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2000" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Tonnengewölbe mit Stichkappen 26" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Stahl verzinkt 20 x 20" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 82 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 1300" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 26" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 68 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 650" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Fehlt 1538 x 300" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Sandstein 1538 x 300" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Fehlt 2250 x 300" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 300" | 7 occurrences
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 1500" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Stahl verzinkt 20 x 40" | COLUMN | 20 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Säule dorisch 02 26" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Fenstergesims (oben) 40 x 68" | JOIST | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Aluminium" | 48 occurrences
  IFCSLABTYPE "Tonnengewölbe 26" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Urinal 1 26" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 800" | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Waschbecken 01 26" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 400" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Wandgesims 40 x 68" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr 26" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Vorsprung 26" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 26" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 6 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 26" | WINDOW | TRIPLE_PANEL_VERTICAL | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vorsprungsgesims 250 x 250" | JOIST | 13 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Fenstergesims 68 x 40" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne 26" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 650" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 900" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 26" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Komplex 26" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "First- und Gratziegel 26" | ROOF | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 350" | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 272" | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 259" | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 246" | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Satteldachgaube 26" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 3" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 120 x 240" | JOIST | 100 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 521.4447121802755 [SQUARE_METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 13 objects (13 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Allgemeine Werte | properties | on 37 objects (24 IFCWALL, 13 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "01iZ4CzJn1GxiZIDcxfPGD" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "01B2310C-F53C-4143-BB23-48D9BBA5940D" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3EGUKgvt9aIQznPPL42jz9" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "CE41E52A-E772-6449-AF71-6595440ADF49" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-012" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Marmor weiß; Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-012" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "16qCeUK4ptJBBTeyUd$V3e" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Raumstempel DIN 26" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Ebene = "80 Raum" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "46D0CA1E-504C-F74C-B2DD-A3C7A7FDF0E8" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberfläche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Element ID = "Raum-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Raum" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Raum-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Raum" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Raum" (IFCLABEL)
    Raumkategoriecode = "09 VF" (IFCLABEL)
    Raumkategoriename = 0 (IFCINTEGER)
    Raumname = "Kellergewölbe" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verbundene 3D Element(e) = "RD-002; RD-002; RD-002; Stuhl-006; Tür-003; Tür-003; Tür-003; Wand-009; Wand-010; Wand-011" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Kellergewölbe" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Raum-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1ZDwpW8asiGBEd3p9eWaXD" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Raumstempel DIN 26" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Ebene = "80 Raum" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6337ACE0-224D-AC40-B3A7-0F326882484D" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberfläche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Element ID = "Raum-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Raum" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Raum-002" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Raum" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Raum" (IFCLABEL)
    Raumkategoriecode = "09 VF" (IFCLABEL)
    Raumkategoriename = 0 (IFCINTEGER)
    Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verbundene 3D Element(e) = "RD-002; RD-002; RD-002; RD-002; Treppe-002; Treppe-002; Wand-009" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Raum-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1dQpr8e1m_GRfDI_be0I2m" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Raumstempel DIN 26" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Ebene = "80 Raum" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "676B3D48-A01C-3E41-BA4D-4BE9680120B0" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberfläche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Element ID = "Raum-004" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Raum" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Raum-004" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Raum" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Raum" (IFCLABEL)
    Raumkategoriecode = "01 NUF" (IFCLABEL)
    Raumkategoriename = 0 (IFCINTEGER)
    Raumname = "WC H" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Neubau" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verbundene 3D Element(e) = "RD-002; Stuhl-003; Stuhl-010; Stuhl-013; Stuhl-013; Wand-010; Wand-010" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "WC H" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Raum-004" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "02NdWA8jHWJgBjbZdP8jW_" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz - weiß rauh 26" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "025E780A-22D4-604E-A2ED-9639D922D83E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Kellergewölbe" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Marmor weiß; Kunststein Kalksandstein 2DF weiss; Putz - weiß rauh 26" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3b4l6tOy26GRyg084t1Zy8" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz - weiß rauh 26" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E512F1B7-63C0-8641-BF2A-008137063F08" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-009" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-009" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Flur; Kellergewölbe" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Marmor weiß; Kunststein Kalksandstein 2DF weiss; Putz - weiß rauh 26" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-009" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3s3AopoYV4IAWvJekj2$6a" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz - weiß rauh 26" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F60CACB3-CA27-C448-A839-4E8BAD0BF1A4" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-010" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-010" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Kellergewölbe; WC D; WC H" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Marmor weiß; Kunststein Kalksandstein 2DF weiss; Putz - weiß rauh 26" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Kellergewölbe" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-010" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 449 more contents on 449 objects not shown
  Component Properties | properties | on 18 objects (18 IFCCOLUMN)
    Stahl verzinkt: Enthaltenes CO2 = "12.299 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 169.3223999999964 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    Aluminium: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    Component: Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Stahlbeton: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Aluminium: Enthaltenes CO2 = "52.4736 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 887.9258247758407 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "9.67345 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 231.8293455093719 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Stahl verzinkt: Enthaltenes CO2 = "4.5552 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 62.71200000000006 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    Sperrschicht: Enthaltenes CO2 = "0.439033 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 19.02476030174488 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 255 more contents on 293 objects not shown
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 16.64549263891364 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04993647791674281 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 16.64549263891364 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04993647791674281 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 29.13279523370871 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.003 [METRE]
    Width = 0.003 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 229.3225854880433 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 68.79677564641294 [CUBIC_METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.3 [METRE]
    NetArea = 229.3225854880433 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 68.79677564641294 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 61.2082954843478 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 5.456625141363962 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.273975084818375 [CUBIC_METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.5999999999999996 [METRE]
    NetArea = 5.456625141363962 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.273975084818375 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 14.50135752984458 [METRE]
    Width = 0.5999999999999996 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 33.10865814217233 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 29.79779232795508 [CUBIC_METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.8999999999999995 [METRE]
    NetArea = 33.10865814217233 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 29.79779232795508 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 23.145608152258 [METRE]
    Width = 0.8999999999999995 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 7.070013275437159 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.121003982631148 [CUBIC_METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.3 [METRE]
    NetArea = 7.070013275437159 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.121003982631148 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 21.60003792982047 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 111.5399047937584 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 100.3859143143826 [CUBIC_METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.9 [METRE]
    NetArea = 107.6884851358295 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 96.91963662224657 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 42.4325034527373 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.8987710815457784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1797542037999967 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.8969222603277685 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1793844395563947 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 6.591807210305175 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.8987710815457771 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1797542163091554 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.8969222603277671 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1793844520655535 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 6.591807210305175 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 4 more contents on 4 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.35 [METRE]
    Abstand Oberkante = -1.7 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.6499999999999999 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.02 [METRE]
    Fläche = 0.0008000000000000229 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.6499999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.6499999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.6499999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.6499999999999999 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.6499999999999999 [METRE]
    Kernbreite = 0.02 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.04 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.35 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.35 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1619999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1619999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1619999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1619999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2. [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2. [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2. [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2. [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.02 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.02 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.02 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.02 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0007999999999999831 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.04 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.04 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.04 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.04 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.12 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.6499999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.6499999999999999 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.6499999999999999 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.6499999999999999 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.6499999999999999 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.679999997785297 [METRE]
    Breite = 0.65 [METRE]
    Brüstungshöhe = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 2.60715676759431 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.999999997785297 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.999999997785297 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.3412500006763013 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.999999997785297 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.34125 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.6500000000000004 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.6500000000000004 [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 16.7799999977853 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 16.7799999977853 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 16.7799999977853 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.6799999977852949 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 16.7799999977853 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.65 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.65 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.60715676759431 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.60715676759431 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 18.2799999977853 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 18.2799999977853 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.179999997785297 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 18.2799999977853 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.2799999977853 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 16.7799999977853 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 16.7799999977853 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.679999997785297 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 16.7799999977853 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.7799999977853 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.02885399999999959 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.680083073153943 [METRE]
    Breite = 0.65 [METRE]
    Brüstungshöhe = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 2.607156767594315 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.999999997785297 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.999999997785297 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.3412500001062149 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.999999997785297 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.34125 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.6500000000000004 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.6500000000000004 [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 16.78008307315394 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 16.78008307315394 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 16.78008307315394 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.6800830731539413 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 16.78008307315394 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.65 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.65 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.607156767594315 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.607156767594315 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 18.28008307315394 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 18.28008307315394 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.180083073153943 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 18.28008307315394 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.28008307315394 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 16.78008307315394 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 16.78008307315394 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.680083073153943 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 16.78008307315394 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.78008307315394 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.180083073153943 [METRE]
    Breite = 0.65 [METRE]
    Brüstungshöhe = -2.214703087588532E-09 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.499999999999998 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.499999999999998 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 2.607156767594315 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 0.9749999999999994 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 0.9749999999999994 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.3412500001062158 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = -2.214703087588532E-09 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 1.499999997785297 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.34125 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.6500000000000004 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.6500000000000004 [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.28008307315394 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.28008307315394 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.28008307315394 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.180083073153943 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.28008307315394 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.65 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.65 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 0.9750000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.607156767594315 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.607156767594315 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.78008307536864 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.78008307536864 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.680083075368644 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.78008307536864 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.78008307536864 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.28008307536865 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.28008307536865 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.180083075368646 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.28008307536865 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.28008307536865 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    3D-Länge = 1.537938844091317 [METRE]
    Abstand Oberkante = -2.319548609735958 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.1000000000000001 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.6589910859127562 [METRE]
    Dicke = 0.3 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 1.537938844091317 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.4619900497480045 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 4.393859860008147 [METRE]
    Höhe = 6.98045139026404 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.8 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.8 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.8 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.1000000000000001 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.8 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 5.117773757080667 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 1.537938844091317 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 1.537938844091317 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 1.537938844091317 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 1.537938844091317 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 6.98045139026404 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 6.98045139026404 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.4619900497480045 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.78045139026404 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.78045139026404 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 7.080451390264041 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.78045139026404 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.78045139026404 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.8 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.8 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.1000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.8 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.8 [METRE]
    Volumen (brutto) = 3.224899085051633 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 3.224899085051633 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 3.224899085051633 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 1.537938844091317 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 1.537938844091317 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.206796118291908 [METRE]
    Fläche = 0.001250000011307879 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.2224744875649086 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.206796118291908 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2702914564703394 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.001250000011307879 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2702914564703394 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.512351673847463 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.001022956019327003 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.206796118291908 [METRE]
    Fläche = 0.001250000011307865 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.2224744875649086 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.206796118291908 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.206796118291908 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2702914564703393 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.001250000011307865 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2702914564703393 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 6.512351673847463 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.512351673847463 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.206796118291908 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.001022956019327004 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 8.087205699523878 [METRE]
    Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Brüstungshöhe = 8.10276691953781 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 8.10276691953781 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 8.10276691953781 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.25 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.25 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 7.172300804269152 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.749999999999998 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.749999999999998 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 9.35276691953781 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 9.35276691953781 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 1.749999999318345 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 8.10276691953781 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 9.35276691953781 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 1.749999999999997 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.749999999999997 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.399999999999999 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.399999999999999 [METRE]
    Höhe = 1.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 11.78720569952388 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 11.78720569952388 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 11.78720569952388 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 8.087205699523878 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 11.78720569952388 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.25 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.25 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.399999999999998 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.399999999999998 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.749999999999997 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.749999999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 7.172300804269152 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 7.172300804269152 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13.03720569952388 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13.03720569952388 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 9.337205699523878 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13.03720569952388 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13.03720569952388 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 11.78720569952388 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 11.78720569952388 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 8.087205699523878 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 11.78720569952388 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.78720569952388 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.07901539999999994 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 1. [METRE]
  ArchiCADQuantities: 403 more contents on 437 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 19 objects (19 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 18 objects (18 IFCCOLUMN)
    Stahl verzinkt: Masse = 8.423999999999822 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.02 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.04 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.02 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.0008000000000000001 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    Aluminium: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Stahlbeton: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Aluminium: Masse = 5.728553708231231 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002045912038654011 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002045912038654011 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02885400000000005 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02885400000000005 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02885399999999959 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02885399999999959 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 318 more contents on 373 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.4619900497480045 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.224899085051633 [CUBIC_METRE]
    Height = 6.98045139026404 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.3 [METRE]
    Length = 1.537938844091317 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.4619900497480045 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 10.74966361683872 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.224899085051633 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 15.48799980688076 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 42. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 67.19999999999997 [CUBIC_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1.6 [METRE]
    Length = 14. [METRE]
    NetFootprintArea = 15.48799980688076 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 31.95408838070009 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 51.12654140912014 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.6 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 19.98749573489197 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 48.13815003850202 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 89.57761448693101 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.500000000000002 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1.8 [METRE]
    Length = 11.60416450339012 [METRE]
    NetFootprintArea = 19.98749573489197 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 48.13815003850202 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 89.57761448693101 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.8 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 18.8775801671402 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 33.31337676554154 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 56.63274050142061 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.000000000000002 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1.7 [METRE]
    Length = 11.60445892202189 [METRE]
    NetFootprintArea = 18.8775801671402 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 33.31337676554154 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 56.63274050142061 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 35.00003852910797 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 121.2808316629625 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 251.338630077265 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.534438779986068 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 2. [METRE]
    Length = 15.95000000278676 [METRE]
    NetFootprintArea = 35.00003852910797 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 121.2808316629625 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 251.338630077265 [CUBIC_METRE]
    Width = 2. [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 14.85000048235105 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 51.80463677097529 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 51.80463677097526 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.900000000000002 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1. [METRE]
    Length = 15.75 [METRE]
    NetFootprintArea = 14.85000048235105 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 51.80463677097529 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 51.80463677097526 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 14.40000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 52.33591843179934 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 52.33591843179939 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.634438779986066 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1. [METRE]
    Length = 15.95 [METRE]
    NetFootprintArea = 14.40000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 52.33591843179934 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 52.33591843179939 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 14.4358014586454 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 40.35848972421559 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 52.46603664148028 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.634438779986066 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 1.3 [METRE]
    Length = 11.60446266067119 [METRE]
    NetFootprintArea = 14.4358014586454 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 32.23721241542423 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 41.82148510414282 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.3 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 15 more contents on 15 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 24 objects (24 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Volume = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9749999999999994 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 1.499999999999998 [METRE]
    Volume = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Volume = 0.02885399999999959 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9750000000000016 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 1.500000000000002 [METRE]
    Volume = 0.02885400000000005 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9750000000000016 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 1.500000000000002 [METRE]
    Volume = 0.02885400000000006 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9749999999999968 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.35 [METRE]
    Height = 1.499999999999998 [METRE]
    Volume = 0.02885400000000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6499999999999986 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.597581791816648 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.3 [METRE]
    Height = 1.716604583489938 [METRE]
    Volume = 0.09088825964001697 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.513209166979879 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.2000000000000001 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.3 [METRE]
    Height = 0.4000000000000001 [METRE]
    Volume = 0.024899 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 64 more contents on 68 objects not shown
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 9 objects (9 IFCSPACE)
    FloorCoveringThickness = 0.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Räume | quantities | on 6 objects (6 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = -0.1000000000000001 [METRE]
  Räume | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = -3.1 [METRE]
  Räume | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 2 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 1 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 23.31632077358367 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 3.6 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 41.00413152198684 [METRE]
    Raumhöhe = 2.7 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 41.00413152198684 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 4.319999999999995 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 30.40221390724626 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 32.80469179168582 [METRE]
    Raumhöhe = 2.7 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 32.80469179168582 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 4.319999999999995 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = -2.527069715601786 [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 0. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 13.83753764376494 [METRE]
    Raumhöhe = 3.4 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 13.83753764376494 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = -2.575649587748857 [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 3.847107487315706 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 11.48428923779355 [METRE]
    Raumhöhe = 3.4 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 11.48428923779355 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = -2.52127856449781 [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 4.808917122481782 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 9.617834244963563 [METRE]
    Raumhöhe = 3.4 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 9.617834244963563 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = -4.440892098500626E-16 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = -2.514741929314271 [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 11.77602416796143 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 34.78097521139164 [METRE]
    Raumhöhe = 3.4 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 34.78097521139164 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = -2.497304567213452 [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 5.595834525531288 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 11.19166905106258 [METRE]
    Raumhöhe = 3.4 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 11.19166905106258 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 34.4308086103617 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 51.81414027181862 [METRE]
    Raumhöhe = 9.099999999999998 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 51.81414027181862 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 13.59999999999999 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_26: 1 more content on 1 objects not shown
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.7 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 90.26811117304884 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 90.26811117304884 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 41.00413152198684 [METRE]
    GrossVolume = 243.7239001672319 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 28.12608838070008 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    NetCeilingArea = 90.26811117304884 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 90.26811117304884 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 41.00413152198684 [METRE]
    NetVolume = 243.7239001672319 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 17.43408838070009 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 2.7 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 33.63131176629015 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 33.63131176629015 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 32.80469179168582 [METRE]
    GrossVolume = 90.80454176898343 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 61.09133947221554 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    NetCeilingArea = 33.63131176629015 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 33.63131176629015 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 32.80469179168582 [METRE]
    NetVolume = 90.80454176898344 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 50.39933947221555 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 3.4 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 11.89099756608826 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 11.89099756608826 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 13.83753764376494 [METRE]
    GrossVolume = 40.42939172470007 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 3.4 [METRE]
    NetCeilingArea = 11.89099756608826 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 11.89099756608826 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 13.83753764376494 [METRE]
    NetVolume = 40.42939172470007 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 3.4 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 7.501609923076725 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 7.501609923076725 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 11.48428923779355 [METRE]
    GrossVolume = 25.50547373846087 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 11.32485169058713 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.4 [METRE]
    NetCeilingArea = 7.501609923076725 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 7.501609923076725 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 11.48428923779355 [METRE]
    NetVolume = 25.50547373846087 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 11.32485169058713 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 3.4 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 5.73882975171894 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 5.73882975171894 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 9.617834244963563 [METRE]
    GrossVolume = 19.5120211558444 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 14.59236460619772 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.4 [METRE]
    NetCeilingArea = 5.73882975171894 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 5.73882975171894 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 9.617834244963563 [METRE]
    NetVolume = 19.5120211558444 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 14.59236460619772 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 3.4 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 43.06302152201982 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 43.06302152201982 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 34.78097521139164 [METRE]
    GrossVolume = 146.4142731748674 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 41.9473922908516 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.4 [METRE]
    NetCeilingArea = 43.06302152201982 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 43.06302152201982 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 34.78097521139164 [METRE]
    NetVolume = 146.4142731748674 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 40.4564352639836 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 3.4 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 7.793341224030499 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 7.793341224030499 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 11.19166905106258 [METRE]
    GrossVolume = 26.4973601617037 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 16.98021729183431 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.4 [METRE]
    NetCeilingArea = 7.793341224030499 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 7.793341224030499 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 11.19166905106258 [METRE]
    NetVolume = 26.4973601617037 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 16.98021729183431 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 9.099999999999998 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 163.7050732431373 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 163.7050732431373 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 51.81414027181862 [METRE]
    GrossVolume = 1489.716166512549 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 305.2283082469623 [SQUARE_METRE]
    Height = 9.099999999999998 [METRE]
    NetCeilingArea = 163.7050732431373 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 163.7050732431373 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 51.81414027181862 [METRE]
    NetVolume = 1489.716166512549 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 267.0583082469624 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 110.7111551093645 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 90.26811117304884 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 10.69199999999998 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 90.26811117304884 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 90.26811117304884 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 90.26811117304885 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 17.43408838070009 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Kellergewölbe" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 90.26811117304884 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 90.26811117304885 (IFCREAL)
    Volumen = 243.7239001672319 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 88.57266783755173 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 33.63131176629015 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 10.69199999999998 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 33.63131176629015 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 33.63131176629015 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 33.63131176629015 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 50.39933947221555 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 33.63131176629015 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 33.63131176629015 (IFCREAL)
    Volumen = 90.80454176898344 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 47.0476279888008 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 11.89099756608826 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 11.89099756608826 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 11.89099756608826 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 11.89099756608825 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC H" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 11.89099756608826 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 11.89099756608825 (IFCREAL)
    Volumen = 40.42939172470007 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 39.04658340849807 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 7.501609923076725 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 7.501609923076725 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 7.501609923076725 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 7.501609923076726 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 11.67381215028553 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC D" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 7.501609923076725 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 7.501609923076726 (IFCREAL)
    Volumen = 25.50547373846087 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 32.70063643287612 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 5.73882975171894 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 5.73882975171894 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 5.73882975171894 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 5.738829751718943 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 14.59236460619772 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC B" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 5.73882975171894 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 5.738829751718943 (IFCREAL)
    Volumen = 19.5120211558444 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 118.2553157187316 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 43.06302152201982 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 43.06302152201982 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 43.06302152201982 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 43.06302152201982 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 30.4668415795881 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Flur EG" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 43.06302152201982 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 43.06302152201982 (IFCREAL)
    Volumen = 146.4142731748674 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 38.05167477361276 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 7.793341224030499 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 7.793341224030499 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 7.793341224030499 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 7.793341224030499 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 14.95011729065707 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC Vorr." (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 7.793341224030499 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 7.793341224030499 (IFCREAL)
    Volumen = 26.4973601617037 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 14 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 5 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 471.5086764735494 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 163.7050732431373 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 38.16999999999997 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 163.7050732431373 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 163.7050732431373 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 163.7050732431373 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 261.1386488162329 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-003" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 163.7050732431373 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 163.7050732431373 (IFCREAL)
    Volumen = 1489.716166512549 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_26: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Pset_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der unteren Gewölbe = 2 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Bogenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type) = "Einseitig" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    unteres Gewölbes ist symmetrisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Dist. der ersten Gewölbe Achse = 4.995928332362075 [METRE]
    Dist. der unteren Gewölbe Achse = 7.899203656234577 [METRE]
    Hälfte Breite oberes Gewölbe = 3.200966886198383 [METRE]
    Hälfte Breite untere Gewölbe = 1.198999999999999 [METRE]
    Höhe = 1.1 [METRE]
    Höhe des oberen Gewölbes = 1.1 [METRE]
    Höhe des unteren Gewölbes = 0.8 [METRE]
    Maß 1 = 14.10013198859665 [METRE]
    Maß 2 = 6.401933772396767 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Projektion unteres Gewölbe = 1.599999999999996 [METRE]
    Radius kleinerer Kreis (gs_radius_2) = 0.5 [METRE]
    Radius kleinerer Kreis (radius_1) = 0.55 [METRE]
    Stärke unteres Gewölbe = 0.12 [METRE]
    Stärke vorgesetztes Gewölbe = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Volle Breite untere Gewölbe = 2.397999999999998 [METRE]
  AC_Pset_Tonnengewölbe_mit_Stichkappen_26 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der unteren Gewölbe = 2 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Bogenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type) = "beide Seiten" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    unteres Gewölbes ist symmetrisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Tonnengewölbe_mit_Stichkappen_26 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der unteren Gewölbe = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Bogenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type) = "beide Seiten" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    unteres Gewölbes ist symmetrisch = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Tonnengewölbe_mit_Stichkappen_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Breite des unteren Gewölbes = 2.370978735396938 [METRE]
    Dist. der ersten Gewölbe Achse = 1.852236962761067 [METRE]
    Dist. der unteren Gewölbe Achse = 2.370978735396938 [METRE]
    Höhe = 2.654040856639186 [METRE]
    Maß 1 = 6.461521634135385 [METRE]
    Maß 2 = 5.308081713278373 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Projektion unteres Gewölbe = 0. [METRE]
    Stärke unteres Gewölbe = 0. [METRE]
    Stärke vorgesetztes Gewölbe = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Äusserer Radius oberes Gewölbe = 2.654040856639186 [METRE]
    Äusserer Radius unteres Gewölbe = 1.185489367698469 [METRE]
  AC_Equantity_Tonnengewölbe_mit_Stichkappen_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Breite des unteren Gewölbes = 2.628628696422698 [METRE]
    Dist. der ersten Gewölbe Achse = 1.527330446938115 [METRE]
    Dist. der unteren Gewölbe Achse = 2.628628696422699 [METRE]
    Höhe = 3.229040223368462 [METRE]
    Maß 1 = 8.311918286721626 [METRE]
    Maß 2 = 6.458080446736924 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Projektion unteres Gewölbe = 0. [METRE]
    Stärke unteres Gewölbe = 0. [METRE]
    Stärke vorgesetztes Gewölbe = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Äusserer Radius oberes Gewölbe = 3.229040223368462 [METRE]
    Äusserer Radius unteres Gewölbe = 1.314314348211349 [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 54 objects (54 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 120 x 240" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 23 objects (23 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 120 x 240" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45.032940550178 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 23 objects (23 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 120 x 240" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 44.99359735608062 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 13 objects (13 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vorsprungsgesims 250 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahl verzinkt 20 x 20" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wandgesims 40 x 68" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Fenstergesims (oben) 40 x 68" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0004 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.08080000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0004000000000000003 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.08080000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0004000000000000003 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.08000000000000003 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0288 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.725437018053037 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06671348072212191 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.556466410484456 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.725437018053037 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06671348072212191 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.667837018053037 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0288 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.725437018053041 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06671348072212206 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.556466410484461 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.725437018053041 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06671348072212206 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.667837018053041 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0004 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.08080000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0004000000000000004 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.08080000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0004000000000000003 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.08000000000000003 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0288 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.725437018053029 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06671348072212108 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.556466410484456 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.725437018053029 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06671348072212108 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.667837018053029 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0288 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.725437018053034 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06671348072212176 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.556466410484451 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.725437018053034 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06671348072212176 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.667837018053034 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0288 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.604066421881927 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.181858656875278 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.554562804691234 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.604066421881927 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.181858656875278 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.546466421881927 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0288 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.604066421881939 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1818586568752784 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.554562804691234 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.604066421881939 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1818586568752784 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.546466421881939 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 101 more contents on 102 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 82 objects (82 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "197/297⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "197" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "197" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "297⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "60" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "140/191⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "140" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "140" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "191⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "60" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "10/377⁵" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "10" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "377⁵" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/325" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 50/325" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 50/325" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "325" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "60" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "10/80" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "10" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "80" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "14/7" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "14" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "7" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "65/173⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 65/173⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 65/173⁵" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "65" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "65" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "173⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche: 1 more content on 1 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0007600260088206378 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0005530010649271853 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001108494097430909 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0009530720118000857 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 774.8328333821953 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 1647.83241633735 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 2521.93978383889 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 69 more contents on 69 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 82 objects (82 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_26 | properties | on 32 objects (32 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 11 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_26 | properties | on 32 objects (32 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 11 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_26 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 3 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 11 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_26 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 5 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 11 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Kein" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 36 objects (36 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "DG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 29 objects (29 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "Fensterniveau OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 10 objects (10 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG-R-003-Gebetsraum" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 5 objects (4 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 3 objects (3 IFCSANITARYTERMINAL)
    Zugehörigkeit = "EG-R-002-WC H" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG-R-002-Eingangsbereich" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    Zugehörigkeit = "EG-R-002-WC D" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 64 objects (64 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 0.65 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.5 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 36 objects (36 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "3.DG--Fenster-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 28 objects (28 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "2.Fensterniveau OG--Fenster-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG-R-003-Fenster-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-003" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.399999999999998 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.25 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.399999999999999 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.8 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG-R-003-Fenster-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "3 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-003" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "3 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 11 more contents on 16 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 81 objects (81 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    Area = 0.9750000000000005 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Perimeter = 4.300000000000001 [METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Area = 0.9750000000000016 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.500000000000002 [METRE]
    Perimeter = 4.300000000000004 [METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Area = 0.9749999999999994 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.499999999999998 [METRE]
    Perimeter = 4.299999999999997 [METRE]
    Width = 0.6500000000000004 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 1.749999999999998 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.25 [METRE]
    Perimeter = 5.299999999999997 [METRE]
    Width = 1.399999999999999 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 0.974999999999999 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.500000000000002 [METRE]
    Perimeter = 4.300000000000001 [METRE]
    Width = 0.6499999999999986 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 0.9749999999999968 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.499999999999998 [METRE]
    Perimeter = 4.299999999999994 [METRE]
    Width = 0.6499999999999986 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.597581791816648 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.716604583489938 [METRE]
    Perimeter = 6.459627500939634 [METRE]
    Width = 1.513209166979879 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 0.2000000000000001 [SQUARE_METRE]
    Height = 0.4000000000000001 [METRE]
    Perimeter = 1.8 [METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 40 more contents on 41 objects not shown
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.26 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.179999997785297 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.5 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.5 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.76 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.180083073153943 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 10 objects (10 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.26 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6799999977852949 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.5 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.5 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 10 objects (10 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.76 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6800830731539413 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.26 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.179999997785295 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.5 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.5 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.76 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.180083073153941 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 0.4 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.5 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.26 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = -1.110223024625157E-16 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.4 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.4 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.4 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1.3 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1.3 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.26 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.679999997785295 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.5 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.5 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_26: 3 more contents on 4 objects not shown
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.4 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.5 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.7 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.46 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.43 [METRE]
    NominaleBreite = 1.6 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0.07000000000000001 [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 8.326672684688674E-17 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.4 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.5 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.7 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.46 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.43 [METRE]
    NominaleBreite = 1.6 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0.07000000000000001 [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.723695516974703 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 8.200000000000003 [METRE]
    Width = 1.600000000000001 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.723695516974702 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 8.200000000000001 [METRE]
    Width = 1.6 [METRE]
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Schalung braun stehend" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Schalung braun stehend" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 4" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 5 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Knopf 4" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 5 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Marmor grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Naturstein Marmor grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Schalung braun stehend" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Schalung braun stehend" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Schalung braun stehend" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Schalung braun stehend" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Marmor grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Naturstein Marmor grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 50 objects (50 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 20 objects (20 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahl verzinkt 20 x 40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Fenstergesims 68 x 40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Fehlt 1538 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sandstein 1538 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Fehlt 2250 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 20 objects (20 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0008 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1635999999999989 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.35 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001079999999999977 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1619999999999989 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 0.002045912038654011 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 0.001022956019327003 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 0.001022956019327004 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.4613816532273953 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 14.89109852154881 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.753250282264106 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.8 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.753250282264106 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 13.96833521509402 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 0.004445378151260507 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    NetVolume = 0.001882352941176469 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 28 more contents on 39 objects not shown
  AC_Pset_Urinal_1_26 | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Abwasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aktuelle UI Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Aktueller Anschluss auf dem UI = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_1) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_2) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Anschlüsse = 2 (IFCINTEGER)
    Ausfüllmuster = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Becken = "Kunststoff PE weiss" (IFCLABEL)
    Bedingung = "" (IFCLABEL)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Bestellnummer = 0 (IFCINTEGER)
    DDL_ID = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Datum Änderung = "" (IFCLABEL)
    Dimensionen B/T/H = "30,00/30,00/30,00" (IFCLABEL)
    Drainageentleerungsgerät = 0. (IFCREAL)
    ERP Code = 0 (IFCINTEGER)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung nach SIA = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundschraffur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe (FM_Type) = "HLS Ausstattung" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 999 (IFCINTEGER)
    HKLSE System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hersteller (HVAC_Manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_list_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_onorm_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-013" (IFCLABEL)
    IFC Enumeration = 8 (IFCINTEGER)
    IFC Subtype = 33 (IFCINTEGER)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kaltwasserbedarf = 0. (IFCREAL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Leistungsbuchnummer = "" (IFCLABEL)
    Mass Typ = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Material System = "Keramikfliese terrakotta" (IFCLABEL)
    Montagedatum = "" (IFCLABEL)
    Montagehöhe = "69,65" (IFCLABEL)
    Montagehöhe Wert = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Nominal Maß (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominal Maß (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Number of Hotspots = 0 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Produktname (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Serviceeinheit = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Strichcode = "" (IFCLABEL)
    System-Material anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Systemname = "" (IFCLABEL)
    Terminal Type = "" (IFCLABEL)
    Version = 4 (IFCINTEGER)
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Warmwasserbedarf = 0. (IFCREAL)
    Wasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Werkzeug Typ (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug Typ (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Zu Raum ID = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    showing 2D hotspots in 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Urinal_1_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0.005 [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0.005 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_1) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_2) = 0.042 [METRE]
    Anschluss Position X (ConPosX_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Position X (ConPosX_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Position Y (ConPosY_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Position Y (ConPosY_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Position Z (ConPosZ_1) = 0.96 [METRE]
    Anschluss Position Z (ConPosZ_2) = 0.73 [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_1) = 0.02 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_2) = 0.02 [METRE]
    Becken Vordere Höhe = 0.7 [METRE]
    Durchmesser Außen (ConWidth_1) = 0.027 [METRE]
    Durchmesser Außen (ConWidth_2) = 0.042 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 1 = 0.2 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 2 = 0.7 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 1.2 [METRE]
    Nominal Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0.025 [METRE]
    Nominal Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Tiefe Außen (ConDepth_1) = 0.027 [METRE]
    Tiefe Außen (ConDepth_2) = 0.042 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Wandstärke (ConWallThickness_1) = 0.001 [METRE]
    Wandstärke (ConWallThickness_2) = 0.001 [METRE]
    Z Dimension = 0.3 [METRE]
  AC_Pset_Waschbecken_01_26 | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Abfluss = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Abwasser Anschluss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aktiviere Symboltypen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Anschluss-Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_1) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_2) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschluss-Typ (ConConnectorType_3) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Anschlussanzahl = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Becken-Typ (iStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Becken-Typ (stStyle) = "Gerundet 1" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Dimensionen B/T/H = "60,00/45,00/14,00" (IFCLABEL)
    Erfassung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form-Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_3) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Sanitäre Anlagen" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    HKLSE System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE System (ConSystem_3) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hahn-Typ (iTapGroup) = 1 (IFCINTEGER)
    Hahn-Typ (tapGroup) = "Einhebelmischer" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_list_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Hersteller (gs_onorm_manufacturer) = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-010" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kaltwasser Anschluss 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Maß-Typ = "" (IFCLABEL)
    Montagedatum = "" (IFCLABEL)
    Montagehöhe = "69,65" (IFCLABEL)
    Montagehöhe Wert = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Nominalmaß (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Produktname (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symboltyp (gs_symbol_type) = "Projiziert" (IFCLABEL)
    Symboltyp (iSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    System Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Stopfen-Symbol (TapSymbol) = "Detailliert" (IFCLABEL)
    Typ Stopfen-Symbol (TapSymbol_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterbau (iSuptyp) = 0 (IFCINTEGER)
    Unterbau (suptyp) = "Keine" (IFCLABEL)
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Warmwasser Anschluss 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Waschbecken = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Wasserhahn = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Werkzeug-Typ (ConToolType_3) = 2 (IFCINTEGER)
    Zapfentyp (gs_tap_type) = "Stil 1" (IFCLABEL)
    Zapfentyp (gs_tap_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zu Raum-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Waschbecken_01_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_1) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_2) = 0.04 [METRE]
    Anschluss Durchmesser (ConConnectorWidth_3) = 0.042 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Breite (ConConnectorWidth2_3) = 0.005 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_1) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_2) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Länge (ConLength_3) = 0.02 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_1) = -0.05 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_2) = 0.05 [METRE]
    Anschluss-Position X (ConPosX_3) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_2) = 0. [METRE]
    Anschluss-Position Y (ConPosY_3) = -0.207135 [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_1) = 0.107 [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_2) = 0.107 [METRE]
    Anschluss-Position Z (ConPosZ_3) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Anschluss-Tiefe (ConConnectorDepth_3) = 0. [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_1) = 0.027 [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_2) = 0.027 [METRE]
    Außendurchmesser (ConWidth_3) = 0.042 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_1) = 0.027 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_2) = 0.027 [METRE]
    Außentiefe (ConDepth_3) = 0.042 [METRE]
    Breite Waschbecke = 0.6 [METRE]
    Hahn X-Position = 0. [METRE]
    Hahn Y-Position = 0. [METRE]
    Hahn Z-Position = 0. [METRE]
    Hahn-Höhe = 1.1 [METRE]
    Höhe = 0.14 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 1 = 0.25 [METRE]
    Min. Platzbedarf auf Seite 2 = 0.35 [METRE]
    Min. Platzbedarf vorne = 1.2 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0.025 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0.025 [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_3) = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 1. [METRE]
    Obere Höhe = 1. [METRE]
    Tiefe Waschbecke = 0.45 [METRE]
    Untere Ebene = 0.86 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_1) = 0.001 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_2) = 0.001 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_3) = 0.001 [METRE]
  AC_Pset_Säule_dorisch_02_26 | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 18 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kapitell = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Konturstift Kapitell = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Kapitell = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Säule = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (capital_back_pen) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_back_pen) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stütze = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Säulenfuß = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Säule_dorisch_02_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Breite (A) = 0.12 [METRE]
    Breite (A2) = 0.06 [METRE]
    Höhe = 1.7 [METRE]
    Obere Ebene = 1.7 [METRE]
    Tiefe (B) = 0.12 [METRE]
    Tiefe (B2) = 0.06 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Tonnengewölbe_26 | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anpassen an Wand = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 24 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Bogenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tonnengewölbe_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Außenradius des Gewölbes = 0.7866638492315268 [METRE]
    Bogen Stärke = 0. [METRE]
    Höhe = 0.7866638492315268 [METRE]
    Maß 1 = 1.600000000000001 [METRE]
    Maß 2 = 1.573327698463054 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Tonnengewölbe_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Außenradius des Gewölbes = 0.5983934969522142 [METRE]
    Bogen Stärke = 0. [METRE]
    Höhe = 0.5983934969522142 [METRE]
    Maß 1 = 1.600000000000002 [METRE]
    Maß 2 = 1.196786993904428 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.05 [METRE]
    Höhe = 3.777054484111674 [METRE]
    Länge Fallrohr = 3.777054484111674 [METRE]
    Maß 1 = 0.1 [METRE]
    Maß 2 = 0.1 [METRE]
    Obere Ebene = 3.777054484111674 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Pset_Fallrohr_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fallrohr Befestigung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittwinkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Winkel Fallrohr = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abstand = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Winkel Mittelteil = 63.19778725184028 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 0.3 [METRE]
    Höhe = 0.8 [METRE]
    Maß 1 = 0.1 [METRE]
    Maß 2 = 0.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0.8 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.3 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.1515554469284011 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.1515554469284011 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.3484445530715989 [METRE]
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 2 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 1 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Beton Fertigteil 1" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 2 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Naturstein Marmor weiß" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Beton Fertigteil 1" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.399999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.399999999999999 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.46 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.3 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.55 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.15 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.35 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.08 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.08 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 3.100000000000001 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 3.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 3. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.07000000000000001 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.399999999999999 [METRE]
    NominaleHöhe = 3.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0.04 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.399999999999999 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.399999999999999 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 3.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.3 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.07000000000000001 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0.1 [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0.1 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.399999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.399999999999999 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.76 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.55 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.15 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.35 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.08 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.08 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 3.100000000000001 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 3.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 3. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.07000000000000001 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.399999999999999 [METRE]
    NominaleHöhe = 3.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0.04 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.399999999999999 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.399999999999999 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 3.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.07000000000000001 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.07000000000000001 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0.1 [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0.1 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.4 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.76 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.55 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.15 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.35 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.08 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.08 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 3.100000000000001 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 3.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 3. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.07000000000000001 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 3.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0.04 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 3.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.07000000000000001 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.07000000000000001 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0.1 [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0.1 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_3-Flügelfenster_26 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 1 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 1 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Flügel 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 3 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 3 Kategorie (gs_SashCat_3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 3 Kategorie (gs_iSashCat_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 3 Kategorie (gs_SashCat_o3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 3 Kategorie (gs_iSashCat_o3) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken 1 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken 3 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Transom Vertikal Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 1 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querbalken 3 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel 3 Kategorie (gs_SashCat_u3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 3 Kategorie (gs_iSashCat_u3) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Vertikales Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 3 = 5 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 4 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 3 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 3 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D Mittel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_3-Flügelfenster_26 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 1 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 1 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Flügel 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 3 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 3 Kategorie (gs_SashCat_3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 3 Kategorie (gs_iSashCat_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 3 Kategorie (gs_SashCat_o3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 3 Kategorie (gs_iSashCat_o3) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken 1 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken 3 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Transom Vertikal Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 1 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querbalken 3 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel 3 Kategorie (gs_SashCat_u3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 3 Kategorie (gs_iSashCat_u3) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Vertikales Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 3 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 3 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 3 = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 2 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D Mittel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_3-Flügelfenster_26 | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.25 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.399999999999998 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.96 [METRE]
    Breite Flügel 1 = 0.5 [METRE]
    Breite Flügel 2 = 0.5 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 8.087205699523878 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.25 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.399999999999998 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.25 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.25 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_3-Flügelfenster_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.25 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.399999999999998 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.96 [METRE]
    Breite Flügel 1 = 0.5 [METRE]
    Breite Flügel 2 = 0.5 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 8.080000000000002 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.25 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.399999999999998 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.25 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.399999999999998 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.25 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_Regenrinne_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile) = "Rinneisen 1" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Dachneigung (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigung Regenrinne (%) = 0. (IFCREAL)
    Neigung Regenrinne (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Rinnenprofil (gs_gutter_p_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Rinnenprofil (gs_gutter_profile) = "Halbrund" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer_mat) = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 3 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Regenrinne_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß 'x' Position = 13.14581891995564 [METRE]
    Abfluß 'y' Position = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.6 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2.1336 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 0.1778 [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [METRE]
    Höhe = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhendistanz Dachkante/Rinne = 0.02 [METRE]
    Maß 1 = 13.31848946442947 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Rinnenhöhe in Mittellänge = 0. [METRE]
    Rinnenlänge = 13.31848946442947 [METRE]
    Rinnenlänge horizontal = 13.31848946442947 [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Versatz Aufhänger = 0.2 [METRE]
  AC_Pset_Rundfenster_26 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 1 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Rundfenster_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 7.457223699582264 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1. [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_First-_und_Gratziegel_26 | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 18 (IFCINTEGER)
    Fliese = "Dachziegel - Spanisch 01 26" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Neigung = 30.16231705924351 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_First-_und_Gratziegel_26 | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 18 (IFCINTEGER)
    Fliese = "Dachziegel - Spanisch 01 26" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Neigung = 32. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_First-_und_Gratziegel_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Gesamtlänge = 1.93168870613927 [METRE]
    Grathöhe = 0.9705797175277281 [METRE]
    Höhe = 1.045368088683912 [METRE]
    Innenradius = 0.08649999999999999 [METRE]
    Länge Ziegel = 0.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_First-_und_Gratziegel_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Gesamtlänge = 1.831561490658696 [METRE]
    Grathöhe = 0.9705797175277281 [METRE]
    Höhe = 1.043935877845259 [METRE]
    Innenradius = 0.08649999999999999 [METRE]
    Länge Ziegel = 0.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Fallrohr_Komplex_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 16 (IFCINTEGER)
    Fallrohr (gs_gutter_ds_mat) = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fallrohr Befestigung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohrkopfstück (gs_gutter_hl_mat) = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fallrohrkopfstück (gs_head_leader) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gitter Kopfstück = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil = 1 (IFCINTEGER)
    Rohrkrümmer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzvorrichtung = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Kopfstück (gs_gutter_hl_type) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Typ Kopfstück (gs_gutter_hl_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Vorsprung Fallrohr = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand Winkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fallrohr = -2.5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Mittelteil = 75.62647749605203 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben (gs_gutter_elb_u_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben (gs_gutter_os_u_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = -1.058708676282549E-12 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 44.99999999999894 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fallrohr_Komplex_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohrachse und Wand = 0.05 [METRE]
    Anschlusslänge oben = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge unten = 0.15 [METRE]
    Breite Kopfstück (HL_Width) = 0.3 [METRE]
    Breite Kopfstück (HL_Width2) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 1.325661234400212 [METRE]
    Höhe = 9.596433885780716 [METRE]
    Höhe Kopfstück = 0.22 [METRE]
    Länge Fallrohr = 8.796433885780715 [METRE]
    Maß 1 = 0.1 [METRE]
    Maß 2 = 0.1 [METRE]
    Obere Ebene = 9.596433885780716 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Rahmen Kopfstück = 0.1 [METRE]
    Tiefe Kopfstück = 0.2 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Unterer Teil Versatz = 0.07071067811865472 [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.1 [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.3602809686887678 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.3397190313112317 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.4 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.1000000000000005 [METRE]
    Vorsprung Länge Fallrohr = 0.8 [METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 6 objects (6 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 83.78235568454325 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 98.25941786358382 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 298.7625359430766 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 298.7625359478966 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 99.99999999999999 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 19.86044640724657 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 19.86044640724657 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 83.78235567954894 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 30.57626744050341 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 30.57626744050341 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.9048295757971007 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.9048295757971007 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen: 2 more contents on 2 objects not shown
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 298.7625359478966 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 298.7625359478966 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 19.86044640724657 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 19.86044640724657 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 30.57626744050341 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 30.57626744050341 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.9048295757971007 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.9048295757971007 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 19.86044640724654 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 19.86044640724654 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.9048295757970997 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.9048295757970997 [SQUARE_METRE]
  AC_Pset_Satteldachgaube_26 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Symbol Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anzahl waagr. Sprossen = 1 (IFCINTEGER)
    Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Belag = "" (IFCLABEL)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Brüstung-Detail = "" (IFCLABEL)
    Brüstungskante (AC_edge_lower_type) = 2 (IFCINTEGER)
    Brüstungskante (gs_edge_lower_type) = "Horizontal" (IFCLABEL)
    Brüstungskantenwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dach Oberseite = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Dach Seite = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Dach Unterseite = "Textil Teppich braun" (IFCLABEL)
    Dachfensterfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (ac_roofang) = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung (gs_roofang_deg) = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung (gs_roofang_perc) = 83.909963117728 (IFCREAL)
    Detaillierungsgrad im 2D (gs_detlevel_2D) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad im 2D (gs_detlevel_2D_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad im 3D (gs_detlevel_3D) = "Komplett" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad im 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad im 3D (iDWDet3D) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Fensterform = 0 (IFCINTEGER)
    Fensterrahmen = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gauben Dach Innen = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_deg) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_perc) = 99.99999999999999 (IFCREAL)
    Geschossabhängige Darstellung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas (0-Allgemein) = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glasbereich überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung benutzen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Gurtsims = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Höhenlage = "" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kompletter Glasbereich (gs_list_glassarea) = 0. (IFCREAL)
    Kompletter Glasbereich (gs_list_glassarea_tmp) = 0. (IFCREAL)
    Konturstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laibungsdetail = "" (IFCLABEL)
    Linke Gaube Dach = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Neigungseinheit = "°" (IFCLABEL)
    Oberflächenmaterialien von Dach/Schale übernehmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Operationstyp = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Rechte Gaube Dach = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Regenrinne = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Rinne links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rinne rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schallschutz = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Schneidekörper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schnitt / Ansicht (gs_detlevel_SE) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht (gs_detlevel_SE_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seitenwand Außen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Seitenwand Innen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Senkr.Sprosse = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sturz Detail = "" (IFCLABEL)
    Typ Add-On = "Dachfenster" (IFCLABEL)
    U-Wert = "" (IFCLABEL)
    Umfang der Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Verknüpfung Oberflächen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vordere Wand Innen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Satteldachgaube_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Abstand der Markertexte = 0.12 [METRE]
    Aufteilung Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite (A) = 2. [METRE]
    Breite (xFensterbreite) = 1. [METRE]
    Dachdicke = 0.1 [METRE]
    Dachneigung (gs_roofang_12f) = 3.06909081099402 [METRE]
    Dachneigung (gs_roofang_12i) = 0.2557575675828349 [METRE]
    Dachseiten-Überhang = 0.2 [METRE]
    Dachvorderseiten-Überhang = 0.2 [METRE]
    Gaube Tiefe = 0. [METRE]
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_12f) = 3.10896 [METRE]
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_12i) = 0.25908 [METRE]
    Höhe (ZZYZX) = 1. [METRE]
    Höhe (zOkFenster) = 1. [METRE]
    Höhe Achse obere Sprosse = 0.5 [METRE]
    Höhe Achse untere Sprosse = 0. [METRE]
    Laibung = 0.06 [METRE]
    Loch obere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Loch untere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Loch äußere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Ortgangüberberst.n.oben = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Rahmenbr.(0=kein Fst) = 0.06 [METRE]
    Rinnenbreite = 0.1 [METRE]
    Senkr. Stärke Gaubendach = 0.1 [METRE]
    Stichhöhe(bei Bogen) = 0.25 [METRE]
    Stärke Seite Wände = 0.12 [METRE]
    Tiefe = 1.555723826860412 [METRE]
    Toler.(kleiner=runder) = 0.003 [METRE]
    Traufhöhe = 1. [METRE]
    UK Fst(0=ohne Brüstg) = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 148.5123840922115 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.7 [METRE]
    NetHeight = 3.7 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 167.0234297890761 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.000000000000002 [METRE]
    NetHeight = 3.000000000000002 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 205.9088982989879 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 9.399999999999999 [METRE]
    NetHeight = 9.399999999999999 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 20. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.195 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 6.321749396513074 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 4.600000000000002 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.15 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 4.236673448812233 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 3.30732997264072 [METRE]