IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "C:\Users\Jule\Documents\Pinsk_Alpha_S24_01.ifc"
Time stamp: "2025-06-01T18:08:06"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 28.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 3120 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3120 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3120 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1748794033 (2025-06-01T16:07:13Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 166 elements
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1800 - 1800" | names: "Wand-062" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          35 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-012", "Fenster-022", "Fenster-021" (+22 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Neue Tür 3m" | DOOR | names: "Tür-012", "Tür-011", "Tür-020" (+3 more) | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Neue_Tür_3m, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1854" | names: "Wand-061" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          10 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-006", "Treppe-003", "Treppe-010" | parts: 231 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Pset_StairCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel" | names: "Wand-133" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1150" | names: "Wand-066", "Wand-036" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1700" | names: "Wand-035", "Wand-055" | material: "Vollziegel" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1450" | names: "Wand-051", "Wand-038" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1550" | names: "Wand-054" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1656" | names: "Wand-055", "Wand-037", "Wand-028" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          17 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oben 60 x 220" | JOIST | names: "Unterzug-047", "Unterzug-055", "Unterzug-048" (+11 more) | material: constituents "Eigene Gesims Toraschrein Oben" ("PVC": "PVC") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | names: "Wand-105" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel 15000" | FLOOR | names: "RD-083" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 750" | names: "Wand-040", "Wand-130" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-112" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-212", "RD-213" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1800" | names: "Wand-060" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 2325" | FLOOR | names: "RD-008" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | names: "Wand-056", "Wand-057" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel 300" | FLOOR | names: "RD-190" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein 3cm 50 x 30" | JOIST | names: "Unterzug-012", "Unterzug-013", "Unterzug-014" (+1 more) | material: constituents "Eigene Gesims Toraschrein 3cm" ("PVC": "PVC") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          17 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Fries 219 x 344" | JOIST | names: "Unterzug-074", "Unterzug-075", "Unterzug-076" (+14 more) | parts: 85 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          20 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Basis umlaufend 73 x 183" | JOIST | names: "Unterzug-107", "Unterzug-108", "Unterzug-109" (+17 more) | parts: 60 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-162" | material: "Bauteil" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 436" | FLOOR | names: "RD-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 422" | FLOOR | names: "RD-009" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | names: "RD-010" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Türmchen umlaufend 119 x 859" | JOIST | names: "Unterzug-161", "Unterzug-162", "Unterzug-163" (+18 more) | parts: 216 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 4.24
        contains 190 elements
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-003" | parts: 34 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities
          112 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Sparren mit Dachkantenabschluss RM 27" | names: "Stuhl-001759", "Stuhl-001839", "Stuhl-001849" (+109 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27, Produktinformationen, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 900" | names: "Wand-046" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1654" | names: "Wand-044", "Wand-043" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-062", "Fenster-064", "Fenster-065" (+4 more) | property sets: AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-121", "Wand-123" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1550" | names: "Wand-042" | material: "Vollziegel" | property sets: Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1450" | names: "Wand-045" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 750" | names: "Wand-041", "Wand-129" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1400" | names: "Wand-034", "Wand-031", "Wand-032" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          11 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Neues Fenster 3" | WINDOW | names: "Fenster-044", "Fenster-045", "Fenster-046" (+8 more) | parts: 33 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Neues_Fenster_3, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Neues Fenster rund final richtige dicke" | WINDOW | names: "Fenster-059" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Neues_Fenster_rund_final_richtige_dicke, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster
          5 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Gratsparren angeschnitten RM 27" | names: "Stuhl-001840", "Stuhl-001846", "Stuhl-001852" (+2 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27, ArchiCADQuantities, Component Properties, AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27
          5 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Sparren angeschnitten RM 27" | names: "Stuhl-001850", "Stuhl-001889", "Stuhl-001886" (+2 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27, Component Properties, AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27, ArchiCADQuantities
          8 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 92" | names: "Dach-081", "Dach-080", "Dach-076" (+5 more) | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Berechnungen
          8 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil" | names: "Dach-025", "Dach-027", "Dach-026" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          9 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Fries 219 x 344" | JOIST | names: "Unterzug-105", "Unterzug-104", "Unterzug-103" (+6 more) | parts: 45 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          9 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Teil Rund 28 x 199" | JOIST | names: "Unterzug-127", "Unterzug-128", "Unterzug-129" (+6 more) | parts: 27 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 11.5
        contains 368 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 500" | names: "Wand-057", "Wand-058", "Wand-056" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          11 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Sparren angeschnitten RM 27" | names: "Stuhl-00632", "Stuhl-001982", "Stuhl-002015" (+8 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27, Produktinformationen, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27
          324 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Sparren mit Dachkantenabschluss RM 27" | names: "Stuhl-002043", "Stuhl-002045", "Stuhl-002044" (+321 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27, ArchiCADQuantities, Component Properties, Produktinformationen
          6 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Gratsparren angeschnitten RM 27" | names: "Stuhl-002060", "Stuhl-002053", "Stuhl-002054" (+3 more) | material: "Bauholz" | property sets: Produktinformationen, AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 94" | names: "Dach-084" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Schifter angeschnitten RM 27" | names: "Stuhl-001987" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Schifter_angeschnitten_RM_27, Produktinformationen, Component Properties, AC_Equantity_Schifter_angeschnitten_RM_27, Component Quantities
          13 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Schifter RM 27" | names: "Stuhl-001988", "Stuhl-001989", "Stuhl-001990" (+10 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Schifter_RM_27, Component Properties, ArchiCADQuantities, Produktinformationen, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 136" | names: "Dach-086" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 87" | names: "Dach-064", "Dach-066", "Dach-070" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 71" | names: "Dach-065" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Kehlsparren 2 RM 27" | names: "Stuhl-002055" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Kehlsparren_2_RM_27, Produktinformationen, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kehlsparren_2_RM_27
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 300" | names: "Dach-002" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Berechnungen

Types
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1800 - 1800" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 43 occurrences
  IFCDOORTYPE "Neue Tür 3m" | DOOR | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1854" | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 11 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1150" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1700" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1450" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1550" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1656" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oben 60 x 220" | JOIST | 17 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Vollziegel 15000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 750" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1800" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 2325" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollziegel 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein 3cm 50 x 30" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Fries 219 x 344" | JOIST | 26 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Basis umlaufend 73 x 183" | JOIST | 20 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 436" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 422" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Türmchen umlaufend 119 x 859" | JOIST | 24 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Sparren mit Dachkantenabschluss RM 27" | 436 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 900" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1654" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1400" | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Neues Fenster 3" | WINDOW | 11 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Neues Fenster rund final richtige dicke" | WINDOW | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Gratsparren angeschnitten RM 27" | 11 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Sparren angeschnitten RM 27" | 16 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kupfer 92" | 8 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Teil Rund 28 x 199" | JOIST | 9 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 500" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kupfer 94" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Schifter angeschnitten RM 27" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Schifter RM 27" | 13 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kupfer 136" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Kupfer 87" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kupfer 71" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Kehlsparren 2 RM 27" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Kupfer 300" | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3GvLzWftDCIgmNXevi0NjR" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D0E55F60-A773-4C4A-AC17-868E6C017B5B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Trapez" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0sfWC9RNb9WPwtUz$07ilJ" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "36A60309-6D79-4981-9EB7-7BDFC01ECBD3" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "11sIq6w8PCJgRc0w5Uiji6" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "41D92D06-E886-4C4E-A6E6-03A15EB2DB06" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0Q487itrLA$BzipmLLvI$S" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "1A1081EC-DF55-4AFC-BF6C-CF0555E52FDC" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2K2JVqPo94DRoIvdxIlRHv" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "940937F4-6722-4435-BC92-E67ED2BDB479" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2IxVE$k1T5vgeRlOzyZHJd" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "92EDF3BF-B817-45E6-AA1B-BD8F7C8D14E7" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0No1Wqhi97FOGdgKEmZe4C" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "17C81834-AEC2-473D-8427-A943B08E810C" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,850×1,740" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3IWgH5r9nAXgXdmM9cdHOT" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D282A445-D49C-4A86-A867-C162669D161D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-012" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,850×1,800" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,850×1,800×1,800" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Kalkstein; Holz Esche; Glas Normalglas; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-062" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 716 more contents on 716 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 47 objects (39 IFCWALL, 8 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 39 objects (39 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 72 objects (72 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 12.04029739650594 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "1.44484 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 71 objects (71 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "16.7432 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 401.2584371636228 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 69 objects (69 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "16.6639 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 399.3590818777404 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 65 objects (65 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 5.385586964850754 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.64627 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 37 objects (37 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "8.16199 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 195.60620005186 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 36 objects (36 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "8.17327 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 195.8766425038281 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "16.7432 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 401.2584370698447 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "16.7432 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 401.2584370698441 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties: 662 more contents on 899 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 43.38007611647834 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 112.6857915417169 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 202.8344247750904 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.675750780853101 [METRE]
    Length = 23.25004228693239 [METRE]
    NetFootprintArea = 43.38007611647834 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 71.62986558957253 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 144.1482956681815 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.8 [METRE]
    Width = 1.8 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 36.52380240751734 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 91.7854772976473 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 170.1702749098382 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.675750780853101 [METRE]
    Length = 19.3250000000553 [METRE]
    NetFootprintArea = 36.52380240751734 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 85.30693412299669 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 158.1590558640361 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.854 [METRE]
    Width = 1.854 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    NetVolume = 1.38246621072533 [CUBIC_METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 7.187500000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 24.17682859396997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 27.80335288306547 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.868292575035194 [METRE]
    Length = 6.25 [METRE]
    NetFootprintArea = 7.187500000000002 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 20.69836581109089 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 24.74144565219702 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.15 [METRE]
    Width = 1.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 15.385000684078 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 42.31554644823719 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 71.93642896200323 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.675750780853101 [METRE]
    Length = 9.950000402398926 [METRE]
    NetFootprintArea = 15.385000684078 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 42.31554644823719 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 71.93642896200323 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.7 [METRE]
    Width = 1.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 40.50316279781947 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 108.0538509767221 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 156.6780839162467 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.868292575035194 [METRE]
    Length = 27.93321572263417 [METRE]
    NetFootprintArea = 40.50316279781947 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 85.67612163493339 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 132.1866842532876 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.45 [METRE]
    Width = 1.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 44.36919186443147 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 110.7309777093496 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 171.6330154494922 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.868292575035194 [METRE]
    Length = 28.62528507382671 [METRE]
    NetFootprintArea = 44.36919186443147 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 80.99875662381422 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 131.4194105772568 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.55 [METRE]
    Width = 1.55 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 2.76793379751116 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 6.465687051389736 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 10.70717775710138 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.868292575035194 [METRE]
    Length = 1.671457607192731 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.76793379751116 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 6.465687051389736 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 10.70717775710138 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.656 [METRE]
    Width = 1.656 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 31 more contents on 31 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.4602736578630342 [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.4602736578630344 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.3102736578630344 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.3102736578630344 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 5.038833838632888 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 5.038833838632888 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 127.4197396932978 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 13.20616562582223 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 13.20616562582223 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 5.348403428472923 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 5.348403428472923 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 18.48863187615118 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.4602736578630344 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 5.498403428472924 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 19.89012322509448 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 14.20723087506748 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2.819941431029775 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2.819941431029775 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.700273657863034 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.700273657863034 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.700273657863034 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.4602736578630342 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.700273657863034 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 5.038129770609889 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 5.038129770609889 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2.819941431033769 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2.819941431033769 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 14.20723087506748 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 14.20723087506748 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 127.4197396932978 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 127.4197396932978 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.81839896085722 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.81839896085722 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.57839896085722 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.81839896085722 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.81839896085722 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.62164452183923 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.62164452183923 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.3816445218392301 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.62164452183923 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.62164452183923 [METRE]
    Volumen (netto) = 7.504364795672719 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 1.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Breite = 1.2 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.95 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.7999999999999999 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.7999999999999999 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.067004726457278 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.454217749901801 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 20.54695764866756 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.937812176152043 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 4.533043920087058 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.6 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.6 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 3.877678500639029 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.95 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.75 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 3.132 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 2.16 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.524339968921048 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2.002516874173581 [METRE]
    Höhe = 1.8 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1.321707424964806 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1.321707424964806 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 1.321707424964806 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1.321707424964806 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.8 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.8 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.16 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.16 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 20.54695764866756 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 20.54695764866756 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.121707424964807 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.121707424964807 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.121707424964807 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.121707424964807 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.121707424964807 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.3 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 1.156100968373684 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 1.156100968373684 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.156100968373684 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 1.156100968373684 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 1.156100968373684 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.2899956676823685 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 1.45 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.02945486234155492 [METRE]
    Breite = 0.07999999821186066 [METRE]
    Fläche = 0.603323819636635 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.4451615405347453 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.269454862341555 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.269454862341555 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.269454862341555 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.02945486234155492 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.269454862341555 [METRE]
    Länge (A) = 7.541547914024669 [METRE]
    Oberflächenbereich = 3.632098318635895 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.603323819636635 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.632098318635895 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.697775930351154 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.697775930351154 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.4577759303511542 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.697775930351154 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.697775930351154 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.252614389816409 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.252614389816409 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.01261438981640861 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.252614389816409 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.252614389816409 [METRE]
    Vermessungskoordinate X = -17.84234407234958 [METRE]
    Vermessungskoordinate Y = -16.57015828161226 [METRE]
    Vermessungskoordinate Z = 4.269454862341555 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.09586760305112862 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.56 [METRE]
    Fläche = 44.21829352238733 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 26.61480716915086 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.8 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.8 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.8 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.56 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.8 [METRE]
    Oberflächenbereich = 165.5699564025398 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 44.21829352238733 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 165.5699564025398 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.92601242466504 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.92601242466504 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 6.686012424665039 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.92601242466504 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.92601242466504 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.8 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.8 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.56 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.8 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.8 [METRE]
    Volumen (netto) = 8.092111908407375 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.5217074249648058 [METRE]
    Breite = 2.159514391555206 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.15 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.999999999999996 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.999999999999996 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 28.49655190813263 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 6.478543174650613 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 6.478543174650613 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.999999999999996 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.999999999999996 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 10.04174192070846 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.15 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 3.149999999999996 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 10.0417419207317 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 6.478543174665609 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2.159514391550207 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2.159514391550207 [METRE]
    Höhe = 2.999999999999996 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.5217074249648058 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.5217074249648058 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.5217074249648058 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.5217074249648058 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.5217074249648058 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.999999999999996 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.999999999999996 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2.159514391555206 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2.159514391555206 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 6.478543174665609 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 6.478543174665609 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 28.49655190813263 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 28.49655190813263 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.521707424964802 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.521707424964802 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.521707424964802 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.521707424964802 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.521707424964802 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.5217074249618037 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.5217074249618037 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.5217074249618037 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.5217074249618037 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5217074249618037 [METRE]
    Volumen (netto) = 1.883730017420911 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 1.55 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Abstand Oberkante = 3.079999999999972 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.719999999999973 [METRE]
    Anzahl der Setzstufen (gesamt) = 16.
    Anzahl der Trittstufen (gesamt) = 17.
    Erforderliche Kopffreiheit Höhe = 2.2 [METRE]
    Fläche = 3.393200031551002 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3.599999999999999 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.719999999999973 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.719999999999973 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.719999999999973 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.719999999999973 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.719999999999973 [METRE]
    Lauflinien-Länge = 3.416060702638661 [METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 3.393200031551002 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 7.319999999999972 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 7.319999999999972 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 7.319999999999972 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 7.319999999999972 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.319999999999972 [METRE]
    Standard-Auftrittstiefe = 0.2 [METRE]
    Standard-Steigungshöhe = 0.225 [METRE]
    Standard-Treppenbreite = 0.998 [METRE]
    Treppe Oberfläche Front = 3.618872021535405 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.399999999999973 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.399999999999973 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.399999999999973 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.399999999999973 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.399999999999973 [METRE]
    Volumen (netto) = 1.655210564107313 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 24.10004228693239 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.4357507808531009 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 40.56041870327002 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 41.55143320101871 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 58.68612910690894 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 7.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 1.
    Breite = 1.8 [METRE]
    Dicke = 1.8 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 23.25004228693239 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 43.38007611647834 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 23.31 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 6.478543174665609 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 50.77596825449278 [METRE]
    Höhe = 4.675750780853101 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.4357507808531009 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.4357507808531009 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.4357507808531009 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.4357507808531009 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.4357507808531009 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 89.77650363849224 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 12.95 [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 2.159514391555206 [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 22.4000422869324 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 23.25004228693239 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 24.10004228693239 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 22.4000422869324 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 4.675750780853101 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 72.12537283844688 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 112.6857915417169 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 72.12537283846582 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 72.12537283844688 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 112.6857915417169 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 71.13435834071731 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 71.13435834069818 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 43.38007611647834 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 72.12537283844688 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 4.24 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.24 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.24 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.24 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.24 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -0.4357507808531009 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -0.4357507808531009 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.4357507808531009 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -0.4357507808531009 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.4357507808531009 [METRE]
    Volumen (brutto) = 202.8344247750904 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 144.1482956682171 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 144.1482956681815 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 24.10004228693239 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 22.4000422869324 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 1.8 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.514249219146899 [METRE]
    Breite = 1.85 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.95 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.7999999999999999 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.7999999999999999 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.249558327972684 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.309558327972684 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 32.1574298642611 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 4.868839361228632 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 5.010412860906992 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.6 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.6 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 6.717821627500319 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.95 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.75 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 5.994000000000001 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 3.33 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2.359558327972684 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2.359558327972684 [METRE]
    Höhe = 1.8 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.514249219146899 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.514249219146899 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.514249219146899 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.514249219146899 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.514249219146899 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.8 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.8 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.85 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.85 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 3.33 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 3.33 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 32.1574298642611 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 32.1574298642611 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.314249219146899 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.314249219146899 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.314249219146899 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.314249219146899 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.314249219146899 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.4 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.2594700551605573 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.2594700551605573 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2594700551605573 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.2594700551605573 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.2594700551605573 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.4980766222260041 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 1.8 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 709 more contents on 709 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 72 objects (72 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 8.026864931003962 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.004586779960573693 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.004586779960573693 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 71 objects (71 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 57.73502693001767 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1154700538600353 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1154700538600353 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 69 objects (69 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 57.46173839967487 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1149234767993497 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1149234767993497 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 65 objects (65 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 3.590391309900502 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002051652177086001 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002051652177086001 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 37 objects (37 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 28.14477698587914 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.05628955397175829 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.05628955397175829 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 36 objects (36 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 28.18368956889613 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.05636737913779227 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.05636737913779227 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 57.73502691652442 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1154700538330488 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1154700538330488 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 57.73502691652433 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1154700538330487 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1154700538330487 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 680 more contents on 942 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 13.20616562582223 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.4 [METRE]
    Height = 5.038833838632889 [METRE]
    Volume = 7.504364795672719 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.819941431029775 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 13.20616562582223 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.4 [METRE]
    Height = 5.038833838632888 [METRE]
    Volume = 7.504364795672719 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.819941431029775 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.478543174650613 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.55 [METRE]
    Height = 2.999999999999996 [METRE]
    Volume = 1.883730017420911 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.159514391550207 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.533043920087059 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.45 [METRE]
    Height = 2.454217749901801 [METRE]
    Volume = 0.2899956676823685 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.002516874173581 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.533043920087058 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.45 [METRE]
    Height = 2.454217749901801 [METRE]
    Volume = 0.2899956676823685 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.002516874173581 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.47062853825111 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.55 [METRE]
    Height = 2.235774360602042 [METRE]
    Volume = 0.2746233956662018 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.159712201880946 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 13.20616562582224 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.4 [METRE]
    Height = 5.03883383863289 [METRE]
    Volume = 7.504364795672719 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.819941431029775 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.010412860906993 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.8 [METRE]
    Height = 2.309558327972684 [METRE]
    Volume = 0.4980766222260041 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.359558327972685 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 41 more contents on 41 objects not shown
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27: 7 more contents on 8 objects not shown
  Produktinformationen | properties | on 498 objects (478 IFCFURNITURE, 20 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 41 objects (35 IFCWINDOW, 6 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 55 objects (55 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Area = 13.20616562582223 [SQUARE_METRE]
    Height = 5.038833838632889 [METRE]
    Perimeter = 15.71755053932533 [METRE]
    Width = 2.819941431029775 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 13.20616562582223 [SQUARE_METRE]
    Height = 5.038833838632888 [METRE]
    Perimeter = 15.71755053932533 [METRE]
    Width = 2.819941431029775 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 5.010412860906992 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.309558327972684 [METRE]
    Perimeter = 9.338233311890734 [METRE]
    Width = 2.359558327972684 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 5.010412860906991 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.309558327972683 [METRE]
    Perimeter = 9.338233311890733 [METRE]
    Width = 2.359558327972683 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 4.533043920087058 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.454217749901801 [METRE]
    Perimeter = 8.913469248150765 [METRE]
    Width = 2.002516874173581 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 4.533043920087059 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.454217749901801 [METRE]
    Perimeter = 8.913469248150765 [METRE]
    Width = 2.002516874173581 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.47062853825111 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.235774360602042 [METRE]
    Perimeter = 6.790973124965976 [METRE]
    Width = 1.159712201880946 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 13.20616562582224 [SQUARE_METRE]
    Height = 5.03883383863289 [METRE]
    Perimeter = 15.71755053932533 [METRE]
    Width = 2.819941431029775 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 34 more contents on 34 objects not shown
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.7 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.7 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.85 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2547791639863417 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.85 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.7300000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.514249219146899 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.7768497739074158 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.74 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.7 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.85 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.85 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.4 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.85 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2547791639863417 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.455 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.455 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2121699844605244 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2121699844605244 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.7249999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1656064565911221 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5161262196508174 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.425 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.69 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.455 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.4012584370867898 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.3 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.4012584370867898 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.4012584370867898 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2529593128150106 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2121699844605244 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.455 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.455 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2121699844605244 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2121699844605244 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.7249999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1656064565911221 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5161262196508174 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.69 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.455 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.4012584370867898 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.3 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.4012584370867898 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.4012584370867898 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2529593128150106 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2121699844605244 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.52 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.52 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3002221399786054 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.3002221399786054 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.91 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1892645218184252 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5852977748617517 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.69 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.52 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.3202938061542581 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.15 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3202938061542581 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.3202938061542581 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.3202938061542581 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.3002221399786054 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.492 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.492 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.275 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.08675287450856477 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.08675287450856477 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.275 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.8380000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1790733552589716 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5555007972324262 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.74 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.492 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.275 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1424722004124397 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.275 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.25 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.275 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1424722004124397 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1424722004124397 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2940879492870915 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.08675287450856477 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.24 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2771545257263845 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2771545257263845 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.44 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3799999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1819851171331012 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.64 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.44 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.17833390732305 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.44 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.3 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.44 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.17833390732305 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.17833390732305 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.1273895819931708 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2771545257263845 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.2 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.6 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03192533317427736 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.6 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2656957020875277 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2656957020875277 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2656957020875277 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.2 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.4 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.4549627928327529 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.8169999999999999 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.8169999999999999 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.145 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2813156600576565 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2813156600576565 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.245 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5130000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.2973636813954873 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.321707424964806 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.9013585732870976 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.35 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.69 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.207244363638489 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.8169999999999999 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.245 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1294194599442323 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.245 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.25 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.245 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1294194599442323 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1294194599442323 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.1757976231505758 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2813156600576565 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27: 11 more contents on 11 objects not shown
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 20 objects (20 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.2 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.8 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.85 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.8 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 2.819941431033769 [METRE]
    Rohbauhöhe = 5.038129770609889 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-012" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-011" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-014" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 2.159514391555206 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.999999999999996 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-021" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 36 more contents on 46 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 26 objects (26 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Fries 219 x 344" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 24 objects (24 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein Türmchen umlaufend 119 x 859" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 20 objects (20 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein Basis umlaufend 73 x 183" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 15 objects (15 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein Oben 60 x 220" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 9 objects (9 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein Oberer Teil Rund 28 x 199" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein 3cm 50 x 30" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Toraschrein Oben 60 x 220" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = -0.03133649359567103 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.05320571375149718 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1610464993415612 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001538206755196454 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.07246367867254916 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1610464993415612 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001538206755196454 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.05463507183856679 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.008814851668075982 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.154607923353064 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00217156440033831 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.3200000000000012 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.154607923353064 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00217156440033831 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.136978220016912 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.008814851668075982 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.3022389092599961 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.004464909634749579 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.5296977015530762 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.3022389092599961 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.004464909634749579 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2846092059238441 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.008814851668075982 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.18265272478541 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002594238519984359 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.3543355318043844 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.18265272478541 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002594238519984359 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.165023021449258 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.008814851668075982 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4403999349452445 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.006627635375679989 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.7982857104025092 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4403999349452445 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.006627635375679989 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4227702316090926 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.008814851668075982 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1824232914524842 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002590490040493942 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.3539046087751697 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1824232914524842 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002590490040493942 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1647935881163322 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.008814851668075982 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.154607923353062 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002171564400338282 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.320000000000001 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.154607923353062 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002171564400338282 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1369782200169101 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.001499999999999976 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.07099999999999966 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0006374999999999896 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4500000000000037 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.07099999999999966 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0006374999999999896 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.06799999999999971 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 93 more contents on 93 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3525194305188741 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3525194305188741 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 0.620672563137878 [METRE]
    Vollziegel: Width = 15. [METRE]
    Width = 15. [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 40.39502055541865 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 8.07900411132495 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 34.15746067562728 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.831492135366677 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 25.80515605433483 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 35.43349757713919 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 7.086699515427845 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 32.215033876327 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.443006775265408 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 34.07473775073187 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 2.325460511076526 [METRE]
    GrossArea = 541.8657617388673 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1265.41379149473 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 538.9128297905446 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1258.546864857009 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 189.9959503404428 [METRE]
    Width = 2.325460511076526 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 1.157330867404408 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.347199260221321 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.157330867404408 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.347199260221321 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 4.301869139029899 [METRE]
    Vollziegel: Width = 0.3 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.4357507808531008 [METRE]
    GrossArea = 37.22233187872577 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.21966018132802 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 37.22233187872577 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 16.21966018132802 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 24.40458482200292 [METRE]
    Width = 0.4357507808531008 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.4224771727093479 [METRE]
    GrossArea = 611.2337226094172 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 258.2322949926364 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 611.2337226094172 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 258.2322949926364 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 103.5080471967334 [METRE]
    Width = 0.4224771727093479 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 4108.188332744278 [CUBIC_METRE]
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 212 objects (212 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 69 objects (69 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 29.45848212038468 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90.00000000000007 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 37 objects (37 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 2.366775486322005 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90.00000000000408 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 36 objects (36 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 2.344286337078707 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 89.99999999999568 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 23 objects (23 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 2.110107471117759 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 89.99999999999302 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 5 objects (5 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 44.99999953663658 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 5 objects (5 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90.00040764472695 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | properties | on 4 objects (4 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 2.349763581611701 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Profil (rm_iProfileType) = 1 (IFCINTEGER)
    Profil (rm_profileType) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 22.79001418019263 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27: 16 more contents on 45 objects not shown
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 72 objects (72 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.674315780926292 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.05 [METRE]
    Elementlänge = 3.002221400338808 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.500000000478699 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.674315780926292 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.700000000478699 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 3.002221400338808 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.117691454176733 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.558845727088366 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 69 objects (69 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.642660318056298 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3. [METRE]
    Elementlänge = 2.98605023900949 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.501632089131376 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3426603182340773 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 0.3999999999999968 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 2.98605023900949 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 0.4593939984166611 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.2259266380514917 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -1.29999999982222 [METRE]
    Überstand (overHang) = 2.643389920775414 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 2.301632089131379 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 37 objects (37 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3770582085948911 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 7. [METRE]
    Elementlänge = 6.95304748910098 [METRE]
    Horizontale Projektion = 6.943399491101218 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.0983431477717344 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 0.1999999999999957 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 6.95304748910098 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 0.2001707566946305 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.008266307259148769 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.2787150608231567 [METRE]
    Überstand (overHang) = 6.749156894139732 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 6.743399491101222 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 36 objects (36 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3747243889911039 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 7. [METRE]
    Elementlänge = 6.962620148642531 [METRE]
    Horizontale Projektion = 6.953111603201705 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.09834904401868519 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 0.2021003619016568 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 6.962620148642531 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 0.2022696460055592 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.008273657862975934 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.2763753449724187 [METRE]
    Überstand (overHang) = 6.756666050018178 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 6.751011241300048 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.674315780588961 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.05 [METRE]
    Elementlänge = 3.002221399664147 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.499999999894425 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.674315780588961 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.699999999894425 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 3.002221399664147 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.117691453502072 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.558845726751036 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.674315780588958 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.05 [METRE]
    Elementlänge = 3.002221399664141 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.49999999989442 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.674315780588958 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.699999999894421 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 3.002221399664141 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.117691453502066 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.558845726751033 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.674315780926289 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.05 [METRE]
    Elementlänge = 3.002221400338803 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.500000000478695 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.674315780926289 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.700000000478695 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 3.002221400338803 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.117691454176728 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.558845727088364 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27 | quantities | on 35 objects (35 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.674315780588961 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.05 [METRE]
    Elementlänge = 3.002221399664147 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.499999999894425 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.674315780588961 [METRE]
    Profil-Schnitthöhe = 0.02 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profildicke = 0.005 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.699999999894426 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 3.002221399664147 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.117691453502072 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.558845726751036 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_mit_Dachkantenabschluss_RM_27: 54 more contents on 82 objects not shown
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 71.62345837471527 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 20.45275931558664 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 112.7900141801926 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 22.79001418019482 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 90.01660357489875 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90.01660357490574 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 97.89329551624078 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 17.28993544409496 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 111.0980166254962 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 44.99999961797447 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 134.9995929268026 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grat sichtbar in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel zu Traufe = 135.0004084090497 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenem Element rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gratsparren_angeschnitten_RM_27: 2 more contents on 2 objects not shown
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.4451615405347453 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 7.600000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 7.552980453956273 [METRE]
    Grat Überstand = 0.4455514298262733 [METRE]
    Horizontale Projektion = 7.541547914024669 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.4283210680095988 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 7.095996484198396 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 7.552980453956273 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 7.101063371361065 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 0.2682068237942232 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.422830609066922 [METRE]
    Untere Ebene = -0.01684047252514653 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.4466241176733906 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 7.100000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 7.091759712448731 [METRE]
    Grat Überstand = 0.4518710028392331 [METRE]
    Horizontale Projektion = 7.079490286417446 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.4283377796611098 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 6.627619283578213 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 7.091759712448731 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 6.633043967017524 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 0.2682068237942231 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.4165937390714309 [METRE]
    Untere Ebene = -0.01828633801228073 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.4306812276326533 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 7.4 [METRE]
    Elementlänge = 7.354420118349865 [METRE]
    Grat Überstand = 7.190876852539969 [METRE]
    Horizontale Projektion = 7.343541989817289 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.1657335078526321 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 0.1526651372773201 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 7.354420118349865 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 0.1527687276098741 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 0.005624944056334755 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 7.190876550607514 [METRE]
    Untere Ebene = -0.2649477197800211 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.4449585640637842 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 7.15 [METRE]
    Elementlänge = 7.145228449603449 [METRE]
    Grat Überstand = 0.4163284389117015 [METRE]
    Horizontale Projektion = 7.133155085384335 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.4283343255456807 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 6.716826646472633 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 7.145228449603449 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 6.722179341485512 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 0.2682068237942214 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.4123839515930041 [METRE]
    Untere Ebene = -0.01662423851810345 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.472652590381301 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 4.15 [METRE]
    Elementlänge = 4.108826407550015 [METRE]
    Grat Überstand = 0.4287401330989791 [METRE]
    Horizontale Projektion = 3.839185954636633 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.327064509293679 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 3.410445821537654 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 4.108826407550015 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.601710205208965 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 1.158091404278073 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.3999999653299691 [METRE]
    Untere Ebene = -0.1455880810876217 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.550358193079553 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 5.600000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 5.598570409688787 [METRE]
    Grat Überstand = 0.5656854286888905 [METRE]
    Horizontale Projektion = 5.38200521220944 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.404770099381337 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 4.816319783520549 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 5.598570409688787 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 4.973272116786553 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 1.239556086054673 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.3999999999772922 [METRE]
    Untere Ebene = -0.1455880936982159 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.550358238214796 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 5.600000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 5.598533525287966 [METRE]
    Grat Überstand = 0.5656812976744832 [METRE]
    Horizontale Projektion = 5.381966830613916 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.404770172369421 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 4.816285532939433 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 5.598533525287966 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 4.973238947132629 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 1.239556086054673 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.3999999234522393 [METRE]
    Untere Ebene = -0.1455880658453745 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.468893965527142 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 5.300000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 5.271759487845609 [METRE]
    Grat Überstand = 0.5656893746205366 [METRE]
    Horizontale Projektion = 5.065510696325073 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.323305893085169 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 4.499821321704537 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 5.271759487845609 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 4.64645767208962 [METRE]
    Relative Höhe des Firsts = 1.158091952849049 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.3999999415762443 [METRE]
    Untere Ebene = -0.1455880724419729 [METRE]
  AC_Equantity_Gratsparren_angeschnitten_RM_27: 2 more contents on 2 objects not shown
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 3 objects (3 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 2.280767465100856 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 2.076217690301892 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 20.45275931558664 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 3.018187755258821 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 48.18132262006267 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 164.0058324314249 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 3.018187755258821 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 76.8828170874032 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 155.8571373500262 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 3.018187755258821 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 14.65312950409515 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 170.1465135952182 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 2.308487600187846 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 7.8932955162408 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 17.28993544409496 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 46.46986357442093 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0,050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 89.34522591777458 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 89.6726129298368 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschlag zu Holzgröße nutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen = 45.00000038202552 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 89.99959330882811 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Sparren_angeschnitten_RM_27: 6 more contents on 6 objects not shown
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.674315780926292 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 0.2000000000000002 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = -0.08588539920747351 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.05 [METRE]
    Elementlänge = 3.002221400338807 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.500000000478699 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.674315780926292 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.2 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.2 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.700000000478699 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 3.002221400338807 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.117691454176733 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.558845727088366 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3662358853696869 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 0.2230284663126437 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = -0.0319408906770664 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 6.95 [METRE]
    Elementlänge = 6.943021339046934 [METRE]
    Horizontale Projektion = 6.933939471233402 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3493954128445396 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 6.734137328479105 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 6.943021339046934 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 6.739476274841056 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.2682068237942234 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.0168404725251473 [METRE]
    Überstand (overHang) = 0.423165836852162 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0.422830609066941 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3369118902297256 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 3.528536294463208E-15 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 3.573530360512223E-15 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 4.7 [METRE]
    Elementlänge = 4.691792376509538 [METRE]
    Horizontale Projektion = 4.680545489843555 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3363872259755373 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 4.670594738182013 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 4.691792376509538 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 4.677082454360013 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.2462622109637989 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.0005246642541882824 [METRE]
    Überstand (overHang) = 0.009964573809721159 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0.009950751661545871 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3387004585469121 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 1.800411653761856E-15 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 3.538835890992686E-15 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 4.75 [METRE]
    Elementlänge = 4.72576137833892 [METRE]
    Horizontale Projektion = 4.714467372289247 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3384521038442339 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 4.709757091475186 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 4.72576137833892 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 4.716299206342705 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.2483270888324954 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.0002483547026781857 [METRE]
    Überstand (overHang) = 0.004716823656410256 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0.004710280814062899 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3772730111862754 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 7.081168259946585E-15 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = -3.601285936127852E-15 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 5.5 [METRE]
    Elementlänge = 5.458342347474962 [METRE]
    Horizontale Projektion = 5.446032157201143 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3765247744631426 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 5.431841143125944 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 5.458342347474962 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 5.439386272951166 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.2863997594514044 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.0007482367231327495 [METRE]
    Überstand (overHang) = 0.01421072618399604 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0.01419101407520499 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3641773429514912 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 0.2660914705226817 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = -0.003491095504948749 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 6.850000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 6.808631620894591 [METRE]
    Horizontale Projektion = 6.799480819292492 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3475531044333877 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 6.653188338222169 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 6.808631620894591 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 6.658592190860261 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 0.2682068237942219 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.0166242385181035 [METRE]
    Überstand (overHang) = 0.412718898086541 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0.4123839515930049 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3324938488925855 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 2.691373710193411 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0.009999999999999787 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 0.3 [METRE]
    Elementlänge = 0.2686115401093079 [METRE]
    Horizontale Projektion = 0.03999999910610708 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0.3324938488925855 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.01999999999999957 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.009999999999999787 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.01999999999999957 [METRE]
    Profilhöhe = 0.2 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 2.731373709299518 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 0.2686115401093079 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.96577739321026 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 2.875237032427926 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0.07999999821186066 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0. [METRE]
    Überstand (overHang) = 0. [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.460330827072842 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 0.05656874199581054 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = -2.011421997772221E-07 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 4.05 [METRE]
    Elementlänge = 4.022448730138461 [METRE]
    Horizontale Projektion = 3.749083576301449 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.314742747301145 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 3.405652356582765 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 4.022448730138461 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 3.624219538655587 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.239556086054673 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.1455880797716966 [METRE]
    Überstand (overHang) = 0.425671068247781 [METRE]
    Überstand (rm_OverHang) = 0.3999999617144946 [METRE]
  AC_Equantity_Sparren_angeschnitten_RM_27: 7 more contents on 7 objects not shown
  Pset_RoofCommon | properties | on 24 objects (24 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 151.9673205460307 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 151.9673205460307 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 75.66190668095902 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 75.66190668095902 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 9.443985624855276 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 9.443985624855276 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 10.16397651936101 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 10.16397651936101 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 116.6024686442807 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 116.6024686442807 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 25.58557053772882 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 25.58557053772882 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 7.597624137933079 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 7.597624137933079 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 176.7418898595744 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 176.7418898595744 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 6 more contents on 6 objects not shown
  Berechnungen | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 57.73502691896257 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 151.9673205419326 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 151.9673205460307 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 56.48165951287339 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 75.66190668095902 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 75.66190668095902 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 9.443985624855276 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 9.443985624855276 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 3.982794093906568 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 10.16397651936101 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 10.16397651936101 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 4.103411897111235 (IFCREAL)
  Berechnungen: 17 more contents on 17 objects not shown
  AC_Pset_Schifter_angeschnitten_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 0 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Querbalken senkrecht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 66.09842356149429 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu First oder Querbalken = 66.09842356149429 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu vertikalem Sparren = 134.9999997481835 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 175.2242421700523 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Schifter_angeschnitten_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3052476325248336 [METRE]
    Abstand des Schnitts vom Endpunkt = 1.59866807434683E-14 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = -3.730372063223512E-14 [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 0.65 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 0.6452114033645574 [METRE]
    Horizontale Projektion = 0.5755185816892846 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.2136822377172762 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 0.6452114033645574 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 0.6247650668744669 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952282627 [METRE]
    Originallänge = 0.5870871230667511 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.2094716330020073 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Pset_Schifter_RM_27 | properties | on 5 objects (5 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 0 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Querbalken senkrecht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 90.00040764472709 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu First oder Querbalken = 90.00040764472709 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu vertikalem Sparren = 134.9999997481835 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Schifter_RM_27 | properties | on 5 objects (5 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 0 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Querbalken senkrecht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 45.00040688761977 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu First oder Querbalken = 45.00040688761977 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu vertikalem Sparren = 44.99999975464555 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Schifter_RM_27 | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 0 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Querbalken senkrecht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 90.00040765036937 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu First oder Querbalken = 90.00040765036937 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu vertikalem Sparren = 44.99999975464555 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Schifter_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 0 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Querbalken senkrecht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 70.87418139144195 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu First oder Querbalken = 70.87418139144195 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu vertikalem Sparren = 134.9999997481835 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.4421435356025063 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 1.05 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 1.045468247147356 [METRE]
    Horizontale Projektion = 0.9516369842110389 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.3505781407949431 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 1.045468247147356 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 1.025021910657249 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952283208 [METRE]
    Originallänge = 0.9632055255884895 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.3463675360796742 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.5842576433996443 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 1.5 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 1.46098210084988 [METRE]
    Horizontale Projektion = 1.342092286369616 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.4926922485920811 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 1.46098210084988 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 1.440535764359772 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952283208 [METRE]
    Originallänge = 1.353660827747066 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.4884816438768122 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.238852062825429 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.4 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 3.374888144689192 [METRE]
    Horizontale Projektion = 3.140575672642969 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 1.147286668017866 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 3.374888144689192 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 3.354441808199084 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952283208 [METRE]
    Originallänge = 3.152144214020419 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -1.143076063302597 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.7292973733858344 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 1.9 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 1.885049901581969 [METRE]
    Horizontale Projektion = 1.740585669430469 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.6377319785782712 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 1.885049901581969 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 1.864603565091861 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952283208 [METRE]
    Originallänge = 1.752154210807919 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.6335213738630023 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.38389179281162 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 3.8 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 3.798955945421282 [METRE]
    Horizontale Projektion = 3.539069055703823 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 1.292326398004057 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 3.798955945421282 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 3.778509608931174 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952283208 [METRE]
    Originallänge = 3.550637597081273 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -1.288115793288788 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3504159814616093 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 0.8 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 0.7772748207340042 [METRE]
    Horizontale Projektion = 0.6996176004671234 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.2630612776219536 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 0.7772748207340042 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 0.7691397210235915 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09156530844933912 [METRE]
    Originallänge = 0.7227549201992012 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.2588506730122702 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.9840747181056324 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 2.65 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0. [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 2.629969023135582 [METRE]
    Horizontale Projektion = 2.44058067103672 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.8925093232980692 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 2.629969023135582 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 2.609522686645474 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09577599952283208 [METRE]
    Originallänge = 2.452149212414171 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.8882987185828003 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 0.3504123606622513 [METRE]
    Abstand des Schnitts von der Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 0.8 [METRE]
    Breite vom First oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Breite vom vertikalen Sparren oder Querbalken = 0.07999999821186066 [METRE]
    Elementlänge = 0.7772642342249094 [METRE]
    Horizontale Projektion = 0.6996076524026471 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhenunterschied = 0.2630576568225957 [METRE]
    Länge Struktural (rm_StructuralLength) = 0.7772642342249094 [METRE]
    Länge Struktural (structuralLength) = 0.7691291345144967 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09156530844933912 [METRE]
    Originallänge = 0.7227449721347249 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.09 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.045 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.09 [METRE]
    Profilhöhe = 0.09 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.2588470522129123 [METRE]
    Überstand = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Schifter_RM_27: 5 more contents on 5 objects not shown
  AC_Pset_Kehlsparren_2_RM_27 | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Projektionstyp = 0 (IFCINTEGER)
    2D-Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufsichslinie / Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Aufsichtslinien / Kontur = 1 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_RoofEdgeAngle) = "Vertikal" (IFCLABEL)
    Dachkantenwinkel (rm_iRoofEdgeAngle) = 2 (IFCINTEGER)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    First oder Querbalken gedreht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (AC_symb_display_option) = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung (gs_symb_display_option) = "Symbolische Darstellung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Größe für die Anzeige auswählen (displaySize) = "Elementlänge" (IFCLABEL)
    Größe für die Anzeige auswählen (iDisplaySize) = 1 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Holzgröße zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lesbarer Winkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 6 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel Dach = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen (AC_symb_show_projection_to) = 3 (IFCINTEGER)
    Projektion zeigen (gs_symb_show_projection_to) = "Komplettes Element" (IFCLABEL)
    Rundungswert (iRoundingValue) = 3 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (iRoundingValueUSA) = 5 (IFCINTEGER)
    Rundungswert (roundingValue) = "0.050" (IFCLABEL)
    Rundungswert (roundingValueUSA) = "2" (IFCLABEL)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien-Stift (gs_cut_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittlinien-Stift (penSection) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 10. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sparren in 2D sichtbar = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Standard zeigen = 2 (IFCINTEGER)
    Stift in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Unterschlag = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volumen in BDFT = 0. (IFCREAL)
    Winkel des Unterschlags = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu Traufe = 135.0000002518165 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen (rm_TopJointAngle) = 68.90157618668918 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zu verbundenen Elementen (rm_VerticalTrimmerAngle) = 135.0000002518165 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel zwischen verbundenen Elementen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Kehlsparren_2_RM_27 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Absolute Höhe = 1.417120837508758 [METRE]
    Abstand des Schnitts zur Achse = 0. [METRE]
    Aufgerundete Elementlänge = 5.100000000000001 [METRE]
    Elementlänge = 5.064003522317119 [METRE]
    Horizontale Projektion = 4.864308810591106 [METRE]
    Höhe der Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der oberen Schnittebene = 0. [METRE]
    Höhe der unteren Schnittebene = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 1.271532732410653 [METRE]
    Profilbreite (B) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilbreite (profileWidthHalf) = 0.03999999910593033 [METRE]
    Profilbreite (rm_ProfileWidth) = 0.07999999821186066 [METRE]
    Profilhöhe = 0.1599999964237213 [METRE]
    Projiziert Länge bis Drehpunkt = 4.298623338893282 [METRE]
    Reale Länge (rm_StructuralLength) = 5.064003522317119 [METRE]
    Reale Länge (structuralLength) = 4.438705184828348 [METRE]
    Relative Sparrenhöhe = 1.106318719060664 [METRE]
    Rundungswert = 0. [METRE]
    Sparren Überstand = 0.5656854716978236 [METRE]
    Stärke der verbundenen Elemente = 0. [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Traufüberstand = 0.4000000312982308 [METRE]
    Untere Ebene = -0.1455881050981053 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 7.26 [METRE]
    NetHeight = 7.26 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.24 [METRE]
    NetHeight = 4.24 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 17. [METRE]
    NetHeight = 17. [METRE]
  AC_Pset_Neue_Tür_3m | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_DoorCommon | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    Area = 6.478543174650613 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.999999999999996 [METRE]
    Perimeter = 10.31902878310041 [METRE]
    Width = 2.159514391550207 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 6.478543174650614 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.999999999999996 [METRE]
    Perimeter = 10.31902878310041 [METRE]
    Width = 2.159514391550209 [METRE]
  AC_Equantity_Neue_Tür_3m | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.159514391555206 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.714249219146899 [METRE]
    Höhe = 2.999999999999996 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neue_Tür_3m | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.159514391555206 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5217074249648058 [METRE]
    Höhe = 2.999999999999996 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neue_Tür_3m | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.159514391555206 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5217074249648063 [METRE]
    Höhe = 2.999999999999996 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.225 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.416060702638661 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.225 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.400000000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2376470588235294 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 4.506706237604138 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2453333333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 4.010480937973544 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2249999999999999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.416060702638661 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2125 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.416060702638661 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.225 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.416060702638662 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Pset_Neues_Fenster_3 | properties | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Neues_Fenster_3 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4602736578630342 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neues_Fenster_3 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4602663072592197 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neues_Fenster_3 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4618647932823317 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neues_Fenster_3 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4476249440563587 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neues_Fenster_3 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4545264412104073 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Neues_Fenster_3 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.819941431033769 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4476586436868581 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 5.038129770609889 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Neues_Fenster_rund_final_richtige_dicke | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Neues_Fenster_rund_final_richtige_dicke | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 3.997876224832048 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.265896785670376 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.997876224832055 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]