IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Selected elements only]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/cosmabeck/Desktop/uni /CAD/2. Semester/Teschen_Alpha_S25_01.ifc"
Time stamp: "2025-06-02T22:49:18"
Author: "Friedrich Carl"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 28.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 3120 GER FULL)."
Authorization: "Friedrich Carl"
Application: "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3120 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Carl" "Friedrich" (roles: "Baumeister (Pläne und Umsetzung)"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Baumeister") of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Carl" "Friedrich" (roles: "Baumeister (Pläne und Umsetzung)"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Baumeister") of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "28.0.0" identifier "IFC add-on version: 3120 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1748890157 (2025-06-02T18:49:17Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Teschen Versammlungssaal (Rekonstruktion)" | phase "Rekonstruktion" | description "Digitale Rekonstruktion der orthodoxen Synagoge mit 2 stöckigem Versammlungssaal"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "ul. Benedyktynska", "Cieszyn", "43-400", "Polen" | description "grenzt an Doktora Jana Michejdy 30 43-400 Cieszyn, Polen an"
    IFCBUILDING "orthodoxe Synagoge "Machsike Hadas"" | postal address: "ul. Benedyktynska", "Cieszyn", "43-400", "Polen" | description "Synagoge mit rechteckigem Grundriss, 3 Stockwerken, 2 Mikwen (Männer und Frauen), 2 geschossiger Versammlungssaal und einer Frauenempore"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 750" | names: "Wand-005" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 750" | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1OGfLWAJiHJAYhwinsVQjA" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "58429560-293B-114C-A8AB-EACC767DAB4A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-005" (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Vollziegel: Enthaltenes CO2 = "7814.61 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 97682.625 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Allgemeine Werte | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Component Quantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Vollziegel: Masse = 21707.25 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 35.12500000000001 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 35.12500000000001 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (konditional) = 35.12500000000001 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.75 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 2.5 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.75 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 1.875 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 26.34375 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 26.34375 [CUBIC_METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 10.53750000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 35.125 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 26.34375 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Length = 14.09 [METRE]
    NetFootprintArea = 10.53750000000001 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 35.125 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 26.34375 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.75 [METRE]
    Width = 0.75 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 14.05 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.75 [METRE]
    Dicke = 0.75 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 14.09 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 10.53750000000001 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 30.24634401872179 [METRE]
    Höhe = 2.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 21.075 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 14.8 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 14.09 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 14.8 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 13.38 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 2.5 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 35.125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 37. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 35.125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 35.125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 37. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 35.125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 35.125 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 10.53750000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 35.125 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 27.75 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 26.34375 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 26.34375 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 14.8 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 13.38 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.75 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 2.5 [METRE]
    NetHeight = 2.5 [METRE]