IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "C:\Users\schwe\Documents\Architektur Mainz_L\3d modell\Idovir\Janowiec_Alpha_WS24.ifc"
Time stamp: "2025-02-13T21:18:12"
Author: "Architect"
Organization: "EMS Architecture"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "EMS Architecture" "Nicht definiert" id "-" (roles: "Generalplaner"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Entwurf", "Bauhausstraße 1", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "06131/55116"; fax "-"; e-mail "office@ems-architecture.com") of Organization "EMS Architecture" id "001" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Bauhausstraße 1", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "06131/55116"; fax "-"; e-mail "office@ems-architecture.com")
  Owner history of Person "EMS Architecture" "Nicht definiert" id "-" (roles: "Generalplaner"; postal address "Planer:in Post Adresse": "Entwurf", "Bauhausstraße 1", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "06131/55116"; fax "-"; e-mail "office@ems-architecture.com") of Organization "EMS Architecture" id "001" (postal address "Planer:in Post Adresse": "Bauhausstraße 1", "Mainz", "Rheinland-Pfalz", "55116", "Deutschland"; telecom address "Planer:in Telefon": telephone "06131/55116"; fax "-"; e-mail "office@ems-architecture.com") | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1739477827 (2025-02-13T20:17:07Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Synagoge in Janowiec" | phase "Genehmigungsplanung" | description "Rekonstruktion und Anbau"
  IFCSITE "Ehemalige Synagoge" | latitude 51° 19′ 29″ | longitude 21° 52′ 59″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Radomska 69", "Janowiec", "88-430", "Polen" | description "-"
    IFCBUILDING "Synagoga w Janowcu" | postal address: "Radomska 69", "Janowiec", "88-430", "Polen" | description "Gebetsstätte"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 5 elements
          4 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Vollholz" | names: "Stufen" | material: "Vollholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_StairCommon
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Vollholz" | names: "Aron Hakodesch" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 59 elements
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein" | names: "Stützpfeiler" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollholz 180" | names: "Wand-047" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Tür innenraum" | DOOR | names: "Tür-006", "Tür-005", "Tür-003" | material: "Vollholz"; "Bauholz" | property sets: AC_Pset_Tür_innenraum, Allgemeine Werte, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 500" | names: "Wand-048" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          10 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalksandstein" | names: "Steine" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-001" | parts: 1 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein Polygon" | names: "Wand-037", "Wand-036", "Wand-044" (+1 more) | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Klappladen 1Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster-002", "Fenster-001" | property sets: AC_Pset_Klappladen_1Fl_27, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eigene Tür Frauen Eingang Synagoge" | DOOR | names: "Tür-003" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, AC_Pset_Eigene_Tür_Frauen_Eingang_Synagoge, Produktinformationen, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Tür Haupteingang Synagoge" | DOOR | names: "Holztür" | material: "Vollholz" | property sets: AC_Equantity_Tür_Haupteingang_Synagoge, Component Quantities, Qto_DoorBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalkputz Polygon" | names: "Wand-043" | material: "Kalkputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eigene Tür Hauptraum gespiegelt" | DOOR | names: "Tür-004" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eigene_Tür_Hauptraum_gespiegelt, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Schiefer 300" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Schiefer" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Tür Leiste Haupteingang" | names: "Holztür" | material: "Vollholz" | property sets: AC_Pset_Tür_Leiste_Haupteingang, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Vollholz" | names: "Kerzen Sandkasten" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | names: "Bima Stufen" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Allgemeine Werte
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil" | names: "Stützpfeiler" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-005" | parts: 7 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_RailingCommon, Qto_RailingBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sand" | names: "Modellkörper-109", "Sand" | material: "Sand" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Bima Pult gespiegelt 600 x 501" | JOIST | names: "Unterzug-260", "Podest Bima", "Unterzug-264" | material: constituents "Eigene Bima Pult gespiegelt" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Vollholz" | CLADDING | names: "Modellkörper-113" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_CoveringCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | names: "RD-007" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eigene Bima Pult gespiegelt 600 x 501" | names: "Podest Bima" | material: constituents "Eigene Bima Pult gespiegelt" ("Bauholz": "Bauholz") | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 2.9
        contains 19 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein Polygon" | names: "Wand-044", "Wand-037", "Wand-021" (+1 more) | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster-006", "Fenster-010", "Fenster-011" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon
          8 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Fenster-007", "Fenster-009" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, Allgemeine Werte, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz 200" | FLOOR | names: "RD-003" | material: "Vollholz" | property sets: Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Kalkputz 1000" | names: "Wand-043" | material: "Kalkputz" | property sets: Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Bauholz" | HANDRAIL | names: "Holzgeländer" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_RailingCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCFOOTING | type IFCFOOTINGTYPE "Kalksandstein" | names: "Modellkörper-089" | material: "Kalksandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_FootingCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_FootingBaseQuantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Dachgeschoss" | elevation 6.6
        contains 180 elements
          33 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | BEAM | names: "Unterzug-002", "Unterzug-003", "Unterzug-001" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 230 x 230" | JOIST | names: "Unterzug-010" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 230 x 230" | BEAM | names: "Unterzug-001", "Unterzug-003", "Unterzug-004" (+2 more) | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          64 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 150" | BEAM | names: "Unterzug-002" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 37" | names: "Dach-011" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities
          28 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-002" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 250" | BEAM | names: "Unterzug-003" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 230 x 230" | COLUMN | names: "Stütze-002", "Stütze-001" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Quantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil 35" | names: "Dach-011" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Brettschichtholz 50" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Brettschichtholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte

Types
  IFCSTAIRTYPE "Vollholz" | 4 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Vollholz" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollholz 180" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Tür innenraum" | DOOR | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 500" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalksandstein" | 10 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein Polygon" | 8 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Klappladen 1Fl 27" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eigene Tür Frauen Eingang Synagoge" | DOOR | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Tür Haupteingang Synagoge" | DOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalkputz Polygon" | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Eigene Tür Hauptraum gespiegelt" | DOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Schiefer 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Tür Leiste Haupteingang" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sand" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Bima Pult gespiegelt 600 x 501" | JOIST | 7 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Vollholz" | CLADDING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 150" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Eigene Bima Pult gespiegelt 600 x 501" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Kalkputz 1000" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Bauholz" | HANDRAIL | 1 occurrence
  IFCFOOTINGTYPE "Kalksandstein" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | BEAM | 33 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 230 x 230" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 230 x 230" | BEAM | 24 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 150" | BEAM | 64 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil 37" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 150" | JOIST | 28 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 250" | BEAM | 10 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 230 x 230" | COLUMN | 8 occurrences
  IFCROOFTYPE "Bauteil 35" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Brettschichtholz 50" | FLOOR | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Allgemeine Werte | properties | on 240 objects (170 IFCBEAM, 19 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 13 IFCWINDOW, 8 IFCCOLUMN)
    Historisch = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Allgemeine Werte | properties | on 23 objects (19 IFCWALL, 4 IFCSLAB)
    Historisch = TRUE (IFCBOOLEAN)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1EkiyE1X2jHx8YebmMrnBP" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "4EBACF0E-0610-AD47-B222-A25C16D712D9" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1M1klUwP5hHeWez_2mv0jF" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "5606EBDE-E991-6B46-8828-F7E0B0E40B4F" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2fAA7z70qBJwkHdeXzC6dZ" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A928A1FD-1C0D-0B4F-AB91-9E887D3069E3" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0xjLh6VjhGJPPB6ZR_m4Mz" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3BB55AC6-7EDA-D04D-964B-1A36FEC045BD" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stufen" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1P1on$o1x2JhcwUqOj71qV" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "59072C7F-C81E-C24E-B9BA-7B462D1C1D1F" (IFCLABEL)
    Element ID = "Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Aron Hakodesch" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "38TRObeqD0yh8TD7wsjQT$" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Ebene = "Stützpfeiler" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C875B625-A343-40F2-B21D-347EB6B5A77F" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stützpfeiler" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stützpfeiler" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststein Kalksandstein 2DF weiss" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stützpfeiler" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1YANP7hOuSHBIsGWGYDXpr" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "62297647-AD8E-1C44-B4B6-420422361CF5" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Kammer" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Zentriert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "15wz7ftjP4$xWRt4dV5rJ1" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Tür innenraum" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "45EBD1E9-DED6-44FF-B81B-DC49DF1754C1" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-006" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-006" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,100×2,200" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,100×2,200×0,180" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Tür innenraum" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 255 more contents on 255 objects not shown
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "23.932 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 573.5418000000019 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "18.9306 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 453.6815158708586 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "15.991 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 383.2314146831154 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "17.1048 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 409.9248886774261 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "18.9306 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 453.6815158708596 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "17.0785 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 409.2962610194718 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "6.496 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 155.6800000000002 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "3.248 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 77.84000000000022 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties: 215 more contents on 218 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Fläche = 0.1600000000000001 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.000000000000002 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.8800000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.1600000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.8800000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.2799999999999998 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.2799999999999998 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2799999999999998 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.2799999999999998 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.2799999999999998 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (netto) = 0.04480000000000005 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 3.119999999999999 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2800958767047721 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.23 [METRE]
    Fläche = 0.05290000000000017 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3.12 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.880095876704772 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.880095876704772 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.880095876704772 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2800958767047721 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.880095876704772 [METRE]
    Kernbreite = 0.23 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.23 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 3.119999999999999 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 3.119999999999999 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.00009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.00009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.400095876704771 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.00009587670477 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.00009587670477 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.92 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.880095876704772 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.880095876704772 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2800958767047721 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.880095876704772 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.880095876704772 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 3.119999999999999 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.2800958767047739 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.23 [METRE]
    Fläche = 0.05290000000000017 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3.12 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.880095876704774 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.880095876704774 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.880095876704774 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.2800958767047739 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.880095876704774 [METRE]
    Kernbreite = 0.23 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.23 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 3.119999999999999 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 3.119999999999999 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.00009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.00009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.400095876704773 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.00009587670477 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.00009587670477 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0529000000000002 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.23 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.23 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.92 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.880095876704774 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.880095876704774 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.2800958767047739 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.880095876704774 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.880095876704774 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    3D-Länge = 5.425525838963663 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.0002895177366353252 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.6047926685854534 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.15 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.599710482263364 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.599710482263364 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.599710482263364 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.0002895177366353252 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.599710482263364 [METRE]
    Länge Links = 5.425525838963661 [METRE]
    Länge Rechts = 5.425525838963661 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.226347810875354 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.06390245878809694 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.7852206446416696 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.7852206446416697 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.8138288758445446 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7453097070521965 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 10.23009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 10.23009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.630095876704774 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 10.23009587670477 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.23009587670477 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.03027673641614371 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.03362572237195323 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2018449094409564 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2241714824796904 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.599710482263363 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.599710482263363 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.0002895177366371016 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.599710482263363 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.599710482263363 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1186807409331549 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1177830966962509 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1177830966962509 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    3D-Länge = 5.105064892572056 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.58835893980015 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.5690703930218746 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.15 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.18835893980015 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.18835893980015 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.18835893980015 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.58835893980015 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.18835893980015 [METRE]
    Länge Links = 5.10506489257206 [METRE]
    Länge Rechts = 5.10506489257206 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.032165312616234 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.06326801809303502 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.7352161432769573 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.7352161432769572 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.765759733885809 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.6938836190030699 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13.60431410686821 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13.60431410686821 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 7.004314106868209 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13.60431410686821 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13.60431410686821 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.03027673641614353 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.03299128167689149 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2050991191647895 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2199418778459429 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.1845204247554 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.1845204247554 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.584520424755402 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.1845204247554 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.1845204247554 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1115349060599521 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1102824214915437 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1102824214915437 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    3D-Länge = 5.105064892572056 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.58835893980015 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.5690703930218675 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.15 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.18835893980015 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.18835893980015 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.18835893980015 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.58835893980015 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.18835893980015 [METRE]
    Länge Links = 5.105064892572056 [METRE]
    Länge Rechts = 5.105064892572056 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.032165312616223 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.06326801809303481 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.7352161432769573 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.7352161432769572 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.7657597338858037 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.6938836190030653 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13.60431410686821 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13.60431410686821 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 7.004314106868209 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13.60431410686821 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13.60431410686821 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.03027673641614371 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0329912816768911 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2050991191647895 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2199418778459429 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.1845204247554 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.1845204247554 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.584520424755402 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.1845204247554 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.1845204247554 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1115349060599515 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.1102824214915437 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1102824214915437 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    3D-Länge = 3.759141979514852 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.360095876704769 [METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 0.5638713312173298 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 11.96009587670477 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 11.96009587670477 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 11.96009587670477 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.360095876704769 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 11.96009587670477 [METRE]
    Länge Links = 3.552713678800501E-15 [METRE]
    Länge Rechts = 3.552713678800501E-15 [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.897276821885888 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.1120857412398457 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 0.8703722127018884 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 0.8703722127018884 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.4805753583150379 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.5638712969272275 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 11.96009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 11.96009587670477 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.360095876704769 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 11.96009587670477 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.96009587670477 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.05604287061992261 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.05604287061992305 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.3736191374661522 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.3736191374661527 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 11.71009587670477 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 11.71009587670477 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.110095876704769 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 11.71009587670477 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.71009587670477 [METRE]
    Versatz = 0. [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1305558319052831 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.130555831905283 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.130555831905283 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Fläche = 0.2850000000000001 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.499999999999999 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 2.07 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2850000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.07 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.5999999999999998 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.5999999999999998 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.6 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.5999999999999998 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (netto) = 0.1710000000000002 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 248 more contents on 248 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 82.52400000000027 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.23 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.23 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.23 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.0529 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Vollholz: Masse = 65.27791595264152 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 0.8703722127018884 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 0.8703722127018884 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03750000000000001 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1305558319052831 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1305558319052831 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1516922907952994 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1516922907952994 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    Vollholz: Masse = 65.27791595264166 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (netto) = 0.8703722127018884 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Oberflächenbereich (brutto) = 0.8703722127018884 [SQUARE_METRE]; Schichtdicke = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.15 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03750000000000001 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1305558319052833 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1305558319052833 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 22.40000000000002 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.04480000000000005 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.04480000000000005 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 11.20000000000003 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02240000000000006 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02240000000000006 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2631696397247141 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2631696397247141 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2430570679021581 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2430570679021581 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 232 more contents on 234 objects not shown
  Pset_StairCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1757142857142857 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.600041991512287 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Produktinformationen | properties | on 11 objects (6 IFCDOOR, 3 IFCFURNITURE, 2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Zugehörigkeit = "UG--" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    NetVolume = 8.473517909739877 [CUBIC_METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.6120075510622323 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.14736520355304 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.186525936110465 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.699389295017359 [METRE]
    Length = 4.500041855248896 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.6120075510622323 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9.727365203553038 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.750925891629077 [CUBIC_METRE]
    Vollholz: Width = 0.18 [METRE]
    Width = 0.18 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.700020975172867 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.15011326593348 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.07505663296674 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.5 [METRE]
    Length = 4.500041855248897 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.700020975172867 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9.730113265933479 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.86505663296674 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 12.80451928499586 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 27.50600430763178 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 37.13310592648801 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.9 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.545 [METRE]
    Length = 9.484829071597167 [METRE]
    NetFootprintArea = 12.80451928499586 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 25.96811879066589 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 35.70300893239704 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.545 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 29.95287945999211 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 48.45089012513706 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 86.86335043397715 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.9 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.545 [METRE]
    Length = 0. [METRE]
    NetFootprintArea = 29.95287945999211 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 47.14233133595596 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 84.64074025006256 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.545 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 25.96667478200748 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 50.16541020684831 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 75.30335686782169 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.9 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.545 [METRE]
    Length = 0. [METRE]
    NetFootprintArea = 25.96667478200748 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 49.17913138036829 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 74.37363685670861 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.545 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 11.5400326287515 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 31.8724702956379 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 33.46609462337935 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.9 [METRE]
    Kalksandstein: Width = 0.545 [METRE]
    Length = 0. [METRE]
    NetFootprintArea = 11.5400326287515 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 22.85288641702977 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 24.1998452836014 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.545 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.6120075510622316 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.14736516673105 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.186525730011586 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.699389295017359 [METRE]
    Length = 4.500041855248896 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.6120075510622316 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9.727365166731047 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.750925730011587 [CUBIC_METRE]
    Vollholz: Width = 0.18 [METRE]
    Width = 0.18 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 11 more contents on 11 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.037977903940264 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.545 [METRE]
    Height = 1.19 [METRE]
    Volume = 0.1516922907952994 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.9000000000000004 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.419999999999999 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.18 [METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Volume = 0.2438370877700093 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.1 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.420000000000003 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.5 [METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Volume = 0.2438370877700101 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.100000000000001 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.9628855169658976 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.545 [METRE]
    Height = 1.45 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7000010000000003 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.15 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.545 [METRE]
    Height = 1.15 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.962885516965898 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.545 [METRE]
    Height = 1.45 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7000009999999999 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.7644398784245523 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.545 [METRE]
    Height = 1.45 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5493906593003732 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.155 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.545 [METRE]
    Height = 1.05 [METRE]
    Volume = 0.01940400000000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.099189581247982 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 26 more contents on 26 objects not shown
  AC_Pset_Tür_innenraum | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Pset_Tür_innenraum | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-007" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-007" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.1 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.35 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.100000000000001 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.2 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.4 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.25 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-006" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.1 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.2 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster: 20 more contents on 20 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Area = 2.420000000000003 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Perimeter = 6.600000000000003 [METRE]
    Width = 1.100000000000001 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.419999999999999 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Perimeter = 6.6 [METRE]
    Width = 1.1 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.220000000000003 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.300000000000002 [METRE]
    Perimeter = 7.400000000000004 [METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.748999938309126 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.3 [METRE]
    Perimeter = 7.859999946355762 [METRE]
    Width = 1.629999973177881 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.61199998718499 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.15 [METRE]
    Perimeter = 7.659999988079061 [METRE]
    Width = 1.67999999403953 [METRE]
  AC_Equantity_Tür_innenraum | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.100000000000001 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Tür_innenraum | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.1 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.04480000000000005 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02240000000000006 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01910313271971964 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01217762762910715 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.1337952797134571 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.4639493889863733 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.00965450722813002 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.06400071121472113 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  AC_Pset_Klappladen_1Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D-Darstellung (sym2e) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Abdeckung Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Automatische Breite und Höhe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automatische Maße = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Bearbeitende Fixpunkte zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Befestigung Oberflächenmaterial = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellung als Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 1 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dimensionierbar im 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Falz = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenster gebogen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank außen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp Außen = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Fenstereinfassung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterrahmen Oberflächenmaterial außen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügelrahmen Oberflächenmaterial außen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Fugenausfüllung Konturlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Fugenausfüllung Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fugenausfüllung Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fugenausfüllung Schraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Grenadierschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grenadierschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernische = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heizkörpernische-UK zu (gs_parapet_bottom_st) = "Aktuelles Geschoss" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische-UK zu (iParapetBottom) = 1 (IFCINTEGER)
    Heizkörpernischen-Größe (gs_parapet_sizes_st) = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Heizkörpernischen-Größe (iParapetSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Innen-Fensterbank Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Konstruktion Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kontur-Stiftlinie Einbaurahmen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp (ltypef) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Kontur Einbaurahmen = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Wandendlinie = 21 (IFCINTEGER)
    Linientyp verdeckte Wandkontur = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Putz rauh rot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Putz rauh rot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Paralelle Öffnung in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pfosten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur = "MW Vormauerziegel" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift Fensterbank außen = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank außen = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_pen_h) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift Fugenausfüllung = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_pen_sc) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrund-Stift Einbaurahmen = "" (IFCLABEL)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Stift Glas in 3D = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Wandendlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sturztiefe Symbol- Linientyp = 21 (IFCINTEGER)
    Sturztiefe Symbolstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Sturztiefe im Grundriss zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fassung = "" (IFCLABEL)
    Typ Links = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Rechts = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verglasung -Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 0 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkonturlinien = "beide Seiten" (IFCLABEL)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    verdeckte Brüstung zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übergröße Fensterbank außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.037977903940264 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.19 [METRE]
    Perimeter = 4.180000000000001 [METRE]
    Width = 0.9000000000000004 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.155 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.05 [METRE]
    Perimeter = 4.298379162495964 [METRE]
    Width = 1.099189581247982 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.2 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.2 [METRE]
    Perimeter = 4.4 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 0.8313401029756793 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.004551732809567 [METRE]
    Perimeter = 3.664249887298299 [METRE]
    Width = 0.8275732108395824 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 5.120736610800867 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.76487916398634 [METRE]
    Perimeter = 9.548874983918051 [METRE]
    Width = 2.009558327972686 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 5.120736610800867 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.764879163986341 [METRE]
    Perimeter = 9.548874983918051 [METRE]
    Width = 2.009558327972684 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 4.681057678027844 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.624853400170907 [METRE]
    Perimeter = 9.123235362580704 [METRE]
    Width = 1.936764281119444 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 4.681057678027842 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.624853400170907 [METRE]
    Perimeter = 9.123235362580704 [METRE]
    Width = 1.936764281119444 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 4 more contents on 4 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Klappladen_1Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite (efs) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite (gs_frame_width) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite (gs_sash_width) = 0.05 [METRE]
    Breite (rab_k) = 0.06 [METRE]
    Breite (stb_k) = 0.06 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.165 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Klappläden = 0.05 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben = 0.3 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8889978671322194 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank außen = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke = 0.025 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite außen = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Glas Tiefe = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe = 0. [METRE]
    Höhe Faschen links = 0.025 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 0.025 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.25 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.05 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Stärke (gs_sash_thk) = 0.05 [METRE]
    Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke oben = 0.08500000000000001 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.12 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Klappladen = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.12 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.3 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.3 [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Übergröße Öffnung Links = 0. [METRE]
    Übergröße Öffnung Oben = 0. [METRE]
    Übergröße Öffnung Rechts = 0. [METRE]
    Übergröße Öffnung Unten = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen Links = 0.05 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen Rechts = 0.05 [METRE]
    Überstand Fensterbank außen Links = 0.05 [METRE]
    Überstand Fensterbank außen Rechts = 0.05 [METRE]
    Überstand Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Klappladen_1Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite (efs) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite (gs_frame_width) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite (gs_sash_width) = 0.05 [METRE]
    Breite (rab_k) = 0.06 [METRE]
    Breite (stb_k) = 0.06 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.165 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Klappläden = 0.05 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben = 0.3 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6041390231408592 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank außen = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0.005 [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke = 0.025 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite außen = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Glas Tiefe = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe = 0. [METRE]
    Höhe Faschen links = 0.025 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 0.025 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.25 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.2 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Stärke (gs_sash_thk) = 0.05 [METRE]
    Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbank Außen vorne = 0.015 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke oben = 0.08500000000000001 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.12 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Klappladen = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.12 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.3 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.3 [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Übergröße Öffnung Links = 0. [METRE]
    Übergröße Öffnung Oben = 0. [METRE]
    Übergröße Öffnung Rechts = 0. [METRE]
    Übergröße Öffnung Unten = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen Links = 0.05 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen Rechts = 0.05 [METRE]
    Überstand Fensterbank außen Links = 0.05 [METRE]
    Überstand Fensterbank außen Rechts = 0.05 [METRE]
    Überstand Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Tür_Frauen_Eingang_Synagoge | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Tür_Haupteingang_Synagoge | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.629999973177882 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5 [METRE]
    Höhe = 2.3 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Tür_Haupteingang_Synagoge | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Eigene_Tür_Frauen_Eingang_Synagoge | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.4 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5600000000000001 [METRE]
    Höhe = 2.300000000000002 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigene_Tür_Hauptraum_gespiegelt | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb = 0 (IFCINTEGER)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Eigene_Tür_Hauptraum_gespiegelt | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.67999999403953 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.05 [METRE]
    Höhe = 2.15 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 226.8870769985509 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 68.06612309956526 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 226.8870769985509 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 68.06612309956526 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 61.37059275469842 [METRE]
    Schiefer: Width = 0.3 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.15 [METRE]
    GrossArea = 4.713974593495937 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7068578065420537 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3.093994801140293 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.463860837688707 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 8.335898383404803 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 40.86326573182271 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 8.171279037304361 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 40.86326573182271 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 8.171279037304361 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 29.78490669588297 [METRE]
    Vollholz: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Brettschichtholz: Width = 0.05 [METRE]
    GrossArea = 276.3147730848361 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 13.81573865424175 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 276.3147730848361 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 13.81573865424175 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 67.75518768067175 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  AC_Pset_Tür_Leiste_Haupteingang | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tür_Leiste_Haupteingang | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Höhe = 2.298057086205736 [METRE]
    Maß 1 = 0.03193577562735475 [METRE]
    Maß 2 = 0.05999998807905893 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "60" (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 60 objects (60 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 42. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 25 objects (25 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 22 objects (22 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 230 x 230" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 230 x 230" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 150 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 43. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Bima Pult gespiegelt 600 x 501" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 9 more contents on 10 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0375 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.860191080646042 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1305558319052831 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.759141979514852 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.860191080646042 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.130555831905283 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.785191080646042 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.179401346479076 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1188543017366567 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.424943713840489 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.179401346479076 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1179639967417057 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.134401346479076 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.17457987218008 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1186807409331549 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.425525838963663 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.17457987218008 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1177830966962509 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.12957987218008 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.179401346479102 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1188543017366591 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.424943713840491 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.179401346479102 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1179639967417064 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.134401346479102 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.179401346479084 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1188543017366577 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.424943713840491 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.179401346479084 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1179639967417055 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.134401346479084 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0375 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.860191080646039 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1305558319052826 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.759141979514852 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.860191080646039 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1305558319052825 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.785191080646039 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.975075639442793 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1115349060599521 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.105064892572056 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.975075639442793 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1102824214915437 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.930075639442793 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.975075639442784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1115349060599515 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.105064892572056 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.975075639442784 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1102824214915437 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.930075639442784 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 148 more contents on 150 objects not shown
  Pset_CoveringCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 73. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.274231086718398 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 0.75 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1637866054197911 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0.1637866054197911 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.5 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.1543057770090073 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.4300000618398775 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1205771365940052 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.100394568852675 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.75 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.75 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1455881162143556 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.474231086718398 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.75 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.75 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1865230920984079 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1865230920984079 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.1455881162143556 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1.100000061839878 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1.100000061839878 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.1205771365940052 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.35 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.35 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 8.596 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 8.596 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 1.299715375536642 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.48 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 1.144798416469449 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.5 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2. [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.35 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 8.596 [METRE]
    NominaleHöhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 8.596 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.3 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 8.596 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.1637866054197911 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.45 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.45 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 0.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1205771365940052 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0.1205771365940052 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.5 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.5108053307884378 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5633448836612974 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.02 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1205771365940052 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8000999939700262 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.6 [METRE]
    Höhe Faschen links = 0.74 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 0.74 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.3 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.45 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1941216622508828 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1429093308643157 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1429093308643157 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.1941216622508828 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1.083344883661297 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1.083344883661297 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.1637866054197911 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 3 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 50 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 13 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Altbau Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 3 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 18. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 18. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 18. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 89.98999999999999 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 50 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 1 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 50 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 3 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 50 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.6 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.6 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.5 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2183821405597214 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2183821405597214 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.5799999961397542 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.2183821405597214 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3900000000000001 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.6704319966598247 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.25 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.5 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.19 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.3 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.1 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.6 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2001836274413967 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.25 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.25 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2001836274413967 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2001836274413967 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2001836274413967 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2183821405597214 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.9 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.4800000982139043 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8399999999999999 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.43 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.35 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.2 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.19 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.4 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.35 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.08371315388122655 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.35 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.35 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.08371315388122655 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.08371315388122655 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.1 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.08371315388122655 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.7 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.7 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.5 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2547791639863417 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.8970114226477277 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.1100999999999996 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.7768497739074158 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.1 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.4 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.7 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.34 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.596056767477092 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.1 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.7 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.3155663506125668 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.4 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.4 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3155663506125668 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.3155663506125668 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.3155663506125668 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.7 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.7 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.5 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2547791639863417 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.8051879669480495 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.1100999999999996 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.7768497739074158 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.1 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.4 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.7 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.34 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.596056767477092 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.1 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.7 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2821453459304227 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.4 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.4 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2821453459304227 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2821453459304227 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.2821453459304227 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2547791639863417 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.1 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.9 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.4799999261102359 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8399999999999999 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.43 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.35 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.2 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.19 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0. [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.4 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.35 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.08371315388122655 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.35 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.35 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.08371315388122655 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.08371315388122655 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.1 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.1 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.08371315388122655 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.3 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1339745962155613 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.1339745962155613 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.3 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.4308405374156264 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.1819851171331012 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.0101 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.5640142194122334 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1. [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.15 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.8 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.1 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.3 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1074048982941743 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.3 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.2 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.2 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.3 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.2 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1074048982941743 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1074048982941743 [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0.145894024306556 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.1339745962155613 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RailingCommon | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_FootingCommon | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_FootingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    NetVolume = 385.7080315960922 [CUBIC_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 93.25150861376937 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 18.78669840950759 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 18.78669840950759 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 93.25150861376618 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 18.8844596019842 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 18.8844596019842 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 90.04040442978406 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 57.38310520908457 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 57.38310520908457 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 90.04040442978402 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 57.38310520908462 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 57.38310520908462 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen: 8 more contents on 8 objects not shown
  Pset_RoofCommon | properties | on 8 objects (8 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 18.78669840950759 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 18.78669840950759 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 18.8844596019842 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 18.8844596019842 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 57.38310520908457 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 57.38310520908457 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 57.38310520908462 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 57.38310520908462 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 55.6434357344108 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 55.6434357344108 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 95.95351290344905 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 95.95351290344905 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 95.92322606002257 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 95.92322606002257 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 55.63881762631453 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 55.63881762631453 [SQUARE_METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 230 x 230" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0529 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.976200000000005 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.119999999999999 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1650480000000006 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.870400000000005 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0529 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.976199999999993 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1650479999999993 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.119999999999999 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1650479999999993 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.870399999999993 [SQUARE_METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 2.9 [METRE]
    NetHeight = 2.9 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.7 [METRE]
    NetHeight = 3.7 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 6.600000000000003 [METRE]
    NetHeight = 6.600000000000003 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 0.9897858344878478 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.328514834824814 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.367949192431123 [METRE]