IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/janlutteroth/JaL/01_Mainz/03_Lehre/CAD2_23_24_WS/Abgabe/Kupa_Beta_2324_WS_Ahlring_Kubis_Kuester_Ynfatidis_JaL/SY_Kupa_beta_W2324_AC27GER.ifc"
Time stamp: "2025-03-17T19:06:52"
Author: "Architect"
Organization: "Clemens Ahlring clemens.ahlring@students.hs-mainz.de Anna-Carina Kubis annacarina.kubis@students.hs-mainz.de Maike Küster maike.kuester@students.hs-mainz.de Nikoleta Yfantidis nikoleta.yfantidis@students.hs-mainz.de"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" (roles: "Planer"; telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "clemens.ahlring@students.hs-mainz.de annacarina.kubis@students.hs-mainz.de maike.kuester@students.hs-mainz.de nikoleta.yfantidis@students.hs-maint.de") of Organization "Clemens Ahlring clemens.ahlring@students.hs-mainz.de Anna-Carina Kubis annacarina.kubis@students.hs-mainz.de Maike Küster maike.kuester@students.hs-mainz.de Nikoleta Yfantidis nikoleta.yfantidis@students.hs-mainz.de" (telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "clemens.ahlring@students.hs-mainz.de annacarina.kubis@students.hs-mainz.de maike.kuester@students.hs-mainz.de nikoleta.yfantidis@students.hs-maint.de")
  Owner history of Person "Nicht definiert" (roles: "Planer"; telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "clemens.ahlring@students.hs-mainz.de annacarina.kubis@students.hs-mainz.de maike.kuester@students.hs-mainz.de nikoleta.yfantidis@students.hs-maint.de") of Organization "Clemens Ahlring clemens.ahlring@students.hs-mainz.de Anna-Carina Kubis annacarina.kubis@students.hs-mainz.de Maike Küster maike.kuester@students.hs-mainz.de Nikoleta Yfantidis nikoleta.yfantidis@students.hs-mainz.de" (telecom address "Planer:in Telefon": e-mail "clemens.ahlring@students.hs-mainz.de annacarina.kubis@students.hs-mainz.de maike.kuester@students.hs-mainz.de nikoleta.yfantidis@students.hs-maint.de") | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1742231197 (2025-03-17T17:06:37Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Krakau Kupa Synagoge" | description "Synagoge"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Warszauera", "Krakow", "833-332", "Polen"
    IFCBUILDING "Krakow Kupa Synagoge" | postal address: "Warszauera", "Krakow", "833-332", "Polen" | description "Historisches Gebäude mit modernem Anbau"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 8 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahl lackiert 70" | FLOOR | names: "RD-140" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 20 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-015" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-012", "Geländer-015" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_RailingBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_RailingCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 312 elements
          25 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-033", "Geländer-035", "Geländer-036" (+21 more) | parts: 63 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_RailingBaseQuantities, Pset_RailingCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "installationswand 155" | names: "Wand-055" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | names: "Wand-024", "Wand-026", "Wand-030" (+2 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          7 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "krakupa gross aussen fertig" | WINDOW | names: "Fenster-002", "Fenster-003", "Fenster-001" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_krakupa_gross_aussen_fertig, Produktinformationen, Allgemeine Werte, Component Quantities, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1200" | names: "Wand-025" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "krakupa fenster klein aussen" | WINDOW | names: "Fenster-014" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_krakupa_fenster_klein_aussen, Allgemeine Werte, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Component Properties
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-027", "Wand-018", "Wand-019" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Tür Segm 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-011" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_Tür_Segm_2-Fl_27, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities, Produktinformationen, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 350" | FLOOR | names: "RD-014" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 370" | FLOOR | names: "RD-007", "RD-018" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "RD-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 650" | names: "Wand-025", "Wand-027" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-004" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27, Allgemeine Werte
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | names: "Wand-026", "Wand-015", "Wand-024" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-003" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities, Produktinformationen, Pset_DoorCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | names: "Wand-028" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Metalltür 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-010" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Metalltür_2-Fl_27, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_DoorCommon, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 50" | FLOOR | names: "RD-003" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          9 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-081", "Modellkörper-054", "Modellkörper-059" (+5 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 250" | FLOOR | names: "RD-010", "RD-011" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 300" | names: "Dach-003" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Berechnungen, Component Properties, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 220 x 220" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Quantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-007" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADQuantities, Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-017", "Stütze-018" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_ColumnCommon, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-040", "Wand-041", "Wand-042" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-004" | property sets: Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_DoorBaseQuantities, AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Gesims unten 60 x 340" | JOIST | names: "Unterzug-037", "Unterzug-039", "Unterzug-080" (+8 more) | material: constituents "Gesims unten" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 300" | names: "Wand-036" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 158 x 178" | JOIST | names: "Unterzug-120", "Unterzug-123" | material: constituents "Eigene Gesims Fenster" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Gesims innen Nische" | names: "Stuhl-001" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Gesims_innen_Nische, AC_Equantity_Gesims_innen_Nische, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "säulen EG" | names: "Stuhl-017", "Stuhl-018", "Stuhl-021" (+5 more) | material: constituents ("Leichtbeton": "Leichtbeton", "Bauholz": "Bauholz") | property sets: ArchiCADQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, AC_Pset_säulen_EG, ArchiCADProperties, AC_Equantity_säulen_EG
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 800" | names: "Wand-029" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 27" | WINDOW | names: "Fenster-020", "Fenster-017" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Betonblock" | FLOOR | names: "RD-010" | material: "Betonblock" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton" | FLOOR | names: "RD-007", "RD-010", "RD-009" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel" | FLOOR | names: "RD-014", "RD-016" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz" | FLOOR | names: "RD-017", "RD-212" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 20 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-007", "Unterzug-013", "Unterzug-014" (+1 more) | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          13 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-019", "Stuhl-041" | material: "Aluminium" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | names: "Wand-038" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 1710" | JOIST | names: "Unterzug-007", "Unterzug-008", "Unterzug-011" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 800" | JOIST | names: "Unterzug-012" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 1000" | JOIST | names: "Unterzug-012", "Unterzug-013" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-016", "Unterzug-017" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-014" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 600" | JOIST | names: "Unterzug-015", "Unterzug-012" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 560" | JOIST | names: "Unterzug-015" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Vorsprung 27" | names: "Stuhl-002", "Stuhl-005", "Stuhl-006" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27, Allgemeine Werte, Pset_BuildingElementProxyCommon, AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 970" | JOIST | names: "Unterzug-012" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 750" | JOIST | names: "Unterzug-015" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 620" | JOIST | names: "Unterzug-015" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          10 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Porenbeton 70" | FLOOR | names: "RD-141", "RD-142", "RD-148" (+7 more) | material: "Porenbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 16000" | FLOOR | names: "RD-143", "RD-167", "RD-168" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 20000" | FLOOR | names: "RD-145", "RD-164" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 12500" | FLOOR | names: "RD-146", "RD-184" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte
          10 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 2600" | FLOOR | names: "RD-147", "RD-194", "RD-196" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 1000" | FLOOR | names: "RD-156", "RD-169", "RD-197" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 4000" | FLOOR | names: "RD-157" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahl lackiert 350" | FLOOR | names: "RD-160" | material: "Stahl lackiert" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 15000" | FLOOR | names: "RD-161", "RD-188" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 14000" | FLOOR | names: "RD-162", "RD-179", "RD-180" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 2700" | FLOOR | names: "RD-165" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 14850" | FLOOR | names: "RD-166" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 11000" | FLOOR | names: "RD-171", "RD-172", "RD-186" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 12000" | FLOOR | names: "RD-173" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 10196" | FLOOR | names: "RD-174" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 13052" | FLOOR | names: "RD-175" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 7000" | FLOOR | names: "RD-176" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 9000" | FLOOR | names: "RD-177", "RD-178" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 10000" | FLOOR | names: "RD-190" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 10203" | FLOOR | names: "RD-191" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 2430" | FLOOR | names: "RD-193" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 1500" | FLOOR | names: "RD-193" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 2675" | FLOOR | names: "RD-193" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | names: "RD-195" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr 27" | names: "Stuhl-003" | property sets: Component Quantities, AC_Pset_Fallrohr_27, AC_Equantity_Fallrohr_27, ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche
          23 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gradil" | names: "Stuhl-004", "Stuhl-008", "Stuhl-015" | property sets: AC_Pset_Gradil, ArchiCADProperties, AC_Equantity_Gradil, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 7700" | FLOOR | names: "RD-156" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel" | names: "Wand-019" | material: "Vollziegel" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sandstein" | FLOOR | names: "RD-022" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities
          2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Gitter fuer grosse fenster" | names: "Stuhl-023", "Stuhl-027" | material: "Stahl lackiert" | property sets: AC_Pset_Gitter_fuer_grosse_fenster, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gitter_fuer_grosse_fenster
          3 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "gitter fuer fenster strassenseite" | names: "Stuhl-028", "Stuhl-029", "Stuhl-030" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_gitter_fuer_fenster_strassenseite, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_gitter_fuer_fenster_strassenseite, Component Properties
          1 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "gitter fuer fenster klein" | names: "Stuhl-031" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_gitter_fuer_fenster_klein, Allgemeine Werte, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Component Properties
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gitter fuer grosse fenster" | names: "Stuhl-032", "Stuhl-033" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Gitter_fuer_grosse_fenster, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Krakau Kupa Tisch neu" | names: "Stuhl-042" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Krakau_Kupa_Tisch_neu, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 20 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-013", "Unterzug-015" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          6 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | names: "RD-158", "RD-160", "RD-162" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Sandstein" | names: "Wand-020", "Wand-021", "Wand-022" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gitter klein eckig Wehrmauer" | names: "Stuhl-004" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Gitter_klein_eckig_Wehrmauer, Allgemeine Werte, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahl lackiert" | FLOOR | names: "RD-201", "RD-202" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "rundbogen fenster gitter klein" | names: "Stuhl-044" | material: "Bauholz" | property sets: AC_Pset_rundbogen_fenster_gitter_klein, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | names: "Wand-025" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_WallCommon
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 27" | WINDOW | names: "Fenster-006" | property sets: AC_Pset_Rundfenster_27, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "2 gitter rundfenster krakupa" | names: "Stuhl-006" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_2_gitter_rundfenster_krakupa, AC_Equantity_2_gitter_rundfenster_krakupa, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Allgemeine Werte
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Altar Krakupa" | names: "Stuhl-046" | material: "Sandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Altar_Krakupa, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel 300" | FLOOR | names: "RD-214" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Unterzug-009" | material: "Bauholz" | property sets: Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Baum detailliert 27" | names: "Stuhl-009", "Stuhl-010", "Stuhl-011" (+3 more) | property sets: AC_Pset_Baum_detailliert_27, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, AC_Equantity_Baum_detailliert_27, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 100" | FLOOR | names: "RD-028" | material: "Stahlbeton" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-197" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 9500" | FLOOR | names: "RD-196" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Basin Cabinet 16" | names: "Stuhl-030" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Basin_Cabinet_16, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Basin_Cabinet_16, Produktinformationen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahl lackiert 100" | FLOOR | names: "RD-159" | material: "Stahl lackiert" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Stehleuchte 03 27" | names: "Schreibtischlampe-015" | property sets: AC_Equantity_Stehleuchte_03_27, ArchiCADQuantities, Produktinformationen, Allgemeine Werte, AC_Pset_Stehleuchte_03_27, ArchiCADProperties
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Handtrockner 27" | names: "Stuhl-027" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Handtrockner_27, Allgemeine Werte, Produktinformationen, Component Quantities, AC_Equantity_Handtrockner_27
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Spiegel 27" | names: "Waschbecken-008" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Spiegel_27, Allgemeine Werte, Produktinformationen, AC_Equantity_Spiegel_27, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 1+1+1 27" | WINDOW | names: "Fenster-010" | property sets: Qto_WindowBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Allgemeine Werte, Produktinformationen, AC_Pset_3-Flügelfenster_1+1+1_27
        IFCSPACE "R-001" | long name "Cafe"
        IFCSPACE "R-004" | long name "Empfang"
          contains 2 elements
            2 x IFCFURNITURE | type IFCFURNITURETYPE "Tuer mit blumen aussen" | names: "Stuhl-022" | material: "Stahl lackiert" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, AC_Pset_Tuer_mit_blumen_aussen, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
        IFCSPACE | long name "WC"
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.4
        contains 123 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz 430" | FLOOR | names: "RD-016" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 800" | names: "Wand-018", "Wand-025", "Wand-029" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "rundbogen fenster krakupa strassenseite" | WINDOW | names: "Fenster-007", "Fenster-008", "Fenster-005" (+1 more) | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_rundbogen_fenster_krakupa_strassenseite, Allgemeine Werte, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "rundbogenfenster klein aussen" | WINDOW | names: "Fenster-014" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_rundbogenfenster_klein_aussen, Allgemeine Werte, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-008", "Tür-005" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27, Allgemeine Werte, Produktinformationen, ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 220 x 220" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-025" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | names: "RD-013" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Quantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-039", "Wand-045", "Wand-047" (+3 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | names: "Wand-027", "Wand-028", "Wand-029" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | names: "Wand-031", "Wand-033", "Wand-035" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-002" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Allgemeine Werte, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties, AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27, ArchiCADQuantities, Produktinformationen
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Gesims unten 60 x 340" | JOIST | names: "Unterzug-033", "Unterzug-159" | material: constituents "Gesims unten" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          45 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 158 x 178" | JOIST | names: "Unterzug-059", "Unterzug-063", "Unterzug-066" (+42 more) | material: constituents "Eigene Gesims Fenster" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 430" | FLOOR | names: "RD-011", "RD-012" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Quantities
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Säulen OG" | names: "Stuhl-027", "Stuhl-028", "Stuhl-029" (+5 more) | material: "Bauholz" | property sets: AC_Equantity_Säulen_OG, Component Quantities, AC_Pset_Säulen_OG, ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 700" | names: "Wand-030", "Wand-031", "Wand-033" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | names: "Wand-032" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Unterzug-152", "Unterzug-156", "Unterzug-158" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "minisäule OG" | names: "Stuhl-035" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, AC_Pset_minisäule_OG, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_minisäule_OG, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Sandstein" | names: "Wand-018" | material: "Sandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 1200" | JOIST | names: "Unterzug-007", "Unterzug-008" | material: "Vollziegel" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | names: "RD-163" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 3300" | FLOOR | names: "RD-198" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "gitter fuer rundbogen fenster zum garten" | names: "Stuhl-034", "Stuhl-035", "Stuhl-039" (+2 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, AC_Pset_gitter_fuer_rundbogen_fenster_zum_garten, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Unterzug-011" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-012" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahl lackiert D30" | JOIST | names: "Unterzug-014" | material: "Stahl lackiert" | property sets: Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          3 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Stehleuchte 04 27" | names: "Schreibtischlampe-003" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Stehleuchte_04_27, Component Quantities, AC_Pset_Stehleuchte_04_27
        IFCSPACE "R-002" | long name "Seminarraum"
      IFCBUILDINGSTOREY "2. Geschoss" | elevation 6.48
        contains 149 elements
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 220 x 220" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims 269 x 240" | JOIST | names: "Unterzug-001", "Unterzug-004", "Unterzug-110" | material: constituents "Eigene Gesims" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | names: "Wand-019" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 27" | WINDOW | names: "Fenster-004", "Fenster-005" | property sets: AC_Pset_Rundfenster_27, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities, Produktinformationen
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 300" | names: "Wand-024" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          22 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 200 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-004", "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 370 x 280" | JOIST | names: "Unterzug-003" | material: "Bauholz" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 190" | JOIST | names: "Unterzug-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_BeamCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 200 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-001", "Stütze-002", "Stütze-003" (+8 more) | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 170 x 160" | JOIST | names: "Unterzug-005" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Allgemeine Werte, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-006" | material: "Bauholz" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 160" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Bauholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          24 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 150 x 150" | COLUMN | names: "Stütze-010", "Stütze-011" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-048", "Wand-049" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 230 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-005", "Unterzug-006" | material: "Bauholz" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCCHIMNEY | type IFCCHIMNEYTYPE "Schornstein einzügig 27" | names: "Stuhl-040" | property sets: AC_Equantity_Schornstein_einzügig_27, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, AC_Pset_Schornstein_einzügig_27, ArchiCADQuantities, Pset_ChimneyCommon
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr 27" | names: "Stuhl-003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fallrohr_27, Allgemeine Werte, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne 27" | names: "Stuhl-004" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, AC_Pset_Regenrinne_27, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Regenrinne_27, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel" | names: "Wand-027" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | names: "Modellkörper-047" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollziegel 200 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-003", "Unterzug-006", "Unterzug-007" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Vorsprung 27" | names: "Stuhl-002" | property sets: AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27, ArchiCADProperties, Component Quantities, AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27, Schlitze und Durchbrüche, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 130" | FLOOR | names: "RD-027" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollziegel" | FLOOR | names: "RD-199" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 158 x 178" | JOIST | names: "Unterzug-067" | material: constituents "Eigene Gesims Fenster" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-066", "Modellkörper-065" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gipsputz" | names: "Modellkörper-006" | material: "Gipsputz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Modellkörper-006" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Schlitze und Durchbrüche, Allgemeine Werte

Types
  IFCSLABTYPE "Stahl lackiert 70" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 20 x 100" | JOIST | 3 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 31 occurrences
  IFCWALLTYPE "installationswand 155" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | 8 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "krakupa gross aussen fertig" | WINDOW | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1200" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "krakupa fenster klein aussen" | WINDOW | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | 4 occurrences
  IFCDOORTYPE "Tür Segm 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 350" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 370" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 650" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | 3 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Metalltür 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 50" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 15 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 250" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 300" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 220 x 220" | JOIST | 36 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 300 x 300" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | 12 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Gesims unten 60 x 340" | JOIST | 13 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 300" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 158 x 178" | JOIST | 50 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Gesims innen Nische" | 2 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "säulen EG" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 800" | 6 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Betonblock" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollziegel" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 20 x 100" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | 13 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 1710" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 800" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 1000" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 250" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 600" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 560" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr Vorsprung 27" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 970" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 750" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 620" | JOIST | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Porenbeton 70" | FLOOR | 10 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 16000" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 20000" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 12500" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 2600" | FLOOR | 10 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 1000" | FLOOR | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 4000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahl lackiert 350" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 15000" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 14000" | FLOOR | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 2700" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 14850" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 11000" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 12000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 10196" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 13052" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 7000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 9000" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 10000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 10203" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 2430" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 1500" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 2675" | FLOOR | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fallrohr 27" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gradil" | 23 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 7700" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Sandstein" | FLOOR | 7 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "Gitter fuer grosse fenster" | 2 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "gitter fuer fenster strassenseite" | 3 occurrences
  IFCFURNITURETYPE "gitter fuer fenster klein" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gitter fuer grosse fenster" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Krakau Kupa Tisch neu" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil" | FLOOR | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Sandstein" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gitter klein eckig Wehrmauer" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahl lackiert" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "rundbogen fenster gitter klein" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "2 gitter rundfenster krakupa" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Altar Krakupa" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Vollziegel 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Baum detailliert 27" | 7 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 9500" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Basin Cabinet 16" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahl lackiert 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Stehleuchte 03 27" | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Handtrockner 27" | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Spiegel 27" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "3-Flügelfenster 1+1+1 27" | WINDOW | TRIPLE_PANEL_VERTICAL | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Tuer mit blumen aussen" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz 430" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "rundbogen fenster krakupa strassenseite" | WINDOW | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "rundbogenfenster klein aussen" | WINDOW | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 430" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Säulen OG" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 700" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "minisäule OG" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 10 x 1200" | JOIST | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 3300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "gitter fuer rundbogen fenster zum garten" | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 100 x 100" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Stahl lackiert D30" | JOIST | 2 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Stehleuchte 04 27" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims 269 x 240" | JOIST | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 200 x 200" | JOIST | 22 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 370 x 280" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 190" | JOIST | 6 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 200 x 200" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 170 x 160" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 180 x 150" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 160 x 160" | JOIST | 12 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz 150 x 150" | COLUMN | 24 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 230 x 250" | JOIST | 2 occurrences
  IFCCHIMNEYTYPE "Schornstein einzügig 27" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne 27" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollziegel 200 x 50" | JOIST | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 130" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Gipsputz" | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 1475. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 128.7844987386047 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "39vxAttTBzJflDm3YZk6iS" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C9E7B2B7-DDD2-FD4E-9BCD-C038A3B86B1C" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-024" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-024" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-024" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2_iDsYKvRQIuerzWGatZsH" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "BEB0DDA2-5396-DA4B-8A35-F60424DE3D91" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-027" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-027" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-004" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Empfang" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-027" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0on0iEMyZhGeo7eQ2foHLC" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "32C40B0E-5BC8-EB42-8C87-A1A0A9C9154C" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "02HVAkLKH2zRFFwDwQdkeH" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "installationswand" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Ausbauplatte GKB; Ausbauplatte GKB; Mineralwolle 1" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "0245F2AE-5544-42F5-B3CF-E8DE9A9EEA11" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-055" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-055" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Mehrschichtige Bauteile = "installationswand" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Farbe weiß; Putz rauh weiß; Dämmung Mineralwolle" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Mehrschicht" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "WC" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-055" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "09cGEfFZ32JO6nRYtAq2iS" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "099903A9-3E30-C24D-81B1-6E2DCAD02B1C" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-140" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-140" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Unten" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Asphalt grau" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Asphalt grau" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Asphalt grau" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Asphalt grau" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-140" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0VLgPed8uvIgx8bIqqbvix" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "1F56A668-9C8E-394A-AEC8-952D34979B3B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0tHMLo7TK_GhW_bYNEUnee" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "37456572-1DD5-3E42-B83E-9625CE7B1A28" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-026" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-026" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt weiß; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-026" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "36Oryg8lf4tu8rQC5C7DpX" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C6635F2A-22FA-44DF-8235-68C14C1CDCE1" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-015" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-015" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0.1641045403986596 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche; Lack grau" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0.1641045403986596 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-015" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 590 more contents on 590 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 379 objects (194 IFCBEAM, 55 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 38 IFCCOLUMN, 31 IFCRAILING)
    Historisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Allgemeine Werte | properties | on 170 objects (115 IFCSLAB, 55 IFCWALL)
    Historisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Allgemeine Werte | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Historisch = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 52 objects (52 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 10.40824743483857 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 70.42474071926677 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 78.06085194164706 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.5 [METRE]
    Length = 9.462043045937639 [METRE]
    NetFootprintArea = 10.40824743483857 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 52.66491144152887 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 59.8726704168097 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.1 [METRE]
    Width = 1.1 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 14.21679093485024 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 57.7471080197969 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 57.68410801979687 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.550000000000072 [METRE]
    Length = 16.81679244200239 [METRE]
    NetFootprintArea = 14.21679093485024 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 40.37300373420924 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 39.76100372571296 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1. [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 15.52943163595879 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 110.313351930953 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 131.6929742148476 [CUBIC_METRE]
    Height = 7.5 [METRE]
    Length = 14.38431115536143 [METRE]
    NetFootprintArea = 15.52943163595879 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 83.01095564398179 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 101.0602476402687 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.2 [METRE]
    Width = 1.2 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.7709608868571109 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.725244212484059 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.7324128529350195 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.9499999999999996 [METRE]
    Length = 4.973941276299009 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.7709608868571109 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.725244212484059 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.7324128529350195 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.155 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.302038731968191 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 7.532841276800735 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.896346829920478 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Length = 2.713136510720294 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.302038731968191 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.502741276800736 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.576781829920478 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.65 [METRE]
    Width = 0.65 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.409999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.874999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.524999999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Length = 2.999999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.409999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.242907356667743 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.145744414000645 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.6 [METRE]
    Width = 0.6 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.302038731968191 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 7.532841276800735 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.896346829920478 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Length = 2.713136510720294 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.302038731968191 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.502741276800735 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.576781829920479 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.65 [METRE]
    Width = 0.65 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.1399999999999995 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.874999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.35 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Length = 2.349999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1399999999999995 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.8749999999999973 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3499999999999989 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.4 [METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 48 more contents on 48 objects not shown
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Aluminium: Enthaltenes CO2 = "0.358012 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 6.058058048469971 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 166.9185354863373 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "24.1355 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 107.3443558447425 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "4.47912 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 74.27700000000002 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "1.4364 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "42.7818 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1025.288324999994 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Leichtbeton: Enthaltenes CO2 = "3.95451 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 53.29990725642875 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "23.7944 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 570.2443925564901 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "5.32668 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 127.6565819598844 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "1.827 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 43.78499999999972 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 457 more contents on 509 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.63269809061404 [METRE]
    Abstand Oberkante = -2.619999999999999 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 3.649935867926065 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Fläche = 0.02249999999999996 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.632698090614041 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.12993586792606 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.12993586792606 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.12993586792606 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.649935867926065 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.12993586792606 [METRE]
    Kernbreite = 0.15 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.15 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.63269809061404 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.63269809061404 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.9796188543684208 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.9796188543684208 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.9796188543684208 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.9796188543684208 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 11.76263395854011 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 11.76263395854011 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.282633958540105 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 11.76263395854011 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.76263395854011 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.12993586792606 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.12993586792606 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.649935867926065 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.12993586792606 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.12993586792606 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.03673570703881564 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.03673570703881564 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.03673570703881564 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.03673570703881564 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.5600000000000005 [METRE]
    Abstand Oberkante = -2.619999999999999 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 5.472538797275083 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Fläche = 0.02249999999999974 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.5600000000000001 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 11.95253879727508 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 11.95253879727508 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 11.95253879727508 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 5.472538797275083 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 11.95253879727508 [METRE]
    Kernbreite = 0.15 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.15 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.5600000000000005 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.5600000000000005 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3359999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3359999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3359999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3359999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 12.51253879727508 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 12.51253879727508 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 6.032538797275084 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 12.51253879727508 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 12.51253879727508 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 11.95253879727508 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 11.95253879727508 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 5.472538797275083 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 11.95253879727508 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.95253879727508 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01259999999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01259999999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.01259999999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.01259999999999992 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.75 [METRE]
    Dicke = 2.6 [METRE]
    Fläche = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 3.431657166711162 [METRE]
    Höhe = 2.6 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.75 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.75 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.75 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.75 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 2.75 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 0.1499999999999995 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 8.922308633449022 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 8.922308633449022 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 8.922308633449022 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 8.922308633449022 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.75 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.75 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.75 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.75 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.1499999999999995 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.1499999999999995 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.1499999999999995 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.1499999999999995 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.1499999999999995 [METRE]
    Volumen (brutto) = 1.89059496910476 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 1.89059496910476 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 1.89059496910476 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.091008696954481 [METRE]
    Abstand Oberkante = -2.619999999999999 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.389935867926067 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.15 [METRE]
    Fläche = 0.02249999999999974 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.091008696954481 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.869935867926068 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.869935867926068 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.869935867926068 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.389935867926067 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.869935867926068 [METRE]
    Kernbreite = 0.15 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.15 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.091008696954481 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.091008696954481 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.254605218172684 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.254605218172684 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.254605218172684 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.254605218172684 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 9.960944564880549 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 9.960944564880549 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.480944564880549 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 9.960944564880549 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.960944564880549 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.15 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.15 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.869935867926068 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.869935867926068 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.389935867926067 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.869935867926068 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.869935867926068 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.04704769568147549 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.04704769568147549 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.04704769568147549 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.04704769568147549 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.4999296712149091 [METRE]
    Fläche = 0.0007032751232617929 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.09412820241583995 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.4999296712149091 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.00280952583512813 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0007032751232617929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.00280952583512813 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5299296712149102 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Volumen (netto) = 1.395865909785708E-05 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.4999296712149091 [METRE]
    Fläche = 0.0007032751232624035 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0.09412820241583995 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.4999296712149091 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.4999296712149091 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.00280952583512813 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0007032751232624035 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.00280952583512813 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.5299296712149102 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5299296712149102 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.4999296712149091 [METRE]
    Volumen (netto) = 1.395865909785708E-05 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Fläche = 0.2006273001607148 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.406273017486303 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 5.724322148608804 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2006273001607148 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 5.724322148608804 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.5 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (netto) = 0.2507841276800736 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Fläche = 0.02367188602709372 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.439453143378491 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2912890863920365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02367188602709372 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2912890863920365 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.1 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.1 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.1 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.1 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.1 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0. [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0. [METRE]
    Volumen (netto) = 0.002367188602709371 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 561 more contents on 566 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01101004398578549 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01101004398578549 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Aluminium: Masse = 0.03908424547399982 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 1.395865909785708E-05 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 1.395865909785708E-05 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 225.5655884950504 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1253142158305836 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1253142158305836 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 15.44523105679749 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.03089046211359497 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.03089046211359497 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 18.9 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.009000000000000001 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.009000000000000001 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCFURNITURE)
    Bauholz: Masse = 147.5234999999991 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2950469999999983 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2950469999999983 [CUBIC_METRE]
    Leichtbeton: Masse = 8.596759234907863 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01910390941090636 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01910390941090636 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 82.0495528858259 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1640991057716518 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1640991057716518 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 499 more contents on 561 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 94 objects (94 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 2.6 [METRE]
    GrossArea = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.89059496910476 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.7271519111941389 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.89059496910476 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 3.431657166711162 [METRE]
    Width = 2.6 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.2507841276800736 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.06885305883878119 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.01350000000000001 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 22310.69696056833 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1561.748787239784 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 22270.6128964295 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1558.942902750066 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 599.6110639200001 [METRE]
    Stahl lackiert: Width = 0.07000000000000001 [METRE]
    Width = 0.07000000000000001 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 100.5667813859999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 35.19837348509995 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 100.5667813859999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 35.19837348509995 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 48.01069528211634 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.35 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.3700000000000001 [METRE]
    GrossArea = 277.520425394192 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 105.816241672844 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 269.0320525087611 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 102.6755437052345 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 67.03414153389963 [METRE]
    Width = 0.3700000000000001 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 287.8114636806392 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 57.56229273612785 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 287.8114636806392 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 57.56229273612785 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 73.06041779931665 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.2 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 101 more contents on 101 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 36 objects (36 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 220 x 220" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 30.06378415989107 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 27 objects (27 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Fenster 158 x 178" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 20 objects (20 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 160 x 160" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Gesims unten 60 x 340" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 180 x 190" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 170 x 160" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Fenster 158 x 178" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 48 more contents on 75 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0256 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4776823561340028 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02353251367788828 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.8263786814593783 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4776823561340028 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01705929424536017 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4264823561340028 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.002 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2296650395840784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002079722539654332 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.050002599045872 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2296650395840784 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002048748912102559 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2256650395840784 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0484 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 9.054007597603912 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.5065426427546478 [CUBIC_METRE]
    Length = 10.71946569623524 [METRE]
    NetSurfaceArea = 9.054007597603912 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.478902281297975 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 8.957207597603912 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0174 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.922833252642117 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01931472324496577 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.276999365030534 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.922833252642117 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01931472324496594 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.888033252642117 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0174 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.324351937705975 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02804775465596107 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.951891425093348 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.324351937705975 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02804775465596183 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.289551937705975 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0174 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.991809800028363 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04256496315061652 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.446262250035455 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.991809800028363 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04256496315061687 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.957009800028363 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0174 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.087352868167168 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03985805780717718 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.290692977423987 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.087352868167168 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03965985456103937 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.052552868167168 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0174 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.7505694275611168 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01559037767981983 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9320328350608252 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.7505694275611168 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01559037767981983 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.7157694275611168 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 185 more contents on 185 objects not shown
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    FloorCoveringThickness = 0.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 6 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 1 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 75.53936271609098 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 34.43669310952811 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 34.43669310952811 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 34.43669310952811 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 34.43669310952811 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Cafe" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 34.43669310952811 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 34.43669310952811 (IFCREAL)
    Volumen = 106.7537486395371 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 13 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 78.34577985171464 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 42.58499507059873 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 20.3522 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 5.609999999999998 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 42.58499507059873 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 42.58499507059873 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 39.88499595777822 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 2.699999999999998 (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 63.930869392213 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 6.884999999999996 (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Empfang" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-004" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 42.58499507059873 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 10.2 (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 42.58499595777821 (IFCREAL)
    Volumen = 130.5284874691125 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 5 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 67.01954020084652 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 28.75743591947582 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 12.45 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 28.75743591947582 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 28.75743591947582 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 28.75743591947582 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 57.81233080438312 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 28.75743591947582 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 28.75743591947582 (IFCREAL)
    Volumen = 89.14805135037503 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 57.33084223176021 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 25.70537375182258 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 25.70537375182258 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 25.70537375182258 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 25.70537375182257 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 25.70537375182258 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2. (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 25.70537375182257 (IFCREAL)
    Volumen = 71.46093903006675 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Räume | quantities | on 3 objects (3 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = -0.1 [METRE]
  Räume | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 25.38264940991579 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 1 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 22.11601902829147 (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  Räume | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = 3.684306067252274 [METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 0. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 34.43669310952811 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 34.43669310952811 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 24.36753636002934 [METRE]
    GrossVolume = 0. [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 0. [METRE]
    NetCeilingArea = 34.43669310952811 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 34.43669310952811 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 24.36753636002934 [METRE]
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 0. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 42.58499507059873 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 42.58499507059873 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 31.49379971619715 [METRE]
    GrossVolume = 0. [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 16.4192 [SQUARE_METRE]
    Height = 0. [METRE]
    NetCeilingArea = 42.58499507059873 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 42.58499507059873 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 31.49379971619715 [METRE]
    NetVolume = 6.885 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 0. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 28.75743591947582 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 28.75743591947582 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 21.6192065164021 [METRE]
    GrossVolume = 0. [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 6.359999999999998 [SQUARE_METRE]
    Height = 0. [METRE]
    NetCeilingArea = 28.75743591947582 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 28.75743591947582 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 21.6192065164021 [METRE]
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 0.2 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 25.70537375182258 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 25.70537375182258 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 20.6226051193382 [METRE]
    GrossVolume = 5.141074750364516 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 0.2 [METRE]
    NetCeilingArea = 25.70537375182258 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 25.70537375182258 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 20.6226051193382 [METRE]
    NetVolume = 5.141074750364519 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 0. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 24.36753636002934 [METRE]
    Raumhöhe = 0. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 24.36753636002934 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 29.79379995216632 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 31.49379971619715 [METRE]
    Raumhöhe = 0. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 31.49379971619715 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 10.75 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1.699999999999999 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = -0.2142572384531434 [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 23.61920651640209 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 21.6192065164021 [METRE]
    Raumhöhe = 0. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 21.6192065164021 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 6.849999999999999 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 0. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0.2843060672522745 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 20.6226051193382 [METRE]
    Raumhöhe = 0.2 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 20.6226051193382 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.1 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 1. [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.2 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.913966652611815 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.2 [METRE]
    Height = 4.249238154101191 [METRE]
    Volume = 0.1688974757152783 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.18410525438301 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.1 [METRE]
    Height = 3.800674390868704 [METRE]
    Volume = 0.1510680944097868 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.8 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.913966652611816 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.1 [METRE]
    Height = 4.249238154101191 [METRE]
    Volume = 0.1688974757152783 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.703315749207478 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.913966652611816 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.1 [METRE]
    Height = 4.249238154101191 [METRE]
    Volume = 0.1688974757152783 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 39 more contents on 39 objects not shown
  AC_Pset_krakupa_gross_aussen_fertig | properties | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Farbe gelb transparent" (IFCLABEL)
    Oberfläche 4 = "Farbe blau transparent" (IFCLABEL)
    Oberfläche 5 = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 25 objects (16 IFCFURNITURE, 4 IFCDOOR, 4 IFCWINDOW, 1 IFCLIGHTFIXTURE)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 19 objects (13 IFCWINDOW, 3 IFCDOOR, 3 IFCLIGHTFIXTURE)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (4 IFCSANITARYTERMINAL)
    Zugehörigkeit = "EG--WC" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Zugehörigkeit = "UG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "2. Geschoss--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG-R-004-Empfang" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.700988890452479 [METRE]
    Rohbauhöhe = 4.248484170172192 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.700988890452479 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.8 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-001" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-004" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "1 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.1 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.1 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.01 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.01 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.350785294375715 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.47 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster: 33 more contents on 34 objects not shown
  AC_Equantity_krakupa_gross_aussen_fertig | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.700988890452479 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.875 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_krakupa_gross_aussen_fertig | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.700988890452479 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.7 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 4.248484170172192 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_krakupa_gross_aussen_fertig | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.700988890452479 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.2 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 4.248484170172192 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 6.913966652611815 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.249238154101191 [METRE]
    Perimeter = 11.90510780661734 [METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 6.18410525438301 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.800674390868704 [METRE]
    Perimeter = 11.00798028015237 [METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 6.913966652611816 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.249238154101191 [METRE]
    Perimeter = 11.90510780661734 [METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 6.913966652611816 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.249238154101191 [METRE]
    Perimeter = 11.90510780661734 [METRE]
    Width = 1.703315749207478 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 5.777006652611384 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.580438154101192 [METRE]
    Perimeter = 10.56750780661734 [METRE]
    Width = 1.70331574920748 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 6.184105254383012 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.800674390868704 [METRE]
    Perimeter = 11.00798028015237 [METRE]
    Width = 1.703315749207481 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.799999999999999 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Perimeter = 5.399999999999999 [METRE]
    Width = 1.199999999999999 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 0.501847758487352 [SQUARE_METRE]
    Height = 0.8000000000000012 [METRE]
    Perimeter = 3.200000000000004 [METRE]
    Width = 0.8000000000000006 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 19 objects (19 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_krakupa_fenster_klein_aussen | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Farbe gelb transparent" (IFCLABEL)
    Oberfläche 4 = "Farbe blau transparent" (IFCLABEL)
    Oberfläche 5 = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_krakupa_fenster_klein_aussen | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.700988890452479 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.8688 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.579684170172192 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 27 objects (27 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "14/30" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "14" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "30" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "14/7" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "14" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "7" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "2/154" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "2" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "154" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "700/1700" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "700" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "1700" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "300/1100" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "300" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "1100" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "1600/3000" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "1600" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "3000" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "14/40" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "14" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "40" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche: 12 more contents on 12 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 1.395865909785708E-05 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.002367188602709371 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001199999999999974 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 10.5151478508905 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 1.962690885548841 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.002665213129105566 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.02343354061640915 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 78 objects (78 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"NEW"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 64.94075931975105 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 468.1190617295272 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 468.1190626065772 [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 468.1190626065772 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 468.1190626065772 [SQUARE_METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 24 objects (24 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.02461885436842 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03673570703881564 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.63269809061404 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03673570703881564 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.9796188543684208 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.3809999999999988 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01259999999999992 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.5600000000000005 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01259999999999992 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.3359999999999991 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.024618854368414 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03673570703881521 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.63269809061404 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03673570703881521 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.9796188543684149 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.299605218172684 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04704769568147549 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.091008696954481 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04704769568147549 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.254605218172684 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.847948694340847 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08839743471704203 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.209935867926067 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.08839743471704203 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.767948694340847 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.162400000000005 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1554300000000008 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.727 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1554300000000008 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.072400000000005 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.162400000000005 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1554300000000007 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.727 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1554300000000007 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.072400000000005 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.600000000000007 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.07600000000000071 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.899999999999998 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.07600000000000071 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.520000000000006 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 11 more contents on 11 objects not shown
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Area = 2.0301 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.01 [METRE]
    Perimeter = 6.039999999999999 [METRE]
    Width = 1.01 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.110900000000001 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.393 [METRE]
    Perimeter = 7.385999999999999 [METRE]
    Width = 1.3 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.200000000000001 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.200000000000001 [METRE]
    Perimeter = 6.400000000000001 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.41840755897261 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.3 [METRE]
    Perimeter = 10. [METRE]
    Width = 1.700000000000001 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5. [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 9. [METRE]
    Width = 2. [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.375000000000004 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 7.700000000000003 [METRE]
    Width = 1.350000000000001 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.120000000000002 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.4 [METRE]
    Perimeter = 7.400000000000001 [METRE]
    Width = 1.300000000000001 [METRE]
  AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Lack grau" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 17 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 5" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 15 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "türblatt holz innen rechts und links" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 99 (IFCINTEGER)
    Türblatt Schnittschraffur = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_DoorCommon | properties | on 8 objects (8 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Blockrahmentür_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.15 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.15 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.3 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.393 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.25 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.3 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.143 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.1 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.15 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.393 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.15 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.15 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.175 [METRE]
    NominaleBreite = 1.3 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.3 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.25 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.3 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.393 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.25 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.78 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.2 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5800000000000001 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.1 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.78 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.8500000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.125 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.78 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.2 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.35 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.080000000000005 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.35 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5800000000000045 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.35 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.5 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.25 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.2 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.080000000000005 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.4 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.525 [METRE]
    NominaleBreite = 1.35 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.35 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0. [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.35 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.080000000000005 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.3 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Gesims_innen_Nische | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Gesims_innen_Nische | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Höhe = 0.1782842712473971 [METRE]
    Maß 1 = 0.1582842712467603 [METRE]
    Maß 2 = 0.5999999999999999 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_säulen_EG | properties | on 8 objects (8 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Leichtbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Beton Fertigteil 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Putz glatt grau" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_säulen_EG | quantities | on 8 objects (8 IFCFURNITURE)
    Höhe = 3.55 [METRE]
    Maß 1 = 0.3999999999999986 [METRE]
    Maß 2 = 0.4000000000000004 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Beton Fertigteil 1" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 6 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 6 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 1.35 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.36 [METRE]
    Breite Flügel 1 = 0.6 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.1 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.11 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.95 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.09 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.4 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.08 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.1 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Stützenbreite = 0.08 [METRE]
    Stützendicke = 0.08 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.8 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.8 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0.4 [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0.4 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.54 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.53 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.46 [METRE]
    Breite Flügel 1 = 0.6 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.85 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.54 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.54 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.54 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.54 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.08 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Stützenbreite = 0.08 [METRE]
    Stützendicke = 0.08 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abstand = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 3 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Winkel Mittelteil = 79.69515353123397 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abstand = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Winkel Mittelteil = 81.51105611949529 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abstand = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 3 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Winkel Mittelteil = 63.4 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abstand = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 3 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Winkel Mittelteil = 77.37516248915985 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_Vorsprung_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abstand = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (floorPlanDisplayType) = "Projiziert mit Untersicht" (IFCLABEL)
    Grundrissdarstellung (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Untersicht Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    Winkel Mittelteil = 83.99099404250548 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oberes Ende (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unterer Teil = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unteres Ende (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 0.55 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.3 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.1 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.09999999999999998 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.09999999999999998 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.1 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 0.67 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.3 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.1 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.09999999999999998 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.09999999999999998 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.1 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 0.3 [METRE]
    Höhe = 0.4 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.4 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.1 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.1502288093231531 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.1502288093231531 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.149771190676847 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 0.65 [METRE]
    Höhe = 0.8 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.8 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.3 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.145588093706481 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.145588093706481 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.354411906293519 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_Vorsprung_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Horizontaler Vorsprung = 0.95 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.3 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Vertikale Anschlusslänge oben = 0.1 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth) = 0.09999999999999998 [METRE]
    Vertikale Länge Mittelteil (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 0.09999999999999998 [METRE]
    Vertikale Länge unteres Teil = 0.1 [METRE]
  AC_Pset_Fallrohr_27 | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Fallrohr Befestigung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittwinkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 3 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Winkel Fallrohr = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_27 | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Fallrohr Befestigung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittwinkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Winkel Fallrohr = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fallrohr_27 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Fallrohr = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Fallrohr Befestigung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rund" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittwinkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Winkel Fallrohr = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 2.8 [METRE]
    Länge Fallrohr = 2.8 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 2.8 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 7.5 [METRE]
    Länge Fallrohr = 7.5 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 7.5 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 7.35 [METRE]
    Länge Fallrohr = 7.35 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 7.35 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 6.92 [METRE]
    Länge Fallrohr = 6.92 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 6.92 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 0.31 [METRE]
    Länge Fallrohr = 0.31 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.31 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 2.9 [METRE]
    Länge Fallrohr = 2.9 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 2.9 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 0.35 [METRE]
    Länge Fallrohr = 0.35 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.35 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Equantity_Fallrohr_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.3 [METRE]
    Abstand zwischen Fallrohr Achsen und Wand = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhe = 0.1 [METRE]
    Länge Fallrohr = 0.1 [METRE]
    Maß 1 = 0.14 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0.1 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Versatz der Aufhängungen = 0.3 [METRE]
  AC_Pset_Gradil | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Caneta 1 = "" (IFCLABEL)
    Caneta 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Caneta 3 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Mostrar Pontos-Quentes 2D em 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Superfícies 1 = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Usar ambiente salvo = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Gradil | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Caneta 1 = "" (IFCLABEL)
    Caneta 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Caneta 3 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Mostrar Pontos-Quentes 2D em 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Superfícies 1 = "Metall Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Usar ambiente salvo = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 2.35 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.01999999999999957 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.400765744581935 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 1.4 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.01999999999999957 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.400765744581935 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 1.4 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.01982839205414621 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.527459292011319 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 1.4 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.02451265975667286 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.83892278396546 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 1.4 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.02017892131618569 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.413297087116008 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 1.4 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.02306708158230615 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.615578885398598 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 2.35 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.01999999999999957 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.013740102507673 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Altura = 2.35 [METRE]
    Dimensão 1 = 0.01999999999999957 [METRE]
    Dimensão 2 = 1.3 [METRE]
    Nível da Base = 1. [METRE]
    Nível do Topo = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Gradil: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Pset_Gitter_fuer_grosse_fenster | properties | on 4 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 2 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Gitter_fuer_grosse_fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Höhe = 4.235912041398833 [METRE]
    Maß 1 = 1.701 [METRE]
    Maß 2 = 0.02000000000000124 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Gitter_fuer_grosse_fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 4.235912041398833 [METRE]
    Maß 1 = 1.701 [METRE]
    Maß 2 = 0.02000000000000057 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_gitter_fuer_fenster_strassenseite | properties | on 3 objects (3 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_gitter_fuer_fenster_strassenseite | quantities | on 3 objects (3 IFCFURNITURE)
    Höhe = 3.789230484333522 [METRE]
    Maß 1 = 0.02000000000001467 [METRE]
    Maß 2 = 1.701 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_gitter_fuer_fenster_klein | properties | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_gitter_fuer_fenster_klein | quantities | on 1 object (1 IFCFURNITURE)
    Höhe = 3.569230484333522 [METRE]
    Maß 1 = 0.02000000000001467 [METRE]
    Maß 2 = 1.701 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Gitter_klein_eckig_Wehrmauer | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Gitter_klein_eckig_Wehrmauer | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 1.54 [METRE]
    Maß 1 = 1.199999999999999 [METRE]
    Maß 2 = 0.02000000000000068 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_rundbogen_fenster_gitter_klein | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_rundbogen_fenster_gitter_klein | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 2.111208111908442 [METRE]
    Maß 1 = 1.149999999999999 [METRE]
    Maß 2 = 0.02000000000000057 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Rundfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Rundfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Rundfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Rundfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.368760784806779 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.02 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.8 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.8 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.8 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.02 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.8 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Rundfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.74778200908754 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.02 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.1 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Rundfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.08 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.08 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.1 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.757440847403828 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.09 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.1 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.08 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_2_gitter_rundfenster_krakupa | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Metall Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_2_gitter_rundfenster_krakupa | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 0.8002979291929169 [METRE]
    Maß 1 = 0.8023554203413212 [METRE]
    Maß 2 = 0.06690578313015383 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Altar_Krakupa | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 6.4 [METRE]
    Maß 1 = 2.190000000000001 [METRE]
    Maß 2 = 0.2000000000000002 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Altar_Krakupa | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Farbe grün" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Farbe orange" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche 4 = "Farbe gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche 5 = "Farbe blau hell" (IFCLABEL)
    Oberfläche 6 = "Farbe rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche 7 = "Lack rot" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Baum_detailliert_27 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achtung = "" (IFCLABEL)
    Allgemein Auflösung des Stamms = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Blätter = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Laub = 8 (IFCINTEGER)
    Baumnamen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    Blätter - Laub detailiert = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "1.600,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "3.000,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Bild benutzen = "" (IFCLABEL)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-013" (IFCLABEL)
    Individuelles Bild benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laub abstrakt = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laub als Ellipsoid = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laubdichte in % = 50 (IFCINTEGER)
    Laubtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Laubtyp automatisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) = 221.102362205 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) = 7.8 (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Stamm und Äste (trmat) = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard Baumform = 2 (IFCINTEGER)
    Symboltyp = 1 (IFCINTEGER)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol = 1 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Baum detailliert 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
    Äste = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Baum_detailliert_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achtung = "" (IFCLABEL)
    Allgemein Auflösung des Stamms = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Blätter = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Laub = 8 (IFCINTEGER)
    Baumnamen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    Blätter - Laub detailiert = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "700,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "1.700,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Bild benutzen = "" (IFCLABEL)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-010" (IFCLABEL)
    Individuelles Bild benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laub abstrakt = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laub als Ellipsoid = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laubdichte in % = 50 (IFCINTEGER)
    Laubtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Laubtyp automatisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) = 221.102362205 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) = 7.8 (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Stamm und Äste (trmat) = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard Baumform = 1 (IFCINTEGER)
    Symboltyp = 1 (IFCINTEGER)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol = 1 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Baum detailliert 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
    Äste = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Baum_detailliert_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achtung = "" (IFCLABEL)
    Allgemein Auflösung des Stamms = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Blätter = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Laub = 8 (IFCINTEGER)
    Baumnamen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    Blätter - Laub detailiert = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "700,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "1.700,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Bild benutzen = "" (IFCLABEL)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-009" (IFCLABEL)
    Individuelles Bild benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laub abstrakt = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laub als Ellipsoid = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laubdichte in % = 50 (IFCINTEGER)
    Laubtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Laubtyp automatisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) = 221.102362205 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) = 7.8 (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Stamm und Äste (trmat) = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard Baumform = 1 (IFCINTEGER)
    Symboltyp = 1 (IFCINTEGER)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol = 1 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Baum detailliert 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
    Äste = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Baum_detailliert_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achtung = "" (IFCLABEL)
    Allgemein Auflösung des Stamms = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Blätter = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Laub = 8 (IFCINTEGER)
    Baumnamen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    Blätter - Laub detailiert = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "300,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "1.100,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Bild benutzen = "" (IFCLABEL)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-011" (IFCLABEL)
    Individuelles Bild benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laub abstrakt = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laub als Ellipsoid = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laubdichte in % = 50 (IFCINTEGER)
    Laubtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Laubtyp automatisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) = 221.102362205 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) = 7.8 (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Stamm und Äste (trmat) = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard Baumform = 1 (IFCINTEGER)
    Symboltyp = 1 (IFCINTEGER)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol = 1 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Baum detailliert 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
    Äste = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Baum_detailliert_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achtung = "" (IFCLABEL)
    Allgemein Auflösung des Stamms = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Blätter = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Laub = 8 (IFCINTEGER)
    Baumnamen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    Blätter - Laub detailiert = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "300,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "1.100,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Bild benutzen = "" (IFCLABEL)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-012" (IFCLABEL)
    Individuelles Bild benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laub abstrakt = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laub als Ellipsoid = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laubdichte in % = 50 (IFCINTEGER)
    Laubtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Laubtyp automatisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) = 221.102362205 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) = 7.8 (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Stamm und Äste (trmat) = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard Baumform = 1 (IFCINTEGER)
    Symboltyp = 1 (IFCINTEGER)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol = 1 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Baum detailliert 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
    Äste = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Baum_detailliert_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achtung = "" (IFCLABEL)
    Allgemein Auflösung des Stamms = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Blätter = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung Laub = 6 (IFCINTEGER)
    Baumnamen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    Blätter - Laub detailiert = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "900,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "2.500,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Bild benutzen = "" (IFCLABEL)
    Fett = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-010" (IFCLABEL)
    Individuelles Bild benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kursiv = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laub abstrakt = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laub als Ellipsoid = "Natur Gras 3" (IFCLABEL)
    Laubdichte in % = 40 (IFCINTEGER)
    Laubtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Laubtyp automatisch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) = 221.102362205 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) = 7.8 (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Stamm und Äste (trmat) = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Standard Baumform = 4 (IFCINTEGER)
    Symboltyp = 1 (IFCINTEGER)
    Text = "" (IFCLABEL)
    Text-Ausrichtung am Symbol = 1 (IFCINTEGER)
    Text-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unterstrichen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Baum detailliert 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
    Äste = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Baum_detailliert_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Durchmesser Blätter = 0.6 [METRE]
    Durchmesser Laubkugel Teile = 0.8 [METRE]
    Halb A = 3.5 [METRE]
    Halb B = 3.5 [METRE]
    Höhe = 17. [METRE]
    Höhe Stamm = 2.2 [METRE]
    Maß 1 = 7. [METRE]
    Maß 2 = 7. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Reichweite Laub abstrakt = 70. [METRE]
    Reichweite Laub detailiert = 30. [METRE]
    Stammdurchmesser in 3D = 0.54 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Baum_detailliert_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Durchmesser Blätter = 0.6 [METRE]
    Durchmesser Laubkugel Teile = 0.8 [METRE]
    Halb A = 1.5 [METRE]
    Halb B = 1.5 [METRE]
    Höhe = 11. [METRE]
    Höhe Stamm = 0.99 [METRE]
    Maß 1 = 3. [METRE]
    Maß 2 = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Reichweite Laub abstrakt = 70. [METRE]
    Reichweite Laub detailiert = 30. [METRE]
    Stammdurchmesser in 3D = 0.54 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Baum_detailliert_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Durchmesser Blätter = 0.6 [METRE]
    Durchmesser Laubkugel Teile = 1.5 [METRE]
    Halb A = 8. [METRE]
    Halb B = 8. [METRE]
    Höhe = 30. [METRE]
    Höhe Stamm = 3. [METRE]
    Maß 1 = 16. [METRE]
    Maß 2 = 16. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Reichweite Laub abstrakt = 70. [METRE]
    Reichweite Laub detailiert = 30. [METRE]
    Stammdurchmesser in 3D = 0.9 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Baum_detailliert_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Durchmesser Blätter = 0.4 [METRE]
    Durchmesser Laubkugel Teile = 0.9 [METRE]
    Halb A = 4.5 [METRE]
    Halb B = 4.5 [METRE]
    Höhe = 25. [METRE]
    Höhe Stamm = 2. [METRE]
    Maß 1 = 9. [METRE]
    Maß 2 = 9. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Reichweite Laub abstrakt = 70. [METRE]
    Reichweite Laub detailiert = 30. [METRE]
    Stammdurchmesser in 3D = 0.4 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Basin_Cabinet_16 | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    'A' 'B' Size= (cab_size) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    'A' 'B' Size= (cab_size_) = "Counter" (IFCLABEL)
    2D Detail Level (gs_detlevel_2D) = "Scale Sensitive" (IFCLABEL)
    2D Detail Level (gs_detlevel_2D_m) = 0 (IFCINTEGER)
    3D (gs_detlevel_3D) = "Detailed" (IFCLABEL)
    3D (gs_detlevel_3D_m) = 2 (IFCINTEGER)
    AKS Number = "" (IFCLABEL)
    Accessories = "" (IFCLABEL)
    Additional Information 1 = "" (IFCLABEL)
    Additional Information 2 = "" (IFCLABEL)
    Admission Date = "" (IFCLABEL)
    Area = 0. (IFCREAL)
    Assembly Date = "" (IFCLABEL)
    Backsplash Material = "Kunststoff PE weiss" (IFCLABEL)
    Base Height Value = "" (IFCLABEL)
    Basin = "Ellipse" (IFCLABEL)
    Cabinet Material = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Cabinet Symbol Type = "Type 1" (IFCLABEL)
    Cold Water Connection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Collection of Specifications ID = "" (IFCLABEL)
    Connection Material = "Metall Gold" (IFCLABEL)
    Connection Type (ConConnectorType_1) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Connection Type (ConConnectorType_2) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Connection Type (ConConnectorType_3) = "Geschweißt" (IFCLABEL)
    Contour Pen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Cost = 0. (IFCREAL)
    Counter = "Rectangular" (IFCLABEL)
    Counter Type = 1 (IFCINTEGER)
    Countertop Material = "Kunststoff PE weiss" (IFCLABEL)
    Custom Panel Name (gs_cust_p) = "" (IFCLABEL)
    Custom Panel Name (gs_cust_p_end) = "" (IFCLABEL)
    Dimensions W/D/H = "" (IFCLABEL)
    Door (Frame) Material = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Door (Glazing) Material = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Door (door) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Door (gs_door_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Door Opening Angle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Door Style = 1 (IFCINTEGER)
    Double Faced = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Drain Material = "Metall Gold" (IFCLABEL)
    Drawer = "None" (IFCLABEL)
    Drawer Material = "Glas Solarkollektor" (IFCLABEL)
    Edge Bevel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edge Visibility in 2D (side_vis2D) = "Both" (IFCLABEL)
    Edge Visibility in 2D (side_vis2D_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Edge Visibility in 2D (side_vis2D_mirror) = "Both" (IFCLABEL)
    Edge Visibility in 3D (side_vis) = "Both" (IFCLABEL)
    Edge Visibility in 3D (side_vis_mirror) = "Both" (IFCLABEL)
    End Panel Material = "Glas Solarkollektor" (IFCLABEL)
    End Panel Type = "Style 1" (IFCLABEL)
    Extra Hotspot Editing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fill Background Pen = "" (IFCLABEL)
    Fill Pen = "" (IFCLABEL)
    Fill Type = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Gauge Type = "" (IFCLABEL)
    Group Type = "Sanitation" (IFCLABEL)
    Hot Water Connection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ID Number = "" (IFCLABEL)
    Inventory Number = "" (IFCLABEL)
    Knob = "Style 1" (IFCLABEL)
    Knob Material = "Metall Aluminium matt" (IFCLABEL)
    Knob Position (gs_knob_p) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Knob Position (gs_knob_p_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Knob Style = 1 (IFCINTEGER)
    Left End Panel (left_panel) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Left End Panel (left_panel_mirror) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Location = "" (IFCLABEL)
    MEP System (ConSystem_1) = "Undefined" (IFCLABEL)
    MEP System (ConSystem_2) = "Undefined" (IFCLABEL)
    MEP System (ConSystem_3) = "Undefined" (IFCLABEL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Modification Date = "" (IFCLABEL)
    No. of Drawers = 0 (IFCINTEGER)
    No. of Hor. Door Mullions = 2 (IFCINTEGER)
    No. of Shelves = 2 (IFCINTEGER)
    No. of Vert. Door Mullions = 1 (IFCINTEGER)
    Nominal Size (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominal Size (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Nominal Size (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarks = "" (IFCLABEL)
    Number of Connections = 3 (IFCINTEGER)
    ONORM Description = "" (IFCLABEL)
    ONORM Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    Object Weight = 0. (IFCREAL)
    Object Weight Unit = "kg" (IFCLABEL)
    Onorm Base Height = "" (IFCLABEL)
    Onorm Number = "" (IFCLABEL)
    Product ID = "" (IFCLABEL)
    Product Name (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Product Name (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Production Year = "" (IFCLABEL)
    Rear End Panel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Recipe = "" (IFCLABEL)
    Resolution = 12 (IFCINTEGER)
    Right End Panel (right_panel) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Right End Panel (right_panel_mirror) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Same Door Widths = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Serial Number = "" (IFCLABEL)
    Set Program = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Shadow = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Shape Type (ConType_1) = "Circle" (IFCLABEL)
    Shape Type (ConType_2) = "Circle" (IFCLABEL)
    Shape Type (ConType_3) = "Circle" (IFCLABEL)
    Shelf Material = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sides Visible = 4 (IFCINTEGER)
    Sink Material = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Sink Style = 2 (IFCINTEGER)
    System Material = "Farbe blau" (IFCLABEL)
    Tap Material = "Metall Fassade Edelstahl" (IFCLABEL)
    Tap Style (gs_tap_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Tap Style (gs_tap_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Tap Symbol Type (TapSymbol) = "Detailed" (IFCLABEL)
    Tap Symbol Type (TapSymbol_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Tap Type (iTapGroup) = 1 (IFCINTEGER)
    Tap Type (tapGroup) = "Single Level Mixer" (IFCLABEL)
    To Zone Number = "" (IFCLABEL)
    Toe Material = "Metall Aluminium matt" (IFCLABEL)
    Toe Style = 1 (IFCINTEGER)
    Toe Type = "Full" (IFCLABEL)
    Tool Type (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Tool Type (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Tool Type (ConToolType_3) = 2 (IFCINTEGER)
    Use System Material = FALSE (IFCBOOLEAN)
    User Defined 1 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 2 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 3 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 4 = "" (IFCLABEL)
    User Defined 5 = "" (IFCLABEL)
    Version = 4 (IFCINTEGER)
    Volume = 0. (IFCREAL)
    Waste Water Connection = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Basin_Cabinet_16 | quantities | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Backsplash Height (0-None) = 0.1 [METRE]
    Basin Distance from Center = 0. [METRE]
    Bottom Level = 1. [METRE]
    Cabinet Depth = 0.65 [METRE]
    Cabinet Width = 0.8 [METRE]
    Connection Length (ConLength_1) = 0.02 [METRE]
    Connection Length (ConLength_2) = 0.02 [METRE]
    Connection Length (ConLength_3) = 0.02 [METRE]
    Connection Position X (ConPosX_1) = 0.35 [METRE]
    Connection Position X (ConPosX_2) = 0.55 [METRE]
    Connection Position X (ConPosX_3) = 0.45 [METRE]
    Connection Position Y (ConPosY_1) = 0.65 [METRE]
    Connection Position Y (ConPosY_2) = 0.65 [METRE]
    Connection Position Y (ConPosY_3) = 0.65 [METRE]
    Connection Position Z (ConPosZ_1) = 0.83 [METRE]
    Connection Position Z (ConPosZ_2) = 0.83 [METRE]
    Connection Position Z (ConPosZ_3) = 0.63 [METRE]
    Connector Depth (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Connector Depth (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Connector Depth (ConConnectorDepth_3) = 0. [METRE]
    Connector Diameter (ConConnectorWidth_1) = 0.04 [METRE]
    Connector Diameter (ConConnectorWidth_2) = 0.04 [METRE]
    Connector Diameter (ConConnectorWidth_3) = 0.042 [METRE]
    Connector Width (ConConnectorWidth2_1) = 0.005 [METRE]
    Connector Width (ConConnectorWidth2_2) = 0.005 [METRE]
    Connector Width (ConConnectorWidth2_3) = 0.005 [METRE]
    Counter Thickness = 0.05 [METRE]
    Countertop Height = 0.9 [METRE]
    Door Frame Width = 0.08 [METRE]
    Door Panel Height = 0.75 [METRE]
    Door Thickness = 0.02 [METRE]
    Knob Position Hor. = 0.05 [METRE]
    Knob Position Vert. = 0.7 [METRE]
    Knob Size = 0.1 [METRE]
    Left Door Width = 0.45 [METRE]
    Minimal Space in Front = 0.9 [METRE]
    Nominal Depth (ConNominalDepth_1) = 0.0254 [METRE]
    Nominal Depth (ConNominalDepth_2) = 0.025 [METRE]
    Nominal Depth (ConNominalDepth_3) = 0.04 [METRE]
    Outer Depth (ConDepth_1) = 0.027 [METRE]
    Outer Depth (ConDepth_2) = 0.027 [METRE]
    Outer Depth (ConDepth_3) = 0.042 [METRE]
    Outer Diameter (ConWidth_1) = 0.027 [METRE]
    Outer Diameter (ConWidth_2) = 0.027 [METRE]
    Outer Diameter (ConWidth_3) = 0.042 [METRE]
    Overhang to Front of Cabinet = 0.05 [METRE]
    Overhang to Left of Cabinet (left_cab) = 0. [METRE]
    Overhang to Left of Cabinet (left_cab_mirror) = 0. [METRE]
    Overhang to Rear of Cabinet = 0. [METRE]
    Overhang to Right of Cabinet (right_cab) = 0. [METRE]
    Overhang to Right of Cabinet (right_cab_mirror) = 0. [METRE]
    Panel Frame Width = 0.03 [METRE]
    Sink Depth = 0.36 [METRE]
    Sink Width = 0.54 [METRE]
    Tap Height = 1.1 [METRE]
    Tap X Position = 0. [METRE]
    Tap Y Position = 0.004999999999999984 [METRE]
    Tap Z Position = 0. [METRE]
    Toe Height = 0.1 [METRE]
    Toe Setback = 0.02 [METRE]
    Top Level = 0. [METRE]
    Wall Thickness (ConWallThickness_1) = 0.001 [METRE]
    Wall Thickness (ConWallThickness_2) = 0.001 [METRE]
    Wall Thickness (ConWallThickness_3) = 0.001 [METRE]
  AC_Equantity_Stehleuchte_03_27 | quantities | on 1 object (1 IFCLIGHTFIXTURE)
    Absolute Höhe = 2. [METRE]
    Beleuchtungswinkel = 4.284444020226342 [METRE]
    Durchmesser Schirm oben = 0.1 [METRE]
    Höhe Schirm = 0.05 [METRE]
    Lichtabstand = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Radius Schirm oben = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Stehleuchte_03_27 | properties | on 1 object (1 IFCLIGHTFIXTURE)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Absolute Lichtintensität = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Lichtquellen = 0. (IFCREAL)
    Auflösung = 24 (IFCINTEGER)
    Beleuchtung Stift = "" (IFCLABEL)
    Beleuchtung in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Beleuchtungswinkel = 110. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Bezeichnung Wert = "" (IFCLABEL)
    Blau = 0.7058823529411765 (IFCREAL)
    DIM Leistung = 0. (IFCREAL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Einheit (c4dPhoUnit) = "Candela" (IFCLABEL)
    Einheit (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Erfassung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Farben-Voreinstellungen (colorPreset) = "Halogenlampe" (IFCLABEL)
    Farben-Voreinstellungen (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Elektrische Ausstattung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Grün = 0.8823529411764706 (IFCREAL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Höhe = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Intensität (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensität (photoIntensityCandela) = 1000.000000003249 (IFCREAL)
    Intensität (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Leistungsaufnahme in Watt = 0. (IFCREAL)
    Leuchte = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Leuchtengruppe = "" (IFCLABEL)
    Leuchtentyp = "" (IFCLABEL)
    Lichtkegel Darstellung (iModelType) = 1 (IFCINTEGER)
    Lichtkegel Darstellung (modelType) = "Drahtdarstellung" (IFCLABEL)
    Linse = "" (IFCLABEL)
    Mobile Lichtquelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produktname = "" (IFCLABEL)
    Rot = 1. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schattenqualität = 2 (IFCINTEGER)
    Schattenwurf = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stromverbrauch in kWh = 0. (IFCREAL)
    Typ Fassung = "" (IFCLABEL)
    Volt = 0. (IFCREAL)
    Watt pro Lichtquelle = 0. (IFCREAL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tuer_mit_blumen_aussen | properties | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl lackiert" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tuer_mit_blumen_aussen | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNITURE)
    Höhe = 2.399999999999997 [METRE]
    Maß 1 = 1.536206591873139 [METRE]
    Maß 2 = 0.07000000000000051 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Handtrockner_27 | properties | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 16 (IFCINTEGER)
    Chrom Oberfläche = "Metall Nickel" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Sanitäre Anlagen" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Metall Oberflächenmaterial = "Metall Aluminium matt" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Plastik Oberfläche = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ = 3 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Handtrockner_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    Abmessung 1 = 0.3 [METRE]
    Abmessung 2 = 0.195 [METRE]
    Höhe = 0.6170000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0.6170000000000001 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Spiegel_27 | properties | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 24 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gleiche Rahmen Breite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Sanitäre Anlagen" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Rahmen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen oberer = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen unterer = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Spiegel Rahmen = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    verspiegelt = "Glas Spiegelglas" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Spiegel_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSANITARYTERMINAL)
    Abmessung 1 = 1.529624319613266 [METRE]
    Abmessung 2 = 0.03000000000000291 [METRE]
    Höhe = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen (Seite 1) Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen (Seite 2) Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen (obere) Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen (untere) Breite = 0.03 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.02 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_3-Flügelfenster_1+1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 1 Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 1 Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 3 Kategorie (gs_SashCat_3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 3 Kategorie (gs_iSashCat_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 4 Kategorie (gs_SashCat_4) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 4 Kategorie (gs_iSashCat_4) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu3_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 1 Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 1 Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 3 Kategorie (gs_SashCat_o3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 3 Kategorie (gs_iSashCat_o3) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 4 Kategorie (gs_SashCat_o4) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 4 Kategorie (gs_iSashCat_o4) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Opening Typ Lower Transom 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Transom Vertikal Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 1 Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 1 Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel 3 Kategorie (gs_SashCat_u3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 3 Kategorie (gs_iSashCat_u3) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel 4 Kategorie (gs_SashCat_u4) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 4 Kategorie (gs_iSashCat_u4) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 3 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Vertikales Gitter 3 = 0 (IFCINTEGER)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel of Opening Lower Transom Flügel 3D Left = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel of Opening Lower Transom Flügel 3D Mittel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel of Opening Transom Flügel 3D Left = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel of Opening Transom Flügel 3D Mittel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel of Opening Transom Flügel 3D Right = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 3 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 3 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 3 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D Mittel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D Mittel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel unterer Querbalken Flügel 3D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_3-Flügelfenster_1+1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.5 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.2 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.46 [METRE]
    Breite Flügel 1 = 0.6 [METRE]
    Breite Flügel 2 = 0.5 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.65 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.4 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.6 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.5 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittel Breite 1 = 0.08 [METRE]
    Mittel Breite 2 = 0.08 [METRE]
    NominaleBreite = 2.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 2.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.4 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.4 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Stützenbreite = 0.08 [METRE]
    Stützendicke = 0.08 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säulen_OG | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 3.271 [METRE]
    Maß 1 = 0.3500000000000014 [METRE]
    Maß 2 = 0.3500000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Säulen_OG | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Putz glatt grau" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Pset_minisäule_OG | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Putz glatt grau" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_minisäule_OG | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 2.17 [METRE]
    Maß 1 = 0.2299999999999969 [METRE]
    Maß 2 = 0.23 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_gitter_fuer_rundbogen_fenster_zum_garten | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_gitter_fuer_rundbogen_fenster_zum_garten | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 2.435384074579814 [METRE]
    Maß 1 = 1.35 [METRE]
    Maß 2 = 0.02000000000000057 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Stehleuchte_04_27 | quantities | on 3 objects (3 IFCLIGHTFIXTURE)
    Durchmesser Schirm oben = 0.4 [METRE]
    Höhe Schirm = 0.5 [METRE]
    Lichtabstand = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Radius Schirm oben = 0.2 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Unterer Durchmesser = 0.4 [METRE]
    Unterer Radius = 0.2 [METRE]
    Z Größe = 1.74 [METRE]
  AC_Pset_Stehleuchte_04_27 | properties | on 3 objects (3 IFCLIGHTFIXTURE)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Schraffur zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Absolute Lichtintensität = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Lichtquellen = 0. (IFCREAL)
    Auflösung = 20 (IFCINTEGER)
    Beleuchtung Stift = "" (IFCLABEL)
    Beleuchtung in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bezeichnung Wert = "" (IFCLABEL)
    Blau = 0.4313725490196079 (IFCREAL)
    DIM Leistung = 0. (IFCREAL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Einheit (c4dPhoUnit) = "Candela" (IFCLABEL)
    Einheit (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Erfassung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Farben-Voreinstellungen (colorPreset) = "Warmweiß fluoreszierend" (IFCLABEL)
    Farben-Voreinstellungen (iColorPreset) = 13 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Elektrische Ausstattung" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Grün = 0.7803921568627451 (IFCREAL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Höhe = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Intensität (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensität (photoIntensityCandela) = 1000.000000003249 (IFCREAL)
    Intensität (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Inventarnummer (FM_InventoryNr) = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer (FM_InventoryNumber) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Leistungsaufnahme in Watt = 0. (IFCREAL)
    Leuchtengruppe = "" (IFCLABEL)
    Leuchtenmast = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Leuchtentyp = "" (IFCLABEL)
    Linse = "" (IFCLABEL)
    Mobile Lichtquelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produktname = "" (IFCLABEL)
    Rot = 1. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schattenqualität = 2 (IFCINTEGER)
    Schattenwurf = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schirm außen = "Textil Stoff weiß" (IFCLABEL)
    Schirm innen = "Textil Stoff weiß" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stromverbrauch in kWh = 0. (IFCREAL)
    Typ Fassung = "" (IFCLABEL)
    Volt = 0. (IFCREAL)
    Watt pro Lichtquelle = 0. (IFCREAL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Schornstein_einzügig_27 | quantities | on 1 object (1 IFCCHIMNEY)
    Abdeckung oben Stärke = 0.015 [METRE]
    Abzug Breite = 0.3 [METRE]
    Abzug Tiefe = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_10) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_3) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_4) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_5) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_6) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_7) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_8) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_9) = 0. [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_1) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_10) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_2) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_3) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_4) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_5) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_6) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_7) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_8) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_9) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_10) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_3) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_4) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_5) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_6) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_7) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_8) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_9) = 0. [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_1) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_10) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_2) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_3) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_4) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_5) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_6) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_7) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_8) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_9) = 0.1 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_1) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_10) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_2) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_3) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_4) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_5) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_6) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_7) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_8) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_9) = -0.3100000000000001 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_1) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_10) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_2) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_3) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_4) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_5) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_6) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_7) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_8) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_9) = -0.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_1) = 1.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_10) = 4.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_2) = 1.8333333 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_3) = 2.16666666 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_4) = 2.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_5) = 2.8333333 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_6) = 3.1666666 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_7) = 3.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_8) = 3.8333333 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_9) = 4.1666666 [METRE]
    Durchmesser Schlot = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_1) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_10) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_2) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_3) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_4) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_5) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_6) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_7) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_8) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_9) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_1) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_10) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_2) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_3) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_4) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_5) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_6) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_7) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_8) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_9) = 0.2 [METRE]
    Länge = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_10) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_3) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_4) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_5) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_6) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_7) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_8) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_9) = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 5.933332800000001 [METRE]
    Obere Tür Z-Position = 4.16666666 [METRE]
    Segmenthöhe = 0.3333333 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_1) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_10) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_2) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_3) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_4) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_5) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_6) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_7) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_8) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_9) = 0.002 [METRE]
    Zug Radius = 0.1 [METRE]
  AC_Pset_Schornstein_einzügig_27 | properties | on 1 object (1 IFCCHIMNEY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung oben (bTopCover) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung oben (matTopCover) = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Abzug Form = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Anschluss Winkel (smokeAngle_1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_10) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_3) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_4) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_5) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_6) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_7) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_8) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_9) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschlussanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_1) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_10) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_2) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_3) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_4) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_5) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_6) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_7) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_8) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_9) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anzahl der Rauchanschlüsse = 1 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 16 (IFCINTEGER)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form-Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_10) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_3) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_4) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_5) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_6) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_7) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_8) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_9) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 999 (IFCINTEGER)
    HKLSE-System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_10) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_3) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_4) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_5) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_6) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_7) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_8) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_9) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kaminabdeckung = "Metall Stahl poliert" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Maß-Typ = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_10) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_4) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_5) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_6) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_7) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_8) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_9) = "" (IFCLABEL)
    Oben Abdeckung Schraffur = "MW Vormauerziegel" (IFCLABEL)
    Obere Tür Verbindungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 10 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 3 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 4 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 5 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 6 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 7 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 8 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 9 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reinigungstür = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Reinigungstür oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reinigungstür unten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "MW Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Struktur = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Symbolstil = 1 (IFCINTEGER)
    System Oberflächenmaterial = "Keramikfliese terrakotta" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untere Tür Verbindungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_4) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_5) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_6) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_7) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_8) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_9) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    mit Belüftung = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ChimneyCommon | properties | on 1 object (1 IFCCHIMNEY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Regenrinne_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile) = "Rinneisen 1" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Dachneigung (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 2 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigung Regenrinne (%) = 0. (IFCREAL)
    Neigung Regenrinne (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Rinnenprofil (gs_gutter_p_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Rinnenprofil (gs_gutter_profile) = "Halbrund" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer_mat) = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Regenrinne_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile) = "Rinneisen 1" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Dachneigung (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 2 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigung Regenrinne (%) = 0. (IFCREAL)
    Neigung Regenrinne (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Rinnenprofil (gs_gutter_p_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Rinnenprofil (gs_gutter_profile) = "Halbrund" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer_mat) = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 3 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Regenrinne_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile) = "Rinneisen 1" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Dachneigung (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 2 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigung Regenrinne (%) = 0. (IFCREAL)
    Neigung Regenrinne (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Rinnenprofil (gs_gutter_p_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Rinnenprofil (gs_gutter_profile) = "Halbrund" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer_mat) = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 4 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Regenrinne_27 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile) = "Rinneisen 1" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Dachneigung (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 2 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigung Regenrinne (%) = 0. (IFCREAL)
    Neigung Regenrinne (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 1 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Rinnenprofil (gs_gutter_p_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Rinnenprofil (gs_gutter_profile) = "Halbrund" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer_mat) = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Regenrinne_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß 'x' Position = 0.15 [METRE]
    Abfluß 'y' Position = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.6 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2.1336 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 0.1778 [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [METRE]
    Höhe = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhendistanz Dachkante/Rinne = 0.02 [METRE]
    Maß 1 = 19. [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Rinnenhöhe in Mittellänge = 0. [METRE]
    Rinnenlänge = 19. [METRE]
    Rinnenlänge horizontal = 19. [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Versatz Aufhänger = 0.2 [METRE]
  AC_Equantity_Regenrinne_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß 'x' Position = 0.17 [METRE]
    Abfluß 'y' Position = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.6 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2.1336 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 0.1778 [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [METRE]
    Höhe = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhendistanz Dachkante/Rinne = 0.02 [METRE]
    Maß 1 = 0.9 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Rinnenhöhe in Mittellänge = 0. [METRE]
    Rinnenlänge = 0.9 [METRE]
    Rinnenlänge horizontal = 0.9 [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Versatz Aufhänger = 0.2 [METRE]
  AC_Equantity_Regenrinne_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß 'x' Position = 0.17 [METRE]
    Abfluß 'y' Position = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.6 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2.1336 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 0.1778 [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [METRE]
    Höhe = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhendistanz Dachkante/Rinne = 0.02 [METRE]
    Maß 1 = 16.42020439645027 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Rinnenhöhe in Mittellänge = 0. [METRE]
    Rinnenlänge = 16.42020439645027 [METRE]
    Rinnenlänge horizontal = 16.42020439645027 [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Versatz Aufhänger = 0.2 [METRE]
  AC_Equantity_Regenrinne_27 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß 'x' Position = 0.08 [METRE]
    Abfluß 'y' Position = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen = 0.6 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2.1336 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 0.1778 [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [METRE]
    Höhe = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhendistanz Dachkante/Rinne = 0.02 [METRE]
    Maß 1 = 0.33 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Rinnenhöhe in Mittellänge = 0. [METRE]
    Rinnenlänge = 0.33 [METRE]
    Rinnenlänge horizontal = 0.33 [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Versatz Aufhänger = 0.2 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 103.0791249867821 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.4 [METRE]
    NetHeight = 3.4 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 25.70537375182256 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.080000000000001 [METRE]
    NetHeight = 3.080000000000001 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.08 [METRE]
    NetHeight = 3.08 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCRAILING)
    Length = 2.328193710708257 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCRAILING)
    Length = 1.70326306647327 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 1.877252019725047 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.476311204582711 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.33693404767472 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.336601001725995 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.427021583382696 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.337420378936484 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities: 12 more contents on 12 objects not shown
  Pset_RailingCommon | properties | on 31 objects (31 IFCRAILING)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Klinke 5" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 15 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 5" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 15 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "Türblatt Krakau Kupa" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 99 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 0 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Klinke 5" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 15 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 5" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 15 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "Türblatt Krakau Kupa" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 99 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 0 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Tür_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.7 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.3 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3.3 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.7 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.7 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 3.3 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.01 [METRE]
    Falztiefe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.3 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.94 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.72 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 3.31 [METRE]
    NominaleBreite = 1.7 [METRE]
    NominaleHöhe = 3.3 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.7 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.3 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.7 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.3 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3.3 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.01 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.01 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.01 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.01 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8100000000000001 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.91 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.01 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.8700000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1.94 [METRE]
    NominaleBreite = 1.01 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.01 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.01 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.01 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.01 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.01 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.01 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.01 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.01 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.01 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.01 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8100000000000001 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.91 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.01 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.8700000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1.94 [METRE]
    NominaleBreite = 1.01 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.01 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.01 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.01 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.01 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.01 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.01 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Tür_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "Krakupa Tuerblatt mit buntem glas" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "Krakupa Tuerblatt mit buntem glas" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 99 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 99 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Metalltür_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "Krakupa Tuer ohne buntes glas richtig" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 15 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "Krakupa Tuer ohne buntes glas richtig" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 99 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 99 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Metalltür_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.31 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.31 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.3449999999999999 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.3449999999999999 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 2. [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.5 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0. [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 2. [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.5 [METRE]
    NominaleBreite = 2. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 2. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 1. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1730434782608696 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 9.294622936142634 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Pset_Krakau_Kupa_Tisch_neu | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Holz Kirsche" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 5 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift 6 = "Transparent" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Krakau_Kupa_Tisch_neu | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 0.93 [METRE]
    Maß 1 = 1.8 [METRE]
    Maß 2 = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_rundbogen_fenster_krakupa_strassenseite | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Naturstein Pflaster hell" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_rundbogen_fenster_krakupa_strassenseite | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.350785294375715 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6184533049825984 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.47 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_rundbogen_fenster_krakupa_strassenseite | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.35 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8000000000000003 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.45 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_rundbogenfenster_klein_aussen | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Naturstein Pflaster hell" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_rundbogenfenster_klein_aussen | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.150407023946523 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6795984538488393 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 2.12762512942892 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "Türblatt holz aussen schmal" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 5" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 15 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "Türblatt holz aussen schmal" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 99 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 99 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.3 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.98 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.4 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.3 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5800000000000005 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.98 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.35 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.42 [METRE]
    NominaleBreite = 1.3 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.4 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.3 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.4 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.3 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.98 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.4 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 0.6499999999999999 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]