IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition []"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Never explode]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Container Element]"
File name: "/Users/janlutteroth/JaL/01_Mainz/03_Lehre/CAD2_23_24_WS/Abgabe/Luck_Alpha_2324_WS_Foersch_Hilfsdorf_JaL/SY_Luzk_Alpha_WS2324.ifc"
Time stamp: "2025-03-18T17:00:58"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" (roles: "Architekt") of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" (roles: "Architekt") of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1742310014 (2025-03-18T15:00:14Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: USD
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Luzk_Projekt_WS2324_ChristianFörsch_LucaHilsdorf" | description "Rekonstruktion sowie Umbau der großen Synagoge Luzk"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 0° 0′ 0″ | longitude 0° 0′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Karaimska St. 36", "Lutsk", "Volyn Oblast", "43000", "Ukraine" | description "Das Grundstück der Großen Synagoge von Luzk erstreckte sich über eine großzügige Fläche im Herzen der Stadt."
    IFCBUILDING "Große Synagoge" | postal address: "Karaimska St. 36", "Lutsk", "Volyn Oblast", "43000", "Ukraine" | description "Die Große Synagoge von Luzk, auch als Große Synagoge von Volhynia bekannt, war ein herausragendes Beispiel für jüdische Architektur im neugotischen Stil. Das imposante Gebäude befand sich in der Stadt Luzk in der Westukraine und spielte eine bedeutende Rol"
      IFCBUILDINGSTOREY "Erdgeschoss" | elevation 0.
        contains 1005 elements
          563 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-001", "Modellkörper-002", "Modellkörper-003" (+560 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1650" | names: "Wand-038" | material: layers "Vollziegel 1650" ("Vollziegel" 1650.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | names: "Fenster-003" | property sets: AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADProperties, AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1400" | names: "Wand-039", "Wand-037" | material: layers "Vollziegel 1400" ("Vollziegel" 1400.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1600" | names: "Wand-040", "Wand-048" | material: layers "Vollziegel 1600" ("Vollziegel" 1600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1300" | names: "Wand-046", "Wand-047", "Wand-051" (+1 more) | material: layers "Vollziegel 1300" ("Vollziegel" 1300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          9 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 27" | names: "Fenster-007", "Fenster-002" | property sets: AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | names: "Wand-049" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 500" | names: "Wand-050", "Wand-100" | material: "Vollziegel"; layers "Vollziegel 500" ("Vollziegel" 500.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | names: "Tür-009" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "EigeneTür_Test1" | names: "Tür-006" | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_EigeneTür_Test1, ArchiCADProperties, AC_Equantity_EigeneTür_Test1, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1150" | names: "Wand-053" | material: layers "Vollziegel 1150" ("Vollziegel" 1150.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | names: "Wand-054", "Wand-117", "Wand-113" (+2 more) | material: layers "Vollziegel 600" ("Vollziegel" 600.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 700" | names: "Wand-057" | material: layers "Vollziegel 700" ("Vollziegel" 700.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-061", "Wand-062", "Wand-063" (+2 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "EigeneTür_Test2" | names: "Tür-012" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, AC_Equantity_EigeneTür_Test2, AC_Pset_EigeneTür_Test2
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | names: "Wand-088" | material: layers "Vollziegel 100" ("Vollziegel" 100.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "WU-Beton 300" | FLOOR | names: "Bodenplatte-001", "Bodenplatte-003", "Bodenplatte-002" | material: layers "WU-Beton 300" ("WU-Beton" 300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-003", "RD-026" | material: layers "Bauteil 200" ("Bauteil" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "WU-Beton 550" | FLOOR | names: "Bodenplatte-001" | material: layers "WU-Beton 550" ("WU-Beton" 550.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          10 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Dachziegel schwarz" | names: "Dach" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 600" | FLOOR | names: "RD-009" | material: layers "Bauteil 600" ("Bauteil" 600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | names: "Wand-105" | material: layers "Vollziegel 400" ("Vollziegel" 400.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 650" | FLOOR | names: "RD-012" | material: layers "Bauteil 650" ("Bauteil" 650.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          51 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-017", "RD-015", "RD-012" (+1 more) | material: layers "Bauteil 300" ("Bauteil" 300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | names: "RD-016", "RD-025" | material: layers "Bauteil 350" ("Bauteil" 350.0000000000001) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1750" | names: "Wand-109" | material: layers "Vollziegel 1750" ("Vollziegel" 1750.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-001", "Treppe-002", "Treppe-003" | parts: 82 IFCMEMBER | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 400" | FLOOR | names: "RD-018" | material: layers "Bauteil 400" ("Bauteil" 400.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          53 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 100" | FLOOR | names: "RD-016", "RD-015", "RD-019" (+48 more) | material: layers "Bauteil 100" ("Bauteil" 100.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Boden 750 x 750" | names: "Boden" | material: profiles "Eigenes Profil Boden" ("Beton unbewehrt": "Beton unbewehrt") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "EigenesProfil SützeEG 900 x 900" | names: "Stütze-027" | material: profiles "EigenesProfil SützeEG" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          116 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 163" | ROOF | names: "Dach-005" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          61 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | ROOF | names: "Dach-001" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          9 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 260" | ROOF | names: "Dach-013", "Dach-014" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 50" | FLOOR | names: "RD-027" | material: layers "Bauteil 50" ("Bauteil" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          32 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Säule 112 x 3526" | names: "Unterzug-003" | material: profiles "Eigenes Profil Bima Säule" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 500" | FLOOR | names: "RD-024" | material: layers "Bauteil 500" ("Bauteil" 500.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 6600" | FLOOR | names: "RD-011" | material: layers "Fehlt 6600" ("Fehlt" 6600.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 1000" | FLOOR | names: "RD-011" | material: layers "Bauholz 1000" ("Bauholz" 1000.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 300" | FLOOR | names: "RD-011" | material: layers "Fehlt 300" ("Fehlt" 300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 50" | FLOOR | names: "RD-011" | material: layers "Fehlt 50" ("Fehlt" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fehlt" | names: "RD-011" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          17 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 200" | FLOOR | names: "RD-014" | material: layers "Fehlt 200" ("Fehlt" 200.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 14100" | FLOOR | names: "RD-015" | material: layers "Bauteil 14100" ("Bauteil" 14100.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "003" | long name "WC" | INTERNAL
        IFCSPACE "002" | long name "Gebetsraum" | INTERNAL
        IFCSPACE "001" | long name "Louge" | INTERNAL
      IFCBUILDINGSTOREY "Obergeschoss" | elevation 4550.
        contains 159 elements
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 950" | names: "Wand-070" | material: layers "Vollziegel 950" ("Vollziegel" 950.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          15 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 27" | names: "Fenster-007", "Fenster-008", "Fenster-002" (+4 more) | property sets: ArchiCADQuantities, AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27, ArchiCADProperties, AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-072", "Wand-051" | material: layers "Vollziegel 1000" ("Vollziegel" 1000.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1200" | names: "Wand-073", "Wand-087" | material: layers "Vollziegel 1200" ("Vollziegel" 1200.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-081", "Wand-083", "Wand-114" (+1 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | names: "Wand-089", "Wand-117", "Wand-112" (+1 more) | material: layers "Vollziegel 600" ("Vollziegel" 600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "RD-005" | material: layers "Bauteil 250" ("Bauteil" 250.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "RD-001" | material: layers "Stahlbeton 200" ("Stahlbeton" 200.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 400" | FLOOR | names: "RD-017" | material: layers "Bauteil 400" ("Bauteil" 400.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1300" | names: "Wand-047" | material: layers "Vollziegel 1300" ("Vollziegel" 1300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Innenraum zwei 305 x 415" | names: "Unterzug-001" | material: profiles "Eigenes Gesims Innenraum zwei" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          9 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Dach-003", "Dach-007", "Dach-006" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          32 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Innenraum 288 x 472" | names: "Unterzug-001" | material: profiles "Eigene Gesims Innenraum" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1600" | names: "Wand-040" | material: layers "Vollziegel 1600" ("Vollziegel" 1600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 3100" | FLOOR | names: "RD-009" | material: layers "Bauteil 3100" ("Bauteil" 3100.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1400" | names: "Wand-039", "Wand-037" | material: layers "Vollziegel 1400" ("Vollziegel" 1400.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          9 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | names: "Fenster-015", "Fenster-016" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, AC_Pset_1-Flügelfenster_27, AC_Equantity_1-Flügelfenster_27
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1650" | names: "Wand-038" | material: layers "Vollziegel 1650" ("Vollziegel" 1650.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          13 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Innen über Halbsälen 73 x 188" | names: "Unterzug-001" | material: profiles "Eigenes Gesims Innen über Halbsälen" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          7 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Innenraum drei 308 x 617" | names: "Unterzug-001" | material: profiles "Eigenes Gesims Innenraum drei" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Bima zwei 70 x 167" | names: "Unterzug-004" | material: profiles "Eigenes Gesims Bima zwei" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Bima eins 162 x 347" | names: "Unterzug-004" | material: profiles "Eigenes Gesims Bima eins" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 73" | FLOOR | names: "RD-013" | material: layers "Kalksandstein 72.8772" ("Kalksandstein" 72.87718779817065) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | names: "Wand-111" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Kalksandstein 133" | FLOOR | names: "RD-013" | material: layers "Kalksandstein 132.877" ("Kalksandstein" 132.8771771839185) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 1000" | FLOOR | names: "RD-012" | material: layers "Fehlt 1000" ("Fehlt" 1000.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 100" | FLOOR | names: "RD-028", "RD-008" | material: layers "Bauteil 100" ("Bauteil" 100.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
      IFCBUILDINGSTOREY "Obergeschoss" | elevation 6500.
        contains 204 elements
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1400" | names: "Wand-066", "Wand-068" | material: layers "Vollziegel 1400" ("Vollziegel" 1400.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          14 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 2-Fl 27" | names: "Fenster-014", "Fenster-013", "Fenster-012" (+4 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1650" | names: "Wand-067" | material: layers "Vollziegel 1650" ("Vollziegel" 1650.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1600" | names: "Wand-069" | material: layers "Vollziegel 1600" ("Vollziegel" 1600.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 850" | names: "Wand-074" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Dachziegel schwarz" | names: "Dach" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | names: "Wand-076" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1300" | names: "Wand-078" | material: layers "Vollziegel 1300" ("Vollziegel" 1300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 27" | names: "Fenster-007" | property sets: AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-079" | material: layers "Vollziegel 1000" ("Vollziegel" 1000.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-084", "Wand-123" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | names: "Wand-120", "Wand-121", "Wand-122" | material: layers "Vollziegel 600" ("Vollziegel" 600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          84 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-002", "Modellkörper-003", "Modellkörper-004" (+81 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          30 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 6600" | FLOOR | names: "RD-006", "RD-005", "RD-007" (+3 more) | material: layers "Fehlt 6600" ("Fehlt" 6600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          48 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | ROOF | names: "Dach-003", "Dach-007", "Dach-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 3100" | FLOOR | names: "RD-009" | material: layers "Bauteil 3100" ("Bauteil" 3100.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 1346" | FLOOR | names: "RD-009" | material: layers "Bauteil 1345.91" ("Bauteil" 1345.911813542461) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fehlt" | names: "RD-011" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 100" | FLOOR | names: "RD-001" | material: layers "Stahlbeton 100" ("Stahlbeton" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Obergeschoss" | elevation 11600.
        contains 755 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1050" | names: "Wand-090", "Wand-093" | material: layers "Vollziegel 1050" ("Vollziegel" 1050.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          84 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 100 x 100" | names: "Unterzug-053", "Unterzug-054" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1250" | names: "Wand-094" | material: layers "Vollziegel 1250" ("Vollziegel" 1250.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | names: "Wand-095" | material: layers "Vollziegel 1100" ("Vollziegel" 1100.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1300" | names: "Wand-096", "Wand-092" | material: "Vollziegel"; layers "Vollziegel 1300" ("Vollziegel" 1300.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-097" | material: layers "Vollziegel 1000" ("Vollziegel" 1000.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1200" | names: "Wand-098" | material: layers "Vollziegel 1200" ("Vollziegel" 1200.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | names: "Wand-099", "Wand-120", "Wand-121" (+2 more) | material: layers "Vollziegel 600" ("Vollziegel" 600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          56 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 100 x 150" | names: "Unterzug-051", "Unterzug-052" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "EigenesProfil WandVorsprung 163 x 225" | names: "Unterzug-015", "Unterzug-016", "Unterzug-017" (+5 more) | material: profiles "EigenesProfil WandVorsprung" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Außen eins 403 x 601" | names: "Unterzug-024" | material: profiles "Eigenes Gesims Außen eins" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Profil 1 263 x 1900" | names: "Wand-119", "Wand-120" | material: profiles "Profil 1" ("Kalksandstein 1": "Kalksandstein", "Kalksandstein 2": "Kalksandstein", "Kalksandstein 3": "Kalksandstein", "Kalksandstein 4": "Kalksandstein", "Kalksandstein 5": "Kalksandstein", "Kalksandstein 6": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          319 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "EigenesProfil WandpfeilerDach 150 x 1900" | names: "Wand-133", "Wand-134" | material: profiles "EigenesProfil WandpfeilerDach" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          106 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 113" | names: "Wand-135" | material: layers "Vollziegel 113" ("Vollziegel" 113.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 200" | names: "Wand-136", "Wand-137", "Wand-140" (+1 more) | material: layers "Vollziegel 200" ("Vollziegel" 200.) | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | names: "Wand-138" | material: layers "Vollziegel 100" ("Vollziegel" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | names: "Unterzug-045" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          72 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 150" | names: "Unterzug-046", "Unterzug-047", "Unterzug-048" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          28 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 100 x 100" | names: "Stütze-029" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          28 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 150 x 150" | names: "Stütze-030" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Außen zwei 76 x 211" | names: "Unterzug-024" | material: profiles "Eigenes Gesims Außen zwei" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalksandstein" | names: "Wand-133", "Wand-134" | material: "Kalksandstein" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | names: "Wand-135" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fehlt 6600" | FLOOR | names: "RD-018" | material: layers "Fehlt 6600" ("Fehlt" 6600.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Obergeschoss" | elevation 14325.
        contains 175 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "EigenesProfil TurmSpitze 463 x 3200" | names: "Wand-130" | material: profiles "EigenesProfil TurmSpitze" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "EigenesProfil Wandabschluss 228 x 150" | names: "Unterzug-029", "Unterzug-028", "Unterzug-030" (+13 more) | material: profiles "EigenesProfil Wandabschluss" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          20 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | names: "Unterzug-026" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          13 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 150 x 150" | names: "Stütze-003", "Stütze-005", "Stütze-006" (+10 more) | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          40 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 100 x 100" | names: "Unterzug-027" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          60 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "EigenesProfil Turmpfeiler 99 x 1500" | names: "Wand-133", "Wand-134" | material: profiles "EigenesProfil Turmpfeiler" ("Kalksandstein": "Kalksandstein") | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          20 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 113" | names: "Wand-135" | material: layers "Vollziegel 113" ("Vollziegel" 113.) | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dachziegel schwarz 550" | ROOF | names: "Dach-025" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dachziegel schwarz 135" | ROOF | names: "Dach-026" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 656 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1650" | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1400" | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1600" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1300" | 9 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 27" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 25 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1100" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 500" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "EigeneTür_Test1" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1150" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 600" | 17 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 700" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | 11 occurrences
  IFCDOORTYPE "EigeneTür_Test2" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "WU-Beton 300" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "WU-Beton 550" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Dachziegel schwarz" | 15 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 600" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 650" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | 51 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1750" | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 400" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 100" | FLOOR | 55 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Boden 750 x 750" | 3 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "EigenesProfil SützeEG 900 x 900" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 163" | ROOF | 116 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | ROOF | 61 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 260" | ROOF | 9 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 50" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Profil Bima Säule 112 x 3526" | 32 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 500" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Fehlt 6600" | FLOOR | 34 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 1000" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Fehlt 300" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Fehlt 50" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fehlt" | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "Fehlt 200" | FLOOR | 17 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 14100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 950" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1200" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Innenraum zwei 305 x 415" | 16 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Innenraum 288 x 472" | 32 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 3100" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | SINGLE_PANEL | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Innen über Halbsälen 73 x 188" | 13 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Innenraum drei 308 x 617" | 7 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Bima zwei 70 x 167" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Bima eins 162 x 347" | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 73" | FLOOR | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 250" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Kalksandstein 133" | FLOOR | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Fehlt 1000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 2-Fl 27" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 14 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 850" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | ROOF | 48 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 1346" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1050" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 100 x 100" | 124 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1250" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 100 x 150" | 56 occurrences
  IFCBEAMTYPE "EigenesProfil WandVorsprung 163 x 225" | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Außen eins 403 x 601" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Profil 1 263 x 1900" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "EigenesProfil WandpfeilerDach 150 x 1900" | 319 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 113" | 126 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 200" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | 32 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 150 x 150" | 72 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 100 x 100" | 28 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 150 x 150" | 41 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Außen zwei 76 x 211" | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalksandstein" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "EigenesProfil TurmSpitze 463 x 3200" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "EigenesProfil Wandabschluss 228 x 150" | 16 occurrences
  IFCWALLTYPE "EigenesProfil Turmpfeiler 99 x 1500" | 60 occurrences
  IFCSLABTYPE "Dachziegel schwarz 550" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dachziegel schwarz 135" | ROOF | 1 occurrence

Property sets
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2LcWxBreD0$R6JQ_sMoTep" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "959A0ECB-D683-40FD-B193-6BED96C9DA33" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-038" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (Obergeschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-038" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Louge" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-038" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 1 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "17bLs1_THFZhFeZTV$ptaM" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand innen tragend" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "47955D81-F9D4-4F8E-B3E8-8DD7FFCF7916" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-039" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (Obergeschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-039" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "BD-029" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz Kellenputz weiss; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Louge" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-039" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3eJ7_ksLv5Y9zWNXiTpe57" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E84C7FAE-D95E-4588-9F60-5E1B1DCE8147" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-040" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (Obergeschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-040" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-040" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3sWShWhv99HeqsZX1KnMEb" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F681CAE0-AF92-4946-8D36-8E1054C563A5" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (Obergeschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz Kellenputz weiss; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "002" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3ik_DLaRX42wJHgezP4zRK" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "ECBBE355-91B8-440B-A4D1-AA8F5913D6D4" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-046" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (Obergeschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-046" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "WC" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz Kellenputz weiss; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Abbruch" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-046" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Obergeschoss" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1JYzAnqtnFtgGiKgu9h_Ja" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Vollziegel" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "538BD2B1-D37C-4FDE-A42C-52AE09AFE4E4" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (Obergeschoss)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Louge; WC" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz Kellenputz weiss; Mauerziegel NF Läufer rot" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Abbruch" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-047" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3gau2GdTLDFBToSIR2rCoP" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene-Morph nichtsichtbar" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "EA938090-9DD5-4D3C-B772-7126C2D4CC99" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-001" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe blau" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Farbe blau" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-001" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1tNjZADZbAcBvrNwfpFLK8" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Eigene-Morph nichtsichtbar" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "775ED8CA-3639-4A98-BE75-5FAA733D5508" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-002" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-002" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe blau" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Farbe blau" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-002" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 2402 more contents on 2402 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2450.000000000003 [MILLI METRE]
    Abstand Oberkante = -300.0000000000002 [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 199.9999999999993 [MILLI METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 150. [MILLI METRE]
    Fläche = 0.02249999999999952 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2450. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 14525. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 14525. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 14525. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 199.9999999999993 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 14525. [MILLI METRE]
    Kernbreite = 150. [MILLI METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 150. [MILLI METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2450.000000000003 [MILLI METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2450.000000000003 [MILLI METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.469999999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.469999999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.469999999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.469999999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16975. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16975. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2650.000000000002 [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16975. [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16975. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 600. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 14525. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 14525. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 199.9999999999993 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 14525. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 14525. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.05512499999999902 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.05512499999999902 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.05512499999999902 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.05512499999999902 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 924.999999999999 [MILLI METRE]
    Abstand Oberkante = -300.0000000000002 [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1499.999999999996 [MILLI METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 100. [MILLI METRE]
    Fläche = 0.01000000000000012 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 925. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1499.999999999996 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 13100. [MILLI METRE]
    Kernbreite = 100. [MILLI METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 100. [MILLI METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 924.999999999999 [MILLI METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 924.999999999999 [MILLI METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3700000000000015 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3700000000000015 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3700000000000015 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3700000000000015 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2424.999999999995 [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 400. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 13100. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1499.999999999996 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.009250000000000088 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.009250000000000088 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.009250000000000088 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.009250000000000088 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1824.999999999999 [MILLI METRE]
    Abstand Oberkante = -300.0000000000002 [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 150. [MILLI METRE]
    Fläche = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1825. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 12050. [MILLI METRE]
    Kernbreite = 150. [MILLI METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 150. [MILLI METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1824.999999999999 [MILLI METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1824.999999999999 [MILLI METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.094999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.094999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.094999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.094999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13875. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13875. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2275. [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13875. [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13875. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999977 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 600. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.04106249999999957 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.04106249999999957 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.04106249999999957 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.04106249999999957 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1824.999999999999 [MILLI METRE]
    Abstand Oberkante = -300.0000000000002 [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 150. [MILLI METRE]
    Fläche = 0.02249999999999952 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1825. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 12050. [MILLI METRE]
    Kernbreite = 150. [MILLI METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 150. [MILLI METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1824.999999999999 [MILLI METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1824.999999999999 [MILLI METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.094999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.094999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.094999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.094999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13875. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13875. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2275. [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13875. [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13875. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999957 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 600. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0410624999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0410624999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.0410624999999992 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.0410624999999992 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Dicke = 72.87718779817065 [MILLI METRE]
    Fläche = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [MILLI METRE]
    Grundriss-Umfang = 851.0000129056579 [MILLI METRE]
    Höhe = 72.87718779817065 [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Höhenwert Oberkante = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Höhenwert Unterkante = 5439.647366231963 [MILLI METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.06201848775677146 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.06201848775677146 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.06201848775677146 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.06201848775677146 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 5512.524554030134 [MILLI METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.03266249717874808 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5439.647366231963 [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5439.647366231963 [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 889.647366231963 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5439.647366231963 [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5439.647366231963 [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.00238035094085285 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.00238035094085285 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.00238035094085285 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    3D-Länge = 17250. [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Anzahl Durchbruch = 0.
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 150. [MILLI METRE]
    Durchbruch Volumen = 0. [CUBIC_METRE]
    Fläche = 2.587499999999991 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 150. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 12050. [MILLI METRE]
    Länge Links = 17250. [MILLI METRE]
    Länge Rechts = 17250. [MILLI METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 10.39499999999996 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich beider Trägerenden = 0.04499999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Lochkanten = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers linke Seite (netto) = 2.587500000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Trägers rechte Seite (netto) = 2.587500000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 2.587499999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.587499999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 12050. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 12050. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02250000000000011 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02249999999999984 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 150. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 150. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 11900. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 11900. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 300.0000000000007 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 11900. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 11900. [MILLI METRE]
    Versatz = 0. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.388124999999998 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.388124999999998 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.388124999999998 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 900.0000000000003 [MILLI METRE]
    Abstand Oberkante = -300.0000000000002 [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 100. [MILLI METRE]
    Fläche = 0.009999999999999898 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 900. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 12050. [MILLI METRE]
    Kernbreite = 100. [MILLI METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 100. [MILLI METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 900.0000000000003 [MILLI METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 900.0000000000003 [MILLI METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3599999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3599999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3599999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3599999999999989 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 12950. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 12950. [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 1350.000000000001 [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 12950. [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 12950. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 400. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 450.0000000000011 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 12050. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.008999999999999939 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.008999999999999939 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.008999999999999939 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.008999999999999939 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 924.999999999999 [MILLI METRE]
    Abstand Oberkante = -300.0000000000002 [MILLI METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1499.999999999996 [MILLI METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 100. [MILLI METRE]
    Fläche = 0.01000000000000001 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 925. [MILLI METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1499.999999999996 [MILLI METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 13100. [MILLI METRE]
    Kernbreite = 100. [MILLI METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 100. [MILLI METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 924.999999999999 [MILLI METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 924.999999999999 [MILLI METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3699999999999983 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3699999999999983 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3699999999999983 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3699999999999983 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2424.999999999995 [MILLI METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 14024.99999999999 [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 100. [MILLI METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 100. [MILLI METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 400. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 13100. [MILLI METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1499.999999999996 [MILLI METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 13100. [MILLI METRE]
    Volumen (brutto) = 0.009249999999999923 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.009249999999999923 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.009249999999999923 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.009249999999999923 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 2297 more contents on 2364 objects not shown
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 3 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 7 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Höhenwerte" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 10 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 11 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 12 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Flächencode" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 92.02699200376199 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 25.31886107798339 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 25.31886107798339 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 25.31886107798339 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 25.31886107798337 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 25.28822104497288 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 4" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "003" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 25.31886107798339 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 25.31886107798337 (IFCREAL)
    Volumen = 115.2008179048244 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 5 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 8 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 10 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 11 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 12 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Flächencode" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 11 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 3 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 362.6929872305061 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 195.836755204538 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 8.640000000000006 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 14.78332090071696 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 195.836755204538 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 195.836755204538 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 195.8355271447966 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 159.025700696194 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 4" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Louge" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 195.836755204538 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 195.8355271447967 (IFCREAL)
    Volumen = 832.3009903653856 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 3 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Raumnummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 7 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Höhenwerte" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 9 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 10 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Fensterfläche" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 11 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 12 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Flächencode" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 24 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 7 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 296.9934485265094 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 222.6266819962803 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 222.6266819962803 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 222.6266819962803 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 222.6266819962803 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 11.46926384991697 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 5 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 4" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 222.6266819962803 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 3.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 222.6266819962803 (IFCREAL)
    Volumen = 1012.951403083075 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 200. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 5557.850779114919 [MILLI METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [MILLI METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [MILLI METRE]
    Kreis Temp Radius = 150. [MILLI METRE]
    Nettoumfang = 20225.71252829934 [MILLI METRE]
    Raumhöhe = 4550. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 250. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 200. [MILLI METRE]
    Raumumfang = 20225.71252829934 [MILLI METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [MILLI METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [MILLI METRE]
    X Abstand = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Y Abstand = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 200. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 45045.66590189306 [MILLI METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [MILLI METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [MILLI METRE]
    Kreis Temp Radius = 150. [MILLI METRE]
    Nettoumfang = 85337.81512277811 [MILLI METRE]
    Raumhöhe = 4550. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 250. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 200. [MILLI METRE]
    Raumumfang = 85337.81512277811 [MILLI METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [MILLI METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 5400.000000000004 [MILLI METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 7352.944485420491 [MILLI METRE]
    X Abstand = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Y Abstand = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 200. [MILLI METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 200. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 2563.372475987007 [MILLI METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [MILLI METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [MILLI METRE]
    Kreis Temp Radius = 150. [MILLI METRE]
    Nettoumfang = 65273.28539044163 [MILLI METRE]
    Raumhöhe = 4550. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 250. [MILLI METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 250. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 200. [MILLI METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 200. [MILLI METRE]
    Raumumfang = 65273.28539044163 [MILLI METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [MILLI METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [MILLI METRE]
    X Abstand = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
    Y Abstand = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [MILLI METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 17.1 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 17.1 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 17.1 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 17.1 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 17.1 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 17.1 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1350. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 199.9661102789339 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 199.9661102789339 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1350. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 730. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rahmen außen = 120. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 236.5806522730315 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 350. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 30. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 723.6408852836203 [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 10. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1800. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1700. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1740. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 1000. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 750. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1350. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1800. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 215.3481187619288 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1350. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1800. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 200. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1350. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1800. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 215.3481187619288 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 215.3481187619288 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Rahmen außen = 60. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 100. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 254.7791639863416 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 199.9661102789339 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1350. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 199.9661102789339 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 199.9661102789339 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1350. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 730. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rahmen außen = 120. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 236.5806522730315 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1323.56917560487 [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 30. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 723.6408852836203 [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 0. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 10. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1000. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 940. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 400. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 750. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1350. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1000. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 215.3481187619288 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1350. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1000. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 200. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1350. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1000. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 215.3481187619288 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 215.3481187619288 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Rahmen außen = 60. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 100. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 254.7791639863416 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 199.9661102789339 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 15 objects (15 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1150. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1150. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 760. [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 575. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 849.9999999999997 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 70. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1280. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 400. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 200. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1150. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1280. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1150. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1150. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1000. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1050. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 660.0000000000001 [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 525. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2260. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 70. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 425. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 850. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1050. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1300. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1300. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 250. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 250. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1050. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 880.0000000000001 [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 525. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 950.0000000000002 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 200. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1280. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 425. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 850. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 200. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 250. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1050. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 200. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1300. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1300. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 900. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 900. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 710. [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 450. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 950.0000000000002 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 70. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1100. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 400. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 200. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 900. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1100. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 900. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 900. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1100. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 950. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 950. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1000. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1050. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 660.0000000000001 [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 525. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2750. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 70. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1000. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300.0000000000001 [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 649.9999999999999 [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1050. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1000. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1000. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1000. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1300. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1300. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 500. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 500. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 475.4637020391035 [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 250. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 40. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 40. [MILLI METRE]
    Breite links = 40. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 40. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1300. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 70. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 10. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1280. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 400. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 200. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 500. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1280. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 500. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 500. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 0. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 715.4637020391035 [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 715.4637020391035 [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1050. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 860.0000126102663 [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 525. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 950.0000000000002 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 70. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 60. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1280. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 270. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 850.0000000000001 [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 200. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1050. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1050. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1100.000012610266 [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1100.000012610266 [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 100. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 100. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1150. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1000. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1150. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 30. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 530.0000856993552 [MILLI METRE]
    Breite Flügel 1 = 575. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 60. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 60. [MILLI METRE]
    Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 500.2208282032594 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 0. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 150. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1280. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 400. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 100. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1150. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1280. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1150. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 150. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1150. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1280. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Stützenbreite = 80. [MILLI METRE]
    Stützendicke = 80. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 750.0000856993552 [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 750.0000856993552 [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_27: 7 more contents on 7 objects not shown
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 450. [MILLI METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 700. [MILLI METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 650. [MILLI METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1400. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1000. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2050. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 1800. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [MILLI METRE]
    Block Breite = 40. [MILLI METRE]
    Block Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Breite unten = 70. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1000. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 250. [MILLI METRE]
    Durchgangslichte Breite = 800. [MILLI METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1700. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 50. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 60. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 30. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Griff-Höhe = 1050. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2050. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 500. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Klinkeposition = 60. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 100. [MILLI METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 100. [MILLI METRE]
    Mörtel = 10. [MILLI METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 860.0000000000001 [MILLI METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 1730. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1000. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1800. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [MILLI METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [MILLI METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 100. [MILLI METRE]
    Radius Türfüllung = 200. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1000. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1800. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite links = 100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite oben = 100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 900. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 100. [MILLI METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 100. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1000. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2050. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 1800. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schwelle Ansicht = 5. [MILLI METRE]
    Schwelle Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Schwellenbreite = 70. [MILLI METRE]
    Schwellendicke = 25. [MILLI METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 20. [MILLI METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 20. [MILLI METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 20. [MILLI METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 20. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 100. [MILLI METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 100. [MILLI METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [MILLI METRE]
    Sprossenbreite = 25. [MILLI METRE]
    Sprossentiefe = 25. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke Türfüllung = 20. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 60. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türblatt Stärke = 40. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Rahmenbreite = 100. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1000. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsdicke = 280. [MILLI METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 50. [MILLI METRE]
    Z-Achse = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1000. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überstand 1 = 10. [MILLI METRE]
    Überstand 2 = 10. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_EigeneTür_Test1 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_EigeneTür_Test1 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 2100. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 250. [MILLI METRE]
    Höhe = 2199.999999999999 [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Türblatt Stärke = 40. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_EigeneTür_Test2 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 1400. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 250. [MILLI METRE]
    Höhe = 1800. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Türblatt Stärke = 40. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
  AC_Pset_EigeneTür_Test2 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Putz Kellenputz weiss" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 14 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 2100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 839.9999999999999 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2200. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 480. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 300. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 950. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 2200. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 950. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 2200. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 350. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2200. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1400. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1400. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1600. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 839.9999999999999 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1700. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 529.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 950. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 750. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1700. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 950. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 400. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 181.9851171331011 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 181.9851171331011 [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 750. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1650. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1650. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1600. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 839.9999999999999 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1700. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 279.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 950. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 750. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1700. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 950. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 400. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 750. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1400. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1400. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 839.9999999999999 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1900. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 480. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 300. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 950. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1900. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 950. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1900. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 350. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1900. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1400. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1400. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1600. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 839.9999999999999 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1700. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 480. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 300. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 950. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1700. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 950. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 350. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1400. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1400. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1600. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 878.0979182588551 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1700. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 529.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 963.0000000000001 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 988.0979182588552 [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 750. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1700. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 988.0979182588552 [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 988.0979182588552 [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 400. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 988.0979182588552 [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 181.9851171331011 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 181.9851171331011 [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 750. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1650. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1650. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [MILLI METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1500. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1500. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 750. [MILLI METRE]
    Anschließende Wanddicke = 300. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Breite = 1700. [MILLI METRE]
    Architekturlichte Höhe = 839.9999999999999 [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen-Überhang = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0. [MILLI METRE]
    Breite = 70. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1800. [MILLI METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank = 154.3057770090073 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 529.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links/Rechts = 120. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Sturz außen = 60. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 300. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (efsu) = 70. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 962.5245540301339 [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Breite = 40. [MILLI METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 30. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 20. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Breite = 70. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Geländerbreite = 30. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 950. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen links = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Hauptflügel = 300. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 200. [MILLI METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 80. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 890. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Höhe oben = 250. [MILLI METRE]
    Höhe unten = 250. [MILLI METRE]
    Innere Paneel-Breite = 120. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Versatz = 20. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 750. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1800. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 950. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Paneel Breite = 0. [MILLI METRE]
    Paneel-Abstand = 6. [MILLI METRE]
    Paneeldicke = 50. [MILLI METRE]
    Paneelhöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 50. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Querbalken oben Breite = 20. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite unten = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke = 400. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 950. [MILLI METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [MILLI METRE]
    Schließtiefe = 0. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 181.9851171331011 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 181.9851171331011 [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturzbrett Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Eck-Profil = 60. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Metalplatte = 5. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke oben = 90. [MILLI METRE]
    Stärke vorne = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Faschen = 165. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizk. = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 150. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 750. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Länge = 20. [MILLI METRE]
    Türzapfen-Radius = 5. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1650. [MILLI METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1650. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Verkleidungsstärke = 120. [MILLI METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade = 25. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 50. [MILLI METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 12. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 22. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 22. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 22. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 22. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 22. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 22. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Zweiter" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 16. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 500. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 500. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1800. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 88.16349035423249 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 88.16349035423249 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1800. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 580. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 181.9851171331012 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 257.7148270989351 [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 279.9999999999999 [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3100. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2950. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 3040. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 500. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1800. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 3100. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 3100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 350. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 3100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 157.7099621673443 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 88.16349035423249 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1800. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 160.7695154586736 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 160.7695154586736 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1800. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 630. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 218.3821405597214 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 129.9999999999999 [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3100. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2950. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 3040. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1800. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 3100. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 160.7695154586736 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 3100. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 400. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1800. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 3100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 160.7695154586736 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 160.7695154586736 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 172.0472314552848 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 160.7695154586736 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1928.029051485742 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 760. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3800. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 40. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1300. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1390. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 265.6982710143277 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 70. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 265.6982710143277 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 265.6982710143277 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 265.6982710143277 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 50. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 600. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1928.029051485742 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1010. [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3800. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 50. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 40. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1300. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1390. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 600. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 356.6908295808782 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 70. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2028.029051485742 [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 356.6908295808782 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 356.6908295808782 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 50. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 356.6908295808782 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 550. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 550. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1900. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1900. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 779.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2065.372385719172 [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 279.9999999999999 [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1350. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1150. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1290. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 550. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1900. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1350. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 159.4174212525166 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1900. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1350. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 350. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1900. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1350. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 159.4174212525166 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 159.4174212525166 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 215.0590393191059 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 550. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 550. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1900. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0. [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1900. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 779.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 200.1836288464113 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2065.372385719172 [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 279.9999999999999 [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1300. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1150. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1240. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 550. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1900. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1300. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 159.4174212525166 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1900. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1300. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 350. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1900. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1300. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 159.4174212525166 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 159.4174212525166 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 215.0590393191059 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 500. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 500. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1750. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1750. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 529.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 181.9851171331012 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1993.372692879404 [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1350. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1440. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 500. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1750. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1750. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 400. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1750. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 143.3726928794039 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [MILLI METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [MILLI METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 500. [MILLI METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 500. [MILLI METRE]
    Anschluss Breite = 38. [MILLI METRE]
    Anschluss Stärke = 100. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 30. [MILLI METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1750. [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1750. [MILLI METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 529.9999999999999 [MILLI METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1000. [MILLI METRE]
    Breite Links = 0. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 80. [MILLI METRE]
    Breite links = 80. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite rechts = 80. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 181.9851171331012 [MILLI METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [MILLI METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1993. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [MILLI METRE]
    Eigene Stärke = 15. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 60. [MILLI METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [MILLI METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [MILLI METRE]
    Erweiterung unten = 0. [MILLI METRE]
    Falzbreite = 80. [MILLI METRE]
    Falztiefe = 330. [MILLI METRE]
    Falztiefe außen = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 20. [MILLI METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 50. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Breite = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 10. [MILLI METRE]
    Fensterbank Überstand = 30. [MILLI METRE]
    Fensterbankbreite = 145. [MILLI METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [MILLI METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 70. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Gitter Breite = 25. [MILLI METRE]
    Gitter Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Glasstärke = 20. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -50. [MILLI METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1500. [MILLI METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1350. [MILLI METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1440. [MILLI METRE]
    Höhe Fußboden = 50. [MILLI METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 900. [MILLI METRE]
    Höhe Kämpfer = 800. [MILLI METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 240. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Keilsteinbreite = 100. [MILLI METRE]
    Laibung zum Wandkern = 500. [MILLI METRE]
    Max. Putzdicke = 40. [MILLI METRE]
    NominaleBreite = 1750. [MILLI METRE]
    NominaleHöhe = 1500. [MILLI METRE]
    Obere Ebene = 0. [MILLI METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Position Links = 0. [MILLI METRE]
    Position Rechts = 0. [MILLI METRE]
    Position X = 0. [MILLI METRE]
    Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Profilbreite = 75. [MILLI METRE]
    Projektion Keilstein = 10. [MILLI METRE]
    Projektion Sturz = 0. [MILLI METRE]
    Rahmen Breite = 1750. [MILLI METRE]
    Rahmen Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 80. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 50. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 400. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 30. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 60. [MILLI METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 50. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1750. [MILLI METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1500. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 100. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 75. [MILLI METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 75. [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 50. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 52. [MILLI METRE]
    Streifen-Stärke = 25. [MILLI METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 30. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [MILLI METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 25. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 30. [MILLI METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 30. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Text Position X = 0. [MILLI METRE]
    Text Position Y = 400. [MILLI METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 50. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Links = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Rechts = 10. [MILLI METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 115. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0. [MILLI METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 60. [MILLI METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen links = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [MILLI METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [MILLI METRE]
    Untere Ebene = 1000. [MILLI METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 143.3726928794039 [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -150. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 45. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [MILLI METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [MILLI METRE]
    Z Größe = 1000. [MILLI METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 50. [MILLI METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 202.0131129175784 [MILLI METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [MILLI METRE]
    Überlappungs-Breite = 20. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 30. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [MILLI METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [MILLI METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 10. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_2-Fl_27: 2 more contents on 2 objects not shown