IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/janlutteroth/JaL/01_Mainz/03_Lehre/CAD2_23_24_WS/Abgabe/Reszow Alpha JaL/SY_Rzeszow_A_AC27GER_WS23.ifc"
Time stamp: "2025-04-01T15:29:07"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 6000 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 6000 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1743506939 (2025-04-01T11:28:59Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 50° 2′ 17.1276″ | longitude 22° 0′ 26.2944″ | elevation above sea level 202.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -0.892
        contains 10 elements
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Sandstein 1500" | names: "Wand-011", "Wand-012", "Wand-014" | material: "Sandstein" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 4000" | names: "Wand-015" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-001" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-003", "Treppe-006" | parts: 32 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BOGEN EINGANG" | names: "Stuhl-014" | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_BOGEN_EINGANG, Pset_BuildingElementProxyCommon, AC_Equantity_BOGEN_EINGANG, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 184 elements
          152 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-188", "Modellkörper-189", "Modellkörper-099" (+141 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Sandstein 1500" | names: "Wand-006", "Wand-007", "Wand-010" (+1 more) | material: "Sandstein" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Neue Tür 1" | DOOR | names: "Tür-008" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Neue_Tür_1, Produktinformationen, ArchiCADProperties, AC_Equantity_Neue_Tür_1, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon
          9 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sandstein" | names: "Modellkörper-004", "Modellkörper-006", "Modellkörper-002" (+4 more) | material: "Sandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Erdreich 1000" | FLOOR | names: "RD-012" | material: "Erdreich" | property sets: Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-013" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule Facetten 27" | names: "Stuhl-025", "Stuhl-026" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, AC_Pset_Säule_Facetten_27, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Säule_Facetten_27, Pset_ColumnCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Erdreich 108" | FLOOR | names: "RD-015" | material: "Erdreich" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 100 x 129" | JOIST | names: "Unterzug-002" | material: constituents "Eigene Gesims Fenster" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Arkaden 2 78 x 119" | JOIST | names: "Unterzug-012", "Unterzug-013", "Unterzug-014" | material: constituents "Eigene Gesims Arkaden 2" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Arkaden 289 x 376" | JOIST | names: "Unterzug-015" | material: constituents "Eigene Gesims Arkaden" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Aluminium" | FLOOR | names: "Stuhl-011" | material: "Aluminium" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-012" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
        IFCSPACE "R-001" | long name "Gebetsraum"
          contains 10 elements
            3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-165", "Modellkörper-008", "Modellkörper-083" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities
            1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 4000" | names: "Wand-015" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
            2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Eigene Bögen 137 x 36" | COLUMN | names: "Stütze-003" | material: constituents "Eigene Bögen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Component Quantities
            4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Rzeszow Säule" | names: "Stuhl-047", "Stuhl-048", "Stuhl-049" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, AC_Pset_Rzeszow_Säule, Component Properties, AC_Equantity_Rzeszow_Säule
        IFCSPACE "R-006" | long name "WC"
          contains 2 elements
            2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-010", "Modellkörper-012" | material: "Bauteil" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties
        IFCSPACE "R-005" | long name "WC"
        IFCSPACE "R-002" | long name "Neubau"
          contains 5 elements
            2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sandstein" | names: "Modellkörper-002", "Modellkörper-004" | material: "Sandstein" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, Component Properties
            3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-002", "Modellkörper-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 5.
        contains 192 elements
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Arkaden 289 x 376" | JOIST | names: "Unterzug-023", "Unterzug-024", "Unterzug-021" (+2 more) | material: constituents "Eigene Gesims Arkaden" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-172", "Unterzug-018", "Unterzug-007" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Sandstein 1500" | names: "Wand-006", "Wand-007", "Wand-008" (+1 more) | material: "Sandstein" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rzeszow Längsseite Fenster (mit Leibung)" | WINDOW | names: "Fenster-029", "Fenster-030", "Fenster-031" (+5 more) | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Rzeszow_Längsseite_Fenster_(mit_Leibung), Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_Rzeszow_Längsseite_Fenster_(mit_Leibung), ArchiCADQuantities, Qto_WindowBaseQuantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rzeszow Querseite Fenster (mit Leibung)" | WINDOW | names: "Fenster-019", "Fenster-020", "Fenster-018" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: AC_Pset_Rzeszow_Querseite_Fenster_(mit_Leibung), Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Hochlochziegel 1500" | FLOOR | names: "RD-001", "RD-002" | material: "Hochlochziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz 50" | FLOOR | names: "RD-003", "RD-004" | material: "Vollholz" | property sets: Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          84 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Normalglas 50" | FLOOR | names: "RD-005", "RD-006", "RD-007" (+78 more) | material: "Normalglas" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties
          5 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | names: "wallhole" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Hochlochziegel" | FLOOR | names: "RD-001", "RD-002" | material: "Hochlochziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz" | FLOOR | names: "RD-064", "RD-067", "RD-068" (+1 more) | material: "Vollholz" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sandstein" | FLOOR | names: "RD-066" | material: "Sandstein" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 200" | names: "Dach-003" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, Pset_RoofCommon, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil" | names: "Dach-003" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties
          22 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Pilaster (senkrecht)" | names: "Stuhl-020", "Stuhl-021", "Stuhl-022" (+16 more) | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_Pilaster_(senkrecht), ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities, Component Properties, AC_Equantity_Pilaster_(senkrecht)
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Pilaster breit (senkrecht)" | names: "Stuhl-038", "Stuhl-039" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Pilaster_breit_(senkrecht), Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 100 x 129" | JOIST | names: "Unterzug-002", "Unterzug-018" | material: constituents "Eigene Gesims Fenster" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, ArchiCADProperties
          21 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Rundbogen" | names: "Stuhl-075", "Stuhl-076", "Stuhl-077" (+15 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties, AC_Pset_Rundbogen, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Arkaden 2 78 x 119" | JOIST | names: "Unterzug-005", "Unterzug-006" | material: constituents "Eigene Gesims Arkaden 2" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Gewölbe 139 x 273" | JOIST | names: "Unterzug-010", "Unterzug-011" | material: constituents "Eigene Gesims Gewölbe" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Dachkante 200 x 744" | JOIST | names: "Unterzug-014", "Unterzug-015", "Unterzug-016" (+3 more) | parts: 18 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "DG" | elevation 10.7
        contains 14 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Dachziegel schwarz" | names: "Modellkörper-014" | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-023", "Modellkörper-014" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche
          8 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Bauteil" | names: "Dach-016", "Dach-015" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "Sandstein 1500" | 12 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 4000" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "BOGEN EINGANG" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 168 occurrences
  IFCDOORTYPE "Neue Tür 1" | DOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sandstein" | 11 occurrences
  IFCSLABTYPE "Erdreich 1000" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Säule Facetten 27" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Erdreich 108" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Fenster 100 x 129" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Arkaden 2 78 x 119" | JOIST | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Arkaden 289 x 376" | JOIST | 9 occurrences
  IFCSLABTYPE "Aluminium" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Eigene Bögen 137 x 36" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Rzeszow Säule" | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Rzeszow Längsseite Fenster (mit Leibung)" | WINDOW | 8 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Rzeszow Querseite Fenster (mit Leibung)" | WINDOW | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Hochlochziegel 1500" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz 50" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Normalglas 50" | FLOOR | 84 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | FLOOR | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "Hochlochziegel" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Sandstein" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 200" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Bauteil" | 9 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Pilaster (senkrecht)" | 22 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Pilaster breit (senkrecht)" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Rundbogen" | 21 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Gewölbe 139 x 273" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Gesims Dachkante 200 x 744" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Dachziegel schwarz" | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 353.465771676424 [SQUARE_METRE]
  Allgemeine Werte | properties | on 124 objects (110 IFCSLAB, 14 IFCWALL)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 22 objects (22 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "18.1299 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 371.0968000000007 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 21 objects (21 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "2.27616 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 46.5902318929088 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 17.14529600000001 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "1.11444 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 60.64925269785664 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "3.9422 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 296.4950025143859 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "6.97635 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 4283.834059377187 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "257.03 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 280.345902624771 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "11.6979 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "5.76 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 117.9000000000004 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties: 319 more contents on 392 objects not shown
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3lzw45zfDCDhYTQ3aehdrC" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "EFF7A105-F693-4C36-B89D-683928AE7D4C" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0GfJ3ExpfEDA03iFtOR3ec" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Marmor_weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "40 Treppe" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "10A530CE-EF3A-4E34-A003-B0FDD86C3A26" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-015" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-015" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Naturstein_Marmor_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Marmor_weiß; Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Marmor_weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-015" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3Sx2$DEF52HgNnEbH13D0U" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "DCEC2FCD-38F1-4246-A5F1-3A54410CD01E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-012" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-012" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Sandstein_gelb; Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-012" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0pgLJRfWfANvkap2535pF$" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "33A954DB-A60A-4A5F-9BA4-CC21431733FF" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Sandstein_gelb; Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-011" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2m9JxRk7vFVvU0u$951Z1L" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B0253EDB-B87E-4F7F-9780-E3F245063055" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Sandstein_gelb; Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3v1JQKRZ94aOHFv47BrTNP" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F9053694-6E32-4491-844F-E441CBD5D5D9" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Sandstein_gelb; Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Sandstein_gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-006" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3xw_OJN0L3B96Zv5XluaPj" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "FBEBE613-5C05-432C-91A3-E4586FE2466D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-007" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-007" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Sandstein_gelb; Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Sandstein_gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-007" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "DG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1k5kjLwWj01vDl13dcad1H" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6E16EB55-EA0B-4007-936F-0439E6927051" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-010" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2 (DG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-010" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein_Sandstein_gelb; Farbe_weiß; Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 2" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-010" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 413 more contents on 413 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 22 objects (22 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 28.32800000000006 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.05665600000000011 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.05665600000000011 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 21 objects (21 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 3.556506251367084 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.007113012502734168 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.007113012502734168 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 8.572648000000003 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.003061660000000001 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.003061660000000001 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 30.32462634892832 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01083022369604583 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01083022369604583 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 348.8176500169246 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1585534772804203 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1585534772804203 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 4283.834059377187 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 1.647628484375841 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 1.647628484375841 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 40.33753994601022 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.08067507989202045 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.08067507989202045 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 9.000000000000028 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01800000000000006 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01800000000000006 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 332 more contents on 392 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 23.70000000000005 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 14.09360000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 21.14040000000003 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.892 [METRE]
    Length = 14.30000000000003 [METRE]
    NetFootprintArea = 23.70000000000005 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 14.09360000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 21.14040000000003 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 4. [METRE]
    GrossFootprintArea = 13.99999999999331 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 1.371999999999344 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.487999999997376 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.3919999999999999 [METRE]
    Length = 3.499999999998328 [METRE]
    NetFootprintArea = 13.99999999999331 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 1.371999999999344 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.487999999997376 [CUBIC_METRE]
    Width = 4. [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 25.00811155557996 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 14.87149033838488 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.30723550757732 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.892 [METRE]
    Length = 17.42207437038664 [METRE]
    NetFootprintArea = 25.00811155557996 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 14.87149033838488 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 22.30723550757732 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 19.20000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 11.4176 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 17.1264 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.892 [METRE]
    Length = 12.8 [METRE]
    NetFootprintArea = 19.20000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 11.4176 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 17.1264 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 25.00811155557994 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 14.87149033838487 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.3072355075773 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.892 [METRE]
    Length = 17.42207437038662 [METRE]
    NetFootprintArea = 25.00811155557994 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 14.87149033838487 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 22.3072355075773 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 27.25811155557995 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 86.66262267237389 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 129.9939340085608 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.769 [METRE]
    Length = 16.67207437038664 [METRE]
    NetFootprintArea = 27.25811155557995 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 86.66262267237389 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 129.9939340085608 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 21.45000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 68.19670000000011 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 102.2950500000002 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.769 [METRE]
    Length = 14.30000000000003 [METRE]
    NetFootprintArea = 21.45000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 68.19670000000011 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 102.2950500000002 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 15.74999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 61.0432 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 91.56480027288461 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.769 [METRE]
    Length = 14.3 [METRE]
    NetFootprintArea = 15.74999999999998 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 56.43303929741852 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 84.64955915966232 [CUBIC_METRE]
    Sandstein: Width = 1.5 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 6 more contents on 6 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.100000000000001 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1049999999999997 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1049999999999997 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1049999999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1049999999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01065624999999994 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.01065624999999994 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01065624999999994 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.150000000000013 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1075000000000002 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1075000000000002 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1075000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1075000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01162500000000016 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.01162500000000016 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01162500000000016 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.099999999999987 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.104999999999999 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.104999999999999 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.104999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.104999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0112499999999998 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.0112499999999998 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0112499999999998 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.04999999999999 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1024999999999991 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1024999999999991 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1024999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1024999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01031249999999986 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.01031249999999986 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01031249999999986 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.149999999999993 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1074999999999993 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1074999999999993 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1074999999999993 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1074999999999993 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01162499999999984 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.01162499999999984 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01162499999999984 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.099999999999996 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1049999999999994 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1049999999999994 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1049999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1049999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0106562499999999 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.0106562499999999 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0106562499999999 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.350000000000001 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1174999999999996 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1174999999999996 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1174999999999996 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1174999999999996 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01549999999999993 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.01549999999999993 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01549999999999993 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.29999999999999 [METRE]
    Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 206.25 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = 4.25 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = 4.2 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 0.1149999999999991 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 0.1149999999999991 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 0.1149999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 0.1149999999999991 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 206.25 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.25 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 206.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.7999999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01499999999999982 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.01499999999999982 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01499999999999982 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 377 more contents on 389 objects not shown
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 40 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 14 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 263.6559639954626 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 194.1957896058988 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 5.178509628099077 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 194.1957896058988 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 194.1957896058988 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 194.1957894565455 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 259.6343970925275 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 194.1957896058988 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Bahnschrift Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 194.1957894565455 (IFCREAL)
    Volumen = 912.7202104457641 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 35.67531568660176 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 3.579181111867349 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.778849999999999 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 3.579181111867349 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 3.579181111867349 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 3.579181111867349 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 31.51703345502307 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-006" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 3.579181111867349 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Bahnschrift Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 1.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 3.579181111867349 (IFCREAL)
    Volumen = 16.82215122577654 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 2 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 352.9897248174318 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 148.6616202016947 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 24.44404322600379 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 13.5602096280991 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 148.6616202016947 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 148.6616202016947 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 148.6616202016947 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 251.4277082895662 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Neubau" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-002" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 148.6616202016947 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Bahnschrift Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 2.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 148.6616202016947 (IFCREAL)
    Volumen = 698.7096149479652 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Raumstempel_DIN_27 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    1. (iOrder_01_50) = 2 (IFCINTEGER)
    1. (order_01_50) = "Raumname" (IFCLABEL)
    1. Zeile (sIDRow1_50) = "0C71915F-9C52-2E47-BA0D-DE9CB766EFF1" (IFCLABEL)
    1. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow1CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    1. Zeile eigener Name (sRow1CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile (sIDRow10_50) = "" (IFCLABEL)
    10. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow10CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    10. Zeile eigener Name (sRow10CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile (sIDRow11_50) = "" (IFCLABEL)
    11. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow11CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    11. Zeile eigener Name (sRow11CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile (sIDRow12_50) = "" (IFCLABEL)
    12. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow12CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    12. Zeile eigener Name (sRow12CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile (sIDRow13_50) = "" (IFCLABEL)
    13. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow13CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    13. Zeile eigener Name (sRow13CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile (sIDRow14_50) = "" (IFCLABEL)
    14. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow14CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    14. Zeile eigener Name (sRow14CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile (sIDRow15_50) = "" (IFCLABEL)
    15. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow15CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    15. Zeile eigener Name (sRow15CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile (sIDRow16_50) = "" (IFCLABEL)
    16. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow16CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    16. Zeile eigener Name (sRow16CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile (sIDRow17_50) = "" (IFCLABEL)
    17. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow17CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    17. Zeile eigener Name (sRow17CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile (sIDRow18_50) = "" (IFCLABEL)
    18. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow18CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    18. Zeile eigener Name (sRow18CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile (sIDRow19_50) = "" (IFCLABEL)
    19. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow19CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    19. Zeile eigener Name (sRow19CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    2. (iOrder_02_50) = 4 (IFCINTEGER)
    2. (order_02_50) = "Einheitennummer" (IFCLABEL)
    2. Raumnamen-Zeile zeigen (bShowZoneNameLine2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2. Zeile (sIDRow2_50) = "AD85633C-26FB-BD48-83DA-74FA8921DCC3" (IFCLABEL)
    2. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow2CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    2. Zeile eigener Name (sRow2CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile (sIDRow20_50) = "" (IFCLABEL)
    20. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow20CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    20. Zeile eigener Name (sRow20CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    3. (iOrder_03_50) = 5 (IFCINTEGER)
    3. (order_03_50) = "Einheitenname" (IFCLABEL)
    3. Zeile (sIDRow3_50) = "3DB99824-EFFC-CE47-995A-CBEFE26B7257" (IFCLABEL)
    3. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow3CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    3. Zeile eigener Name (sRow3CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    4. (iOrder_04_50) = 8 (IFCINTEGER)
    4. (order_04_50) = "Höhenwerte und Raumnummer" (IFCLABEL)
    4. Zeile (sIDRow4_50) = "" (IFCLABEL)
    4. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow4CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    4. Zeile eigener Name (sRow4CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    5. (iOrder_05_50) = 6 (IFCINTEGER)
    5. (order_05_50) = "Beläge" (IFCLABEL)
    5. Zeile (sIDRow5_50) = "" (IFCLABEL)
    5. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow5CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    5. Zeile eigener Name (sRow5CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    6. (iOrder_06_50) = 9 (IFCINTEGER)
    6. (order_06_50) = "Raumflächen" (IFCLABEL)
    6. Zeile (sIDRow6_50) = "" (IFCLABEL)
    6. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow6CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    6. Zeile eigener Name (sRow6CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    7. (iOrder_07_50) = 11 (IFCINTEGER)
    7. (order_07_50) = "Umfang, Höhe, Volumen" (IFCLABEL)
    7. Zeile (sIDRow7_50) = "" (IFCLABEL)
    7. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow7CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    7. Zeile eigener Name (sRow7CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    8. (order_08_50) = "Klassifizierung und Eigenschaften" (IFCLABEL)
    8. Zeile (sIDRow8_50) = "" (IFCLABEL)
    8. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow8CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    8. Zeile eigener Name (sRow8CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile (sIDRow9_50) = "" (IFCLABEL)
    9. Zeile Parameternamen zeigen als (iRow9CustomName_50) = 1 (IFCINTEGER)
    9. Zeile eigener Name (sRow9CustomNameValue_50) = "" (IFCLABEL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen (bShowMeasuredArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angaben Schriftgröße (Punkt) (fontDataSizePt_50) = 5.67 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4 (IFCINTEGER)
    Anzahl der Reihen (nOrder_50) = 8 (IFCINTEGER)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0 (IFCINTEGER)
    Automat. Zeilenabstand (bAutomaticLineSpace_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 35.67531568660176 (IFCREAL)
    Bemaßungseinheiten zeigen (bShowDimensionUnits_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Berechnete Fläche (WoFlV) = 3.57918111186735 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (WoFlV) zeigen (bShowCalculatedArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bodenbelag zeigen (bShowFloor_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Breite in mm speichern (fixWidth_50) = 50. (IFCREAL)
    DIN Abzugsflächen zeigen (bShowVentArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Daten Schriftart (fontDataType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Daten darstellen nach (iTncDisplayData_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Daten-Schrifttyp (iTextStyleData_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Daten-Stift (penData_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Daten-Stift (penData_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Deckenbelag zeigen (bShowCeiling_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 1 (bShowCustom1_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 2 (bShowCustom2_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenen Text zeigen 3 (bShowCustom3_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitenname zeigen (bShowApartmentName_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitennummer Rahmen (apartmentIdFrame_50) = "Oval" (IFCLABEL)
    Einheitennummer Rahmen (iApartmentIdFrame_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Einheitennummer Winkel in 1:50 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einheitennummer zeigen (bShowApartmentID_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einordnung zeigen (bShowClassification_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen (bShowWindowArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigfußbodenhöhe zeigen (bShowHeightFloor_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite (bFixWidth_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fester Radius (bFixRadius_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.77885 (IFCREAL)
    Funktion zeigen (bShowFunctions_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gemessene Fläche = 3.57918111186735 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 3.57918111186735 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche zeigen (bShowMeasuredNetArea_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Hausnummer zeigen (bShowHouseNumber_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur (bBackFill_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hochgestellt (bShowSuperScript_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Höhenwert ausrichten (iAlignHeightValue_50) = 3 (IFCINTEGER)
    Höhenwerte und Raumnummer Anzeigetyp (iDisplayType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    ID zeigen (bShowID_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inhalt zum Überschreiben (iContentToOverride_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen (bShowAdditionalTags_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kreisrahmen Radius in mm (frameRadius_50) = 3. (IFCREAL)
    Linientyp Rahmen (frameLineType_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Ausrichtung (Standard) = 2 (IFCINTEGER)
    Markertext 1 Textzeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeichenbreite-Faktor (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Markertext 1 Zeilenabstand (Standard) = 1. (IFCREAL)
    Maßstab (displayScale) = "1:100" (IFCLABEL)
    Maßstab (iDisplayScale) = 2 (IFCINTEGER)
    Maßstabsabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Numerische Werte ausrichten (iAlignNumericalValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Numerische Werte ausrichten (sAlignNumericalValues_50) = "Rechtsbündig" (IFCLABEL)
    Oberer Oberflächenbereich = 3.57918111186735 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 25.53836125552435 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Parameter auswählen (iTnCSelectParams_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Position zeigen (bShowPosition_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Stil (iFrameStyle_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Rahmen Stil (sFrameStyle_50) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift (framePen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen (bShowCeilingHeight_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumkategorie-Code zeigen (bShowZoneCatCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC" (IFCLABEL)
    Raumname Font-Stil (iTextStyleTitle_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname Schriftart (fontTitleType_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumname Schriftgröße (Punkt) (fontTitleSizePt_50) = 5.669291338582678 (IFCREAL)
    Raumname Schriftgröße (mm) (fontTitleSizePaper_50) = 2. (IFCREAL)
    Raumname Stift (penTitle_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Raumname Stift (penTitle_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumname zeigen (bShowZoneNameLine1_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "R-005" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font Größe (mm) (fontTitle2SizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Raumnummer Font Typ (fontTitle2Type_50) = "Arial" (IFCLABEL)
    Raumnummer Font-Stil (iTextStyleTitle2_50) = 0 (IFCINTEGER)
    Raumnummer Schriftgröße (Punkt) (fontTitle2SizePt_50) = 7. (IFCREAL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Raumnummer Stift (penTitle2_50_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer ausrichten (iAlignZoneNr_50) = 1 (IFCINTEGER)
    Raumnummer zeigen (bShowZoneNum_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen (bShowPerimeter_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumunterkante zeigen (bShowHeightZone_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumvolumen zeigen (bShowVolume_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Fläche (ROOM_REDUCED_AREA) = 3.57918111186735 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche zeigen (bShowReducedArea_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur (fillType_50) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (fillBackPen_50) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (fillPen_50) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftart 1 = "Bahnschrift Westlich" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (fontScaleType_50) = "Papiergröße" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (iFontScaleType_50) = 2 (IFCINTEGER)
    Schriftgröße 1 (Grundeinstell.) = 1.5 (IFCREAL)
    Schriftgröße Daten (mm) (fontDataSizePaper_50) = 2.5 (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stift Text (Grundeinstellung) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Textstil 1 (Grundeinstellung) = 0 (IFCINTEGER)
    Textwerte ausrichten (iAlignStringValues_50) = 4 (IFCINTEGER)
    Träger Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Trägeroberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 3.57918111186735 (IFCREAL)
    Volumen = 16.82215122577655 (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandbelag zeigen (bShowWallFinish_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Apartment Identifikation (bShowApartmentCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeige Treppenhaus Identifikatoren (bShowStaircaseCode_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeilenabstand in mm (lineSpacing_50) = 4. (IFCREAL)
    Überschreiben Daten-Textformat (bOverrideDataTextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel 2 Textformat (bOverrideTitle2TextFormat_50) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Überschreiben Titel-Textformat (bOverrideTitleTextFormat_50) = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    FloorCoveringThickness = 0.1 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 1. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 194.1957896058988 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 194.1957896058988 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 56.09690564494311 [METRE]
    GrossVolume = 194.1957896058988 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 58.54862831698898 [SQUARE_METRE]
    Height = 1. [METRE]
    NetCeilingArea = 194.1957896058988 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 194.1957896058988 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 56.09690564494311 [METRE]
    NetVolume = 194.1957894565455 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 53.3701186888899 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 1. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 3.579181111867349 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 3.579181111867349 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 7.590492699276972 [METRE]
    GrossVolume = 3.579181111867349 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 2.045246349638486 [SQUARE_METRE]
    Height = 1. [METRE]
    NetCeilingArea = 3.579181111867349 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 3.579181111867349 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 7.590492699276972 [METRE]
    NetVolume = 3.57918111186735 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 2.045246349638486 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 1. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 148.6616202016947 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 148.6616202016947 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 75.10419676966634 [METRE]
    GrossVolume = 148.6616202016947 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 30.93060801293226 [SQUARE_METRE]
    Height = 1. [METRE]
    NetCeilingArea = 148.6616202016947 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 148.6616202016947 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 75.10419676966634 [METRE]
    NetVolume = 148.6616202016947 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 25.75209838483316 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    FinishCeilingHeight = 1. [METRE]
    FinishFloorHeight = 0.1 [METRE]
    GrossCeilingArea = 3.57918111186735 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 3.57918111186735 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 7.590492699276972 [METRE]
    GrossVolume = 3.57918111186735 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 1. [METRE]
    NetCeilingArea = 3.57918111186735 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 3.57918111186735 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 7.590492699276972 [METRE]
    NetVolume = 3.57918111186735 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Räume | quantities | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Raum zu 0,00 = -0.1000000000000001 [METRE]
  Räume | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 1 (IFCINTEGER)
  Räume | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Fenster/Raum (%) = 0. (IFCREAL)
    Soll-Ist-Vergleich = "Sollwert ist 0,00 m²" (IFCLABEL)
    Türanzahl = 0 (IFCINTEGER)
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 70.67011844222193 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 56.09690564494311 [METRE]
    Raumhöhe = 1. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 56.09690564494311 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 2.300000000000001 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 7.59049269927697 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 7.590492699276972 [METRE]
    Raumhöhe = 1. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 7.590492699276972 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.8849999999999998 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 75.10419676966633 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 75.10419676966634 [METRE]
    Raumhöhe = 1. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 75.10419676966634 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 13.58002401444655 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 6.080000000000012 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_DIN_27 | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Daten Schriftgröße (modell) (fontDataSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Einheitennummer Position (X) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (X) in 1:50 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:100 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:200 = 0. [METRE]
    Einheitennummer Position (Y) in 1:50 = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 7.590492699276972 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = -0.1000000000000001 [METRE]
    Kreis Temp Radius = 0.3 [METRE]
    Nettoumfang = 7.590492699276972 [METRE]
    Raumhöhe = 1. [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumname Schriftgröße (modell) (fontTitleSizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_0) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_100) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_200) = 0.25 [METRE]
    Raumnummer Font Größe (Modell) (fontTitle2SizeModel_50) = 0.25 [METRE]
    Raumumfang = 7.590492699276972 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0.1 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.8849999999999999 [METRE]
    X Abstand = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    X Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
    Y Abstand = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:100 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:200 = 0. [METRE]
    Y Distanz in 1:50 = 0. [METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 104 objects (104 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01065624999999994 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.2131249999999995 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01065624999999994 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.100000000000001 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01162500000000016 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.232500000000004 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01162500000000016 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.150000000000013 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0112499999999998 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.2249999999999968 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0112499999999998 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.099999999999987 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01031249999999986 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.206249999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01031249999999986 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.04999999999999 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01162499999999984 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.2324999999999976 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01162499999999984 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.149999999999993 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0106562499999999 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.2131249999999988 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0106562499999999 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.099999999999996 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01549999999999993 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.3099999999999998 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01549999999999993 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.350000000000001 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01499999999999982 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.2999999999999975 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01499999999999982 [CUBIC_METRE]
    Normalglas: Width = 0.05 [METRE]
    Perimeter = 2.29999999999999 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 65 more contents on 78 objects not shown
  AC_Pset_BOGEN_EINGANG | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 164 objects (164 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 50 objects (50 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_BOGEN_EINGANG | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 1.28814378401006 [METRE]
    Maß 1 = 2.57416336684183 [METRE]
    Maß 2 = 0.03648294543873332 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 177 objects (177 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01800000000000006 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 5.033333333333315 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 14.48505032856801 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01967466941053866 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01967466941053865 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.4647892695192551 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 1.019999999999989 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 155 more contents on 161 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.673487687524402 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Volume = 1.886857041548282 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.800000000000025 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.673487687524405 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Volume = 1.886857041548282 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 8.403858839379353 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900855105010084 [METRE]
    Volume = 2.159330503802606 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.300187669989995 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.610160702581473 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 2.251525925260466 [METRE]
    Volume = 1.286913894584332 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.300000000000011 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.673487687524404 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Volume = 1.886857041548282 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 8.403858839379351 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900855105010084 [METRE]
    Volume = 2.159330503802605 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.300187669989995 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.673487687524403 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Volume = 1.886857041548282 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 6.673487687524402 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.5 [METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Volume = 1.886857041548282 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 2 more contents on 2 objects not shown
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.003382043602714705 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.6174084511796609 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.005911295877302834 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.747 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.005911295877302834 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.6106410832605964 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.003382043602714705 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.617408451179661 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00591129587730283 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.747 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00591129587730283 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.6106410832605965 [SQUARE_METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Bögen 137 x 36" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rzeszow_Säule | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Naturstein_Marmor_weiß" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rzeszow_Säule | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Höhe = 5.079999999999988 [METRE]
    Maß 1 = 1.185000000000002 [METRE]
    Maß 2 = 1.185 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 353.465771676424 [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5. [METRE]
    NetHeight = 5. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 0.8919999999999999 [METRE]
    NetHeight = 0.8919999999999999 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 8.442 [METRE]
    NetHeight = 8.442 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5.699999999999999 [METRE]
    NetHeight = 5.699999999999999 [METRE]
  AC_Pset_Säule_Facetten_27 | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der Facetten = 16 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 24 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kapitell (capital) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kapitell (capitalSurface) = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Konturstift Kapitell = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Kapitell = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Säule = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (capital_back_pen) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_back_pen) = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stütze = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Säulenfuß (baseSurface) = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Säulenfuß (gs_base) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Säule_Facetten_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Breite (A) = 0.2 [METRE]
    Breite (A2) = 0.1 [METRE]
    Höhe = 1.45 [METRE]
    Kapitell Höhe = 0.18 [METRE]
    Obere Ebene = 1.45 [METRE]
    Sockelhöhe = 0.14 [METRE]
    Tiefe (B) = 0.2 [METRE]
    Tiefe (B2) = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Dachkante 200 x 744" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Arkaden 289 x 376" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Arkaden 289 x 376" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Gewölbe 139 x 273" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Fenster 100 x 129" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Arkaden 2 78 x 119" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Arkaden 2 78 x 119" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0.1051210500587111 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Gesims Arkaden 2 78 x 119" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = -0.03483235997721286 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.007040962666231309 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.864312124421269 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1066551635580592 [CUBIC_METRE]
    Length = 15.17207437038664 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.864312124421269 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1061741971381742 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.850230199088807 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.003058817535138536 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.9452929653023165 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00816567844459779 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.62971715195557 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.9452929653023165 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.008165677423198053 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.9391753302320395 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.003058817535138536 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.853154185552181 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02487108996253494 [CUBIC_METRE]
    Length = 7.936261023384124 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.853154185552181 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02472227608541258 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.847036550481904 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.003058817535138536 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.600882113690314 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03996402278251112 [CUBIC_METRE]
    Length = 12.79991213974022 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.600882113690314 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03996402278251112 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.594764478620037 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.06800642095449194 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 16.47177402331157 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.8681219515366612 [CUBIC_METRE]
    Length = 12.80000772460912 [METRE]
    NetSurfaceArea = 16.47177402331157 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8681219515366618 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 16.33576118140259 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.06800642095449194 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.953211607104251 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2576028579058491 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.953669998025629 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.953211607104251 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2576028579058491 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.817198765195267 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.06800642095449194 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.222696266647924 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2771622863776265 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.164338860500916 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.222696266647924 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2699862416344724 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.086683424738941 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.06800642095449194 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 5.22269626740162 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2771622864175712 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.164338861150147 [METRE]
    NetSurfaceArea = 5.22269626740162 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2699862416744164 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 5.086683425492637 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 19 more contents on 19 objects not shown
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 99.99999999999999 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 425.491048023621 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 425.4910480048169 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 425.4910480048169 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 425.4910480048169 [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 10 objects (10 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Pilaster_(senkrecht) | properties | on 22 objects (22 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Pilaster_(senkrecht) | quantities | on 22 objects (22 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 1.034999999999998 [METRE]
    Maß 1 = 0.5999999999999943 [METRE]
    Maß 2 = 0.1500000000000002 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Pilaster_breit_(senkrecht) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Pilaster_breit_(senkrecht) | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 1.034999999999998 [METRE]
    Maß 1 = 0.664999999999992 [METRE]
    Maß 2 = 0.1500000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Rundbogen | properties | on 21 objects (21 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Farbe_weiß" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rundbogen | quantities | on 21 objects (21 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 0.732581683420916 [METRE]
    Maß 1 = 1.465163366841836 [METRE]
    Maß 2 = 0.03648294543873332 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.153 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.351410603295685 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 3. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1973333333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 0.8100000000000003 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Pset_Neue_Tür_1 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Holz_Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Stadtplanung_Modellkörper" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz_Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz_Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Produktinformationen | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG-R-001-Gebetsraum" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Neue_Tür_1 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.300000000000011 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe = 2.251525925260467 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.800000000000026 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.900957981653566 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 2.300187669997996 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.900855105006083 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 2.300000000000011 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.251525925260467 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG-R-001-Tür-008" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "R-001" (IFCLABEL)
    Von Raum zu Raum = "Von: Neubau zu: Gebetsraum" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-029" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-030" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-031" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-032" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 8 more contents on 8 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.610160702581473 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.251525925260466 [METRE]
    Perimeter = 9.103051850520954 [METRE]
    Width = 2.300000000000011 [METRE]
  AC_Pset_Rzeszow_Längsseite_Fenster_(mit_Leibung) | properties | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff 5 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz_Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas_Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Stadtplanung_Modellkörper" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz_Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Rzeszow_Längsseite_Fenster_(mit_Leibung) | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.800000000000026 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5458971233525167 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.900957981653566 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 6.673487687524402 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Perimeter = 11.40191596329918 [METRE]
    Width = 1.800000000000025 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 6.673487687524405 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Perimeter = 11.40191596329918 [METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 8.403858839379353 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900855105010084 [METRE]
    Perimeter = 12.40208555000016 [METRE]
    Width = 2.300187669989995 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 6.673487687524404 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Perimeter = 11.40191596329918 [METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 8.403858839379351 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900855105010084 [METRE]
    Perimeter = 12.40208555000016 [METRE]
    Width = 2.300187669989995 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 6.673487687524403 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Perimeter = 11.40191596329918 [METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 6.673487687524406 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900957981649566 [METRE]
    Perimeter = 11.40191596329918 [METRE]
    Width = 1.800000000000026 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 8.403858839379355 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.900855105010084 [METRE]
    Perimeter = 12.40208555000016 [METRE]
    Width = 2.300187669989995 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Rzeszow_Querseite_Fenster_(mit_Leibung) | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Normalglas" (IFCLABEL)
    Baustoff 2 = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff 3 = "Vollholz" (IFCLABEL)
    Baustoff 4 = "Sandstein" (IFCLABEL)
    Baustoff 5 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz_Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas_Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Naturstein_Mauer_2" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Stadtplanung_Modellkörper" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz_Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Rzeszow_Querseite_Fenster_(mit_Leibung) | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.300187669997996 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2991448949939173 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 3.900855105006083 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]