IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
Description: "Option [Properties To Export: All properties]"
File name: "/Users/anna/Desktop/Uni_S2_W24/3D_Modellierung/Sandomierz_Alpha_S24_01.ifc"
Time stamp: "2025-01-25T16:42:57"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 27.0.0 GER FULL Macintosh version (IFC add-on version: 5060 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 5060 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "27.0.0" identifier "IFC add-on version: 5060 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1737815845 (2025-01-25T14:37:25Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -1.15
        contains 77 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | names: "Wand-111", "Wand-112" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür-015", "Tür Süd 00" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-118", "Wand-110", "Wand-109" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz 750" | FLOOR | names: "Rohdecke-001" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | names: "Wand-116" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 400" | names: "Wand-115" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | names: "Wand-114" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Anbau 01" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27, ArchiCADQuantities, Qto_DoorBaseQuantities
          6 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-004", "Treppe-005", "Treppe-007" (+1 more) | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_StairCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-038", "Wand-035", "Wand-036" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Süd Hauptgebäude" | property sets: Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27, ArchiCADProperties
          15 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Bauteil 100" | CLADDING | names: "Wand-101", "Wand-100", "Wand-097" (+12 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_CoveringCommon, Qto_CoveringBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | names: "Wand-093", "Wand-075", "Wand-084" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          12 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Bauteil 100" | MULLION | names: "Wand-066", "Wand-067", "Wand-072" (+9 more) | material: "Bauteil" | property sets: Produktinformationen, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_MemberCommon, ArchiCADQuantities, Qto_MemberBaseQuantities
          5 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "Rohdecke-001", "Rohdecke-002", "Rohdecke-003" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Ellipsoid 01 27" | names: "Stuhl-001" | property sets: AC_Pset_Ellipsoid_01_27, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, AC_Equantity_Ellipsoid_01_27
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 98" | names: "Dach-004" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-003", "Geländer-006", "Geländer-007" | parts: 98 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, ArchiCADQuantities, Qto_RailingBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | names: "Wand-044" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1200" | names: "Wand-043" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Stahlbeton 130" | names: "Rohdecke-010" | material: "Stahlbeton" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_StairCommon, ArchiCADProperties
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 120" | FLOOR | names: "Rohdecke-003", "Rohdecke-004" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 197 elements
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-119", "Wand-039", "Wand-025" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities, Pset_WallCommon
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 100" | FLOOR | names: "Rohdecke-012" | material: "Marmor" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-010", "Wand-011", "Wand-012" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Süd Hauptgebäude" | property sets: Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27, AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 400" | names: "Wand-018" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster Süd 00" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Türen + Tore + Fenster, Qto_WindowBaseQuantities
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Süd 00", "Tür Anbau 02", "Tür Nord 01" (+3 more) | property sets: Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          10 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Eigenes Profil Säulen Nordseite (2) 97 x 97" | MULLION | names: "Unterzug-280", "Unterzug-270", "Unterzug-275" (+7 more) | material: constituents "Eigenes Profil Säulen Nordseite (2)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_MemberCommon, ArchiCADProperties, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | names: "Wand-020" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | WINDOW | names: "Fenster-West 00", "Fenster West 04", "Fenster West 05" | property sets: Produktinformationen, AC_Pset_1-Flügelfenster_27, ArchiCADProperties, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities, Türen + Tore + Fenster
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | names: "Wand-021", "Wand-041", "Wand-028" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Anbau 01" | property sets: AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, Qto_DoorBaseQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 3-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster West 03", "Fenster West 02", "Fenster West 01" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_F_Altbau_3-Fl_27, Produktinformationen, ArchiCADQuantities, Pset_WindowCommon
          11 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 2-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster West 06", "Fenster West 07", "Fenster Nord 01" (+8 more) | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_F_Altbau_2-Fl_27, Qto_WindowBaseQuantities, Produktinformationen, Pset_WindowCommon
          16 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Bauteil 100" | MULLION | names: "Wand-066", "Wand-067", "Wand-072" (+13 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_MemberBaseQuantities, Pset_MemberCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Produktinformationen
          15 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Bauteil 100" | CLADDING | names: "Wand-091", "Wand-092", "Wand-094" (+12 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_CoveringCommon, Component Quantities, Qto_CoveringBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | names: "Wand-093" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "Rohdecke-006", "Rohdecke-007" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-002", "Wand-042" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Nord hauptgebäude" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_DoorBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27, Produktinformationen
          10 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Eigenes Profil Säulen Nordseite 50 x 495" | MULLION | names: "Unterzug-263", "Unterzug-265", "Unterzug-262" (+7 more) | material: constituents "Eigenes Profil Säulen Nordseite" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_MemberCommon, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "Rohdecke-008", "Rohdecke-009" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Allgemeine Werte
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster Nord 04" | property sets: AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_27, ArchiCADProperties, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_WindowCommon
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 60 x 60" | JOIST | names: "Unterzug-135", "Unterzug-136", "Unterzug-137" | material: "Vollholz" | property sets: Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 60 x 60" | COLUMN | names: "Stütze-012" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-014" | parts: 1 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 1060" | FLOOR | names: "Rohdecke-002" | material: "Marmor" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-012", "Geländer-013" | parts: 11 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, ArchiCADQuantities, Qto_RailingBaseQuantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule klassisch 27" | names: "Stuhl-009" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Säule_klassisch_27, Component Properties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 550" | FLOOR | names: "Rohdecke-012" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz D60" | COLUMN | names: "Stütze-011" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 1059" | FLOOR | names: "Rohdecke-012" | material: "Stahlbeton" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor" | FLOOR | names: "Rohdecke-012", "Rohdecke-010" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-005" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-041" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 700" | FLOOR | names: "Rohdecke-017" | material: "Marmor" | property sets: Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 150" | FLOOR | names: "Rohdecke-017" | material: "Marmor" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_SlabCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Fliesen anthrazit" | FLOOR | names: "Rohdecke-011" | material: "Fliesen anthrazit" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Allgemeine Werte
          24 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | names: "Stuhl-004", "Modellkörper-013", "Modellkörper-016" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 862" | FLOOR | names: "Rohdecke-016" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Marmor 450" | FLOOR | names: "Rohdecke-013" | material: "Marmor" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Stahlbeton 171" | names: "Rohdecke-008" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_StairCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Stahlbeton 160" | names: "Rohdecke-009" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.35
        contains 191 elements
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-120", "Wand-058", "Wand-065" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-017", "Wand-014", "Wand-015" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          11 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | names: "Rundbogenfenster west 01", "Rundbogenfenster West 02", "Rundbogenfenster West 03" (+8 more) | property sets: Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27, ArchiCADProperties, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          15 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Hauptgebäude 58 x 174" | JOIST | names: "Unterzug-208", "Unterzug-211", "Unterzug-222" (+12 more) | material: constituents "Eigenes Gesims Hauptgebäude" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil" | ELEMENTEDWALL | names: "Modellkörper-011" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, Produktinformationen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 27" | WINDOW | names: "Rundfenster Ost" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, Produktinformationen
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 400" | names: "Wand-051" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          14 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 2-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster Nord OG 03", "Fenster Nord OG 04", "Fenster Nord OG 05" (+11 more) | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities, Pset_WindowCommon, AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Nord OG" | property sets: Produktinformationen, ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27, Pset_DoorCommon, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | names: "Wand-059", "Wand-062", "Wand-063" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster Nord OG 02", "Fenster Nord OG 01", "Fenster Süd OG" | property sets: Produktinformationen, AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27, ArchiCADProperties, Component Quantities, Pset_WindowCommon, AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27
          68 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150 x 150" | ROOF | names: "Unterzug-130", "Unterzug-131", "Unterzug-072" (+55 more) | material: "Bauholz" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | names: "Wand-020" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | WINDOW | names: "Fenster West 00" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Component Quantities, AC_Equantity_1-Flügelfenster_27, Pset_WindowCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | names: "Tür Süd OG" | property sets: Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27, ArchiCADProperties, Qto_DoorBaseQuantities, Component Quantities
          15 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Bauteil 100" | MULLION | names: "Wand-070", "Wand-071", "Wand-076" (+12 more) | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_MemberBaseQuantities, Component Properties, Pset_MemberCommon, Produktinformationen
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | names: "Wand-078", "Wand-093", "Wand-073" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          15 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Bauteil 100" | CLADDING | names: "Wand-101", "Wand-100", "Wand-097" (+12 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_CoveringBaseQuantities, Component Properties, Pset_CoveringCommon
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 150 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-203", "Unterzug-202" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 27" | WINDOW | names: "Fenster Nord 04" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, Türen + Tore + Fenster, AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_27, ArchiCADQuantities, Qto_WindowBaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 220" | LANDING | names: "Rohdecke-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 98" | names: "Dach-003" | material: "Dachziegel rot" | property sets: Pset_RoofCommon, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | LANDING | names: "Rohdecke-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "Rohdecke-008", "Rohdecke-009", "Rohdecke-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile" | names: "Dach-180" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-011" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-047" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Marmor" | names: "Modellkörper-045" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "Rohdecke-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Allgemeine Werte
          3 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE "Eigene Gesims 60 x 510" | MULLION | names: "Unterzug-137" | material: constituents "Eigene Gesims" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_MemberCommon, ArchiCADProperties, Qto_MemberBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | names: "Wand-021" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "DG" | elevation 8.6
        contains 148 elements
          39 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Hauptgebäude 58 x 174" | JOIST | names: "Unterzug-204", "Unterzug-205", "Unterzug-206" (+36 more) | material: constituents "Eigenes Gesims Hauptgebäude" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties
          18 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 200 x 200" | ROOF | names: "Unterzug-011", "Unterzug-008", "Unterzug-009" (+10 more) | material: "Bauholz" | property sets: Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          58 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150 x 150" | ROOF | names: "Unterzug-054", "Unterzug-082", "Unterzug-081" (+54 more) | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          18 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 100 x 100" | ROOF | names: "Stütze-004", "Stütze-006" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADProperties
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 150" | names: "Wand-065", "Wand-064", "Wand-063" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 207" | names: "Dach-018" | material: "Dachziegel rot" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Berechnungen, ArchiCADQuantities, Qto_RoofBaseQuantities
          4 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot" | names: "Dach-044", "Dach-043" | material: "Dachziegel rot" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 205" | names: "Dach-025" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Component Properties, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 221" | names: "Dach-019" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 88" | names: "Dach-038", "Dach-037", "Dach-036" (+1 more) | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, Berechnungen, ArchiCADQuantities, Pset_RoofCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "DG" | elevation 13.85
        contains 92 elements
          72 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 150 x 150" | ROOF | names: "Unterzug-033", "Unterzug-042", "Unterzug-012" (+52 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities
          20 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauholz 150 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-160", "Unterzug-197", "Unterzug-198" (+2 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities

Types
  IFCWALLTYPE "Bauteil 600" | 15 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | 15 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz 750" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 450" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 400" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil Polygon" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang 01 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 8 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | 15 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Bauteil 100" | CLADDING | 45 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 100" | 10 occurrences
  IFCMEMBERTYPE "Bauteil 100" | MULLION | 43 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | 7 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Ellipsoid 01 27" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 98" | 3 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 200" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1200" | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Stahlbeton 130" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Marmor 120" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Marmor 100" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 27" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau 1-Fl 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 4 occurrences
  IFCMEMBERTYPE "Eigenes Profil Säulen Nordseite (2) 97 x 97" | MULLION | 10 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "1-Flügelfenster 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau 3-Fl 27" | WINDOW | TRIPLE_PANEL_VERTICAL | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau 2-Fl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 25 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | 3 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 27" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCMEMBERTYPE "Eigenes Profil Säulen Nordseite 50 x 495" | MULLION | 10 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 60 x 60" | JOIST | 24 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 60 x 60" | COLUMN | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Marmor 1060" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Säule klassisch 27" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Marmor 550" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz D60" | COLUMN | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 1059" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Marmor" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Marmor 700" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Marmor 150" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Fliesen anthrazit" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollholz" | 24 occurrences
  IFCSLABTYPE "Marmor 862" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Marmor 450" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Stahlbeton 171" | 1 occurrence
  IFCSTAIRTYPE "Stahlbeton 160" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 27" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 11 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigenes Gesims Hauptgebäude 58 x 174" | JOIST | 54 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil" | ELEMENTEDWALL | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 27" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauholz 150 x 150" | ROOF | 198 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauholz 150 x 150" | JOIST | 25 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 220" | LANDING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 200" | LANDING | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Marmor" | 1 occurrence
  IFCMEMBERTYPE "Eigene Gesims 60 x 510" | MULLION | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 200 x 200" | ROOF | 18 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 100 x 100" | ROOF | 18 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 150" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 207" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot" | 4 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 205" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 221" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 88" | 4 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 42 objects (42 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 0.8220476105039165 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001644095221007833 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001644095221007833 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.08392625000000002 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.08392625000000002 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1137101932921983 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1137101932921983 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Component: Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.08545625000000003 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.08545625000000003 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 0.140897339178123 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.000281794678356246 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.000281794678356246 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 0.002294676219016544 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 4.589352438033088E-06 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 4.589352438033088E-06 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Masse = 0.04953341453607539 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 9.906682907215078E-05 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 9.906682907215078E-05 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Bauholz: Masse = 5.136168078696931 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.1 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.1 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.1 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.01 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 647 more contents on 703 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (1 IFCMEMBER, 1 IFCWALL)
    3D-Länge = 0.9034378537890118 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.1 [METRE]
    Dicke = 0.1 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 0.9034378537890118 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.09034378570958208 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.006875707578023 [METRE]
    Höhe = 5.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.35 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.217555387501164 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 0.9034378537890118 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 0.9034378537890118 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 0.9034378537890118 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 0.9034378537890118 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 5.25 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 1.55 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 4.737122113739235 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 4.743048732392312 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 4.737122113739235 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 4.737122113739235 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 4.743048732392312 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 4.743048732392312 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 4.743048732392312 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09034378570958208 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 4.737122113739235 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.6 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.6 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.25 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.6 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.4743048732392295 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.4739157260280101 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.4739157260280101 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 0.9034378537890118 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 0.9034378537890118 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.1 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (1 IFCMEMBER, 1 IFCWALL)
    3D-Länge = 0.9034378537890126 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.1 [METRE]
    Dicke = 0.1 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 0.9034378537890126 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 0.09034378570958217 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 2.006875707578025 [METRE]
    Höhe = 5.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.35 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.217555387501164 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 0.9034378537890126 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 0.9034378537890126 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 0.9034378537890126 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 0.9034378537890126 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 5.25 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 1.55 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 4.73712211373924 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 4.743048732392317 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 4.73712211373924 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 4.73712211373924 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 4.743048732392317 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 4.743048732392317 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 4.743048732392317 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09034378570958217 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 4.73712211373924 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.6 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.6 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 5.25 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.6 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.6 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.4743048732392299 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 0.4739157260280108 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.4739157260280108 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 0.9034378537890126 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 0.9034378537890126 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.1 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.550000000000001 [METRE]
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.550000000000001 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.550000000000001 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.6 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.833974596215561 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 12.04189181176188 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.6 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.263078061834699 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 3.150000000000001 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 3.150000000000001 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 1.075886874711374 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 3.150000000000001 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.96 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.6 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.233974596215564 [METRE]
    Höhe = 1.6 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.550000000000001 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1.550000000000001 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.6 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.6 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.6 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.6 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 12.04189181176188 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 12.04189181176188 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.150000000000001 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.150000000000001 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.150000000000001 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.150000000000001 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.150000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 1.550000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.550000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 1.550000000000001 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.08392625000000002 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.6 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.200000000000001 [METRE]
    Breite = 1.1 [METRE]
    Brüstungshöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.200000000000001 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.200000000000001 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.666987298107781 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 12.49509181176188 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.650000000000002 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.000384757729336 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.700000000000001 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.700000000000001 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 1.067548094716167 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.700000000000001 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.99 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.65 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.100000000000001 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.199999999999999 [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.200000000000001 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 1.200000000000001 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1.1 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.65 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.65 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 12.49509181176188 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 12.49509181176188 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.700000000000001 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.700000000000001 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.700000000000001 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.700000000000001 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.700000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 1.200000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.200000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 1.200000000000001 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.08717625 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 0.6 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.26 [METRE]
    Fläche = 0.02481640942109841 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 1.092656376843937 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.26 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.26 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.26 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.26 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.26 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.08565960241961536 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02481640942109841 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.08565960241961536 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.3082453540752046 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.3082453540752046 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.3082453540752046 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.3082453540752046 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.3082453540752046 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.26 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.26 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.26 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.26 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.26 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.0005986382296980676 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.75 [METRE]
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 1.75 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 1.75 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.75 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.995330050525576 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.25 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung = 16.09764888295274 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 4.68354667364836 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.141086162600577 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 4. [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 4. [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 4.059378571081274 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 1.75 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 4. [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 3.15 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 2.25 [SQUARE_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1.664337491959026 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 2.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 5.1 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 5.1 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 5.1 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.75 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 5.1 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.25 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.25 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.25 [SQUARE_METRE]
    Nominale F/T Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 16.09764888295274 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 16.09764888295274 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 7.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 7.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 7.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.35 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 5.1 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 5.1 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.75 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 5.1 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 5.1 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.1137101932921983 [CUBIC_METRE]
    Wanddicke = 1.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    3D-Länge = 1.097054406803437 [METRE]
    Abstand Oberkante = -2.5 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.907748932858446 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.1 [METRE]
    Fläche = 0.01219628749448343 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.8422510671415537 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.50774893285845 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.50774893285845 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.50774893285845 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.907748932858446 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.50774893285845 [METRE]
    Kernbreite = 0.1 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.1 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8422510671415537 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.8422510671415537 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.01219628749448345 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.4108934462957551 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.4108934462957551 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.4108934462957551 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.01219628749448345 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.01219628749448345 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.01219628749448343 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.01219628749448343 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01219628749448345 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.4108934462957551 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 11.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 11.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 11.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.35 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.01219628749448345 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.01219628749448343 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.1219628749448347 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.1219628749448347 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.4 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.50774893285845 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.50774893285845 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.907748932858446 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.50774893285845 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.50774893285845 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.25 [METRE]
    Anzahl der Setzstufen (gesamt) = 3.
    Anzahl der Trittstufen (gesamt) = 3.
    Erforderliche Kopffreiheit Höhe = 2.2 [METRE]
    Fläche = 1.039500010781757 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -0.8999999999999999 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -0.8999999999999999 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -0.8999999999999999 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.25 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -0.8999999999999999 [METRE]
    Lauflinien-Länge = 0.7700000000000002 [METRE]
    Minimale Steigungshöhe (nach Regel) = 0.15 [METRE]
    Minimaler Auftritt (nach Regel) = 0.25 [METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.039500010781757 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = -0.3999999999999999 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = -0.3999999999999999 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 0.75 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = -0.3999999999999999 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = -0.3999999999999999 [METRE]
    Standard-Auftrittstiefe = 0.2566666666666667 [METRE]
    Standard-Steigungshöhe = 0.1666666666666667 [METRE]
    Standard-Treppenbreite = 1.35 [METRE]
    Treppe Oberfläche Front = 0.7560000000000002 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -1.138466455990113 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -1.138466455990113 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.01153354400988715 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -1.138466455990113 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -1.138466455990113 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.3729383253527073 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 689 more contents on 689 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.6 [METRE]
    GrossFootprintArea = 5.925407735867156 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.888111603800727 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.332866962280441 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.9 [METRE]
    Length = 10.22601299958574 [METRE]
    NetFootprintArea = 5.925407735867156 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.888111603800727 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.332866962280441 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.222289443503637 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 1.571514998790393 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.100060499153272 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.9 [METRE]
    Length = 1.746127776433771 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.222289443503637 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 1.571514998790393 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.100060499153272 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.45 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.187820896764668 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.006943570782521 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.892952580878239 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.6 [METRE]
    Length = 2.43908373946138 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.187820896764668 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.006943570782521 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.892952580878239 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.6 [METRE]
    GrossFootprintArea = 3.272052953906282 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.099251036522084 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.235165938980377 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.6 [METRE]
    Length = 5.452480252793861 [METRE]
    NetFootprintArea = 3.272052953906282 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.099251036522084 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.235165938980377 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 2.118794040291691 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.475176161166729 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.390070464466703 [CUBIC_METRE]
    Height = 1.6 [METRE]
    Length = 5.522568075960693 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.118794040291691 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 7.095176161166728 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.838070464466696 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 7.440176137131061 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9.565940747739923 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.696158523417977 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.9 [METRE]
    Length = 10.62882305304437 [METRE]
    NetFootprintArea = 7.440176137131061 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9.565940747739923 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.696158523417977 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 4.126567688480108 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.30558702804587 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.713910919632101 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.9 [METRE]
    Length = 5.945138799164711 [METRE]
    NetFootprintArea = 4.126567688480108 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.30558702804587 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.713910919632101 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.6 [METRE]
    GrossFootprintArea = 2.349260420710237 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.451245584645241 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.670747350787146 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.8999999999999999 [METRE]
    Length = 5.391882924168341 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.349260420710237 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 3.474361823407087 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.094932222415701 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.6 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 65 more contents on 65 objects not shown
  Component Properties | properties | on 42 objects (42 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 5.71323089300222 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.238394 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "0.0408602 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0.9792365072879549 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "0.000665456 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0.01594799972216498 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "0.0143647 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0.344257231025724 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "1.48949 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 35.69636814694368 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 15.74673163301425 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.657058 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 16.21852994284112 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.676744 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 456.2093859375001 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "33.1376 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties: 612 more contents on 653 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 54 objects (54 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 11 objects (11 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Allgemeine Werte | properties | on 103 objects (72 IFCWALL, 31 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0NPX0D3fOrIx0UJ4YqWCdU" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "1766100D-0E96-354B-B01E-4C48B480C9DE" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-111" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-111" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-004" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Raum 02" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-111" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2i6S9lZDd3HxvCMzh$vBrR" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "AC19C26F-8CD9-C347-BE4C-5BDAFFE4BD5B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-118" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-118" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-118" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2LxuMERd0wIhVSE8rx0zFa" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "95EF858E-6E70-3A4A-B7DC-388D7B03D3E4" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-116" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-116" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-116" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Anschlagsmaße = "1,500×3,100" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0PjRszVqeVJgla_hJXfSs3" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Eingang 01 1-Fl 27" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "19B5BDBD-7F4A-1F4E-ABE4-FAB4E1A5CD83" (IFCLABEL)
    Element ID = "Tür-015" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "1,300×2,750" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "1,500×3,100" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,500×2,850" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Tür-015" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,500×2,850" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,500×2,850×0,600" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "1,400×2,800" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "Eingang 01 1-Fl 27" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-111" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2bKLBrzZn9GQMJ3Uxmoce1" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A55152F5-F63C-4941-A593-0DEEF0CA6A01" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-114" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-114" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-003" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Nebenraum 01" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-114" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0GNpqr6kslI8$MnmdNXxTe" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "105F3D35-1AED-AF48-8FD6-C709D787B768" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-115" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-115" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-115" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "339yr$mEHEGvvVtq$2Zc0A" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "C327CD7F-C0E4-4E43-9E5F-DF4FC28E600A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-110" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-110" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "Nebenraum 01" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-110" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "EG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3rHufyAOrFJOKrGNOociDb" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bestandteilgeometrie manuell bearbeitet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F5478A7C-298D-4F4D-8535-4176329AC365" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-109" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (EG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-109" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Varianten Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Set Name = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Varianten-Status = "Hauptmodell" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "R-004" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "Raum 02" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-109" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 697 more contents on 697 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 44 objects (44 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.4 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.141086162600577 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.4 [METRE]
    Height = 2.25 [METRE]
    Volume = 0.1137101932921983 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.6 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.263078061834699 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.6 [METRE]
    Height = 1.833974596215561 [METRE]
    Volume = 0.08392625000000002 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.233974596215564 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.582611659275896 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 1.84558809370648 [METRE]
    Volume = 0.1488565646361761 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.94117618741296 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.000384757729336 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.6 [METRE]
    Height = 1.666987298107781 [METRE]
    Volume = 0.08717625 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.199999999999999 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.16859142255664 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.6 [METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.85 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.313078061834696 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.6 [METRE]
    Height = 1.733974596215562 [METRE]
    Volume = 0.08545625000000003 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.333974596215562 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 48 more contents on 50 objects not shown
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1. [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.6 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1. [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.25 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 10 objects (10 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.1 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.5 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.2 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.2 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.4 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.85 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.1 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.8 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.65 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.7 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.85 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster: 79 more contents on 83 objects not shown
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2499999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.75 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.1 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.4 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.8 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.2 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1. [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.15 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.05 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.06 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.18 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.2 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.35 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4999999999999998 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.2 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.75 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.35 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.3 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.799999999999999 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.35 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.349999999999999 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4999999999999991 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.2 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.75 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.349999999999999 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.3 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.8 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.349999999999999 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.248993629255071 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.35 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.248993629255071 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.048993629255071 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.75 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.35 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.148993629255071 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.8 [METRE]
    NominaleBreite = 1.248993629255071 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.248993629255071 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.248993629255071 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.35 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.05 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.8 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2499999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.26 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.73 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.05 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.05 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.32 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.76 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.8 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.8 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.15 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.15 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2499999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.2 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.75 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.1 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.15 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.3 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.8 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.7 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.65 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.53 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.2 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Blatt Thk - Unten Extra = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.3300000000000002 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1. [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.15 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.53 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.05 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.06 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.18 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.53 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.2 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_01_1-Fl_27: 2 more contents on 2 objects not shown
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Perimeter = 0. [METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.380000000000001 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.15 [METRE]
    Perimeter = 4.700000000000006 [METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.445216569582569 [SQUARE_METRE]
    Height = 0.8999999999999999 [METRE]
    Perimeter = 5.011592376850149 [METRE]
    Width = 1.605796188425074 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.092499999999998 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.15 [METRE]
    Perimeter = 4.2 [METRE]
    Width = 0.9500000000000002 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.286395038590913 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.409999999999999 [METRE]
    Perimeter = 4.719999999999997 [METRE]
    Width = 0.9499999999999993 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 1.260000000000001 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.05 [METRE]
    Perimeter = 4.500000000000005 [METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.697984982017876 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.302898094212539 [METRE]
    Perimeter = 7.817388565275241 [METRE]
    Width = 1.605796188425082 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.659543534527562 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.202898094212539 [METRE]
    Perimeter = 9.315375823785384 [METRE]
    Width = 1.454789817680153 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities: 7 more contents on 7 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 9 objects (9 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 50 objects (29 IFCWINDOW, 18 IFCMEMBER, 2 IFCDOOR, 1 IFCWALL)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 39 objects (28 IFCMEMBER, 8 IFCWINDOW, 3 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 10 objects (7 IFCWINDOW, 3 IFCMEMBER)
    Zugehörigkeit = "EG-R-006-Nebenraum 04" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 8 objects (6 IFCMEMBER, 2 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "UG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 6 objects (4 IFCMEMBER, 2 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG-R-003-Nebenraum 01" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (4 IFCMEMBER)
    Zugehörigkeit = "UG-R-003-Nebenraum 01" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (3 IFCDOOR, 1 IFCMEMBER)
    Zugehörigkeit = "EG-R-005-Nebenraum 03" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG-R-004-Nebenraum 02" (IFCLABEL)
  Produktinformationen: 3 more contents on 7 objects not shown
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 8" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 9 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Knopf 8" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 9 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 8 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 8" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 9 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Knopf 8" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 9 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 8 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 0 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 8" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 9 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Knopf 8" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 9 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle/Türeinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 8 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_01_1-Fl_27: 2 more contents on 2 objects not shown
  Pset_CoveringCommon | properties | on 45 objects (45 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.09034378537890131 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.09034378537890098 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.04451875249137258 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.03949966936109695 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.04370269751259644 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.04872178064287169 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.09122145785371283 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.09122145785371405 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.09034349602899121 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.09034349602899105 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.09034359415886702 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.09034359415886684 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.04025051630470081 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.04025051630470022 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.03945362407694919 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.03945362407694925 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities: 24 more contents on 28 objects not shown
  Pset_MemberCommon | properties | on 43 objects (43 IFCMEMBER)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_MemberCommon | properties | on 22 objects (22 IFCMEMBER)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.394333208233715 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1373914953787013 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.341067244114601 [METRE]
    NetVolume = 0.1373914953787013 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.116081554772355 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.167563278335822 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08130940684101069 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9034378537890118 [METRE]
    NetVolume = 0.08130940684101069 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.986875707578021 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.018782893043047 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1662722343333146 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.496036507819037 [METRE]
    NetVolume = 0.1662722343333146 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.729613789854673 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.167563278335825 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08130940684101082 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9034378537890126 [METRE]
    NetVolume = 0.08130940684101082 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.986875707578023 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.347278606477385 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08776017202282702 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.355141845259218 [METRE]
    NetVolume = 0.08776017202282702 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.066211863836082 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.664595534013607 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1036957357079868 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9017020496346697 [METRE]
    NetVolume = 0.1036957357079868 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.484255124086673 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.669282205230335 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1038953531857366 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9034378537890126 [METRE]
    NetVolume = 0.1038953531857366 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.488594634472531 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    CrossSectionArea = 0.115 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.899712862260673 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1612007330222139 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.351554304133348 [METRE]
    NetVolume = 0.1612007330222139 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 3.619363761352473 [SQUARE_METRE]
  Qto_MemberBaseQuantities: 58 more contents on 58 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 256 objects (256 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 0.01219628749448343 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.01219628749448343 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01027233615739386 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 0.4 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.1501436884341946 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01501436884341946 [CUBIC_METRE]
    Marmor: Width = 0.1 [METRE]
    NetArea = 0.1501436884341946 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01501436884341946 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 1.597674153132497 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 0.1253272790130962 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.06893000345720293 [CUBIC_METRE]
    Marmor: Width = 0.55 [METRE]
    NetArea = 0.1253272790130962 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.06893000345720293 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 1.497674153132498 [METRE]
    Width = 0.55 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetVolume = 0.0005986382296980676 [CUBIC_METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 8.379175697855874 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 6.284381773391905 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 8.379175697855874 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 6.284381773391905 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 10.54028863091568 [METRE]
    Vollholz: Width = 0.75 [METRE]
    Width = 0.75 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 8.080540460671056 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.020135115167765 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 8.080540460671056 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.020135115167765 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 13.10612218513926 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 65.91977179839105 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.47994294959776 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 65.91977179839105 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 16.47994294959776 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 36.40079546384109 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 12.36611082927773 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.091527707319432 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 12.36611082927773 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.091527707319432 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 15.26323771799363 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 252 more contents on 252 objects not shown
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.9500000000000001 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.56 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.05 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.9500000000000001 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.51 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.85 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.56 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.875 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.91 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 0.9500000000000001 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.05 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.9500000000000001 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.05 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.9500000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.56 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.05 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.9500000000000001 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.56 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.05 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.9500000000000001 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5099999999999999 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.85 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.56 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.875 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.91 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 0.9500000000000001 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.05 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.9500000000000001 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.05 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.9500000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.56 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.05 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Ellipsoid_01_27 | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Ellipsoid = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrund Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Rotation = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 31 objects (31 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "7⁵/9⁵" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "7⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "9⁵" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 35 objects (35 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Ellipsoid_01_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 0.09666666666666619 [METRE]
    Maß 1 = 0.08090676875861025 [METRE]
    Maß 2 = 0.07439811039856892 [METRE]
    Obere Ebene = 0.09666666666666619 [METRE]
    Radius in Richtung X = 0.04045338437930512 [METRE]
    Radius in Richtung Y = 0.03719905519928446 [METRE]
    Radius in Richtung Z = 0.0483333333333331 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 12 objects (12 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Berechnungen | properties | on 3 objects (3 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 21.25565616700222 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 73.13876534552503 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 73.13876534552503 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 15.65869360613494 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 15.65869360613494 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 93.29596914795987 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 93.29596914795987 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 67.49364782538342 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 45.45255714355851 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 45.45255714355851 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 69.24328280931499 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 48.99894912056233 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 48.99894912056233 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen: 10 more contents on 10 objects not shown
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 73.13876534552503 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 73.13876534552503 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 15.65869360613494 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 15.65869360613494 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 93.29596914795987 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 93.29596914795987 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 45.45255714355851 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 45.45255714355851 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 48.99894912056233 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 48.99894912056233 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 56.17432857830688 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 56.17432857830688 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 20.22663785461017 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 20.22663785461017 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 15.71237076083629 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 15.71237076083629 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 2 more contents on 2 objects not shown
  Pset_StairCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 3. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 3. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1666666666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 0.7700000000000002 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 14. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2817570862002711 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 4.09233332136737 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2249999999999998 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.4 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.15 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2.3 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 6. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.16 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1.8 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 19. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1589473684210526 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.804947936293109 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 13 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WindowCommon | properties | on 50 objects (50 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    Area = 2.141086162600577 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.25 [METRE]
    Perimeter = 6.5 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 3.582611659275896 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.84558809370648 [METRE]
    Perimeter = 7.573528562238879 [METRE]
    Width = 1.94117618741296 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.263078061834699 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.833974596215561 [METRE]
    Perimeter = 6.135898384862251 [METRE]
    Width = 1.233974596215564 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.000384757729336 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.666987298107781 [METRE]
    Perimeter = 5.73397459621556 [METRE]
    Width = 1.199999999999999 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.313078061834696 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.733974596215562 [METRE]
    Perimeter = 6.135898384862248 [METRE]
    Width = 1.333974596215562 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.313078061834694 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.73397459621556 [METRE]
    Perimeter = 6.135898384862244 [METRE]
    Width = 1.333974596215562 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.141086162600577 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.25 [METRE]
    Perimeter = 6.499999999999998 [METRE]
    Width = 0.9999999999999991 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 0.8550000000000002 [SQUARE_METRE]
    Height = 0.8999999999999999 [METRE]
    Perimeter = 3.699999999999998 [METRE]
    Width = 0.9499999999999993 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 29 more contents on 29 objects not shown
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.95 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 0.9 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.95 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3300000000000001 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.02 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.399999999999999 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.9 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.95 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.9 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.95 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.95 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.9 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.4 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.4 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.3 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.33 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.16175361398221 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.3 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.3 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.3 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.3 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.3 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.3 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.33 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.3 [METRE]
    NominaleHöhe = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.3 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.3 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_1-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.75 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2001836288464113 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = 0.2001836288464113 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.75 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.18 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.53 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.03 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.2001836288464113 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.1500000000000008 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.75 [METRE]
    NominaleHöhe = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.75 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.75 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.2001836288464113 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_1-Flügelfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz.Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel2 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.15 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.15 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.8 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.18 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.9 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.04 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.15 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.45 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.45 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.35 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.35 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.8 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.23 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.33 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.7500000000000004 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.04 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.8 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.89 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.35 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.8 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.8 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_1-Flügelfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.45 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 0.85 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.45 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.23 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.48 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.950000000000002 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.04 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.85 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.7399999999999999 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.45 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.85 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel Breite = 0. [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 0.45 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.85 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.45 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.85 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_3-Fl_27 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Haupt-Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Haupt-Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klassische Unterteilung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 6 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Seitenfeld Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seiten-Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Seiten-Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Seitenfeld 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seitenfeld Horizontales Gitter = 0 (IFCINTEGER)
    Seitenfeld Vertikales Gitter = 0 (IFCINTEGER)
    Seitenfeld Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Seitenflügel Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Seitenflügel Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Seitenschiebeflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_3) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Seitenschiebeflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter Center = 0 (IFCINTEGER)
    Transom Vertikal Gitter Side = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit schrägem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_3-Fl_27 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.3 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.3 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.55 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.65 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.65 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.33 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.33 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.600000000000001 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.7 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.15 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlere Breite = 0.5 [METRE]
    NominaleBreite = 1.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.7 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.7 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.7 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_2-Fl_27 | properties | on 21 objects (21 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 2 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Altbau_2-Fl_27 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 3 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.550000000000001 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.250000000000001 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.350000000000001 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.95 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.38 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.550000000000002 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 1.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.38 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.145055248753191 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.95 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.200000000000001 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.95 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.6 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.6 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.25 [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.28 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.38 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.400000000000002 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.95 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.25 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.35 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.4 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.08 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.58 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.2500000000000009 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.35 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.8 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.4 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.35 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.4 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.35 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.15 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.35 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 0.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 0.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = -0.06 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_2-Fl_27: 2 more contents on 2 objects not shown
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5.25 [METRE]
    NetHeight = 5.25 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 1.15 [METRE]
    NetHeight = 1.15 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.35 [METRE]
    NetHeight = 3.35 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 0. [METRE]
    NetHeight = 0. [METRE]
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Natur Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 2 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "Innenseite" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 5 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Wetterschenkel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Seite 2 = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.45 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0.012 [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.04 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.016223224503044 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.01622322450304435 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.4 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.140000000000001 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.04 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.016223224503044 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.8599999999999997 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.5 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.19 [METRE]
    NominaleBreite = 1.6 [METRE]
    NominaleHöhe = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.016223224503044 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.04 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.04 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 40 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 40 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.9 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.9 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.58 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.3 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.05 [METRE]
    Falztiefe = 0.05 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.3 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 0.8500000000000001 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.3 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.9 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.3 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.9 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.3 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.3 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 31 objects (31 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Gesims Hauptgebäude 58 x 174" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 23 objects (23 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigenes Gesims Hauptgebäude 58 x 174" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 60 x 60" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 60 x 60" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = -0.01771827757681401 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 30.30635818891139 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauholz 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 33.98980921291015 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 60 x 60" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = -0.01874653066399575 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 15 more contents on 15 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2843395822441851 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00415665045715696 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.31075999094409 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2843395822441851 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00415665045715696 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2771395822441851 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02987174701556475 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003400762052334713 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1153878280869357 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02987174701556475 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003400762052334713 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02267174701556475 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.0298196206392244 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003404512503293004 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1152349475697949 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.0298196206392244 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003392941933079077 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.0226196206392244 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.0295435758265766 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003351536373986425 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1160104867238635 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.0295435758265766 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003351536373986425 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.0223435758265766 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02952763297341929 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003349144946012876 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1159294138449016 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02952763297341929 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003349144946012876 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.0223276329734193 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2705228840059805 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.003949026949257481 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.257571006152007 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2705228840059805 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.003949026949257481 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2633228840059805 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2579096877338002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.003759149083706466 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.207807560495327 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2579096877338002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.003759149083706466 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2507096877338003 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.02922260405908031 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003303390608862054 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1167637912861506 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.02922260405908031 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003303390608862054 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.02202260405908031 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 95 more contents on 95 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 60 x 60" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz D60" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1152 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001620000000000002 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4500000000000002 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001620000000000002 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.108 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1152000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001620000000000001 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4500000000000002 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001620000000000001 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1080000000000002 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1152000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001620000000000001 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4500000000000002 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001620000000000001 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1080000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002827433388230814 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1927973505615403 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002755320713028633 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002755320713028633 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1872867091354831 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002827433388230814 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1927973505615402 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002755320713028629 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002755320713028629 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.187286709135483 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002827433388230814 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1927973505615407 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002755320713028673 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002755320713028673 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1872867091354834 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002827433388230814 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1927973505615411 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002755320713028664 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002755320713028664 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1872867091354838 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.002827433388230814 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1927973505615407 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002755320713028643 [CUBIC_METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002755320713028643 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1872867091354834 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 8 more contents on 8 objects not shown
  AC_Pset_Säule_klassisch_27 | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der Facetten = 12 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Entasis/Schaftschwellung Säule = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kannelierung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kapitell = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Ornamenttyp = 2 (IFCINTEGER)
    Platzierungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Podest = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Prozent = 100 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symbol Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Säulenfuß = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Säule_klassisch_27 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.4 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.45 [METRE]
    Höhe = 2.9 [METRE]
    Obere Ebene = 2.9 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.19 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.000281794678356246 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 4.589352438033088E-06 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 9.906682907215078E-05 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0001262176206041617 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.03357515027299458 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.01462790715658036 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.06299666650182596 [CUBIC_METRE]
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | properties | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 2 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 40 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 14 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 10 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Außen abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8999999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3821687459795124 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.03000000000000008 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.75 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.33 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.25 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.75 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.14 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.65 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 1.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.25 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.25 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.25 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8999999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3821687459795124 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.03000000000000008 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.749999999999996 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.33 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.25 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.75 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.14 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.65 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 1.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.25 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.25 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.25 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8999999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3821687459795124 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.03000000000000008 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.749999999999998 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.33 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.25 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.75 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.14 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.65 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 1.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.25 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.25 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.25 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 1.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8999999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.3821687459795124 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.03000000000000008 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.75 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.01 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.33 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.02 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.25 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.75 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.14 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.65 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.05 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 1.3 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.25 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.25 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.25 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.05 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.25 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.3821687459795124 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Rundfenster_27 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.7 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.7 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 3.479944538511192 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 0.7 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 0.7 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.7 [METRE]
    NominaleHöhe = 0.7 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.7 [METRE]
    Rahmen Höhe = 0.7 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.7 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 0.7 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Rundfenster_27 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Planung Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 1.060560838437896 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 1.059979688839336 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 3.690339877277937 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 1.060560838437895 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 1.059979688839335 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 3.711702421454123 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.82900832326821 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.176638920535482 [METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)